Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
1.2. Giá gói thầu: 4.379.108.000 đồng (bao gồm 8% thuế GTGT)
1.3. Mục tiêu, Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:
1.3.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
- Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, nhân viên y tế làm việc, phát huy hết khả năng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tạo cơ sở vật chất tốt phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh.
1.3.2. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu:
a) Quy mô xây dựng:
Sửa chữa các phòng điều trị, khu vệ sinh chung nhà Khám và điều hành Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.
b. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
* Sửa chữa các phòng điều trị: 
+ Phòng điều trị:
- Thay thế bản lề 3D cửa nhựa lõi thép tất cả cửa đi.
- Thay thế bản lề chữ A cửa mở hất (cửa sổ hành lang phía sau nhà WC). 
- Thay thế chốt khóa toàn bộ cửa đi.
- Thay thế bản lề giảm chấn Inox 304 cánh cửa tủ quần áo
- Lắp đặt rèm cửa sổ bằng rèm vải (Cửa sổ S1 phía trước nhà).
- Sửa chữa, thay thế gạch lát nền, gạch ốp tường các vị trí bị nứt vỡ. 
- Đóng trần bằng tấm nhựa phẳng khung xương chìm chuyên dụng một số phòng điều trị.
- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trần các phòng còn lại; trần hành lang tầng 2, 3, 4 và sơn 3 nước hoàn thiện.
+ Khu vệ sinh khép kín của các phòng điều trị:
Tháo dỡ trần nhựa cũ. Làm mới trần bằng trần nhựa tấm thả kích thước 600x600mm.
- Tháo dỡ gạch ốp tường cũ và ốp lại tường bằng gạch Ceramic kích thước 300x600mm.
- Phá dỡ gạch lát nền cũ, xử lý chống thấm và lát lại nền bằng gạch Granit kích thước 300x600mm.
- Thay thế, lắp đặt mới một số thiết bị vệ sinh bị hư hỏng (xí bệt, chậu rửa, vòi hoa sen).
- Làm mới đường ống cấp thoát nước.
- Thay thế thiết bị điện bị hư hỏng.
* Sửa chữa khu vệ sinh chung:
- Tháo dỡ trần cũ bị hư hỏng. Làm mới trần bằng trần nhựa tấm thả kích thước 600x600mm.
- Phá dỡ tưởng xây ngăn phòng (tường ngăn phòng hiện trạng là tường xây gạch, xây lửng dày 110mm không chịu lực, chi tiết tại bản vẽ hiện trạng trạng) và làm mới tường ngăn bằng vách Compact HPL dày 12mm.
- Tháo dỡ gạch ốp tường cũ và ốp lại tường bằng gạch Ceramic kích thước 300x600mm.
- Phá dỡ gạch lát nền cũ, xử lý chống thấm và lát lại nền bằng gạch Granit kích thước 300x600mm.
- Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh cũ và thay thế, lắp đặt các thiết bị vệ sinh. 
- Làm mới đường ống cấp thoát nước.
- Làm mới hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện bình nóng lạnh.
1.4. Yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị: 
* Nhà thầu cam kết:
- Tất cả sản phẩm hàng hóa phải bảo đảm chất lượng, mới 100%.
- Tất cả sản phẩm hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm.
- Tất cả sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ (nếu hàng hoá nhập khẩu); Trường hợp nhà thầu chưa có giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư  sẽ nộp giấy chứng nhận CO, CQ trước khi hàng hóa thiết bị được bàn giao lắp đặt.
- Yêu cầu về bảo hành, thời hạn sử dụng: 
+ Tất cả các sản phẩm hàng hóa nhà thầu phải bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và thời hạn sử dụng phải còn ≥ 2/3 thời hạn sử dụng ghi tên bao bì của nhà sản xuất, kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao sản phẩm;  
+ Nhà thầu cam kết thu đổi hàng hóa trong vòng 3 ngày nếu hàng hóa có lỗi không phải do lỗi của bên mua hoặc hàng hóa không đáp ứng yêu của Chủ đầu tư hoặc khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền về hàng hóa không được phép lưu hành tại Việt Nam.
Nhà thầu phải soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu kỹ thuật sau đây:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu trong E-HSMT
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn nhà thầu chào thầu

	I
	Phòng làm việc

	1
	Ghế giám đốc
	- Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp tạo hình, bọc da theo yêu cầu
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	2
	Tủ bên phải bàn
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine, kích thước: 1,6m x 0,4m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	3
	Vách phía trước bàn làm việc
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine kết hợp tấm pvc vân đá, kích thước: 3,65m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	4
	Tủ sau sofa
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine, kích thước 1,73m x 0,4m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	5
	Sofa (văng dài 2.5m, văng đơn 0.9m)
	- Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp tạo hình có xử lí cong vênh mối mọt, đệm mút, bên ngoài bọc da công nghiệp cao cấp
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	6
	Ghế chủ tọa
	- Khung gỗ tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp tạo hình có xử lí cong vênh mối mọt, đệm mút, bên ngoài bọc da công nghiệp cao cấp
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	7
	Bàn trà
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm sơn màu, kích thước: 1,3m x 0,8m x 0,45m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	8
	Ốp nan cạnh bàn làm việc
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine, kích thước: 1,9m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	9
	Ốp sau bàn làm việc (chưa bao gồm tranh trống đồng)
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine kết hợp line vàng gương, tấm PVC vân đá, kích thước: 3,3m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	10
	Ốp vách giữa nan chéo
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine kết hợp tấm pvc vân đá, kích thước: 3,6m x 2,85m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	11
	Ốp nan chéo sau sofa
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine, kích thước 1,14m x 1,9m
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	12
	Ốp gỗ phẳng các mảng tường còn lại
	- Gỗ MDF hoặc tương đương chống ẩm phủ Melamine 
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	13
	Sàn gỗ
	- Sàn gỗ MDF hoặc tương đương phủ laminate 8ly hèm khóa
- Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	II
	Phụ kiện

	1
	Led trang trí (tạm tính)
	Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	2
	Cảm biến (tạm tính)
	Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật

	3
	Nguồn (tạm tính)
	Mới 100%
	- Xuất xứ:
- Quy cách
- Thông số kỹ thuật


2. Thời hạn hoàn thành: ≤90 ngày (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực, kể cả ngày Lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu căn cứ vào khả năng và năng lực, trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật trong thi công đưa ra tiến độ thi công của mình theo biểu tiến độ thi công theo sơ đồ ngang. Việc đề xuất tiến độ thi công thực hiện phải phù hợp với đề xuất tiến độ theo sơ đồ.
	III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
	Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu được nêu ở dưới đây hoặc có liên quan.
	Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và chỉ định của đơn vị thiết kế.
  	Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Pháp luật và Chủ đầu tư.
   	Phải thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
   	Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.
	TT
	Nội dung yêu cầu
	Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng, yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	3
	Xi măng Portland. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	4
	Xi măng Portland hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	5
	Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	6
	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	TCVN 9205:2012

	7
	Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	8
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202:2012

	9
	Hàn. Các liên kết hàn nóng chảy ở thép
	TCVN 7472:2005

	10
	Kết cấu thép. Quy phạm thi công, lắp đặt và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1651-1:2018

	11
	Mối hàn thép
	TCVN 7472:2005

	12
	Sơn bảo vệ kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8789:2011

	13
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu
	(1) TCVN 9377-1:2012 – Công tác lát và láng trong xây dựng
(2) TCVN 9377-2:2012 – Công tác trát trong xây dựng
(3) TCVN 9377-3:2012 – Công tác ốp trong xây dựng

	14
	Giàn giáo. Các yêu cầu về an toàn
	TCXDVN 13662:2023

	15
	An toàn trong xây dựng. Yêu cầu chung
	QCVN 2022-1/BXD

	16
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong
	TCVN 5639:1991

	17
	Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 8264:2009

	18
	Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng. Lựa chọn và lắp đặt
	TCVN 7505:2005

	19
	Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
	TCVN 3890:2023



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
	2.1. Tiếp nhận mặt bằng công trình:
	Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu liên hệ với chủ đầu tư để làm các thủ tục cần thiết nhằm tiếp nhận mặt bằng công trình để triển khai thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển...Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và kỹ nhận giữa các bên có liên quan theo quy định.
	Nhà thầu cần liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
	2.2. Biển báo thi công:
	Phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu, thành phần có liên quan và bố trí đầy đủ biển báo theo quy định. Nội dung bảng hiệu, biển báo phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
	2.3. Các công trình tạm:
	Phải bố trí nhà tạm cho Ban chỉ huy công trình để ở và điều hành thi công, nhà tạm để ở và sinh hoạt hàng ngày cho công nhân, nhà vệ sinh tại hiện trường và nhà kho để chứa vật tư, máy móc thiết bị trong quá trình thi công.
	2.4. Cấp điện, nước thi công:
	Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt hàng ngày tại công trình. Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu cần phải bố trí máy phát điện dự phòng tại công trình để đảm bảo việc thi công được liên tục trong trường hợp công trường mất điện
	Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
	2.5. Đường tạm phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ thi công nếu cần thiết, các chi phí cho việc này do nhà thầu tự chi trả.
	2.6. Thông tin liên lạc:
	Nhà thầu cần phải lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc tại công trường để đảm bảo cho việc liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
	2.7. Các yêu cầu khác:
	Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy trưởng công trường
	Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.
	Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp nhận.
	3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Yêu cầu về chủng loại vật tư thiết bị
	Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu sử dụng có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp, có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư máy móc thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.
	Các loại vật liệu, vật tư thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật theo bảng dưới đây:
	TT
	Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chủ yếu
	Yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật của vật tư, thiết bị

	I
	Nhóm vật liệu, vật tư xây lắp

	1
	Gạch xây không nung
	Đảm bảo TCVN 6477:2016

	2
	Xi măng các loại
	Đảm bảo TCVN 2682:2020

	3
	Cát các loại 
	Đảm bảo TCVN 7570:2006

	4
	Gạch xây không nung
	Đảm bảo TCVN 6477:2016

	5
	Đá các loại
	Đảm bảo TCVN 7570:2006

	6
	Thép tròn các loại
	Đảm bảo TCVN 1651-1:2018

	7
	Thép hình, thép tấm các loại
	Đảm bảo TCVN 10358:2014

	II
	Nhóm vật liệu, vật tư hoàn thiện:

	1
	Gạch Ceramic các loại
	Đảm bảo TCVN 7745:2007 

	2
	Gạch Granite các loại
	Đảm bảo TCVN 6883:2001 

	3
	Cửa xingfa hoặc tương đương
	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt 

	4
	Vật liệu chống thấm
	Đảm bảo yêu cầu

	5
	Sơn tường các loại
	Đảm bảo TCVN 8652:2012

	III
	Nhóm vật liệu, vật tư, thiết bị nước

	1
	Ống cấp, thoát nước và các loại phụ kiện
	Đảm bảo TCVN 8491-2:2011


	2
	Vật tư thiết bị nước (côn, cút, gù, tê, chếch...)
	Đảm bảo yêu cầu

	3
	Vòi rửa
	Đảm bảo TCVN 13501:2022

	4
	Xí bệt
	Đảm bảo TCVN 12649:2020

	5
	Chậu rửa
	Đảm bảo TCVN 12648:2020

	IV
	Nhóm vật liệu, vật tư, thiết bị hệ thống điện

	1
	Dây điện Cu/XLPE/PVC các loại
	Đảm bảo TCVN 6447:1998

	2
	Bóng đèn các loại
	Đảm bảo TCVN 11844:2017

	V
	Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị khác sử dụng cho công trình
	Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy phạm hiện hành


	Yêu cầu trên tại bảng trên chỉ là hướng dẫn (sử dụng cho một số vật liệu chính), nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu ở trên (nguồn gốc, xuất xứ trong bảng trên chỉ là hướng dẫn, nhà thầu có thể sử dụng các nguồn gốc khác tương đương)
	3.2. Yêu cầu cụ thể của một số loại vật tư, vật liệu chủ yếu
3.2.1. Xi măng
	Xi măng sử dụng là loại xi măng PCB30. Nhà thầu phải xuất trình chứng từ của nhà sản xuất cho mỗi lô xi măng. Chứng từ được coi là kết quả thí nghiệm đợt 1. Tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành thử nghiệm bất kỳ tiêu chuẩn nào của xi măng nếu có nghi ngờ về chất lượng xi măng. Chi phí này do nhà thầu chịu
	Mặc dù các thí nghiệm đã được tiến hành, tổ chức giám sát công trình vẫn có quyền yêu cầu không được sử dụng xi măng hư hỏng và chuyển các bao này ra khỏi công trường, nhà thầu phải có biện pháp bảo quản xi măng tốt.
	Xi măng khi xuất xưởng phải có giấy chứng nhận chất lượng kèm theo với nội dung:
	- Tên cơ sở sản xuất;
	- Tên gọi, ký hiệu mác và chất lượng xi măng theo tiêu chuẩn này;
	- Loại và hàm lượng phụ gia (nếu có);
	- Khối lượng xi măng xuất xưởng và số lô;
	- Ngày, tháng, năm sản xuất xi măng
	3.2.2.Cát
	Cát sử dụng trong công trình phải được lấy mẫu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lí đạt tiêu chuẩn mới được phép sử dụng cho các cấu kiện trong công trình.
	Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.
	3.2.3. Đá dăm các loại
	Đá dăm các loại dùng trong kết cấu bê tông phải thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn mới được phép sử dụng trong công trình.
	Đá các loại dùng trong kết cấu đường phải thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định mới được phép sử dụng trong công trình.
	Đá để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.
	3.2.4. Nước
	Nước sử dụng cho công tác bê tông phải sạch và không có các tạp chất ảnh hưởng chất lượng bê tông, thỏa mãn TCVN 4506-2012: Nước trộn cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. Tốt nhất là sử dụng từ nguồn nước sinh hoạt.
	Mẫu cốt liệu đúng tiêu chuẩn do nhà thầu để trình sau khi được phê chuẩn sẽ lưu lại công trường làm tiêu chuẩn so sánh với các đợt cung cấp về sau trong quá trình thi công. Bất kỳ cốt liệu nào không được nghiệm thu sẽ phải chuyển khỏi công trình.
	3.2.5. Bê tông
	Chế tạo bê tông:
	Cấp phối cốt liệu cho công tác bê tông. Sau khi thiết kế xong thành phần cấp phối bê tông nhà thầu phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trực tiếp tại hiện trường để kiểm tính.
	Khi thiết kế cấp phối bê tông phải đảm bảo nguyên tắc: Độ sụt, mác, các yếu tố này phải được xác định tùy thuộc vào tính chất của các hạng mục công trình, hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, phương pháp đầm, điều kiện thời tiết…
	Đảm bảo hàm lượng xi măng tối thiểu theo quy định.
	Chế tạo hỗn hợp: Nhà thầu phải trình tư vấn giám sát bản thiết kế hỗn hợp bê tông được sử dụng trong công trình để tư vấn giám sát xem xét trước khi sử dụng. Bản thiết kế này gồm những chi tiết sau:
	- Loại và nguồn xi măng.
	- Loại và nguồn cốt liệu.
	- Biểu đồ thành phần hạt của cát và cấp phối đá dăm.
	- Tỷ lệ nước- xi măng theo trọng lượng cấp phối.
	- Độ sụt quy định cho hỗn hợp bê tông khi thi công.
	- Thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông.
	Xi măng, cát, đá dăm và phụ gia bột được cân theo khối lượng. Nước và chất phụ gia lỏng được cân đong theo khối lượng thể tích. Sai lệch cho phép khi cân đong:
	- Xi măng và phụ gia dạng bột	: ±1%
	- Cát, đá dăm			: ±1%
	- Nước và phụ gia lỏng		: ±1%
	Mẻ trộn thi công:
	Cốt liệu thô và cốt liệu mịn được định lượng riêng biệt bằng thiết bị cân đông. Xi măng trộn theo bao có trọng lượng đóng gói sẵn của nhà sản xuất, phải định kỳ kiểm tra trọng lượng tịnh của xi măng trong bao.
	Tỷ lệ nước tối ưu sẽ được xác định theo các nguyên tắc nêu ở trên. Do độ ẩm của cốt liệu thường xuyên thay đổi, lượng nước sẽ được điều chỉnh có tính đến độ ẩm này cũng như tính đến độ hút nước của cốt liệu.
	Trộn bê tông:
	Bê tông phải được trộn bằng máy, quy trình trộn phải tuân theo “Quy phạm thi công và nghiệm thu bê tông cốt thép”
	Chỉ được phép trộn tay đối với khối lượng rất nhỏ cho các chi tiết quy định cụ thể và trong các trường hợp như thế lượng xi măng phải tăng thêm 10%.
	Độ sụt:
	Độ sụt của bê tông phải được kiểm tra thường xuyên bằng thiết bị thử độ sụt chuyên dụng theo TCVN 3105-93 và độ sụt bê tông trong quá trình thi công phải đảm bảo theo độ sụt đã quy định trong bản thiết kế cấp phối bê tông.
	Vận chuyển và đổ bê tông:
	 Hỗn hợp bê tông sẽ được chuyển đến vị trí cuối cùng càng nhanh càng tốt bằng phương tiện có khả năng ngăn ngừa hiện tượng phân tầng. Thời gian vận chuyển theo quy định trong phạm vi kỹ thuật.
	Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông phải đảm bảo không bị phân tầng, chảy nước xi măng, mất nước.
	Thời gian lưu giữ bê tông < 30 phút.
	Khi dùng thùng treo để vận chuyển bê tông thì hỗn hợp bê tông không quá 90% dung tích thùng.
	Nghiêm cấm không cho thêm nước vào bê tông sau khi vận chuyển đến nơi đổ.
	Việc đổ bê tông phải đảm bảo không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
	Không được tiến hành đổ bê tông vào phần công trình nào mà chưa có biên bản nghiệm thu cốt thép và ván khuôn.
	Bê tông đổ vào công trình theo phương thức được quy định và được đầm chặt bằng tay hay máy. Chiều dày một lớp đổ bê tông trong ván khuôn không quá 40cm đối với kết cấu cột và đầm sâu. Không được dùng đầm để chuyển bê tông từ nơi này đến nơi khác.
	Không được ngừng quá trình đổ liền khối theo phân khối thiết kế. Nếu bị dừng do nguyên nhân không thể xác định trước thì phải có báo cáo lập tại hiện trường chỉ rõ vị trí, ngày, giờ để có biện pháp xử lý.
	Bê tông phải được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu hoặc đến mạch dừng kỹ thuật của cấu kiện.
	Bề mặt tiếp xúc của bê tông cũ phải sạch, nhám, làm ẩm. Đầm nén kỹ vữa bê tông mới để đảm bảo tính liền khối.
	Đầm bê tông:
Sử dụng đầm bằng máy hoặc đầm bằng tay, đầm sâu bê tông đúng hướng dẫn trong quy phạm kỹ thuật của Việt Nam.
	Bảo dưỡng bê tông:
	Ngay sau khi bê tông được đổ và hoàn thiện bề mặt, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ bề mặt chống các tác dụng trực tiếp của ánh sáng mặt trời. Thông thường sau một ngày có thể phủ và giữ ẩm bề mặt bằng bao đay sạch, giấy thống thấm, tấm plastic hoặc nếu có điều kiện cho phép thì phun màng mỏng chống thấm lên bề mặt bê tông.
	Bê tông được dưỡng hộ liên tục ít nhất 07 ngày và được tưới nước trong suốt thời gian đó. Nếu các lỗ rỗng và lỗ tổ ong thấm được trong bê tông sau khi tháo ván khuôn thì phải đục lỗ các phần rỗng sau đó chèn bằng hỗn hợp vữa bê tông chất lượng dính bám cao hơn.
	Thủ tục thử nghiệm bê tông:
Sau khi tiến hành đổ bê tông công trình phải lấy mẫu bê tông công trình tại công trường. Mẫu phải ghi rõ ngày, tháng, tên công trình. Báo cáo kết quả thí nghiệm công trình là một bộ phận của công tác bàn giao công trình. Công tác lấy mẫu bảo dưỡng mẫu thí nghiệm gồm 06 viên kích thước tiêu chuẩn 03 viên thí nghiệm ở tuổi 07 ngày, 03 viên thí nghiệm ở tuổi 28 ngày.
	Lượng mẫu lấy sẽ căn cứ theo nguyên tắc sau: Ít nhất một cấu kiện chức năng độc lập có một tổ mẫu thí nghiệm.
	3.2.6. Cốt thép
	Phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm trong công tác cốt thép theo quy định Nhà nước hiện hành. Thép phải sử dụng đúng tiêu chuẩn, chủng loại theo hồ sơ thiết kế được duyệt và yêu cầu về cường độ thép theo tính toán của thiết kế.
	Nhà thầu cung cấp các chứng chỉ của nhà sản xuất hoặc người cung cấp, các chứng chỉ thí nghiệm cần thiết cho giám sát công trình trước khi cốt thép được lắp đặt vào kết cấu công trình. Trong quá trình thi công, giám sát công trình có quyền yêu cầu nhà thầu thí nghiệm bổ sung (bằng chi phí của nhà thầu) các thử nghiệm cần thiết bất chấp các kết quả thử trước đã được nghiệm thu chấp thuận.
	Cốt thép dùng cho cấu kiện bê tông phải được gia công và lắp đặt đúng bản vẽ thiết kế.
	3.2.7. Ván khuôn
	Ván khuôn phải đáp ứng yêu cầu chủ yếu sau:
	- Kiên cố, cố định, cứng rắn và không biến hình khi chịu tải do trọng lượng và áp lực ngang của hỗn hợp bê tông mới đổ cũng như tải trọng sinh ra trong quá trình thi công, phải tính toán các bộ phận ván khuôn để đảm bảo cường độ và biến dạng cho phép.
	- Phải khép kín để không cho vữa chảy ra.
	- Bảo đảm đúng hình dạng, kích thước và trình tự đổ bê tông các phần công trình.
	- Bảo đảm đặt cốt thép và đổ bê tông được thuận tiện và an toàn; khi tháo dỡ ít chạm đến vật liệu và không rung chuyển để khỏi gây cho bê tông trạng thái ứng suất quá mức.
	- Phải bôi dầu vào ván khuôn để giảm bớt sức dính bám giữa ván khuôn và bê tông.
	- Phải dùng bu lông hoặc thép tròn để làm thanh giằng cho ván khuôn, chỉ cho phép dùng dây giằng đối với các kết cấu không quan trọng. Bu lông và thanh giằng phải có rông đen có kích thước quy định theo tính toán.
	3.3. Các loại vật liệu khác
 	Phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan theo quy định hiện hành.
	4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
        4.1. Một số yêu cầu chủ yếu
		4.1.1. Gia công cốt thép:
	* Yêu cầu chung:
	- Cốt thép dùng trong thiết kế bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế.
	- Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn hiện hành.
	- Cốt thép có thể gia công tại hiện trường hoặc tại nhà máy nhưng nên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối lượng thép tương ứng cần gia công.
	- Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau, nhưng tính chất cơ lý khác nhau.
	- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:
	+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ;
	+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;
	+ Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.
	* Gia công cốt thép
	- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.
	- Cốt thép phải được cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích thước của thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn được tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép cùng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thành bất kỳ để kiểm tra. Trị số sai lệch không vượt quá các trị số ở bảng sau:
Bảng  – Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công
	Các sai lệch
	Mức cho phép, mm

	1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép chịu lực
	

	a) Mỗi mét dài
	5

	b) Toàn bộ chiều dài
	20

	2. Sai lệch về vị trí điểm uốn
	20

	3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn:
	

	a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m
	+ d

	b) Khi chiều dài lớn hơn 10m
	+ (d + 0,2a)

	4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép
	30

	5. Sai lệch về kích thước móc uốn
	+ a


 Trong đó: 	          d) Đường kính cốt thép;
			a) Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
* Nối buộc cốt thép:
- Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ.
- Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
+ Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng 6;
+ Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc;
+ Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đường kính 1mm;
+ Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu).
* Thay đổi cốt thép trên công trường.
Trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của thiết kế. Trường hợp sử dụng cốt thép xử lý nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu tư.
* Vận chuyển và lắp dựng cốt thép.
- Việc vận chuyển cốt thép đã gia công đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép;
+ Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng;
+ Các khung, lưới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với phương tiện vận chuyển.
	- Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
+ Các bộ phần lắp dựng trước, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau;
+ Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông;
+ Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốp pha chỉ được đặt trên các giao điểm của cốt thép chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế.
- Các con kê cần đặt tại các vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và được làm bằng các loại vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá huỷ bê tông. Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không vượt quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm.
- Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần được thực hiện theo các yêu cầu sau:
+ Số lượng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau, theo thứ tự xen kẽ;
+ Trong mọi trường hợp, các góc của đại thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.
- Việc nối các thanh cốt thép đơn vào khung và lưới cốt thép phải được thực hiện theo đúng quy định của thiết kế. Khi nối buộc khung và lưới cốt thép theo phương làm việc của kết cấu thì chiều dài nối chồng thực hiện theo quy định, nhưng không nhỏ hơn 25mm.
 	4.1.2. Công tác thi công bê tông:
	* Chọn thành phần bê tông (bắt buộc áp dụng).
	- Để đảm bảo chất lượng của bê tông, tuỳ theo tầm quan trọng của từng loại công trình hoặc từng bộ phận công trình, trên cơ sở quy định mác bê tông của thiết kế thành phần bê tông được chọn như sau:
	+ Đối với bê tông mác 100 có thể sử dụng bảng tính sẵn;
	+ Đối với bê tông mác 150 trở lên thì thành phần vật liệu trong bê tông phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm).
	-Thiết kế thành phần bê tông
	Công tác thiết kế thành phần bê tông do các cơ sở thí nghiệm có tư cách pháp nhân thực hiện. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo các nguyên tác:
	+ Sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công;
	+ Độ sụt hoặc độ cứng của hỗn hợp bê tông xác định tuỳ thuộc tính chất của công trình, hàm lượng cốt thép, phương pháp vận chuyển, điều kiện thời tiết. Khi chọn độ sụt của hỗn hợp bê tông để thiết kế cần tính tới sự tổn thất độ sụt trong thời gian lưu giữ và vận chuyển. Độ sụt của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ có thể tham khảo theo quy định hiện hành
	- Hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường.
	+ Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tác không làm thay đổi tỷ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế.
+ Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.
+ Khi cần tăng độ sụt hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỷ lệ N/X.
	- Tuỳ thuộc quy mô và mức độ của công trình mà xác định các loại hồ sơ thí nghiệm bê tông theo quy định hiện hành.
	* Chế tạo hỗn hợp bê tông
	- Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và các chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông được cân theo khối lượng. Nước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong bảng 12.
	- Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm lượng nước ngậm trong cát.
	- Độ chính xác của thiết bị cân đong phải kiểm tra trước mỗi đợt đổ bê tông. Trong quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phụ kịp thời.
	- Hỗn hợp bê tông cần được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít mới trộn bằng tay.
	- Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn cần theo quy định sau:
	+ Trước hết đổ 15% - 20% lượng nước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nước còn lại;
	+ Khi dùng phụ gia thì việc trộn phụ gia phải thực hiện theo chỉ dẫn của người sản xuất phụ gia.
	- Thời gian trộn hỗn hợp bê tông được xác định theo đặc trưng kỹ thuật của thiết bị dùng để trộn. Trong trường hợp không có các thông số kỹ thuật chuẩn xác thì thời gian ít nhất để trộn đều một mẻ bê tông ở máy trộn có thể lấy theo các trị số ghi ở bảng sau:
Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút)
	Độ sụt bê tông (mm)
	Dung tích máy trộn, lít

	
	Dưới 500
	Từ 500 đến 1000
	Trên 1000

	Nhỏ hơn 10
10 – 50
trên 50
	2,0
1,5
1,0
	2,5
2,0
1,5
	3,0
2,5
2,0


 	- Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nước của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định.
	- Nếu trộn bê tông bằng thủ công thì sàn trộn phải đủ cứng, sạch và không hút nước. Trước khi trộn cần tưới ẩm sàn trộn để chống hút nước từ hỗn hợp bê tông. Thứ tự trộn hỗn hợp bằng thủ công như sau: Trộn đều cát và xi măng, sau đó cho và trộn đều thành hỗn hợp khô, cuối cùng cho nước và trộn đều cho đến khi được hỗn hợp đồng màu và có độ sụt như quy định.
	* Vận chuyển hỗn hợp bê tông.
	- Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo các yêu cầu:
	+ Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, bị chảy nước xi măng và bị mất nước do gió nắng.
	+ Sử dụng thiết bị, nhân lực hỗn hợp và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông;
	+ Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển cần được xác định bằng thí nghiệm trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng. Nếu không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khoả các trị số ghi ở bảng sau.
Thời gian lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia
	Nhiệt độ (0C)
	Thời gian vận chuyển cho phép, phút

	Lớn hơn 30
20 – 30
10 – 20
5 – 10
	30
45
60
90


 	- Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng thủ công chỉ áp dụng với cự ly không xa quá 200m. Nếu hỗn hợp bê tông bị phân tầng cần trộn lại trước khi đổ vào cốp pha.
	- Khi dùng thùng treo để vận chuyển hỗn hợp bê tông thì hỗn hợp bê tông đổ vào thùng treo không vượt quá 90 – 95% dung tích của thùng.
	- Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng ô tô hoặc thiết bị chuyên dùng cần đảm bảo các quy định trên và các yêu cầu sau:
	+ Chiều dày lớp bê tông trong thùng xe cần lớn hơn 40cm nếu dùng ô tô ben tự đổ;
	+ Nếu vận chuyển bằng thiết bị chuyên dùng vừa đi vừa trộn thì công nghệ vận chuyển được xác định theo các thông số kỹ thuật của thiết bị sử dụng.
	* Đổ và đầm bê tông
	- Việc đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu:
	+ Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.
	+ Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha;
	+ Bê tông phải được đổ liên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của thiết kế.
	+ Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt quá 1,5m.
	- Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m phải dùng máng nghiêng hoặc ống vòi voi. Nếu chiều cao rơi trên 10m phải dúng ống vòi voi có thiết bị chấn động.
	- Khi dùng ống vòi voi thì ống lệch nghiêng so với phương thẳng đứng không quá 0,25m trên 1m chiều cao, trong mọi trường hợp phải đảm bảo đoạn ống dưới cùng thảng đứng.
	- Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không được nhỏ hơn 3 – 3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị tắc, không trượt nhanh sinh ra hiện tượng phân tầng. Cuối máng cần đặt phễu thẳng đứng để hướng hỗn hợp bê tông rơi thẳng đứng vào vị trí đổ và thường xuyên vệ sinh sạch vữa xi măng trong lòng máng nghiêng.
	- Khi đổ bê tông phải đảm bảo các yêu cầu:
	+ Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra;
	+ Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra;
	+ Ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép và cốp pha không cho phép đầm máy mới đầm thủ công;
	+ Khi trời mưa phải che chắn, không để nước mưa rơi vào bê tông. Trong trường hợp ngừng đổ bê tông quá thời gian quy định phải đợi đến khi bê tông đạt 25 daN/cm2 mới được đổ bê tông, trước khi đổ lại bê tông phải xả lý làm nhám mặt. Đổ bê tông vào ban đêm và khi có sương mù phải đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ bê tông.
	- Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải căn cứ vào năng lực trộn, cư li vận chuyển, khả năng đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết để quyết định
	* Đầm bê tông.
	Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau:
	- Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm bê tông được đầm chặt và không bị rỗ.
	- Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. Dấu hiện để nhận biết bê tông đã được đầm kỹ là vữa xi măng nổi lên bê mặt và bộ khí không còn nữa;
	- Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm;
	* Bảo dưỡng bê tông (bắt buộc áp dụng)
	- Sau khi đổ bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê tông.
	- Bảo dưỡng ẩm: Bảo dưỡng ẩm là quá trình giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phương pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592:1991 “Bê tông nặng – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. Trong thời kỳ bảo dưỡng, bê tông phải được bảo vệ chống các tác động cơ học như rung động, lực xung kích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư hại khác.
	4.1.3. Công tác xây:
	a, Yêu cầu chung về vật liệu: 
	- Phải thảo mãn yêu cầu chủng loại, chất lượng chỉ ra trong thiết kế 
	- Dùng gạch không nung xi măng chịu lực chống thấm, kích thước và chất lượng đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. 
	- Vữa xây: Xi măng theo quy định thiết kế. Cát để trộn vữa phải có màu sáng và loại bỏ các hợp chất hữu cơ. Khi CBKT yêu cầu phải sàng hay rửa. Nước để trộn phải là nước sạch. Vữa được trộn theo mác tương ứng chỉ ra trong bản vẽ thiết kế cho từng loại công việc cụ thể và phải tuân theo các quy định trong TCVN 4314:2003. Vữa không được phép sử dụng sau khi trộn quá 2 giờ.
  	b, Định vị khối xây:
  	Cần phải tiến hành định vị tường khối xây và xác định vị trí các lỗ chờ, chiều cao của cửa, giằng... 
  	Khối xây phải đảm bảo các sai số như trong TCVN 4085:2011.
 	 c, Yêu cầu về khối xây:
  	Các khối xây phải đặc chắc không trùng mạch. Các mạch đứng phải so le nhau ít nhất là 1/4 chiều dài viên gạch. Mạch xây phải ngang bằng. Mặt phẳng của khối xây cả 2 mặt, phải phẳng đứng theo phương dây dọi, không được lồi lõm vặn vỏ đổ hay nghiêng. 
  	Các hàng ngang bắt buộc phải xây đúng ở các vị trí trong bản vẽ thiết kế quy định.
	Trước khi đặt gạch cần phải đảm bảo đã định vị tất cả các lỗ chờ, bu lông neo... trong thiết kế. Cần phải được nhúng nước trước khi xây. Các mặt tiếp giáp giữa các lần xây phải được tưới nước và làm sạch. Gạch phải được đặt nằm ngang, đầy vữa ở các mạch và bề dầy của các mạch không kém hơn 10mm. Tường phải có sai số không vượt quá quy định trong TCVN 4085:2011. Tại các góc phải sử dụng rọi và thước góc khi xây.
	Các hàng ngang không được xây bằng gạch vỡ. Khi xây cần căng dây 2 mặt tường, sử dụng thước tầm để đảm bảo độ phẳng của 2 mặt tường.
	4.1.4. Công tác trát
	Lớp trát (Các lớp trát của công trình chủ yếu là vữa xi măng) để cho bọc các kết cấu gạch đá, kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, kết cấu thép (Khi cần), kết cấu tre, gỗ... cần phải có những quy định cụ thể cho mỗi loại kết cấu và loại vữa và chất lượng trát và trình tự thi công...trước khi trát, bề mặt kết cấu phải được làm sạch, cọ sạch hết bụi bẩn, các vết dầu mỡ và tưới ẩm.
	Độ sụt của vữa lúc bắt đầu trát lên các kết cấu phụ thuộc vào điều kiện và phương tiện thi công được quy định trong tiêu chuẩn của bảng 3 trong TCVN 5674-2012.
	Trước khi trát phải trát các điểm làm mốc định vị hay khống chế chiều dầy lớp vữa trát, vữa làm mốc chuẩn cho việc thi công.
	 Khi nghiệm thu công tác trát phải thoả mãn các yêu cầu sau:
	Lớp vữa trát phải bám dính chắc với các kết cấu, không bị long, bộp. Kiểm tra độ bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát, tất cả những chỗ có tiếng bộp phải phá ra trát lại.
	4.1.5. Công tác lát:
	Công tác lát chỉ được bắt đầu khi đã hoàn thành công việc ở phần kết cấu bên trên và xung quanh, bao gồm: Công tác trát trần hay lớp ghép trần treo, công tác trát và ốp tường. Mặt lát phải phẳng và được làm sạch.
	Vật liệu phải đúng chủng loại và kích thước, màu sắc và tạo được hoa văn thiết kế, các tấm lát hay gạch lát phải vuông vắn, không cong vênh, sứt góc, không có các khuyết tật khác trên mặt. Những viên gạch lẻ bị chặt, thì cạnh chặt phải phẳng.
	Mặt lát phải phẳng, không ghồ ghề, lồi lõm, cục bộ. Kiểm tra bằng thước có chiều dài 2m.
	Khe hở giữa mặt lát và thước không quá 3mm. Độ dốc có phương dốc của mặt lát phải theo đúng thiết kế. Kiểm tra độ dốc được thực hiện bằng ni vô, đổ nước thử hay cho lăn viên bi thép 10mm, Nếu có chỗ lõm tạo vũng đọng nước phải bóc lên lát lại.
	Mặt lát phải đảm bảo các yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với mặt nền lát. Chiều dầy lớp vữa lót, chiều dầy mạch vữa, mầu sắc, hình dáng trang trí. phải theo đúng thiết kế.
	4.1.6. Công tác ốp:
	Công tác ốp bảo vệ và ốp trang trí có thể tiến hành sau khi lắp ghép kết cấu và phụ thuộc vào đặc điểm của loại vật liệu ốp, quy trình công nghệ chế tạo kết cấu và trình tự công việc ghi trong thiết kế thi công công trình.
	Trước khi thi công ốp, phải kiểm tra độ phẳng của mặt ốp. Nếu mặt ốp có độ lồi lõm lớn hơn 15mm cần phải trát phẳng bằng vữa XM. 
	Sau khi thi công xong, mặt ốp phải đạt các yêu cầu sau:
	- Tổng thể mặt ốp phải đảm bảo đúng hình dáng và kích thước hình học.
	- Vật liệu ốp (Gạch tấm các loại) phải đúng quy cách về kích thước và màu sắc không cong vênh, sứt mẻ, kích thước khuyết tật trên mặt ốp không được vượt quá các chỉ số cho phép trong tiêu chuẩn hay quy định của thiết kế.
	- Những hình thức ốp, đường nét hoa văn trên bề mặt ốp phải đúng theo thiết kế.
	- Màu sắc của mặt ốp bằng vật liệu nhân tạo phải đồng nhất. Mặt ốp bằng vật liệu thiên nhiên cũng phải đồng nhất và sắp xếp các tấm sao hài hoà về màu sắc và đường vân.
	4.1.7. Công tác lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước
	a, Công tác lắp đặt thiết bị điện:
	+ Lắp đặt điện phải tuân theo tiêu chuẩn 9206:2012, và theo các yêu cầu của thiết kế công trình. Việc lắp đặt hệ thống điện trong nhà phải đảm bảo an toàn cho con người, không bị nguy hiểm do tiếp xúc với những bộ phận mang điện của thiết bị dùng điện, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành sử dụng. Tại đầu vào phải có thiết bị cắt điện chung để bảo vệ hệ thống điện bên ngoài khi có sự cố. Các thiết bị bảo vệ phải được chọn sao cho chúng có tác động theo phân cấp có chọn lọc.
	b, Công tác lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước:
	Lắp đặt thiết bị thoát nước phải đảm bảo thoát hết nước, không bị rò tắc và dễ thông tắc sửa chữa, không có nguy cơ bị vỡ dập đường ống, vận hành xử lý nước được thuận lợi và đảm bảo an toàn lao động.
	4.1.8. Công tác sơn tường
Việc thi công sơn các kết cấu chỉ được thực hiện khi cấu kiện cần sơn như: Tường, dầm, trần…v.v đã khô, phẳng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu sử dụng đúng chất liệu sơn theo thiết kế và quá trình thi công phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật của việc sơn.
	5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
	  Quá trình lắp đặt nhà thầu phải tự kiểm tra từng giai đoạn trước khi hoàn chỉnh, mỗi công đoạn đều phải được nhà thầu tự thử nghiệm đạt yêu cầu mới đề nghị tư vấn giám sát và chủ đầu tư nghiệm thu.
	Sau khi hoàn thành quá trình lắp đặt, nhà thầu phải kiểm tra toàn bộ các thông số theo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, khi đó mới mời tư vấn giám sát, chủ đầu tư nghiệm thu theo đúng quy định.
	6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
	- Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thi công, đề nghị nhà thầu thực hiện một số biện pháp sau:
	- Thành lập bộ phận chỉ huy PCCC do đồng chí chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách.
	- Xây dựng đội xung kích PCCC được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công, lực lượng này được tổ chức học tập, huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC kèm theo đó là các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố nếu xẩy ra.
	- Chuẩn bị trang bị phương tiện PCCC trong quá trình thi công đáp ứng yêu cầu theo quy định, được bố trí tại những vị trí dễ xảy ra cháy, nổ đảm bảo dễ nhìn thấy, dễ lấy.
	- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, thiết bị theo đúng qui định về phòng chống cháy nổ. Các hệ thống điện của công trường từ nguồn cung cấp đến các khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra nếu có nghi vấn đường dây không an toàn yêu cầu sửa chữa ngay.
	- Đảm bảo đường đi lối lại trong công trường thông thoáng, có người điều tiết, lên lịch trình, phương án xe ra vào cổng để cho xe ra vào không trùng giờ, ùn tắc.
	- Lắp đặt điện thoại và các thông tin cần thiết như số điện thoại cấp cứu, công an, PCCC…
	7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
	a, Các yêu cầu chung:
	- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:
	+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;
	+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại ra môi trường xung quanh;
	+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;
	- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;
	- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;
	- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;
	- Không gây sự cố cháy nổ
	b, Biện pháp thực hiện:		
	- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công;
	- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn:
	+ Có phương án vận chuyển vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của chính quyền địa phương;
	+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường;
	+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;
	+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công;
	- Chống ồn và rung động quá mức;
	- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh;
	- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống này;
	- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.
	8. Yêu cầu về an toàn lao động:
	Nhà thầu phải trình cho chủ đầu tư một bảng kê khai chi tiết về nhân viên, số liệu các loại lao động, tài liệu về các trang thiết bị xây dựng trên công trường.
	Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều kiện lao động và an toàn cho công nhân và nhân sự để thực hiện gói thầu của đơn vị mình.
	Trong bảng chào giá mà nhà thầu lập, phải bao gồm cả khoản chi phí phát sinh từ việc áp dụng các biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với an toàn về vận chuyển tại công trường, có nghĩa vụ bố trí các bảng hiệu khuyến cáo, khu vực cấm và các định hướng cần thiết cho việc thuận tiện giao thông, an toàn nhất có thể tại công trường.
	Phải tập huấn và phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho các công nhân thi công theo đúng quy định.
	Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải bố trí các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.
	Tất cả nguyên vật liệu, trang thiết bị xây dựng và lao động do nhà thầu tự lo, phải đúng và đủ như nhà thầu thống nhất với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra toàn bộ hoặc một số khâu quan trọng trước và trong khi nhà thầu triển khai thi công.
	Chủ đầu tư có quyền kiểm tra về tổ chức về bằng cấp và kinh nghiệm của nhân viên chủ chốt trực tiếp điều hành tại công trường có phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thâu và kiểm tra chất lượng của nhà thầu toàn bộ vật tư, nhiên liệu, thiết bị, xe máy thi công theo chất lượng, chủng loại ghi trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ trúng thầu. Nếu công việc nào không đạt yêu cầu thì chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu khắc phụ, kể cả việc thay đổi nhân sự.
	9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
	Nhà thầu phải có biện pháp huy động, bố trí nhân lực và thiết bị thi công phục vụ thi công gói thầu khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công đã đề xuất.
Nhân lực tham gia thi công trực tiếp phải có trình độ, tay nghề bậc thợ phù hợp với công việc thực hiện, được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. Nhân lực được bố trí tối thiểu phải đáp ứng yêu cầu nêu trong E-HSMT.
	Máy móc, thiết bị được huy động vào công trường phải đáp ứng yêu cầu về chủng loại, kỹ thuật đã nêu trong E-HSMT. Máy móc thiết bị phải được kiểm tra chất lượng, đáp đứng yêu cầu về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị (nếu có) và phải được tư vấn giám sát chấp thuận trước khi triển khai thi công.
	10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
	Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình tiến độ và biện pháp thi công tổng thể và chi tiết và được Chủ đầu tư chấp thuận kể cả biện pháp bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
	Trong quá trình thi công nếu chủ đầu tư phát hiện có vấn đề gì không phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công đã được chấp thuận thì chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu phải đưa ra biện pháp khắc phục, nếu nghiêm trọng thì ngưng thực hiện hợp đồng.
	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn lao động, trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh công nghiệp và mỹ quan công trình trong suốt quá trình thi công.
	11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát khối lượng của nhà thầu
	a, Kiểm tra vật tư, vật liệu và thiết bị:
	Trong vòng 01 tuần, nhà thầu phải trình nộp cho chủ đầu tư các biên bản, chứng chỉ của tất cả các thử nghiệm đã được tiến hành đối với các vật tư, thiết bị của gói thầu. Thông tin đầy đủ bao gồm mã số, nhãn hiệu, chi tiết xác nhận…của các vật tư, thiết bị mà các chứng chỉ, văn bản đề cập tới cũng phải được cung cấp.
	Việc chấp nhận kết quả kiểm tra, giám sát do chủ đầu tư đưa ra về cung cấp vật tư, thiết bị trong hợp đồng không có nghĩa là sẽ giải phóng nhà thầu khỏi những ràng buộc sau khi cung cấp.
	b, Kiểm tra chất lượng xây dựng công trình:
	Công tác quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.
	Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng xây dựng công trình kể cả công việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.
	Nhà thầu phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm trong quá trình thi công.
	c, Khắc phục các vi phạm về chất lượng:
	Nếu chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát phát hiện chất lượng vật liệu hoặc khi thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.
	Nếu xảy ra sự cố chất lượng thì nhà thầu phải giữ nguyên hiện trạng và kịp thời báo cáo cho chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ hoàn công.
	d, Ghi chép trong quá trình thi công:
	Nhà thầu phải có 01 quyển nhật ký thi công công trình, lưu giữ ở công trường để ghi chép thường xuyên, liên tục hàng ngày, kể cả những ngày nghỉ không thi công.
	Sổ nhật ký công trình do nhà thầu phát hành có đóng dấu giáp lai từng trang, nhà thầu có trách nhiệm ghi chép đầy đủ theo quy định hiện hành, nhà thầu có trách nhiệm xuất trình khi chủ đầu tư hoặc cấp trên có yêu cầu kiểm tra, sổ nhật ký công trình được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và được coi là một tài liệu trong nghiệm thu tổng thể và hồ sơ quyết toán công trình.
	e, Chi phí cho thí nghiệm:
	- Các thí nghiệm do nhà thầu thực hiện: Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện các thí nghiệm phục vụ cho các hoạt động kiểm tra nghiệm thu theo số lượng trong quy định nghiệm thu, mọi chi phí do nhà thầu chịu, chi phí này được hiểu là đã tính trong giá dự thầu.
	- Thí nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư: Chi phí các thí nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư để kiểm tra xác suất, kiểm tra đối chứng các loại vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đưa vào công trình do nhà thầu chi trả.
	- Các thí nghiệm khác phải thực hiện: Theo quy định hiện hành
	g, Yêu cầu về quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu:
	Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
	Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.
	Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
	Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và quy định của hợp đồng xây dựng.
	Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản xuất xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.
	Thi công công trình theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
	Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị, giám sát thi công công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
	Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công (nếu có).
	Thực hiện trắc đạc, quán trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực h iện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
	Lập nhật ký thi công công trình theo quy định.
	Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
	Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
	Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.
	Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
	Trong quá trình thực hiện phải trình chủ đầu tư xem xét và chấp thuật các nội dung sau:
	- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
	- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp  bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;
	- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
- Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.
	12. Yêu cầu khác:
	a, Trao đổi công việc	
	- Mọi kiến nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư, đều phải thể hiện bằng văn bản và lưu trữ trong hồ sơ.
	- Các quyết định chỉ đạo của chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của nhà thầu cũng thể hiện bằng văn bản.
	- Chỉ có chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quyết định cho nhà thầu. 
	b, Công việc thi công ngầm:
	Trong quá trình thi công ngầm nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ các công trình ngầm đã có như cống thoát nước, ống cấp nước, cáp điện... và phải chịu trách nhiệm về mọi hư hại gây ra do việc thi công móng. Nhà thầu sẽ bị ngừng thi công nếu gây ra bất kỳ một hư hỏng nào cho các công trình (kể cả móng) lân cận. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm khi biện pháp thi công vi phạm các quy định của địa phương. Phải có các biện pháp thoát nước kịp thời khi gặp nước ngầm.
	III. Các bản vẽ
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