Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _Hlk166684162] Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu 
1.1 Tên công trình: Dự án sắp xếp dân cư tập trung ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Nậm Lang, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa.
1.2. Người quyết định đầu tư: UBND Phường Sa Pa.
1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa.
1.4. Tư vấn Quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Sa Pa.
1.5. Tổ chức lập TKBVTC - DT xây dựng công trình: Viện kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai.
1.6. Địa điểm xây dựng: xã Mường Bo.
1.7. Quy mô xây dựng:
* San gạt mặt bằng:
- Các mặt bằng của dự án được san nền theo đúng phạm vi ranh giới và cao độ quy hoạch đã được phê duyệt. Đất đắp mặt bằng lu lèn đảm bảo độ chặt K=0.85. Mái taluy được đắp với mái dốc 1:1,50; mái taluy đào được thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với từng vị trí địa chất trên mặt bằng. 
- Tổng dự án bao gồm 01 mặt bằng. Mặt bằng được san nền cao hơn 30cm so với cao độ lề đường của tuyến đường phía trước, độ dốc ngang mặt bằng i=0,5% hướng vuông góc ra phía đường phía trước để đảm bảo thoát nước mặt bằng. Các mặt bằng san nền được tính toán theo phương pháp ô lưới 10x10m.
* Đường giao thông: 
- Xây dựng 04 tuyến đường giao thông kết nối các hạng mục trong dự án và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các tuyến đường có quy mô cụ thể như sau:
+ Tuyến đường D1 có chiều dài L=141.99m; có điểm đầu giao với tuyến hiện trạng, điểm cuối tại mặt bằng san nền nhà văn hóa. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: bề rộng nền đường Bnền=6.50m; bề rộng mặt đường Bmặt=3.50m; bề rộng lề Blề=2.0+1.0m.
+ Tuyến đường D2 có chiều dài L=278.75m; có điểm đầu giao với tuyến hiện trạng, điểm cuối tại điểm kết thúc của dự án. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: bề rộng nền đường Bnền=6.50m; bề rộng mặt đường Bmặt=3.50m; bề rộng lề Blề=2.0+1.0m.
+ Tuyến đường D3 có chiều dài L=128.41m; có điểm đầu giao với tuyến hiện trạng, điểm cuối tại điểm kết thúc của dự án. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: bề rộng nền đường Bnền=6.50m; bề rộng mặt đường Bmặt=3.50m; bề rộng lề Blề=2.0+1.0m.
+ Tuyến đường hiện trạng nằm trong dự án có chiều dài L=617.59m; có điểm đầu và điểm cuối nối với các tuyến đường đã có trong khu vực. Mặt đường BTXM hiện trạng có bề rộng Bmặt=5.0m, thiết kế mở rộng hai bên lề đường Blề=2.0+1.0m để bố trí hệ thống rãnh thoát nước dọc đường các vị trí bố trí dân cư.
- Nút giao, lối rẽ: thiết kế nút giao đồng mức, tổ chức giao thông tại các nút bằng vạch sơn, biển báo. Vuốt nối đảm bảo an toàn, êm thuận vào các tuyến đường hiện có.	
- Vạch sơn, biển báo …. được thiết kế theo QCVN 41-2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
- Kết cấu mặt đường: kết cấu mặt đường BTXM
	• Mặt đường BTXM B20 (M250#) dày 18cm;
	• Lớp lót giấy dầu;
	• Lớp móng CPĐD loại 1 dày 16cm;
	• Lớp xáo xới K95 dày 30cm.
*. Hệ thống thoát nước:
Xây dựng hệ thống thoát nước mặt trong khu vực lập dự án đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Trên các tuyến đường xây dựng hệ thống rãnh hộp 60x80cm kết hợp với rãnh chịu lực 80x60cm (tại các vị trí nút giao, ngang đường) nằm sát phạm vi lề đường sau đó đổ vào hệ thống thoát nước chung của khu vực để thoát nước cho toàn bộ khu vực dự án. Nước mặt được thu gom qua hệ thống cửa thu nước tại các hố ga và dẫn xả ra khe hiện trạng thông qua các cửa xả. Cụ thể như sau:
- Rãnh hộp 60x80cm đúc sẵn - lắp ghép tổng chiều dài L=811m thiết kế BTCT B20 (mác 250#) (hai bên đường Tỉnh lộ 155).
- Rãnh chịu lực 80x60cm đổ tại chỗ tổng chiều dài L=6m thiết kế BTCT B15 (mác 200#).
- Cống tròn D100 tổng chiều dài L=30m thiết kế BTCT B15 (mác 200#) đúc sẵn lắp ghép.
- Hố ga thiết kế BTXM B15 (mác 200#) đổ tại chỗ.
*. Hệ thống cấp nước:
- Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt dự án sắp xếp dân cư tập trung ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Nậm Lang, xã Mường Bo, thị xã Sa Pa cấp nước cho 66 hộ góp phần ổn định và nâng cao sức khoẻ, đời sống cho nhân dân, đồng thời giúp phát triển kinh tế xã hội tại thôn Nậm Lang, xã Mường Bo quy mô cụ thể bao gồm:
- Hố thu nước: Làm mới hố thu nước trước mặt đập đã có chiều dài trong lòng L=0,8m, chiều cao H=0,5m kết cấu thân đập bằng BTXM cấp độ bền chịu nến B15(M200#), tường bọc thân đập bằng BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#).
- Bể lọc thô gồm 3 khoang, kích thước bể lọc: Chiều dài bể L= 9,2m; chiều rộng lòng trong bể B= 3,0m; chiều cao lòng trong bể B= 1,5-2,3m. Kết cấu nền bể bằng BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 20cm, tường bể bằng BTXM cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 20cm, tấm đan bê tông cốt thép M200#dày 8cm.
- Bể chứa gồm 2 khoang, kích thước bể chứa: Chiều dài bể L= 6,2m; chiều rộng lòng trong bể B= 2,5m; chiều cao lòng trong bể B= 1,9m. Kết cấu nền bể bằng BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 20cm, tường bể bằng BTXM cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 20cm, tấm đan bê tông cốt thép M200#dày 8cm.
- Làm mới 04 bể cắt áp, kích thước bể: Chiều dài trong lòng bể L= 1,5m; chiều rộng lòng trong bể B= 1,5m; chiều cao lòng trong bể B= 1,0m. Kết cấu nền BTXM cấp độ bền chịu nén B12.5 (M150#) dày 15cm, tường BTXM cấp độ bền chịu nén B12.5 (M150#) dày 15cm, đậy tấm đan bằng BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 8cm.
- Hố van khởi thủy: Trên tuyến ống trong mặt bằng bố trí hố van khởi thủy: Kích thước AxB=(0,8x0,8)m thành và đáy dày 22cm. Kết cấu móng và mũ mố bằng BTXM cấp độ bền chịu nén B15 (M200#), tường xây gạch đặc VXM M75#, đậy nắp tấm đan BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) dày 10cm.
- Tuyến ống cấp nước: Lắp đặt mới tuyến đường ống nhựa HDPE đường kính từ D20-D63m, có chiều dài tổng cộng khoảng L= 8.752,04m. Tuyến đường ống chính từ đầu mối về mặt bằng chôn sâu 0,5m, tuyến ống trong mặt bằng chôn sâu 0,7m sau đó lấp đất đầm chặt.
*. Hệ thống cấp điện:
- Nguồn điện: Cấp cho khu vực lập dự án được lấy tại vị trí cột 37 ĐZ 35kV lộ 371 E20.54;
- Lưới điện trung thế 35KV:
+ Xây dựng mới tuyến đường dây 35KV từ vị trí cột 37 ĐZ 35kV lộ 371 E20.54 đến trạm biến áp tuyến dài 1.105m, sử dụng cáp nhôm lõi thép AC70/11mm2. Có 10 vị trí cột, sử dụng cột PCI-18-13, móng cột MT-4 đổ bê tông mác 150#, hệ thống tiếp địa đảm bảo an toàn; 
- Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp treo 320KVA-35/0.4KV, hệ thống tiếp địa đảm bảo an toàn;
- Lưới điện hạ thế 0.4KV:
+ Xây dựng mới tuyến cáp treo ABC4x95mm2 dài 1.544m , có 33 vị trí cột đơn, 12 vị trí cột đôi, sử dụng cột PCI-8.5-4.3, 08 vị trí tiếp địa lập lại TĐLL.
+ Lắp đặt mới 73 công tơ 1 pha điện tử 5(80)A, 35 hòm công tơ H2, 05 hòm công tơ H4.
2. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu về kỹ thuật đối với hạng mục xây lắp và lắp đặt: 
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. Ngoài ra việc tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.
	Quy trình, quy phạm thi công Nghiệm thu Nhà thầu thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.
1.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nội dung công việc:
+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình.
+ Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, lán trại , v.v... cần thiết cho các công việc Thi công theo hồ sơ và hợp đồng thi công xây lắp.
+ Mọi tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị hay thi công Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.
+ Nhà thầu chịu mọi chi phí cho công tác thí nghiệm các chủng loại vật liệu.
- Cung cấp số liệu:
Chủ đầu tư chỉ cung cấp số liệu chỉ dẫn cho nhà thầu.
- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trình:
Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của mình.
- Dọn sạch mặt bằng:
	Nhà thầu cần dọn dẹp và dỡ bỏ từng phần các thiết bị, phương tiện phụ trợ đã dùng trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành công việc phải gỡ bỏ tất cả lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa rác vụn gây ra bởi công tác thi công.
- Thiết bị và nhân công: 
Nhà thầu phải cung cấp nhân lực và thiết bị cần thiết cho mọi công tác thi công nêu trong hợp đồng.
Trước khi bắt đầu công tác thi công, nhà thầu cần đệ trình cho Chủ đầu tư chi tiết đầy đủ về kế hoạch thi công của mình, bao gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị.
Chủ đầu tư  sẽ ra quyết định bỏ, thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thừa nào mà Chủ đầu tư cho là không phù hợp với công việc này.
- Hỏng và không đúng vị trí:
Nếu sai số vượt quá sai số cho phép của quy định nêu trong các tiêu chuẩn đã nêu, công tác thi công đó tuỳ mức độ mà Nhà thầu cần đệ trình cách xử lý để Chủ đầu tư xác nhận và sửa chữa. Nhà thầu phải chịu kinh phí các công tác sửa chữa đó.
- Bảo hành chất lượng các công tác đã thi công:
	Dù chất lượng các công tác nào đó không được xác định bởi thí nghiệm, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành tất cả các công tác đã thi công theo chế độ bảo hành công trình xây dựng của nhà nước.
- Tiến độ thi công:
Nhà thầu phải trình tiến độ thi công từng loại công việc và được Chủ đầu tư chấp nhận theo đúng định kỳ.
- Bản vẽ hoàn công:
	Sau khi hoàn chỉnh các công tác thi công, nhà thầu cần trình bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết khối lượng công việc đã thi công bao gồm:
+ Kích thước và các loại công tác thi công.
+ Chủng loại vật tư sử dụng.
+ Sai số của công tác thi công.
1.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị ( kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Nhà thầu phải có xuất xứ về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử). Theo hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công.
Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương thuộc danh mục tiêu chuẩn được phép áp dụng của Bộ Xây dựng ban hành.
Thông số kỹ thuật tối thiểu của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	SốTT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	SL
	Tiêu chuẩn/Quy chuẩn kỹ thuật

	1
	Máy biến áp 3 pha 320kVA-35/0,4kV
	Máy
	1
	

	
	- Máy biến áp 3 pha 320kVA/3P/35/0,4kV, tổ đấu dây D/Yo, đạt TCVN 6306-2006, TCVN 8525-2015, Tiêu chuẩn 96/QĐ-EVN (ABB-Việt Nam hoặc tương đương)
	
	
	TCVN 6306-2006; TCVN 8525-2015; Tiêu chuẩn 96/QĐ-EVN

	2
	Tủ hạ thế 500A - 400v 3 lộ ra ( trọng bộ- tủ ngoài trời)
	Tủ
	1
	

	
	Tủ hạ thế 500A-400v 3 lộ ra ( trọn bộ); Vỏ tủ bằng tôn zam. KT: 1700x800x500mm; 01 MCCB tổng 3P-500A, loại chỉnh dòng; 03 MCCB tổng 3P-300A, loại chỉnh dòng; 6 biến dòng hạ thế 500/5A; 1 đồng hồ Vol + 3 đồng hồ Ampe; 1 công tơ điện tử gián tiếp 3 pha 5/6A; 1 bộ ( 3 quả) chống sét hạ thế GZa 500v; Phụ kiện: Cầu chì hạ thế 3P-6A, đèn báo pha,  chuyển mạch Vo;, thanh cái đồng,  đầu cốt đồng,  sứ đỡ thanh cái... (ABB-Việt Nam hoặc tương đương)
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	Phụ kiện kèm theo bao gồm:
- Tủ điều khiển bảo vệ
- Biến áp nguồn 38.5/0.22kV
- Cáp điều khiển
- Giá đỡ, tay thao tác LBS                                                                               - Rounter 4G/5G điều khiển kết nối từ xa máy cắt LBS
Chế độ vận hành bằng tay và điều khiển tại chỗ/từ xa Scada
LBS/SF6-36kV-630A-12.5kA/s 
( ABB hoặc Schneider Electric hoặc
Trung Quốc hoặc tương đương)
	
	
	



1.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp thi công, trình tự thi công các hạng mục chính đã nêu trong phần xét đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu.
Nhà thầu phải có biểu thể hiện tiến độ thi công công trình, biểu bố trí nhân lực thi công công trình hợp lý và phù hợp với yêu cầu của công trình.
1.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Khi thi công xong phần hoàn thiện, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu vận hành thử nghiệm, an toàn. Cần lưu ý:
- Vận hành thử nghiệm và yếu tố an toàn được chủ đầu tư chỉ định phương thức thử nghiệm
- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu phát hiện những sai sót có thể có nguy cơ gây nguy hiểm thì nhà thầu phải bỏ chi phí khắc phục. Việc khắc phục được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy trình hiện hành.
- Vận hành thử nghiệm, an toàn được tổ chức được tổ chức các khung giờ khác nhau trong ngày, các điều kiện thời tiết khác nhau.
1.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình.
- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.
- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân cháy nổ
- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.
- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.
1.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu Thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 
- Nhà thầu Thi công, Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu Thi công không tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ Thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
- Đặc biệt nhà thầu phải đưa ra giải pháp thi công hợp lý, giải pháp phòng chống ảnh hưởng của công tác thi công đến các công trình hạ tầng xung quanh. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm từ bồi thường về kinh tế … có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu công tác thi công gói thầu gây hư hại cho các công tình hạ tầng xung quanh.
1.8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Công nhân và kỹ thuật viên phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của công trường.
Trước khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu sẽ phải trình lên Ban QLDA và Bên giám sát bản giải pháp thi công công trình để Ban QLDA và Bên giám sát xem xét và phê duyệt. Trong Bản giải pháp thi công này sẽ không chỉ nêu trình tự tiến hành công việc, tiến độ thực hiện, nhân sự... mà còn cần trình bày về kế hoạch xây dựng các biện pháp an toàn cần thiết nhằm tránh tai nạn lao độn. Kế hoạch này bao gồm công tác huấn luyện an toàn cho nhân viên, người sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là đại diện của Nhà thầu về an toàn của đội ngũ nhân viên công trường trong suốt quá trình thực hiện Gói thầu.
Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và bất cứ người nào khác trong hoặc gần công trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp thi công của Nhà thầu gây ra.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng các công nhân, nhân viên của mình làm tại hiện trường là đủ sức khỏe và đang trong tình trạng tỉnh táo. Tuyệt đối cấm tất cả những người đang trong tình trạng say rượu, bia vào nơi thi công, bất kể người đó là ai và đang chịu trách nhiệm gì. Nhà thầu không tự ý vận chuyển các chất nổ, dễ cháy hay vũ khí vào khu vực thi công khi không được phép của Ban QLDA và Bên giám sát. Các công nhân hay nhân viên làm việc ngoài hiện trường cần được trang bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành của Việt Nam.
Nhà thầu phải lập tức thông báo cho Ban QLDA và Bên giám sát về các tai nạn xảy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà Nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết rồi gửi cho Ban QLDA và Bên giám sát trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xảy ra.
Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ giai đoạn nào.
1.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ thi công theo sự đề xuất của HSDT, nếu thay đổi phải báo cáo và được sự chấp thuận của chủ đầu tư mới được thực hiện.
Trong quá trình kiểm tra công trường nếu phát hiện khác với HSDT mà chưa được phép của CĐT gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng và tiến độ công trình thì CĐT có quyền:
 - Phạt không thanh toán những phần khối lượng thực hiện bị vi phạm chất lượng hoặc tiến độ do việc sử dụng những sai khác nêu trên.
 - Hoặc có thể thay thế nhà thầu khác.
1.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
* Tổ chức công trường và biện pháp thi công:
- Biện pháp tổ chức thi công.
- Sơ đồ tổ chức hiện trường.
- Bố trí nhân lực (cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề). 
- Các biện pháp quản lý kỹ thuật thi công của Nhà thầu. 
- Các biện pháp thi công chi tiết: Thuyết minh, bản vẽ biện pháp tổ chức thi công.
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng).
+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục, công việc Nhà thầu tham gia trong gói thầu này.
+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư - vật liệu - thiết bị theo quy định về xây lắp công trình.
+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư  - vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình (theo biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu).
+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sự cố do không đảm bảo chất lượng như yêu cầu.
- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, bảo đảm các công trình ngầm, công trình nổi.
- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: đảm bảo vệ sinh môi trường (chống bụi, chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc công trình, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động, an  toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia thi công, tham gia giao thông trong phạm vi công trường.
- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu thầu, nhà thầu vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ quy định trong Hồ sơ mời thầu và sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình gồm: Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và Sơ đồ bố trí nhân lực.
- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi công, các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình xen kẽ với công việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu,  thuyết minh các điều kiện bảo đảm tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công và nghiệm thu bàn giao.
1.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.
 Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này.
Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn và được sự chấp nhận của Người giám sát Thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư.
Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo quy định hiện hành:
* Nghị định số: 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.
* Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
* Quyết định số: 58/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định một số nôi dung về Quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
1.12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
(Chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể tại chương III tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT)
IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ: (Đính kèm file PDF trên hệ thống)
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