Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1 Tên công trình: Sửa chữa khắc phục sự cố tại trụ sở Hải quan Bắc Giang.
1.2. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bắc Ninh.
1.3. Quy mô dự án: Theo Quyết định số 220/QĐ-HQKV5 ngày 10/7/2025 của Chi chục Hải quan khu vực 5 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa khắc phục sự cố tại trụ sở Hải quan Bắc Giang.
2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	1. Các tiêu chuẩn chung

	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công

	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình- Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình- Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo 

	TCVN 9264:2012
(ISO 7976-2:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình- Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình- Phần 2: Vị trí các điểm đo

	TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

	TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
	Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

	TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

	TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo

	2. Công tác trắc địa

	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

	3. Công tác đất, nền, móng

	TCVN 4447: 2012
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 9361: 2012
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

	4. Bê tông cốt thép

	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 8828:2011
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

	TCVN 9341:2012
	Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

	TCVN 9392:2012
	Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

	TCXDVN 239:2006
	Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	TCVN 9115:2019
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 8828:2011
	Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

	TCVN 1651:2018
	Thép cốt bê tông

	TCVN 7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật

	5. Công tác hoàn thiện

	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu: Phần 1-Công tác lát và láng trong xây dựng

	TCVN 9377-2:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu: Phần 2-Công tác trát trong xây dựng

	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – Quy trình thi công và nghiệm thu

	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

	6. Công tác an toàn

	QCVN 18:2021/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3152:1979
	Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn

	TCVN 7996-1:2009
(IEC 60745-1:2006)
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

	TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008)
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

	TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008)
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập

	TCVN 3146:1986
	Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa

	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy. Yêu cầu chung

	TCVN 3255:1986
	An toàn nổ. Yêu cầu chung

	7. Và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành liên quan khác
(Trường hợp, tại thời điểm dự thầu các tiêu chuẩn nêu trên đã có phiên bản mới bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) thì áp dụng theo phiên bản mới)


2. Các yêu cầu giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, phù hợp với quy mô, tính chất của thầu. Nội dung chủ yếu bao gồm:
a) Biện pháp thi công tổng thể
Nhà thầu phải tự tổ chức khảo sát, nghiên cứu hiện trường, địa chất, thủy văn (nếu cần thiết) để phục vụ công tác lập biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT. Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055: 2012 Tổ chức thi công.
Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và bố trí các công trình phục vụ công tác thi công: Văn phòng điều hành công trường; nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường; nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí; bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công; khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường; nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công; bố trí đường giao thông nội bộ công trường và đường tránh phục vụ thi công (nếu có...
Hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu phải phù hợp với quy mô, tính chất của công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: Chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình, bố trí các tổ đội, hướng mũi thi công.
Trước khi thi công, nhà thầu có trách nhiệm xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (nếu có), gồm: Lập hồ sơ xin cấp phép; báo cáo, làm việc với các tổ chức, cơ quan có liên quan để được cấp phép, thực hiện cấp phép theo quy định. Khi dự thầu nhà thầu phải xem xét những vị trí công trình phải cấp phép, dự tính thời gian cấp phép và thi công để bố trí tiến độ thi công hợp lý. Việc cấp phép không phải là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
b) Biện pháp thi công của các hạng mục công trình, công việc xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, gồm: Phân đoạn thi công hợp lý; thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công vụ phục vụ thi công; xác định khối lượng thi công; bố trí nhân lực và thiết bị tham gia thi công, vật liệu sử dụng; triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.
Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
3. Các yêu cầu vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 
Khi dự thầu, nhà thầu phải đề xuất các loại vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng quy định tại Khoản 1.1 mục 3 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật], chương III của E-HSMT. Tất cả các vật liệu, cấu kiện phải là mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, quy cách, có các chỉ tiêu về cơ, lý, hóa, hình học đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế, hồ sơ mời thầu. Nhà thầu phải xác định khối lượng vật liệu sử dụng theo thời gian, dự kiến nguồn, đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu.
Nhà thầu phải đảm bảo rằng, khi dự thầu các nhà cung cấp có hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu hoặc bản cam kết cung cấp vật liệu, cấu kiện xây dựng đáp ứng chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, khối lượng theo tiến độ thi công dự kiến. Trường hợp cần thiết, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng đáp ứng. Khi đó, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ để chứng minh.
* Các tiêu chuẩn áp dụng với vật liệu, cấu kiện
	STT
	Vật liệu
	Thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị
	Tiêu chuẩn
	Nguồn gốc, xuất xứ

	1
	Xi măng 
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 2682:2020
TCVN 6260:2020
	Việt Nam hoặc tương đương

	2
	Cát san nền
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 4447:2012
	Việt Nam hoặc tương đương

	3
	Cát xây 
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 7570:2006
	Việt Nam hoặc tương đương

	4
	Cát trát
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 7570:2006
	Việt Nam hoặc tương đương

	5
	Cát đổ bê tông
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 7570:2006
	Việt Nam hoặc tương đương

	6
	Đá các loại
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 7570:2006
	Việt Nam hoặc tương đương

	9
	Thép các loại
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN 1651:2018
	Việt Nam hoặc tương đương

	10
	Gạch lát
	
	
	Việt Nam hoặc tương đương

	11
	Sơn các loại
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	12
	Dây dẫn, thiết bị điện
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	13
	Ống PVC
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	14
	Tôn lợp, úp nóc
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	15
	Trần thạch cao
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	16
	Thiết bị báo cháy, đèn chiếu sáng, đèn thoát hiểm
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	17
	Ống đồng
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	Việt Nam hoặc tương đương

	18
	Các loại vật liệu, vật tư khác
	Bản vẽ thiết kế
	TCVN
	


Và các tiêu chuẩn áp dụng theo quy định hiện hành.
Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được sử dụng cho công trình. 
Để chứng minh khả năng sẵn sàng huy động trạm thí nghiệm hiện trường, nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, danh sách nhân sự, giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm theo quy định khi có yêu cầu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
a) Trình tự chung của gói thầu
Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm riêng của gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công của từng hạng mục công trình.
Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công, thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian chờ việc của người và máy.
b) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng
Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục, công việc xây dựng được xác định căn cứ theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các yêu cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công. Nhà thầu phải căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, tiêu chuẩn thi công và nghiệp thu để tổ chức thi công theo trình tự thi công, xây lắp của từng hạng mục, công việc.
5. Yêu cầu về an toàn toàn lao động
- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo để đề phòng tai nạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. 
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ
Nhà thầu phải đề xuất chi tiết các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ; Tổ chức bộ máy quản lý công tác phòng, chống cháy nổ đáp ứng các quy định, như:
- Tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình làm việc tại công trường.
- Tập kết vật tư, vật liệu và các trang thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây cháy như bếp, nguồn điện.
- Bố trí các trang thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường, sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước, bể cát, bình cứu hỏa.
- Và đáp ứng các quy định của pháp luật về về phòng chống cháy, nổ khác…
- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải đề xuất chi tiết các giải pháp đáp ứng các yêu cầu về công tác tổ chức phòng chống cháy, nổ tại công trường; liệt kê các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí tại hiện trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
a) Trong E-HSDT Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp để thực hiện đúng các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện đầy đủ các biện pháp đối với các nội dung sau: 
- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu vực thi công đông dân cư.
- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.
- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm bê tông nhựa.
- Ô nhiễm nguồn nước.
- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.
- Xử lý chất thải lỏng.
- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công trường.
b) Nhà thầu phải đề xuất các giải pháp và thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:
- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.
- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn, rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân cư nói chung và đối với công trường nói riêng.
- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu, chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa.
- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.
- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.
- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung. 
- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải đề xuất, huy động và bố trí nhân lực, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT. 
a) Huy động nhân lực
Nhân lực do nhà thầu bố trí cho gói thầu phải có văn bằng, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đối với các nhân sự chủ chốt, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để chứng minh khi có yêu cầu.
Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự. 
Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.
Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu cầu.
b) Huy động thiết bị
Khi dự thầu, nhà thầu phải tính toán và dự kiến huy động thiết bị thi công gồm những nội dung sau: Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết bị được huy động; nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của thiết bị; tính năng, công suất và tình trạng sử dụng hiện tại; vị trí hiện tại của thiết bị; dự kiến thời gian huy động.
Để chứng minh khả năng sẵn sàng huy động thiết bị thi công chủ yếu, khi dự thầu nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng và cung cấp kịp thời cho Bên mời thầu khi có yêu cầu những tài liệu sau:
- Giấy Chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hợp lệ của các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thuộc danh mục tại Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Giấy Chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hợp lệ của xe máy chuyên dùng được lưu hành theo quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
- Giấy Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải;
- Giấy Chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận hiệu chuẩn đối với phương tiện, thiết bị đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ khoa học và Công nghệ;
- Giấy tờ chứng minh sở hữu, tính năng công suất thiết bị thi công.
Khi thực hiện gói thầu, nhà thầu có trách nhiệm huy động đúng các thiết bị đã được đề xuất trong E-HSDT. Trường hợp, thiết bị đề xuất không thể huy động được Nhà thầu được phép đề xuất thiết bị tương ứng để thay thế. Thiết bị thay thế phải đảm bảo rằng có tính năng, công suất, chất lượng tương đương hoặc tốt hơn thiết bị đã đề xuất. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến độ, nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu
Nhà thầu phải đề xuất và tổ chức hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn thực hiện. 
Trong quá trình thi công sau này Nhà thầu phải tiến hành giám sát và kiểm tra chất lượng các công việc xây dựng, hạng mục công trình và tổ chức nghiệm thu nội bộ rồi mới báo Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu.
a) Yêu cầu về giám sát nội bộ của Nhà thầu:
- Nhà thầu thành lập tổ giám sát thi công nội bộ và hoạt động độc lập với Ban điều hành công trình. 
- Tổ trưởng tổ Giám sát thi công nội bộ của Nhà thầu phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành kỹ thuật (xây dựng cầu đường, đường bộ hoặc xây dựng công trình hoặc kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực thi công công trình.	
b) Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
- Tổ giám sát thi công nội bộ do Nhà thầu thành lập có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng theo đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư.
- Giám sát nội bộ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình trước khi đề nghị Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư nghiệm thu. Giám sát thi công nội bộ của nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai khác xảy ra giữa kết quả kiểm tra của mình với kết quả kiểm tra do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư thực hiện.
- Tổ giám sát thi công nội bộ của nhà thầu phối hợp chặt chẽ với Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
10. Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công
Nhà thầu phải căn cứ yêu cầu tiến độ công trình, điều kiện năng lực và thực tế đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn về lao động và giao thông hợp lý, an toàn đảm bảo theo đúng thiết kế hoặc tốt hơn, trên các vị trí thi công bất kỳ phải có người hướng dẫn, biển báo và rào chắn theo quy định.
11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)
Nhà thầu phải đề xuất quy trình và có cam kết bảo hành công đáp ứng quy định tại Chương III của E-HSMT. Đồng thời đề xuất giải pháp phối hợp với chủ đầu tư (nếu được chủ đầu tư yêu cầu) trong quá trình bảo trì, duy tu bảo dưỡng.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt đính kèm trên hệ thống:
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