Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
	- Tên gói thầu: 28PTV-SXKD.NS-2025: Cung cấp dịch vụ kiểm tra, phân tích, chuẩn đoán tình trạng cho thiết bị quay;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, Km11- đường 513 - phường Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hoá.
- Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn-Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1;
- Gói thầu 28PTV-SXKD.NS-2025: Cung cấp dịch vụ kiểm tra, phân tích, chuẩn đoán tình trạng cho thiết bị quay đã được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 579/QĐ-NĐNS ngày 20/08/2025 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 5-NS) SXKD điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, với các nội dung sau:  
+ Phạm vi công việc của gói thầu: kiểm tra, phân tích, chuẩn đoán tình trạng cho thiết bị quay.  
+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng;
+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
+ Thời gian đấu thầu: Quý III/2025;
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;
+ Loại hợp đồng: Trọn gói;
+ Nguồn vốn: SXKD điện 2025.
2. Mục tiêu công việc:
Phát hiện sớm các hư hỏng tiền ẩn, phân tích, đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị, khuyến cáo cho chủ đầu tư về chế độ vận hành, bảo dưỡng nhằm đảm bảo sự vận hành an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy của các thiết bị quay, đồng thời giảm thiểu chi phí bảo trì và tăng tuổi thọ của thiết bị.
Phạm vi cung cấp dịch vụ được mô tả theo Bảng dưới đây:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	1
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Bơm cấp (bao gồm cả động cơ): 6 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm cấp (bao gồm cả động cơ): 6 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	2
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Bơm ngưng (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm ngưng (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	3
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Bơm tuần hoàn (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm tuần hoàn (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	4
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Quạt khói (bao gồm cả động cơ; khớp nối thủy lực): 4 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt khói (bao gồm cả động cơ; khớp nối thủy lực): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	5
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Quạt gió cấp 1 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt gió cấp 1 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	6
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Quạt gió cấp 2 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt gió cấp 2 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	7
	Sử dụng công nghệ siêu âm để kiểm tra, phân tích, chẩn đoán tình trạng cho Máy nghiền than (bao gồm cả động cơ): 8 cụm
	- Sử dụng công nghệ siêu âm (Ultrasound) để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Máy nghiền than (bao gồm cả động cơ): 8 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	8
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Bơm cấp (bao gồm cả động cơ): 6 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm cấp (bao gồm cả động cơ): 6 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	9
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Bơm ngưng (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm ngưng (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	10
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Bơm tuần hoàn (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Bơm tuần hoàn (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	11
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Quạt khói (bao gồm cả động cơ; khớp nối thủy lực): 4 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt khói (bao gồm cả động cơ; khớp nối thủy lực): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	12
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Quạt gió cấp 1 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt gió cấp 1 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	13
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Quạt gió cấp 2 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Quạt gió cấp 2 (bao gồm cả động cơ): 4 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4

	14
	Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc cho Máy nghiền than (bao gồm cả động cơ): 8 cụm
	- Kiểm tra rung động cho thiết bị quay.
- Sử dụng công nghệ phân tích rung động để đánh giá tình trạng làm việc của thiết bị quay, chẩn đoán nguyên nhân hỏng, đưa khuyến cáo bảo trì sửa chữa loại bỏ nguyên nhân gây hư hỏng, giảm thời gian ngừng máy, kéo dài tuổi thọ thiết bị Máy nghiền than (bao gồm cả động cơ): 8 cụm
- Lập báo cáo chi tiết
- Chu kỳ thực hiện dịch vụ: 3 tháng/ lần.
	lần
	4


- Thời gian thực hiện: 
+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Với tổng thời gian 365 ngày sẽ triển khai thực hiện 4 đợt, thời gian giữa 2 lần thực hiện liền nhau không quá 3 tháng, thời gian mỗi đợt 15 ngày.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
	Căn cứ yêu cầu về khối lượng công việc tại mục 1 nêu trên, Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện cho nội dung công việc. Trong đó, tối thiểu phải đáp ứng các nội dung sau:
3.1 Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
3.1.1 Bố trí mặt bằng
- Phương án bố trí mặt bằng công trường, nhà ban chỉ huy, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, thiết bị thi công…. phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến các thiết bị công trình khác trong Nhà máy
- Phương án sử dụng cơ sở hạ tầng của Chủ đầu tư như Điện, nước...cách thức đấu nối, sử dụng, trả chi phí cho Chủ đầu tư.
3.1.2 Công tác chuẩn bị nhân công
- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực và nhiệm vụ thực hiện cho các bộ phận quản lý chất lượng, tiến độ, các nhóm (tổ) thực hiện … chi tiết, phù hợp với nội dung công việc và tiến độ. Trong đó, qui định trách nhiệm của từng chức danh, từng bộ phận từ công tác chuẩn bị, thi công, theo dõi, giám sát. 
- Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân công phục vụ gói thầu theo yêu cầu:
	a.  Kỹ thuật viên lấy dữ liệu, phân tích dữ liệu rung động thiết bị quay:
	- Số lượng: 01 người
	- Trình độ: Có chứng chỉ về phân tích rung động CAT III trở lên theo tiêu chuẩn ISO 18436-2 hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong công tác phân tích rung động thiết bị quay hoặc tối thiểu 2 hợp đồng về phân tích rung động thiết bị quay
b. Kỹ thuật viên lấy dữ liệu, phân tích dữ liệu siêu âm
- Số lượng: 01 người
- Trình độ: Có chứng chỉ về kiểm tra siêu âm cấp độ I trở lên theo tiêu chuẩn ISO 18436-8 hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong công tác phân tích dữ liệu siêu âm thiết bị quay hoặc tối thiểu 2 hợp đồng về phân tích dữ liệu siêu âm thiết bị quay
3.1.3 Công tác chuẩn bị dụng cụ, máy thi công
 - Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ, máy thi công để thực hiện công việc kiểm tra, phân tích, chuẩn đoán tình trạng cho thiết bị quay. 
3.2. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện
3.2.1 Biện pháp đảm bảo chất lượng
- Nhà thầu nêu các biên bản, hồ sơ sử dụng trong quá trình thực hiện nội dung công việc tại mục 2 chương V;
- Nhà thầu phải cam kết:  Đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ, an toàn, không ảnh hưởng đến sản xuất của Chủ đầu tư. Trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.
3.2.2 Phương pháp thực hiện
Thuyết minh quy trình, phương pháp xác định chất lượng, khối lượng thực hiện nội dung công việc tại mục 2 chương V.
3.3.  Tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc theo số ngày thực hiện cho mỗi lần thực hiện theo mẫu sau. (Với tổng tiến độ thi công mỗi lần lấy dữ liệu, phân tích là 15 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng). Bảng tiến độ thời gian thực hiện phải khả thi và đáp ứng yêu cầu tiến độ E-HSMT. 
									Biểu tiến độ (mẫu)
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
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3.4. Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và giảm thiểu bụi... đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định của Chủ đầu tư và pháp luật.
- Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp phòng chống cháy nổ nói chung. Đặc biệt nêu rõ biện pháp phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện dịch vụ liên quan các hệ thống dễ cháy.
- Nhà thầu phải có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, biện pháp an toàn khi làm việc trên cao …, thực hiện an toàn lao động theo quy định của Chủ đầu tư và quy định của nhà nước.
Phải có cam kết chịu mọi trách nhiệm nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ, mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường do không thực hiện đúng quy trình, quy định.
4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu
Quy trình nghiệm thu thực hiện theo Hướng dẫn nghiệm thu và bảo hành sửa chữa TSCĐ được ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-HĐTV ngày 29/03/2022 của Tổng công ty Phát điện 1 và Quy trình phối hợp thực hiện và nghiệm thu trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

