Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa thuộc dự án Đầu tư thiết bị thu phát VHF
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Đầu tư thiết bị thu phát VHF
- Địa điểm thực hiện: Sân bay Sao Vàng, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.
- Nguồn vốn: : Quỹ đầu tư phát triển năm 2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
- Địa điểm lắp đặt: Lắp đặt tại phòng khẩn nguy Nhà điều hành và Phòng trực giám đốc tại nhà ga hành khách.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Máy bộ đàm
	Dải tần số: 
Tx / Rx Khoảng cách 8.33kHz 118.000-136.992 MHz
Khoảng cách 25kHz 
118.000-136.975MHz
Rx: Kênh thời tiết 
161.650-163.275MHz
Công suất phát :8W
-Khoảng cách tần số 8.33kHz / 25kHz
-Chế độ AM (6K00A3E, 5K60A3E)
-Độ ổn định tần số ± 5ppm
-Nhiệt độ hoạt động -20 ° C đến + 55 ° C; -4˚F đến + 131˚F
-Trở kháng Antenna 50 Ω
-Số kênh nhớ 20 bộ nhớ thông thường, 50 bộ nhớ nhóm, 10 GPS, 20 lịch sử, 10 thời tiết
-Yêu cầu nguồn điện 13,8 V / 27,5 V DC 

	2
	Nguồn cấp điện
	-Vỏ thùng, nguồn cấp điện PS-80
-Micro HM-176
- Điện áp đầu vào :100 V - 240 V AC
- Dòng:6 A
- Điện áp ra: 12 V DC

	3
	Anten
	Loại VHF băng tần hàng không và nghiệp dư, đa hướng, vỏ bằng sợi thủy tinh 
Dải tần số 115 - 174 MHz
Công suất tối đa 100W
Độ lợi 3,4dB
Chiều dài 1,7m (xấp xỉ.)
Trọng lượng 1,2kg (xấp xỉ)
Đầu nối MJ
Trở kháng 50 ohm

	4
	Cáp dẫn sóng 
	Trở kháng 50 omh


1.3. Các yêu cầu khác
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây, chưa qua sử dụng, có tính đồng bộ trong công nghệ.
- Có giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) bản gốc hoặc bản sao công chứng.
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao nhiệm thu. Nếu kiểm tra thử nghiệm hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thay thế hàng hóa mới phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã chào thầu











