Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về dự án hạng mục công trình:

- Tên hạng mục công trình: Sửa chữa, thay thế và chỉnh trang Hội trường tầng 6, mái sảnh kính sau nhà và một số hạng mục khác tại Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

- Nguồn vốn: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty từ nguồn thu tòa nhà Handico Tower.

1.2. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: TB1: Nâng cấp hệ thống điện nhẹ Hội trường tầng 6.

- Giá gói thầu: 1.576.224.584 VND (đã bao gồm thuế VAT 08% và dự phòng phí 05%).
- Nguồn vốn: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty từ nguồn thu tòa nhà Handico Tower.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 40 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thười gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 tại Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.
2. Phạm vi công việc của gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống âm thanh, hệ thống mạng wifi Hội trường tầng 6.
3. Thời hạn hoàn thành: Toàn bộ công việc thuộc phạm vi gói thầu trong thời hạn tối đa 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

TB1: Nâng cấp hệ thống điện nhẹ Hội trường tầng 6: Tối đa 40 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu đến khi hoàn thành toàn bộ các công việc, hạng mục thuộc gói thầu.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

1.1. Quy trình:

- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đầy đủ và rõ ràng về qui trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Nội dung tối thiểu trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải đuợc nêu những điểm sau:

+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: Văn phòng công trường, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải pháp đảm bảo giao thông, bãi đổ phế liệu…

+ Biện pháp thi công xây dựng các công việc chính, hạng mục công trình.

Việc đưa ra các biện pháp, kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.

- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan (bão, gió, mất điện,…) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các công trình liền kề trong quá trình thi công…) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng.

- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động chung của khu vực.

1.2. Quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng:

- Hồ sơ thiết kế kiến trúc, kết cấu của công trình.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định hiện hành liên quan đến các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng hiện hành của Nhà nước tại thời điểm thi công, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:

- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

+ Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

+ Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Nhà thầu phải thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định về kỹ thuật trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công 

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau: 

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị.

3.1. Yêu cầu về tính hợp lệ:
- Vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật.

- Cam kết hàng hoá, thiết bị cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;

- Hàng hoá chào thầu phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp (Nhà thầu ghi rõ, đầy đủ ký mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, hãng sản xuất và xuất xứ theo mẫu số 10B chương IV của E-HSMT);
- Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu;

- Nhà thầu cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của thiết bị, hàng hóa dự thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật tối thiểu yêu cầu

	I
	Hệ thống âm thanh hội trường

	1
	Bộ thu tín hiệu microphone
	- Nguồn điện: 12 – 18V, 500 mA

- Hiệu suất:
+ Tín hiệu điều chế: FM

+ Tần số lựa chọn: PLL synthesized control

+ Dải tần số: 606 to 630 MHz

+ Kênh: 193 channels (F4 and F5)

+ Ổn định tần số: ±0.005%

+ Công nghệ: True diversity system

+ S/N ratio: ≥100 dB - Antenna 2 x

+ Kết nối: XLR 3 pin male, balanced ,6.3 mm jack, unbalanced

+ Mức đầu ra: 12 dBV (max)

+ Trở kháng đầu ra : 600 ohm

+ Chức năng ngăn chặn: Pilot tone và Tắt tiếng ồn

+ Màu sắc: Charcoal

+ Môi trường: Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 55 °C (hoặc -13 F đến 131 F)

+ Độ ẩm tương đối: ≤95%

	2
	Microphone không dây cầm tay
	- Thiết kế để sử dụng kết hợp với hệ thống không dây UHF.

- Màn hình LCD hiển thị báo tình trạng pin và tần số.

- Micro không dây lựa chọn 193 kênh tần số UHF tự động.

- Tín hiệu điều chế: FM.

- Tầm tần số: 606 - 630 MHz.

- Độ lệch tần số: 48 KHz.

- Đáp ứng tần số: 50 Hz ~ 15 KHz.

- Ngõ ra tần số RF: 10mW.

- Hỗ trợ chức năng khóa.

- Loại pin: 2 x LR6/AA/UM3 1.5 V.

- Thời gian hoạt động pin: 15 giờ.

	II
	Âm thanh hội nghị

	3
	Bộ Micro đại biểu không dây
	- Điện áp nguồn (bộ pin): 7,5 VDC

- Công suất tiêu thụ: 4,5W

- Thời gian vận hành: ≥24 giờ (20% nói, 80% nghe)

- Đáp tuyến tần số: (100 Hz – 20 kHz) (-3 dB ở mức danh nghĩa)

- THD ở mức danh nghĩa: ≤0,1 %

- Dải động: ≥90 dB

- Hệ số tín hiệu trên nhiễu: ≥90 dB

- Trở kháng tải tai nghe: ≥32 ohm ≤1k ohm

- Công suất đầu ra tai nghe: 15 mW

- Chuẩn WIFI: IEEE 802.11n

- Dải Tần Số: 2,4 GHz và 5 GHz (miễn phí giấy phép ISM)

- Đầu vào micrô danh nghĩa 80 dB SPL theo IEC60914

- Đầu vào micrô tối đa 110 dB SPL theo IEC60914
- Đầu ra loa ngoài danh nghĩa 72 dB SPL tại 0,5 m

- Đầu ra loa ngoài tối đa 80 dB SPL

- Đầu ra tai nghe danh nghĩa 0 dBV

- Đầu ra tai nghe tối đa 3 dBV

	4
	Bộ Micro chủ tọa, màn hình chạm 4.3 inch
	- Điện áp nguồn (bộ pin): 7,5 VDC

- Công suất tiêu thụ: 4,5 W

- Thời gian vận hành: ≥20 giờ (20% nói, 80% nghe)

- Đáp tuyến tần số: (100 Hz – 20 kHz) (-3 dB ở mức danh nghĩa)

- THD ở mức danh nghĩa: ≤0,1 %

- Dải động: ≥90 dB

- Hệ số tín hiệu trên nhiễu: ≥90 dB

- Trở kháng tải tai nghe: ≥32 ohm và ≤1k ohm

- Công suất đầu ra tai nghe: 15 mW

- Chuẩn WIFI: IEEE 802.11n

- Dải Tần Số: 2,4 GHz và 5 GHz (miễn phí giấy phép ISM)

- Đầu vào micrô danh nghĩa 80 dB SPL theo IEC60914

- Đầu vào micrô tối đa 110 dB SPL theo IEC60914

- Đầu ra loa ngoài danh nghĩa 72 dB SPL tại 0,5 m

- Đầu ra loa ngoài tối đa 80 dB SPL

- Đầu ra tai nghe danh nghĩa 0 dBV

- Đầu ra tai nghe tối đa 3 dBV

	5
	Bộ sạc cho 5 pin
	- Cung cấp hiệu điện thế 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz

- Tiêu thụ điện năng tối đa 300W

- Nhiệt độ hoạt động: 5°C đến +45°C (hoặc 41°F đến +113°F)

- Độ ẩm tương đối ≤95 % và  ≥5 %

	6
	Bộ điều khiển trung tâm truy nhập không dây
	Điện áp đầu vào: 100 – 240VAC

Mức đầu vào tối đa: 18 dBV

Kiểu lắp: Gắn trần; Treo tường

Mức đầu vào danh nghĩa: -18 dBV

Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ: 5 – 95 %
Nhiệt độ hoạt động: 5 – 45°C hoặc 41 – 113°F
Công suất tiêu thụ: ≤10 W

Tần số nguồn: 50Hz/60Hz
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	Pin cho hộp đại biểu không dây
	- Sạc pin đầy trong khoảng thời gian ≤3 giờ.

- Thời gian sử dụng điển hình là 24 giờ từ khi sạc đầy.
- Công nghệ Lithium-ion.

- Tích hợp bộ vi xử lý điều khiển chu kỳ sạc pin.

- Tuổi thọ cao và không bị suy giảm chất lượng sạc.
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	Cần micro loại dài
	- Nguồn điện: 5VDC

- Công suất tiêu thụ: ≤0,1W

- Băng thông: 125 Hz - 15 kHz

- Dải động: ≥100 dB

- Đầu vào danh nghĩa: 85 dB SPL

- Đầu vào tối đa: 115 dB SPL

- Tiếng ồn tương đương: 15 dB SPL

	III
	Hệ thống Wifi cho hội trường và phòng hợp
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	Bộ phát wifi hội trường và phòng họp
	Hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax) và các chuẩn trước đó (802.11a/b/g/n/ac).

Thiết kế dual-radio:

Băng tần 2.4 GHz: 2x2 MU-MIMO.

Băng tần 5 GHz: 4x4 MU-MIMO.

Tốc độ dữ liệu tối đa: 5.378 Gbps.

Tích hợp công nghệ OFDMA và MU-MIMO để tối ưu hóa trải nghiệm truy cập đồng thời của nhiều người dùng.

Cổng mạng:

1 cổng Ethernet 100/1000/2.5G/5GBASE-T.

1 cổng combo 5GE SFP/RJ45.

1 cổng Ethernet 10/100/1000BASE-T.

Hỗ trợ cấp nguồn PoE theo các chuẩn 802.3af/at/bt.

Số lượng thiết bị hoạt động đồng thời khuyến nghị: 150 thiết bị/AP.

Số lượng client tối đa: 1024.

Hỗ trợ roaming Layer 2/3.

QoS: Định mức băng thông theo STA/SSID/AP, chuyển đổi multicast-to-unicast để tối ưu phát video.

Đạt chuẩn IP65, chống bụi và nước.
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	Bộ Quản lý wifi tập trung
	Cổng dịch vụ:

6 cổng 10/100/1000BASE-T.

2 cổng combo SFP/RJ45.

Cổng quản lý:

1 cổng RJ45 console.

2 cổng USB.

Quản lý:

Mặc định: 32 APs.

Mở rộng: Tối đa 448 APs hoặc 7.168 STA (thiết bị người dùng).

Hiệu suất

Tối đa số lượng APs: 448.

Tối đa số lượng STA: 7.168.

Số lượng VLAN: 4.096.

Dung lượng địa chỉ MAC: 32.768.

Dung lượng địa chỉ ARP: 32.768.

Tính năng

Quản lý Wi-Fi thông minh:

Hỗ trợ chuẩn Wi-Fi từ 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Công nghệ cân bằng tải thông minh (Client-based và Traffic-based).

Điều chỉnh băng thông, tối ưu hóa mạng RF.

Roaming liền mạch trong mạng Layer 2/3.

Bảo mật mạnh mẽ:

Hỗ trợ các giao thức mã hóa: WPA3, WPA2, WEP, TKIP.

Xác thực đa dạng: Web authentication, 802.1X, SMS authentication.

Bảo mật DHCP và phát hiện AP trái phép (Rogue AP detection).

Quản lý linh hoạt:

Giao diện CLI và Eweb để giám sát và quản lý.

Hỗ trợ Ruijie Cloud để giám sát toàn bộ mạng và xuất báo cáo.

Nguồn điện đầu vào: 100-240V AC, 50/60Hz.

Công suất tối đa: 40W.
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	Router cân bằng tải ( quản lý user, băng thông…)
	Hiệu năng

CPU: AL73400, kiến trúc ARM 64-bit, 16 lõi, tốc độ 2 GHz.

RAM: 16 GB DDR4.

Hệ điều hành: RouterOS

Switch chip: Marvell Aldrin 98DX3255, hỗ trợ kết nối không giới hạn giữa các nhóm cổng.

Cổng kết nối

Ethernet 1G: 13 cổng.

SFP+ 10G: 4 cổng.

Khe cắm M.2 PCIe: 1 khe, hỗ trợ SSD tối đa 8 TB.

Hỗ trợ mạng 10G với hiệu suất cao và khả năng xử lý động các tuyến BGP lớn.

Tích hợp M.2 cho các ứng dụng container.

Hỗ trợ Layer 3 Hardware Offloading.

Phù hợp cho các ứng dụng với quy tắc tường lửa phức tạp, QoS, và kết nối mạng động.
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	Switch 24 port hỗ trợ POE
	Hỗ trợ 24 cổng 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+

Hỗ trợ 4 cổng 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R

(SFP+)

Công suất PoE tối đa: Lên tới 370W 

Chuẩn PoE: 802.3af (PoE) và 802.3at (PoE+).

Hỗ trợ Bandwidth 128 Gbps

Hỗ trợ Throughput on 64-byte packets 95.2 MPPS

Hỗ trợ Buffer memory 1.5 MB

Hỗ trợ MAC table 16384

Hỗ trợ ARP table 1000

Hỗ trợ VLAN table 4094

Nguồn đầu vào: 100~240V AC, 50/60Hz.


Ghi chú: Trong yêu cầu về kỹ thuật, model hay tên thiết bị (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương (tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng).
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công công trình từ công tác chuẩn bị, đến thi công và hoàn thiện công trình.

Chủ đầu tư sẽ bàn giao từng mặt bằng thi công đề nhà thầu thi công, hoàn thiện theo trình tự công việc.

a) Công tác chuẩn bị:

- Nhận mặt bằng công trình, cột mốc công trình, cốt cao độ công trình; 

- Dọn dẹp mặt bằng (đồ dùng, các vật dụng…);
- Huy động thiết bị thi công;

- Chuẩn bị và tập kết vật tư, vật liệu.

b) Thực hiện thi công:

Nhà thầu cần chỉ ra chi tiết rõ ràng các biện pháp thi công chủ yếu cho các hạng mục cơ bản sau:

+) Công tác chuẩn bị mặt bằng công trường.

+) Biện pháp thi công các hạng mục, công việc thuộc gói thầu TB1: Nâng cấp hệ thống điện nhẹ Hội trường tầng 6.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Vận hành thử nghiệm, an toàn phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn sau:

- QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng

- QCVN 01:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn điện

- QCXDVN 05:2008/BXD-Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Tất cả các khu vực trên công trường nhất là tại những nơi dễ xảy ra cháy, nổ nhà thầu đặt các biển báo nguy hiểm, tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy.

- Tất cả các cán bộ và công nhân phải được học tập phương pháp phòng chống cháy nổ, hàng ngày ban chỉ huy công trường luôn kiểm tra nhắc nhở công nhân phòng ngừa khả năng cháy nổ xảy ra.

- Tất cả các loại vật liệu dễ cháy dễ nổ cần chứa ở vị trí kín đáo, an toàn và có biển báo dễ cháy, dễ nổ, …

- Hàng tháng ban kiểm tra an toàn lao động của nhà thầu sẽ kiểm tra hiện trường, đánh giá, nhắc nhở và có biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho công trường.

- Thực hiện đúng nội quy về phòng chống cháy, nổ tại công trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiếu tối đa gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; có rào che chắn khu vực thi công.

- Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trình, liên hệ chặt chẽ với Chủ đầu tư đề ra được giải pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

- Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng quanh khu vực thi công. 

- Trong khu vực công trường rác rưởi, gạch vụn, bêtông… cuối ngày dọn sạch đổ vào nơi qui định và chở ra khỏi công trường.

- Vật tư, vật liệu trên công trường phải được tập kết, xếp đặt gọn gàng, đúng nơi quy định, không gây cản trở cho việc lưu thông trên công trường.

- Tránh đất, bùn, gạch vỡ rác rơi trên đường, trên công trường.

- Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

- Bố trí các thùng rác tại khu vực thi công, đậy kín khi vận chuyển.

- Tránh sử dụng các thiết bị máy móc thi công đã cũ vì các thiết bị này thường sản sinh ra nhiều khí thải và tiếng ồn.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

Toàn bộ CBCNV tham gia làm việc trên công trường phải được đảm bảo ATLĐ, được phổ biến về nội quy ATLĐ trong công trình.

Thành lập ban ATLĐ do chỉ huy công trường làm trưởng ban.

Soạn thảo về các quy định ATLĐ cho từng hạng mục công trình phổ biến cho toàn thể CBCNV trước khi tiến hành thi công.

Cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. Đảm bảo 100% công nhân mặc quần áo bảo hộ lao động, đội mũ, đi giầy trong khi sản xuất. Khi làm việc trên cao cách mặt đất 3m phải có dây lưng an toàn. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về ATLĐ.
Có cán bộ trực trong thời gian thi công, phục vụ cho CBCNV.

Tuân thủ Luật Bảo hộ lao động, tổ chức cho cán bộ, công nhân tham gia xây dựng công trình học tập nội quy an toàn lao động.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và chất lượng cho từng hạng mục, toàn bộ công trình cần phải đưa ra các biện pháp an toàn, các quy định trên công trường nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

9. Yêu cầu về giao thông nội bộ:

Bố trí thời gian thi công hợp lý, tránh giờ cao điểm, có đủ lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí thi công cũng như tại các điểm liên quan khác.

Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, tránh chồng chéo trên mặt bằng thi công.

Tại các nơi được triển khai thi công phải có sơ đồ mặt bằng bố trí lực lượng thi công: lao động, thiết bị, máy móc phù hợp với mặt bằng thi công.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại E-HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình;

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải cung cấp các biện pháp thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị theo chỉ dẫn kỹ thuật và giải pháp thiết kế đã được phê duyệt.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình;

b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo các quy định hiện hành;

e) Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

f) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho hạng mục công trình hoàn thành;

g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư;

h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định hiện hành

12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng:

12.1. Bảo hành công trình xây dựng

a) Thời hạn bảo hành được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng và được quy định của E-HSMT.

b) Mức tiền bảo hành công trình xây dựng:

· Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tư theo quy định của E-HSMT;

· Nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

12.2. Trách nhiệm của các bên về bảo hành công trình xây dựng

a) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm sau đây:

- Kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình sửa chữa, thay thế. Trường hợp các nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình xây dựng;

- Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu/nhà thầu phụ thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng;

- Xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu/nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

b) Nhà thầu/nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình có trách nhiệm sau đây:

- Tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi phí tổn khắc phục;

- Từ chối bảo hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trường hợp sau đây:

+ Công trình xây dựng và thiết bị công trình hư hỏng không phải do lỗi của nhà thầu gây ra;

+ Chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ;

+ Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành.
c) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng công trình xây dựng, sự cố công trình xây dựng kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

12.3. Bảo trì công trình xây dựng

- Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu xây dựng công trình phải đảm bảo quy trình thời gian bảo trì phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng mà không quan tâm đến công trình được xây dựng bởi nhà thiết kế hoặc chế tạo.

- Nhà thầu xây dựng công trình phải đảm bảo quy trình, thời gian bảo trì từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình xây dựng tương ứng.
- Thời gian bảo trì 03 tháng 01 lần, tối thiểu 4 lần trong thời gian bảo hành hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Sau khi hết thời gian bảo hành, Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận gia hạn thời gian bảo trì để hệ thống hoạt động ổn định.

- Thời gian sửa chữa, khắc phục hỏng hóc, sự cố hoặc thay thế trong thời gian bảo hành: Tối đa trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thông báo đến nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email và người trực tiếp phụ trách bảo hành, bảo trì và tiếp nhận sự cố của hệ thống khi có yêu cầu.
IV. Các bản vẽ:
Chi tiết bản vẽ thiết kế được phát hành kèm theo E-HSMT (bản vẽ thiết kế là bản vẽ đã được thẩm tra và phê duyệt).

