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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu chung:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Khoan phụt chống thấm bờ kênh xả tiêu trạm bơm Như Trác; gia cố đáy và khoan phụt chống thấm bờ tả kênh xả tiêu trạm bơm Vĩnh Trị II.
- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp III
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà
- Nguồn vốn: Kinh phí bảo trì Ngân sách nhà nước cấp năm 2025.
- Địa điểm xây dựng: 
+ Trạm bơm Như Trác, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình
+ Trạm bơm Vĩnh Trị II, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình
2. Phạm vi công việc của gói thầu:
a) Khoan phụt chống thấm bờ kênh xả tiêu trạm bơm Như Trác (đoạn từ cống trung gian đến cống xả tiêu): 
- Khoan rút lõi phần mang cống bằng bê tông, đường kính hố khoan D63mm, chiều sâu hố khoan 15cm;
- Khoan phụt vữa xi măng (10% xi măng) và bột sét gia cố 2 bờ kênh xả tiêu trạm bơm Như Trác (đoạn từ cống trung gian đến cống xả tiêu). Bố trí 3 hàng lỗ khoan phụt, khoảng cách các hàng khoan là 0,80m; khoảng cách các hố trong một hàng là 1m; các lỗ bố trí so le nhau hình hoa mai. Tổng số lỗ khoan 753 lỗ, tổng số mét khoan phụt là 4.510,5m. Cụ thể như sau:
- Mặt bờ tả kênh xả tiêu: 345 hố khoan chiều sâu 6m;
- Mặt bờ hữu kênh xả tiêu: 358 hố khoan chiều sâu 6m; 
- Mang cống xả tiêu phía đồng: 50 hố khoan chiều sâu 5,85m. Đổ bê tông M300 tại các vị trí khoan rút lõi hoàn trả sau khi thi công xong phần lỗ khoan mang cống.
- Khoan đổ nước kiểm tra: Tiến hành khoan và đổ nước kiểm tra, số lượng 22 hố khoan, chiều sâu 6m.
b) Gia cố đáy và khoan phụt chống thấm bờ tả kênh xả tiêu trạm bơm Vĩnh Trị II (đoạn từ bể xả đến cống xả tiêu):
- Khoan phụt chống thấm:
+ Khoan rút lõi mặt đường bê tông, đường kính hố khoan D63mm, chiều dày hố khoan (10÷20)cm; 
+ Khoan phụt vữa xi măng (10% xi măng) và bột sét gia cố bờ tả kênh xả tiêu trạm bơm Vĩnh Trị II (đoạn từ bể xả đến cống xả tiêu), (từ C1÷C10+5) dài 117,4m: Bố trí 3 hàng lỗ khoan phụt, khoảng cách các hàng khoan là 1m; khoảng cách các hố trong một hàng là 1m; các lỗ bố trí so le nhau hình hoa mai. Tổng số lỗ khoan 359 lỗ, tổng số mét khoan phụt là 1.773,6m. Cụ thể như sau:
+ Mặt bờ tả kênh xả tiêu: 240 hố khoan chiều sâu 5m;
+ Hàng đầu giáp mái kênh xả tiêu: 119 hố khoan chiều sâu 4,8m;
+ Đổ bê tông M300 tại các vị trí khoan rút lõi hoàn trả mặt bờ kênh sau khi thi công xong. 
- Khoan đổ nước kiểm tra: Tiến hành khoan và đổ nước kiểm tra, số lượng 10 hố khoan chiều sâu (4,8÷5)m.
- Gia cố đáy kênh xả tiêu từ cuối bể tiêu năng đến cống xả qua đê; từ (C3+2,6 ÷ C9 chiều dài L=52,3m) như sau:
+ Đáy kênh đổ BTCT M200 dày 20cm, phía dưới đổ lớp bê tông lót M100 bù tạo phẳng. Xung quanh đáy móng bố trí các chân khay. Cao trình đáy bể xả (+0,42)÷(-0.3), độ dốc i=0.0088.
+ Khe tiếp giáp giữa các đơn nguyên tấm đáy bể xả bằng 2 lớp giấy dầu tẩm 3 lớp nhựa đường.
3. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng không quá 60 ngày. Nhà thầu phải đề ra biện pháp thi công liên tục trên công trường đảm bảo tiến độ hoàn thành. Các mốc thời gian cụ thể như sau: 
- Thời gian khởi công công trình: Dự kiến ngày 01/11/2025
- Thời gian hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng: ngày 31/12/2025
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Yêu cầu chung
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu nêu trong Hồ sơ thiết kế được duyệt gồm thuyết minh thiết kế BVTC, chỉ dẫn kỹ thuật thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; biện pháp huy động vật tư, thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).
- Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi nhà thầu thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước về xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các chỉ dẫn kỹ thuật trong thiết kế bản vẽ thi công, những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư, giám sát thi công và đơn vị tư vấn thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ trong Hồ sơ thiết kế để được giải thích và làm rõ.
- Những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung về thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, đo vẽ chi tiết, lưu giữ để lập hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, làm cơ sở thanh toán hợp đồng.
- Nhà thầu phải tuân thủ các Nghị định của Chính phủ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với hợp đồng và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Chủ đầu tư chỉ cung cấp các yêu cầu về kỹ thuật chính để phục vụ thi công công trình. Ngoài các yêu cầu nêu trong E-HSMT này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn khác có liên quan đến kỹ thuật, chất lượng công trình. Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, giám sát thi công để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình.
[bookmark: _Hlk114556153]- Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được sự chấp nhận của giám sát chất lượng. Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển sang giai đoạn thi công và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Các biên bản nghiệm thu công việc và biên bản nghiệm thu kỹ thuật chuyển giai đoạn, nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được đóng thành tập theo đúng trình tự thi công làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công sau này. Khi nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình đưa vào sử dụng phải có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, bản vẽ hoàn công,...
2. Yêu cầu về quy chuẩn, quy phạm:
- Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, nghiệm thu, an toàn  lao động, quản lý chất lượng xây dựng … của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam nêu dưới đây. Nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác xây dựng theo yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng của E-HSMT, phải trích dẫn đúng tên các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng công tác cụ thể. Đối với một số yêu cầu quan trọng nhà thầu trích dẫn cả những quy định cụ thể của tiêu chuẩn. 
- Trên cơ sở những tiêu chuẩn được nêu trong E-HSMT, nhà thầu cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn thi công - Nghiệm thu cho toàn bộ gói thầu. Bộ tiêu chuẩn này nhà thầu có thể trình bày ngay trong E-HSDT hoặc tổng hợp trình Chủ đầu tư ngay sau khi trúng thầu. Số lượng các tiêu chuẩn qui phạm mà nhà thầu trình bày không ít hơn số lượng tiêu chuẩn ghi trong E- HSMT. Khuyến khích các nhà thầu trình bày bộ tiêu chuẩn thi công của gói thầu ngay trong hồ sơ dự thầu.


	STT
	Tiêu chuẩn
	Số hiệu

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế
	QCVN 04-05:2022/BNNPTNT

	2
	Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
	TCVN 4118-2021

	3
	Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê
	TCVN 8644-2011

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453-95

	5
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651-2018

	6
	Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	TCVN 5574-2018

	7
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570-2006

	8
	Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2020

	9
	Nước cho bê tông và vữa-Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-2012

	10
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021

	11
	Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành ...
	



3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
3.1 Yêu cầu chung:
- Khối lượng trong bảng tiên lượng để tính giá dự thầu, khối lượng nghiệm thu thanh toán theo thực tế thi công.
- Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và năng lực đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong suốt thời gian thi công.
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thi công trình, nhà thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
- Giám sát kỹ thuật thi công của Chủ đầu tư được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm vi công trường.
- Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị thiết kế có biện pháo xử lý.
- Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lắp đặt phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân thủ theo những quy định trên mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Lý do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
3.2 Yêu cầu về chủng loại vật tư, vật liệu:
Yêu cầu kỹ thuật đối với vật tư, vật liệu chính:
- Nhà thầu phải chào theo đúng quy cách, chủng loại vật tư, vật liệu trong hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, vật liệu thay thế thì phải chào bảng riêng.
- Nhà thầu cung cấp bản gốc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả các loại vật tư, vật liệu thi công công trình; hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu này không dùng chung cho các dự án hay công trình khác của nhà thầu.

	STT
	Tên vật liệu
	Xuất xứ
	Quy cách, thông số kỹ thuật
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng PCB30, PCB40
	
	
	

	2
	Bột sét
	
	
	

	3
	Cát vàng
	
	
	

	4
	Đá 1x2
	
	
	

	5
	Thép tròn các loại
	
	
	

	6
	Nhựa bitum
	
	
	



Nhà thầu phải lập bảng kê vật liệu chính dự thầu theo yêu cầu mẫu trên, lưu ý phải ghi rõ tên thương hiệu cụ thể của 1 loại vật liệu, thông số kỹ thuật của vật liệu đó và tiêu chuẩn thí nghiệm, kiểm tra theo TCVN hiện hành, không được ghi nhiều loại hoặc tương đương.
- Trong quá trình thi công, nhà thầu không được tuỳ tiện đưa các loại vật tư, thiết bị không đúng quy định hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.
- Vật tư, vật liệu đưa vào công trường phải có hoá đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
- Trường hợp có sự thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị thì nhà thầu phải xin phép Chủ đầu tư trước khi thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì nhà thầu phải gửi mẫu cho Chủ đầu tư duyệt trước hoặc tuỳ loại vật tư cần phải thử mẫu (việc thử mẫu phải được thực hiện bởi một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, có chức năng thực hiện theo quy định và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư), chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.
3.3 Yêu cầu về trình tự thi công:
- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công xây dựng.
- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
3.4 Yêu cầu về kiểm tra, nghiệm thu:
- Kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công phải có hoá đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận về chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm do các phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
- Kiểm tra, nghiệm thu trình tự thi công, nghiệm thu từng hạng mục công việc theo đúng thiết kế bản vẽ thi công.
- Sau khi công trình hoàn thành đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng thì tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
3.5 Biện pháp huy động nhân sự và thiết bị phục vụ thi công:
- Biện pháp huy động nhân lực, thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công, tiến độ thi công theo E- HSMT
- Nhà thầu phải có đề xuất biện pháp huy động và bố trí nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ công tác triển khai thi công tại công trường, trên cơ sở các yêu cầu nêu tại tiêu chí đánh giá a) Nhân sự chủ chốt, b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, Mục 2.2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
3.6 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Có biện pháp tổ chức mặt bằng công trường: bố trí thiết bị, bãi tập kết vật liệu, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc ... 
- Có sơ đồ, thuyết minh tổ chức nhân sự trên công trường, mối liên hệ giữa công ty với công trường; nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng: quản lý tiến độ, kỹ thuật, chất lượng, hành chính kế toán, quản lý vật tư thiết bị...
- Có biện pháp thi công chi tiết các công tác theo thiết kế BVTC được duyệt.
- Có biện pháp bảo đảm sự phối hợp giữa các công tác thi công.
- Có biện pháp đảm an toàn an toàn giao thông, đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình tiếp giáp công trường.
3.7 Yêu cầu thuyết minh về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng:
- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.
- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu.
- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành.
3.8 Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bải chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp hợp lý khả thi và phù hợp với pháp luật chuyên ngành phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng.
3.9 Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
- Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
- Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 
- Nhà thầu phải giải toả các chướng ngại bảo đảm cảnh quan cho công trường. Trong quá trình chuẩn bị và thi công, nhà thầu phải giải toả các trở ngại không cần thiết, bố trí công trường gọn sạch, bộ phận hoặc hạng mục công trình nào đã kết thúc thì nên hoàn thiện ngay hoặc hoàn thiện sơ bộ.
- Khi hoàn thiện công trình, phải thu dọn rác rưởi, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình phụ, tạm thời phục vụ thi công, thanh thải các chướng ngại do thi công rơi vãi, v,v.... trong toàn bộ phạm vi công trường đã hoạt động bảo đảm cảnh quan môi trường sạch đẹp, tiện dụng cho công trình và cả khu vực.
3.10 Yêu cầu về an toàn lao động:
- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động, Cán bộ công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động.
- Đối với công việc thi công trên cao nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công trên cao hợp lý, khả thi phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
- Đối với máy mốc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị.
- Nhà thầu phải thuyết minh cụ thể, hợp lý khả thi biện pháp bảo đảm an toàn lao động từng công đoạn thi công.
- Nhà thầu phải thuyết minh bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị.
3.11 Yêu cầu về An toàn giao thông:
Nhà thầu thi công phải có biện pháp đảm tuyệt đối an toàn giao thông, phải có đèn báo hiệu, biển báo công trường, chỉ dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện lưu thông trên đường.
3.12 Yêu cầu về an toàn công trình liên quan: Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ đúng yêu cầu thiết kế, trường hợp thi công làm ảnh hưởng hoặc hư hỏng công trình liên quan. Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật.
3.13 Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	I
	Gia cố đáy và khoan phụt chống thấm bờ tả kênh xả tiêu trạm bơm Vĩnh Trị II (đoạn từ bể xả đến cống xả tiêu)
	30/9/2025

	1
	SHBV:01
	Bình đồ tuyến
	-nt-

	2
	SHBV:02
	Cắt dọc tuyến
	-nt-

	3
	SHBV:03
	Mặt bằng đại diện
	-nt-

	4
	SHBV:04
	Cắt ngang
	-nt-

	5
	SHBV:05
	Chi tiết thép đáy
	-nt-

	6
	SHBV:06
	Cắt ngang mặt bằng khoan phụt vữa
	-nt-

	7
	SHBV:07÷SHBV:10
	Cắt ngang chi tiết
	-nt-

	8
	SHBV:11
	Mặt bằng đại diện
	-nt-

	9
	SHBV:12
	Đảm bảo ATGT trong quá trình thi công
	-nt-

	II
	Khoan phụt chống thấm bờ kênh xả tiêu trạm bơm Như Trác (đoạn từ cống trung gian đến cống xả tiêu)
	30/9/2025

	1
	SHBV:01
	Sơ họa mặt bằng khoan phụt
	-nt-

	2
	SHBV:02
	Mặt bằng bố trí khoan phụt
	-nt-

	3
	SHBV:03
	Cắt ngang đại diện kênh
	-nt-



Hồ sơ mời thầu: Gói thầu số 01 - Khoan phụt chống thấm bờ kênh xả tiêu trạm bơm Như Trác; gia cố đáy và khoan phụt chống thấm bờ tả kênh xả tiêu trạm bơm Vĩnh Trị II 

