Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện điện tử.
- Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao.
- Nguồn vốn: Hợp đồng số 68/VHT/K1/QS-KHCNCG-TTKTCNC/2025 ngày 03/10/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Địa điểm: Số 9 Quan Nhân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
	- Toàn bộ vật tư, linh kiện cung cấp phải mới 100%, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây, các chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Attomat 32A
	Điện áp hoạt động: 230 VAC; Số cực: 02; Dòng điện định mức: 32A; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 4,5kA

	2
	Attomat 63A 1 pha
	Điện áp hoạt động: 230 VAC; Số cực: 01; Dòng điện định mức:  63A; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 4,5kA

	3
	Attomat 63A 2 pha
	Điện áp hoạt động: 230 VAC; Số cực: 02; Dòng điện định mức: 63A; Dòng cắt ngắn mạch định mức: 4,5kA

	4
	Attomat chống giật
	CB chống giật sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường, kích thước tiêu chuẩn. Với dòng điện định mức 50A và ngưỡng dòng rò 30mA, khả năng cắt ngắn mạch 6kA; Tần số hoạt động 50/60 Hz; 

	5
	Bảng đồng đấu đất
	Vật liệu: Đồng; Kích thước thanh đồng: 140 x 30 x3 mm; Số lượng lỗ đấu: 8; Hai quả sứ cách điện SM35

	6
	Băng dính 15x20000 mm
	Vật liệu: BOPP; Độ dày: 40 micromet; Khả năng đàn hồi 5%; Rộng x dài: 15x20000 mm

	7
	Băng dính 50x20000 mm
	Vật liệu: BOPP; Độ dày: 40 micromet; Khả năng đàn hồi 5%; Rộng x dài: 50x20000 mm

	8
	Băng dính điện nano
	Độ dày: 1 mm; Chiều rộng: 2 cm; Chiều dài: 2 m; Vật liệu: Gel acrylic

	9
	Bộ chuyển mạch cao tần cho máy VRS-631
	Số lượng đầu vào: 01, Số lượng đầu ra: 02; Chuẩn: N type, dải tần hoạt động: HF

	10
	Bộ chuyển mạch cao tần cho máy VRU-812
	Số lượng đầu vào: 01, Số lượng đầu ra: 02; Chuẩn: N type, dải tần hoạt động: VHF/UHF

	11
	Bộ chuyển mạch điều khiển cho máy VRS-631
	Dạng tiếp điểm: 4PDT; Chức năng công tắc: On-Off-On; Định mức dòng: 20A; Điện áp xoay chiều định mức: 125V; Điện áp một chiều định mức: 30V; Chiều dài độ dẫn động: 17,5 mm

	12
	Bulông M10
	 Vật liệu: thép đen; Độ bền 8.8, Đường kính bulong: 10 mm

	13
	Bulông M12 (bao gồm cả vòng đệm cách điện)
	 Vật liệu: thép đen; Độ bền 8.8, Đường kính bulong: 12 mm

	14
	Bulông M14-16
	 Vật liệu: thép đen; Độ bền 8.8, Đường kính bulong: 14 mm

	15
	Bulông M6
	 Vật liệu: thép đen; Độ bền 8.8, Đường kính bulong: 6 mm

	16
	Bút đánh dấu
	 Bút lông dầu; màu: xanh; đường kính ngòi: 1 mm

	17
	Camera hội nghị gắn màn hình
	Độ phân giải 1080p; Zoom kỹ thuật số 4x; Tích hợp microphone định hướng; Kết nối qua cáp USB-A

	18
	Cáp bọc kim 2x4
	Vật liệu lõi: Đồng, Số lõi: 02; Đường kính lõi: 4 mm, Vỏ: PVC bọc sợi nhôm

	19
	Cáp đất M10
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Đường kính dây: 10mm

	20
	Cáp đất M6
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Đường kính dây: 6mm,

	21
	Cáp điện 1x10
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Tiết diện lõi: 10 mm2, Số lượng dây: 01; 

	22
	Cáp điện 1x6
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Tiết diện lõi: 6 mm2, Số lượng dây: 01; 

	23
	Cáp điện 2x2.5
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Tiết diện lõi: 2,5 mm2, Số lượng dây: 02; 

	24
	Cáp điện 2x6
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Tiết diện lõi: 6 mm2, Số lượng dây: 02; 

	25
	Cáp điện PVC 2x4
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC;  Tiết diện lõi: 4 mm2, Số lượng dây: 02; 

	26
	Cáp điều khiển 6x1
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC;  Tiết diện lõi: 1 mm2, Số lượng dây: 06; 

	27
	Cáp mạng UTP CAT6
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa PVC; Số lượng sợi: 8; Điện áp truyền tối đa: 300; Độ trễ đường truyền: 536ns/100m

	28
	Cáp thoại chống nhiễu
	Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: nhựa HDPE; Số lượng sợi: 2 ; Đường kính lõi: 0,5 mm

	29
	Cầu dao 3 ngả
	Át đảo chiều 2P 63A là sản phẩm cầu dao đảo chiều dạng Aptomat;Điện áp sử sụng: 220V; Công suất: 63A; Dòng cắt: 6KA; Độ cách điện 400V  

	30
	Cầu đấu 304
	Điện áp tối đa: 600 V; Số cực: 04; Dòng điện định mức: 30A

	31
	Cọc đất xoắn mạ kép
	Vật liệu: thép mạ kẽm; Chiều dài: 1 m

	32
	Connector chống sét mạng
	Bộ chống sét lan truyền/chống nhiễu Ethernet 10/100 Base-T. Gồm 2 cổng chuẩn RJ45 đầu ra và vào

	33
	Connector chống sét phi đơ
	Thiết bị chống sét lan truyền RF LCSP1041 của L-com sử dụng công nghệ chống sét lan truyền ống khí, bảo vệ phần cứng quan trọng khỏi sét đánh đồng thời duy trì hiệu suất RF. Kháng trở 50 Ôm, tần số từ Dc tới 7 Ghz

	34
	Connector mạng gắn cáp
	 Vỏ kim loại màu olive drab, thuộc dòng RJF, thiết kế dùng ngoài môi trường công nghiệp. Sản phẩm đạt chuẩn IP67 chống bụi và nước, chịu được điều kiện khắc nghiệt.

	35
	Connector mạng gắn tường
	Thiết kế gắn panel kiểu mặt bích vuông, không chống nhiễu, vỏ màu olive drab, thuộc dòng RJF. Thiết bị đạt chuẩn IP67, bảo vệ chống bụi và nước, phù hợp cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Sản phẩm có khả năng chống cháy theo chuẩn UL 94 V-0

	36
	Connector nguồn 41A cái gắn cáp
	Chuẩn MIL-C-5015, kiểu plug thẳng, 7 chân, dạng socket, gắn cáp và đấu nối bằng hàn. Vỏ làm từ hợp kim nhôm mạ Olive Drab Chromate, tiếp điểm bằng đồng mạ vàng, cách điện Neoprene, đạt chuẩn IP67.

	37
	Connector nguồn 41A đực gắn tường
	Chuẩn đực gắn tường, chuẩn MIL-C-5015, kiểu plug thẳng, 7 chân, dạng socket, gắn cáp và đấu nối bằng hàn. Vỏ làm từ hợp kim nhôm mạ Olive Drab Chromate, tiếp điểm bằng đồng mạ vàng, cách điện Neoprene, đạt chuẩn IP67.

	38
	Cồn công nghiệp
	Thành phần chính: CH3OH; tỷ lệ: 90 %

	39
	Dây cáp thu phát anten VSAT
	Tần số hoạt động: 0-11GHz; Trở kháng: 50 Ohm; Điện áp làm việc tối đa: 2500V; Vật liệu lõi: Đồng

	40
	Dây cầu đấu ắc qui
	Chiều dài: 20 cm; Vật liệu lõi: Đồng; Vật liệu vỏ: PVC; Số lượng lõi: 8; Đường kính lõi: 1.5 mm

	41
	Dây nhựa xoắn bọc cáp
	Vật liệu: Nhựa PE; Nhiệt độ hoạt động: -20 ÷ 80 độ C

	42
	Dây thép F2
	Vật liệu: Thép mạ kẽm; Đường kính lõi: 2 mm

	43
	Đá cắt
	 Kích thước: 355 x 1,6 x 22,23 mm, loại hạt T41 WA

	44
	Đá mài
	 Đường kính ren ốc: 100 mm; Đường kính trong: 16 mm; Độ dày: 6 mm

	45
	Đầu bọc
	 Vật liệu: Cao su, Tương kích cáp mạng RJ45 (chuẩn RoHS); Màu: Đen

	46
	Đầu bóp các loại
	Vật liệu lõi core: Thép không gỉ, Vật liệu vỏ: PE; Độ rộng càng: Từ 5 đến 15 mm

	47
	Đầu cốt cáp các loại (M14-M50)
	Vật liệu: Đồng, Đường kính lỗ vít: Từ 14 đến 50 mm

	48
	Đầu cốt cáp dẫn đất (M100-M300)
	Vật liệu: Đồng, Đường kính lỗ vít: Từ 100 đến 300 mm

	49
	Đầu ghi hình kèm ổ cứng chuyên dụng
	Số kênh: 04; Hỗ trợ chuẩn nén H.265; Hỗ trợ kết nối HDMI, VGA; Hỗ trợ độ phân giải  Full HD; Tích hợp ổ cứng có dung lượng 1 TB; dự phòng đi kèm 02 ổ cứng 1 Tb

	50
	Đầu hàn cáp đồng trục chuẩn N
	Tần số hoạt động: 0-11GHz; Trở kháng: 50 Ohm; Chuẩn kết nối: N-đực; Vật liệu lõi: Đồng mạ vàng

	51
	Đầu nối dây điện chống nước
	Kiểu: Nối 2 dây; Vật liệu: Nhựa PC; Chống nước Ip68; Chống cháy: Class 94V

	52
	Đầu RJ45, vỏ chụp
	Chuẩn kết nối: RJ45; Tương thích cáp:Cat6, Vật liệu vỏ: Nhựa trong, Vật liệu lõi: Đồng phủ vàng

	53
	Đèn bàn làm việc
	Nguồn cấp: 220V; Công suất: 10W; Tuổi thọ bóng: 50000 giờ

	54
	Đèn chỉ thị nguồn
	 Điện áp 24VDC; Đường kính: 22 mm; Màu: Xanh

	55
	Đinh + vít nở M14
	Vật liệu: inox; Đường kính: 14 mm. Khoảng cách đường ren: 2 mm

	56
	Đinh vít M5
	Vật liệu: Inox 410; Đường kính: 5.5 mm; Chiều dài: 32 mm

	57
	Ghen co nhiệt
	Nhiệt độ co: 125 đến 300 độ C, Màu sắc: bất kỳ; đường kính 16mm; dài 2m

	58
	Giấy giáp số 0
	Kích thước: 28 x 23 cm; vật liệu: giấy nhám vải; độ hạt 120

	59
	Giấy giáp số 1
	Kích thước: 28 x 23 cm; vật liệu: giấy nhám vải; độ hạt 150

	60
	Giấy giáp số 2
	Kích thước: 28 x 23 cm; vật liệu: giấy nhám vải; dộ hạt 180 

	61
	Giẻ lau sạch
	Vật liệu: 100% coton; màu sắc: trắng

	62
	Hộp dụng cụ đa năng
	Cờ lê: 8 chiếc; Tô vít 4 cạnh: 1 chiếc; tô vít 2 cạnh: 1 chiếc; bộ lục giác: 1 bộ

	63
	Hộp đựng dụng cụ thùng xe
	Vật liệu: Nhựa ABS; Trọng lượng 2.8 Kg; Kích thước phủ bì 44,2 x 35,7 x 25,3 cm;Kích thước lọt lòng 378x209x306mm

	64
	Joystick Camera gắn ngoài xe
	Điều khiển camera xoay các hướng, zoom to nhỏ

	65
	Keo cao su non
	Màu sắc: đen; có khả năng co giãn và đàn hồi tốt, có khả năng cách nhiệt, cách điện. Hấp thụ nước 0,55%; Kích thước (dài x rộng): 25 x5mm; Độ dày: 0,8mm

	66
	Keo chống thấm
	Công nghệ nano; có độ co giãn đàn hồi từ 400-600%; độ bền cao, chống rêu mốc, kháng tia UV.

	67
	Keo dán
	Dễ trộn và áp dụng; Chống va đập cao; Chịu  nhiệt độ cao; độ bám dính cao

	68
	Kẹp cố định cáp
	Vật liệu: đồng; kích thước (dải x rộng x cao): 35 x 15 x12 mm; trọng lượng: 0,04 Kg

	69
	Kẹp tiếp đất cho Fiđơ
	Vật liệu: đồng, hình chữ U; đai nhôm

	70
	Khối khởi động từ
	 Khởi động từ LS 3 pha, dòng định mức 12A. MC-12b công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 1a1b; Độ bền cơ học:2.5 triệu lần đóng cắt

	71
	Lạt nhựa 10x300mm
	Lạt rút nhựa dẻo màu đen, kích thước 10x200 mm

	72
	Lạt nhựa 5x200 mm
	Lạt rút nhựa dẻo màu đen, kích thước 5x200 mm

	73
	Loa cho THHN
	Công suất 5W, kết nối Bluetooth, hỗ trợ AUX 3.5mm. Thời lượng pin lên đến 10 giờ, sạc qua đế sạc hoặc cổng micro-USB. Thiết kế nhỏ gọn, vỏ nhôm chắc chắn, âm thanh mạnh mẽ với dải bass sâu.

	74
	Máng cáp nhựa
	vật liệu: Nhựa; kích thước: 24x14mm; màu sắc: trắng

	75
	Máy điện thoại liền phím
	Chuông 2 mức, tích hợp phím gọi lại số gần nhất. Không dùng pin, cấp nguồn qua đường dây RJ11; vỏ nhựa màu đen.

	76
	Mũi khoan sắt
	Số lượng mũi: 10; Đường kính mũi: Từ 1 đến 10 mm; Hình dáng: Hình trụ hai rãnh; Vật liệu: Thép

	77
	Nắp che connector nguồn gắn dây
	 Sản phẩm làm từ hợp kim nhôm; Màu sắc: Xanh quân đội, Số rãnh xoắn: 03; Đường kính: 25 mm;Có kèm dây xích kim loại, đạt tiêu chuẩn quân sự MIL-DTL-5015

	78
	Nắp che connector nguồn gắn tường
	 Sản phẩm làm từ hợp kim nhôm; Màu sắc: Xanh quân đội, Số rãnh xoắn: 03; Đường kính: 20 mm; Có kèm dây xích kim loại, đạt tiêu chuẩn quân sự MIL-DTL-5015

	79
	Nắp gắn connector mạng gắn cáp
	 Vỏ kim loại màu olive drab, thuộc dòng RJF, thiết kế dùng ngoài môi trường công nghiệp. Đạt chuẩn IP67 chống bụi và nước, chịu được điều kiện khắc nghiệt.

	80
	Nắp gắn connector mạng gắn tường
	Thiết kế gắn panel kiểu mặt bích vuông, không chống nhiễu, vỏ màu olive drab, thuộc dòng RJF. Thiết bị đạt chuẩn IP67, bảo vệ chống bụi và nước, phù hợp cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Sản phẩm có khả năng chống cháy theo chuẩn UL 94 V-0

	81
	Nút dừng khẩn cấp E-STOP
	Đường kính: 22mm; Màu: Đỏ

	82
	Nhãn đánh dấu
	Kích thước: 25x42mm; Màu sắc: Vàng 

	83
	Nhựa thông
	Vật liệu: Nhựa thông có độ tinh khiết 90%; Các phụ gia: Terpenes, Phenolic

	84
	Ổ cắm đa năng
	Số ổ cắm: 6 ổ; Số lõi dây: 2 lõi; Chiều dài dây: 3m; công suất tối đa 2200W

	85
	Ổ cắm điện công nghiệp kèm phích cắm
	Ổ cắm kín nước, đạt IP67; dòng tối đa 32A; chất liệu polyamide

	86
	Ốc bắt tủ máy
	Chất liệu: Thép mạ kẽm; màu sắc: Trắng; dài:1.5cm

	87
	Ống ghen
	Ống ghen mềm; chất liệu: Nhựa PVC

	88
	Phiến chống sét thuê bao
	Số tiếp điểm: 03; Dòng thoát sét: Từ 10 kA đến 20 kA; Chống quá dòng sử dụng PTC

	89
	Sơn chống gỉ
	Thành phần: Sơn alkyd chống rỉ S.AK-N & S.AK-N1 được chế tạo trên cơ sở nhựa alkyd, nhựa tổng hợp, bột mầu chống rỉ, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt.

	90
	Tấm phíp cách điện
	Tấm phíp vàng; Độ dày: 4 mm; Có khả năng chịu được nhiệt độ cao trên 300 độ C, chống ẩm và chống hóa chất

	91
	Túi thuốc y tế
	Vật liệu: vải oxford; Màu sắc: màu đỏ; kích thước:  25 cm x 18cm x 7 cm

	92
	Túi xách dụng cụ
	Vật liệu: nylon đen; Kích thước lọt lòng: 400x190x40mm.; Trọng lượng rỗng: 2.8kg

	93
	Thanh gá attomat
	Vật liệu: Nhôm; chiều dài: 20 cm

	94
	Thanh quản lý cáp
	Vật liệu: Thép không gỉ, sơn tĩnh điện; Màu sắc: Màu đen; Chuẩn lắp đặt: 19inch (phù hợp với tủ rack tiêu chuẩn)

	95
	Thiếc hàn
	Đường kính: 0.8mm; Thành phần: 60/40; Flux: 1.8-2.2%; 


Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu.
Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo mẫu cung cấp bên dưới. Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng trên). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng mục trong tài liệu Đề xuất kỹ thuật)

	Hạng
mục
số
	Tên hàng
hoá
	Thông số kỹ thuật
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Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật
Ghi chú:
· Nội dung ở các cột (1), (2), (3) phải được lập tương ứng với nội dung của:
Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
- Nội dung ở cột (5) chỉ được ghi “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”
	1.3. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật
		Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong thời gian bảo hành vật tư, linh kiện.
	Nội dung hỗ trợ kỹ thuật: 
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.
- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 06 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.
	1.4. Thời gian bảo hành 
	Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong vòng 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
	Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm bàn giao vật tư, linh kiện.
	1.5. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	1.6. Địa điểm giao hàng/triển khai: 
	Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao (địa chỉ: Số 9 Quân Nhân, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Mục 2. Bản vẽ
Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.
Mục 4. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu phải cam kết giữ gìn bí mật thông tin của gói thầu.
- Để đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của Bộ Quốc phòng, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu chứng minh hàng hoá chào thầu đáp ứng yêu cầu này. Nhà thầu phải trình bày phương án cụ thể để đáp ứng yêu cầu này trước khi 2 bên bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.
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