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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Mua sắm vật chất phục vụ các nhiệm vụ của đơn vị;
- Gói thầu số 1: Mua sắm vật chất phục vụ các nhiệm vụ của đơn vị;
- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương năm 2025;
- Chủ đầu tư: Sư đoàn Bộ binh 305;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày 
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* Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa:
- Chất lượng: mới 100% chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các thiết bị quy định cụ thể ở chương này.
- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu, nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);
- Toàn bộ thiết bị và phụ kiện cung cấp phải được sản xuất đồng bộ, nguyên chiếc chính hãng hoặc sản xuất chính hãng đặt tại nước xuất xứ và mới 100%.
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2.1.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
 Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ và đáp ứng các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
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	NỘI DUNG
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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	Dùi cui điện
	- Điện áp đầu vào : 9V±0.45V
- Điện áp đầu ra : 25≥ kV±2.5kV
- Đường kính: 36mm
- Chiều dài 652mm±3%
- Trọng lượng: 550g±3%
- Có phiếu kết quả kiểm tra đạt chất lượng năm của công ty CP chứng nhận và kiểm định và chứng nhận chất lượng hàng được phép nhập khẩu của Cục Khoa Học – BCA Đạt yêu cầu kỹ thuật TCCS 82:2021/BCA
-  Có đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
- Có chứng nhận chất lượng và xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu
- Kèm theo chứng thư chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự quán nước sở tại đối với hàng hóa nhập khẩu đặc biệt.
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	Giày nghiệp vụ A2
	Giày Posloso (cao cổ) màu rằn ri
- Chất liệu: Da màu đen, cổ vải bố rằn ri
- Size: 39-40-41-42-43-44

	3
	Súng bắn đạn cao su 
	-Chiều dài 164mm
-Cân nặng 818.4g
-Chiều rộng 35.6mm
-Chiều cao 124mm
-Cỡ nòng 9mm
- Băng đạn 14+1
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	Thang dây chống khủng bố
	– Chiều dài thang 10m 
– Cấu tạo: gồm 4 bộ phận: trục thang, thanh bậc, móc khóa
– Chất liệu: polyester cường lực bền đẹp vô cùng an toàn cho người sử dụng.
– Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển và có thể gấp gọn.
– Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng.
– Công dụng: dùng để thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ nguy hiểm.
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	Hàng rào phòng chống bạo loạn
	Kích thước ( DxRxC): 2.000×1.200×1.500mm
Vật liệu
Khung sắt V40x40x3mm
Mặt khung dây kẽm gai.
Có thể xếp lại di chuyển .
Sơn 2 lớp, bền và đẹp.
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	Bộ đàm
	 -Băng tần sử dụng: VHF
-Dải tần số VHF: 136-174 Mhz
-Số kênh tần số: 207
-Dung lượng pin: 2250 mAh
-Công suất: 7W
-Công suất âm thanh: 1500mW
-Loại pin chuẩn: Li-ion BP-298
-Thời gian sử dụng pin: 19 giờ
-Điện áp pin: 7.5V
-Trọng lượng: 300g
-Kích thước: 58.6 × 112 × 30.5 mm
-Trở kháng anten: 50 Ω
-Tiêu chuẩn kín khít: IP54
-Cự li liên lạc: 1-3km (tùy vào vật cản trở)
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	Đèn pin
	Đèn pin chiến thuật USB-C có thể sạc lại P50 Zoom kèm pin dự phòng Chất liệu: Hợp kim nhôm Kích thước: 180*54*34MM; trọng lượng đơn vị: 275g
Chống nước IPX5, chống mưa Nguồn đèn LED: Đèn LED trắng P50; công suất tối đa: 20W
Chế độ hoạt động: 5 chế độ (cao - trung bình - thấp, nhấn đúp
chế độ nhấp nháy - tiết kiệm) Công suất phát sáng tối đa: 1500 lumen Công suất: 5V/1A
Khoảng cách chiếu sáng: 500 mét 
Loại pin: 1*26650 pin 5000mAh
Thời gian chiếu sáng: 3-10 giờ
 Gói hàng: đèn pin, pin, cáp USB & hộp trắng

	8
	Bình xịt hơi cay 100ml
	- Thể tích: 100ml luồng sương mù.
- Khối lượng sản phẩm: 82.5g +- 10%
- Khoảng cách phun: 2m
- Áp suất làm việc đo ở nhiệt độ 250C: 7.85 bar
- Nồng độ Capsaicinoid: 1.136%
- Hàm lượng tác nhân cay mắt CS: 3%
- Hàng nhập về có giấy kiểm định và giấy kiểm tra chất lượng của công ty kiểm định tại Việt Nam và của Bộ Công An đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN-AN 072:2016
- Kèm theo chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
- Tầm xịt hiệu quả
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	Loa tay
	Công suất: Tối đa 50W
- Chức năng còi tích hợp
- Chức năng còi báo động tích hợp
micro có dây bên ngoài,
- Khe cắm thẻ nhớ USB & SD và giắc cắm Aux.
- Chất liệu: PVC, ABS
- Dây đeo vai
- Nguồn điện bên ngoài Pin 12V hoặc DC 8-1,5V (Không bao gồm)
- Phạm vi 0,8 ~ 2km tùy thuộc vào điều kiện hoạt động
- Trở kháng loa 8.
- Trọng lượng Khoảng 1,7 kg (có pin)
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	Gậy cao su
	- Làm bằng cao su đặc, hình trụ tròn có cán
- Đường kính 3cm ± 0.2cm,
- Chiều dài 50cm ± 0.5 cm, trên có lỗ để luồn dây.
- Trọng lượng: 520gr 
- Có chứng nhận chất lượng và xuất xứ (đối với hàng hóa nhập khẩu), thư ủy quyền bán hàng của nhà cung cấp
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	Mũ A2
	- Chất liệu: Composit (ABS).
- Kích cỡ: 280mm x 236mm x 185mm.
- Trọng lượng: 1,3 kg.
- Trước mặt có lưới thép.
- Lưới bảo vệ được làm bằng thép hợp kim chống gỉ. Phía sau lưới thép có tấm chắn bảo vệ mica trong suốt được làm bằng Poly Carbonate đặc biệt.
- Sau gáy có vải che phủ chất liệu: Nylon
- Phiếu kết quả thử nghiệm đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 6407:1998 
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	Khiên chắn
	- Kích thước: 900 x 500 x4mm
- Trọng lượng: 2,3 kg
- Được làm bằng chất liệu Polycarbonate 
- Có tay cầm phía sau chắc chắn
- Màu sắc : trong suốt
- Phiếu kết quả thử nghiệm đạt chuẩn chất lượng.
- Có chứng nhận chất lượng và xuất xứ (đối với hàng hóa nhập khẩu) kèm thư ủy quyền bán hàng của nhà cung cấp.
- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của nhà sản xuất.


Lưu ý: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu
Mục 3. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm
Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm:
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu.
- Chủ đầu tư  có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.


