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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
* Tên dự án: Đường giao thông Bến Long (Giai đoạn 3), phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Hạng mục: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và tường kè.
* Nguồn vốn: Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
* Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố Bến Long, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh.
* Quy mô dự án: Xây dựng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và chiếu sáng 03 tuyến (đoạn tuyến) có tổng chiều dài 795.49m, trong đó:
- Tuyến 1 là tuyến đường tránh thôn Bến Long, xã Song Liễu với chiều dài 463,37 m; Có quy mô rộng 6m; mặt đường bê tông asphalt; rãnh thoát nước B500 bằng bê tông cốt thép (bên trái tuyến); tường kè bằng đá hộc xây VXM mác 100 cao từ 1,7 m (bên phải tuyến); và hệ thống chiếu sáng;
- Tuyến 1A đi từ đồng về phía cổng chùa có chiều dài 85,11 m, bề rộng từ 4 đến 6m, mặt đường bê tông asphalt.
- Tuyến 1B là tuyến nội bộ đi tuyến 1 đi vào trong sân chùa có chiều dài 77,20 m, bề rộng 4 đến 5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng, rãnh thoát nước B400 bên trái tuyến.
- Tuyến 2 mở rộng đường liên xã từ thôn Bến Long đi thôn Liễu Khê, với chiều dài 119,43 m từ 3,5m lên 6 m; Mặt đường bê tông asphalt; tường kè (bên trái) bằng gạch không nung xây VXM mác 75# chiều cao từ 0,50 đến 1,0 m.
- Tuyến 3 mở rộng tuyến đường trục thôn Bến Long với chiều dài 50,38 m, từ 3 m lên 6 m; Mặt đường bê tông xi măng; tường kè (bên trái) bằng gạch không nung xây VXM mác 75# chiều cao từ 0,50 đến 1,0 m.
- Xây dựng tường kè, lan can, nạo vét và cải tạo lòng ao, làm vỉa hè, thoát
* Giải pháp kỹ thuật chủ yếu:
- Thiết kế nền đường:
+ Các tuyến đường thiết kế chủ yếu là nền đường đắp, trước khi tiến hành đắp tiến hành vét bùn và đào hữu cơ. Tuyến đường đi qua khu vực ruộng chiều sâu đào hữu cơ là 0,3m. Đoạn đi qua mương, hoặc ruộng trũng đào hữu cơ là 0,5m.
+ Tiến hành đắp nền đường trong phạm vi mặt đường bằng vật liệu cát san nền, đảm bảo độ chặt bằng 0,95. Phạm vi lề đường, nghiên cứu sử dụng vật liệu đất cấp 2, đào tại dự án, độ chặt K=0.90.
- Thiết kế bình đồ: Bình đồ tuyến cơ bản theo hướng các tuyến hiện có, bám sát ranh giới đất dân cư, tránh đền bù giải phóng mặt bằng.
+ Tuyến 1 là tuyến đường tránh, điểm đầu tuyến là TL 283, đi men quanh làng theo hướng Bắc và Tây Bắc, chiều dài đường thiết kế đường bằng: 463,37 m. - Tuyến 1A là tuyến nội bộ có chiều dài 85,11 m.
+ Tuyến 1B là tuyến nội bộ từ tuyến 1 đi vào trong sân chùa có chiều dài 77,20
+ Tuyến 2 là đoạn tuyến đường trục từ thôn Bến Long đi thôn Liễu Khê, có chiều dài 119,43 m.
+ Tuyến 3 là đoạn tuyến đường trục thôn Bến Long từ đầu tuyến 2 đi về phía hồ có chiều dài 50,38 m.
- Thiết kế trắc dọc
+ Thiết kế trắc dọc tuyến đường đảm bảo các yêu cầu đề ra và tiết kiệm, tuân theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành.
+ Thiết kế trắc dọc trên cơ sở tận dụng, nâng cấp trên đường bao xung quanh hồ, cao độ đường, cao độ sân đình, cao độ sân chùa và cao độ dân cư hiện hữu. - Thiết kế trắc dọc đảm bảo cao độ thoát nước của khu vực.
- Thiết kế trắc ngang:
+ Tuyến 1 là tuyến đường thiết kế mới có bề rộng mặt đường bằng 6 m, độ dốc 2% sang 2 bên, rãnh bê tông B=0,5m bên trái, tường kè đá hộc xây bên phải. Đoạn đi qua ao chùa Bến Long có bố trí vỉa hè rộng 2,5m.
+ Tuyến 1A đường thiết kế mới có bề rộng mặt đường từ 4 đến 6 m, độ dốc 2% sang 2 bên. 
+ Tuyến 1B có bề rộng trắc ngang thiết kế theo bề rộng hiện trạng.
+ Tuyến 2, tuyến 3 là tuyến nâng cấp, mở rộng, cạp mở rộng tuyến đường hiện trạng để đảm bảo bề rộng mặt đường từ 5,5 đến 6,0 m.
- Thiết kế tường chắn, tường bảo vệ và cầu ao, nạo vét cải tạo ao:
+ Để đảm bảo ổn định nền đường và hạn chế việc lấn chiếm đất, mương rãnh, ao hồ mặt nước, xung quanh ao chùa Bến Long thiết kế tường chắn cao 3,0m, và đoạn sau vườn chùa giáp sông thiết kế tường chẳn cao 3,5m, đoạn bên phải tuyến 1 thiết kế tường chắn cao 1.7m. Kết cấu tường chắn bằng đá hộc xây VXM mác 100#, móng tường chắc được gia cố bằng cọc tre dài 2,5m có đường kính ≥ 8cm (25 cọc/m2).
+ Trên đỉnh của tường chắn bố trí tường bảo vệ bằng bê tông kích thước rộng 0,3m, cao 0,5 m.
+ Tuyến 2, tuyến 3: Để đảm bảo ổn định nền đường sau khi mở rộng và hạn chế chiếm dụng đất nông nghiệp, tiến hành xây dựng tường kè gạch xây chiều cao bằng 0.55m và 0.95m. Kết cấu tường kè bằng gạch xây VXM mác 75#, trên lớp móng bê tông mác 150, đá 2x4 dày 10 cm.
+ Cầu ao: bố trí 02 cầu ao rộng 4m tại các vị trí tuyến 1A (Km0+54, thuộc ao chùa), tuyến 1B (Km0+30, thuộc ao chùa), bố trí 01 cầu ao rộng 12m thuộc tuyến 1 để xuống sông tại (Km0+325).
+ Bậc câu ao rộng 35cm, xây đá hộc VXM M75, bản trượt BTCT M200 đá 2x4, lót móng bê tông đá, M150 dày 5cm.
+ Tiến hành nạo vét bùn lòng ao chùa có chiều dày từ 0,3 m đến 0,8 m đến cốt +5.0 m, sau đó tiến hành đắp cát vàng dày 30 cm độ chặt K90.
- Thiết kế vỉa hè, hố trồng cây
+ Xung quanh khu vực ao chùa bố trí hè rộng 2,5m. Kết cấu lát hè bằng gạch terrazzo kích thước 30x30 dày 3cm, trên lớp bê tông móng M150, đá 2x4 dày 10cm. 
+ Bố trí bó vỉa hè có kích thước 26x23x100 cm, bằng bê tông M250, đá 1x2 trên bê tông móng bằng bê tông đá 2x4, M150, dày 10cm.
+ Bố trí đan rãnh để thu mặt đường, kết cấu rãnh đan 50x30x5 cm bằng bê 
tông M250# đá 1x2.
+ Bố trí ô trồng cây kích thước phủ bì 1,44x1,44 m trên hè với khoảng cách 10m/cây, cự ly trồng cây dự kiến cách mép ngoài viên bó vỉa bằng 1,7 m. Kết cấu tường bao bằng gạch xây VXM M75# dày 22 cm, cao 50 cm, sau đó được trát vữa trên mặt và phần xung quanh.
- Thiết kế chiếu sáng
+ Thiết kế hệ thống chiếu sáng dọc các tuyến 1. Đảm bảo chiếu sáng được thông suốt, đồng bộ và dễ dàng quản lý và vận hành.
+ Tại tủ điện bố trí 01 lộ cấp điện chiếu sáng toàn bộ tuyến 1. Kết quả thiết kế chiếu sáng trên toàn tuyến 1 có 18 cột đèn chiếu sáng, khoảng cách giữa các cột khoảng 25m.
+ Đường cáp ngầm cấp điện chiếu sáng sử dụng loại cáp ngầm 4×10 mm2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
+ Dây diện từ bảng điều khiển cấp điện cho đèn sử dụng loại dây dẫn 3x1.5 cm2.
+ Cột đèn chiếu sáng sử dụng loại cột thép mã kẽm nhũng nóng, chiều cao cột bằng 8m. Tại mỗi vị trí chân cột đèn bố trí 01 cọc tiếp địa.
+ Bóng đèn chiếu sáng sử dụng bóng đèn LED có công suất bằng 100W. - Trên toàn tuyến bố trí 03 vị trí tiếp địa lặp tại cột đèn C/L1/06, C/L1/12 và C/L1/18.
+ Để cảnh báo cáp ngầm, cứ 10m sẽ bố trí 1 mốc sứ.
+ Kích thước móng cột đèn, móng tủ điện là 0.7x0.7x0.9m bằng bê tông mác 150, đá 2x4.
+ Kích thước hào cáp nằm trên đường có chiều sâu bằng 0.7m và hào cáp dưới đường ô tô có chiều sâu bằng 1.1m.
+ Tiếp địa tại cột sử dụng cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm chủng loại L63x63x6x2500, sau được nối với chân cột đèn bằng dây thép tròn d10 thông qua tai bắt tiếp địa vào chân cột.
+ Tiếp địa lặp lại sử dụng 3 cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm chủng loại L63x63x6x2500, sau được nối với nhau và nổi với dây đồng M10.
- Thiết kế hệ thống ATGT
+ Bố trí vạch sơn số 1.1 cho tuyến 1, để phân tách 2 làn xe ngược
chiều.
+ Bố trí gờ giảm tốc và biển báo nguy hiểm tại những vị trí giao cắt và những vị trí đường cong bán kính nhỏ, hoặc 02 đường cong ngược chiều nguy hiểm. b/. Hệ thống thoát nước
- Thoát nước tuyến 1:
+ Đoạn Km0+00 đến Km0+147.34 bố trí rãnh thoát nước BTCT có chiều rộng B=0,5 m, từ Km0+147.34 đến Km0+234.88 (khu vực ao chùa) bố trí cống BTCT D600 thoát nước dọc, đoạn từ Km0+234.88 đến Km0+280.82 bố trí ống cống BTCT D1000. Hướng dốc thoát nước chủ yếu là từ đầu tuyến và cuối tuyến 1 chảy ra phía sông, độ dốc thoát nước 0,3%.
+ Cuối tuyến 1 bố trí rãnh thoát nước B400, nối từ rãnh hiện trạng chảy từ cọc CT1 đến cống cọc P7
+ Cứ khoảng 20 đến 30 m, bố trí hố ga thu nước trong đó bố trí nắp thu nước bằng composite. 
- Thoát nước tuyến 1B: Rãnh thoát nước gạch xây chiều rộng B=0,4m, thu nước từ khu vực sân đình và các hộ dân xung quanh.
- Thoát nước tuyến 2: Giữ nguyên hệ thống rãnh hiện trạng bên trái tuyến, tiến hành bổ sung 03 hố bằng gạch xây kích thước 1x1m, có bố trí tấm thu nước mặt bằng composite. 
- Thoát nước ngang: Bố trí 02 cống tròn D600, tại vị trí Km0+294.76 và Km0+430.84, hướng thoát nước ngang đường chảy ra sông.
- Cửa xả: Bố trí 01 cửa xả thoát nước cho cống D1000 dọc tuyến tại Km0+280.82, cấu tường đầu, tường cánh, sân cửa xả bằng đá xây VXM M100, lót dưới bằng BT lót M150 đá 2x4.
8. Loại, cấp công trình: 
- Dự án nhóm C.
- Công trình giao thông cấp IV. 
2. Thời hạn hoàn thành: 
- Thời hạn hoàn thành: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói (Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10%. Giá trị thuế VAT sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng.)
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Tổng thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện dự án là 360 ngày liên tục, được tính từ ngày hợp đồng xây dựng có hiệu lực. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện toàn bộ các công việc được giao để đảm bảo hoàn thành dự án trong khoảng thời gian quy định.
2. Các mốc tiến độ quan trọng
Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn, các mốc tiến độ chính sau đây phải được tuân thủ nghiêm ngặt:
Giai đoạn 1: Bàn giao mặt bằng và chuẩn bị (trong 5 ngày đầu): Nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn (nếu có).
Giai đoạn 2: Thi công nền (trong 165 ngày): Hoàn thành toàn bộ hạng mục nền đường theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
Giai đoạn 3: Thi công hệ thống thoát nước, tường chắn, mặt đường, vỉa hè, chiếu sáng (trong 165 ngày): Hoàn thành các lớp mặt đường, hệ thống thoát nước, bao gồm cống, rãnh, và các công trình phụ trợ khác.
Giai đoạn 4: Hoàn thiện và nghiệm thu (trong 25 ngày): Lắp đặt đầy đủ các hạng mục an toàn giao thông vạch sơn, hệ thống chiếu sáng, và các công việc hoàn thiện cuối cùng để phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
3. Yêu cầu lập và trình duyệt tiến độ
- Thời hạn trình duyệt: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát phê duyệt tiến độ thi công chi tiết.
- Nội dung tiến độ: Tiến độ phải được trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc các hình thức tương đương khác, thể hiện rõ các thông tin sau:
+ Các công việc chính và phụ cần thực hiện.
+ Thời gian bắt đầu và kết thúc của từng công việc.
+ Mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc (ví dụ: công việc A phải hoàn thành trước khi bắt đầu công việc B).
+ Phân bổ nguồn lực (nhân lực, thiết bị, vật tư) theo từng giai đoạn.
- Điều chỉnh tiến độ: Mọi đề xuất điều chỉnh tiến độ phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản và chỉ được xem xét trong các trường hợp bất khả kháng hoặc thay đổi thiết kế do Chủ đầu tư yêu cầu.
4. Các yêu cầu khác
- Huy động nguồn lực: Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư cần thiết ngay từ đầu để đảm bảo dự án được triển khai liên tục và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết.
- Báo cáo tiến độ: Nhà thầu phải lập báo cáo tiến độ định kỳ (hàng tuần và hàng tháng) và gửi cho Chủ đầu tư/Tư vấn giám sát. Báo cáo cần nêu rõ khối lượng công việc đã hoàn thành, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và các giải pháp đề xuất.
- Chế tài xử lý vi phạm: Nếu Nhà thầu chậm trễ so với tiến độ cam kết mà không có lý do chính đáng được Chủ đầu tư chấp thuận, sẽ áp dụng các chế tài phạt hợp đồng theo quy định.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời theo thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt quá trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác theo.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có theo bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định theo thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:
+Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có nguồn cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức năng cung cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế và các quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà sản xuất).
3.1 Danh mục chủng loại vật tư chính dung thi công công trình
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	CHỦNG LOẠI

	1
	Đá các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	2
	Cát vàng các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	3
	Xi măng các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	4
	Thép các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	5
	Cáp điện, tủ điều khiển các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	6
	Cột đèn, chóa đèn các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành

	7
	Bê tông nhựa
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn - quy chuẩn hiện hành


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt
Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn. 
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.
- Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường.
- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp.
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số chính như sau:
	STT
	TÊN TIÊU CHUẨN
	MÃ HIỆU

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong xây dựng.
	QCVN
18:2021/BXD


	2
	Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ16/2021/TT-BXD thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
	16/2021/TT-BXD

	3
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991



9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn thành, nhà thầu cần có;
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác Thi công xây dựng.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật phải lành nghề.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi công theo một trong các phương pháp sau:
+Tuần tự
+ Song song, +Dây chuyền;
+Hỗn hợp.
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế được duyệt.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm các công tác Thi công xây dựng, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Thi công xây dựng định kỳ.
12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	01
	Bản vẽ thiết kế thi công
	Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch UBND phường Song Liễu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật	
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  Ph ? n 2. YÊU C ? U V ?  K ?   THU ? T     Chương V. YÊU C ? U V ?   K ?  THU ? T     I. Gi ? i thi ? u v ?  gói th ? u   1. Ph ? m vi công vi ? c c ? a gói th ? u.   * Tên d ?  án:  Đư ? ng giao thông B ? n Long (Giai đo ? n 3), phư ? ng Song  Li ? u, t ? nh B ? c Ninh. H ? ng m ? c: n ? n, m ? t đư ? ng, h ?  th ? ng thoát nư ? c, chi ? u sáng  và tư ? ng kè .   * Ngu ? n v ? n: Ngân sách phư ? ng và các ngu ? n v ? n h ? p pháp khác (n ? u có).   * Đ ? a đi ? m xây d ? ng:  T ?  dân ph ?  B ? n Long , phư ? ng Song Li ? u, t ? nh B ? c  Ninh.   * Quy mô d ?  án: Xây d ? ng n ? n, m ? t đư ? ng, h ?  th ? ng thoát nư ? c và chi ? u  sáng 03 tuy ? n (đo ? n tuy ? n) có t ? ng  chi ? u dài 795.49m, trong đó:   -   Tuy ? n 1 là tuy ? n đư ? ng tránh thôn B ? n Long, xã Song Li ? u v ? i chi ? u dài  463,37 m; Có quy mô r ? ng 6m; m ? t đư ? ng bê tông asphalt; rãnh thoát n ư ? c B500  b ? ng bê tông c ? t thép (bên trái tuy ? n); tư ? ng kè b ? ng đá h ? c xây VXM mác 100  cao t ?  1,7 m (bên ph ? i tuy ? n); và h ?  th ? ng chi ? u sáng;   -   Tuy ? n 1A đi t ?  đ ? ng v ?  phía c ? ng chùa có chi ? u dài 85,11 m, b ?  r ? ng t ?   4 đ ? n 6m, m ? t đư ? ng bê tông asphalt.   -   Tuy ? n 1B là tuy ? n n ? i b ?  đi tuy ? n 1 đi vào trong sân chùa có chi ? u dài  77,20 m, b ?  r ? ng 4   đ ? n 5m, k ? t c ? u m ? t đư ? ng bê tông xi măng, r ãnh thoát n ư ? c  B400 bên trái tuy ? n.   -   Tuy ? n 2 m ?  r ? ng đư ? ng liên xã t ?  thôn B ? n Long đi thôn Li ? u Khê, v ? i  chi ? u dài 119,43 m t ?  3,5m lên 6 m; M ? t đư ? ng bê tông asphalt; tư ? ng kè (bên  trái) b ? ng g ? ch không nung  xây VXM mác 75# chi ? u cao t ?  0,50 đ ? n 1,0 m.   -   Tuy ? n 3 m ?  r ? ng tuy ? n đư ? ng tr ? c thôn B ? n Long v ? i chi ? u dài 50,38 m,  t ?  3 m lên 6 m; M ? t đư ? ng bê tông xi măng; tư ? ng kè (bên trái) b ? ng g ? ch không  nung xây VXM mác 75# chi ? u cao t ?  0,50 đ ? n 1,0 m.   -   Xây d ? ng   tư ? ng kè, lan can, n ? o vét và c ? i t ? o lòng ao, làm v ? a hè, thoát   * Gi ? i pháp k ?  thu ? t ch ?  y ? u:  

