[bookmark: _Hlk195019537][bookmark: _Hlk191559933]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1) Giới thiệu gói thầu, dự án
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
- Tên công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 9 phường An Biên.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Biên.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư công - Ngân sách phường
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.
- Địa điểm xây dựng: Phường An Biên, thành phố Hải Phòng.
1.2) Cơ sở pháp lý
[bookmark: _Hlk198131077][bookmark: _Hlk198562795]Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của UBND phường An Biên về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 9 phường An Biên;
Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường An Biên về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư công trình: Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 9 phường An Biên;
Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường An Biên về việc phê duyệt dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 9 phường An Biên;
Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của Ủy ban nhân dân phường An Biên về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 9 phường An Biên;
[bookmark: _Hlk198131086]Quyết định số 39/QĐ-BQLDA ngày 23/03/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Biên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố số 9 phường An Biên;
1.3) Quy mô xây dựng:
a. Phá dỡ công trình hiện trạng đã hư hại, xuống cấp: 
- Phá dỡ công trình nhà văn hóa, cổng, tường bao hiện trạng;
b. Xây dựng nhà văn hóa 01 tầng: 
* Kiến trúc: 
- Xây dựng nhà văn hóa có diện tích sàn 250m2, KT18,52mx13,4mx4,2m; diện tích sàn mái 294,82m2. 
- Chiều cao từ cốt nền nhà đến mái sảnh là 4,08m, mái hành lang cao 4,08m.
- Mái lợp tôn chống nóng cao 2,0m, tường xây thu hồi gạch bê tông KT6,50x10,5x22mm dày 220mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm H80x40x2mm. 
- Chiều cao từ cốt sân đến cốt nền nhà là 0,75m. Bao gồm phòng hội trường có diện tích 109,3m2, sân khấu có diện tích 43,61m2, kho có diện tích 20,28m2, phòng chuẩn bị diện tích 7,36m2, nhà WC nam và nữ diện tích 7,3m2/ phòng, hành lang có diện tích 36,43m2; 
- Tường xây bao che gạch bê tông KT6,50x10,5x22mm dày 220mm, vữa xi măng mác 75, trát tường, trụ, cột vữa XM mác 75, trát dầm + trần vữa XM mác 75;
- Nền phòng hội trường, sân khấu, phòng chuẩn bị, kho, hành lang lát gạch men KT600x600mm (nền sân khấu, hành lang lát loại chống trơn), ốp gạch chân tường KT120x600mm, 
- Hoa thoáng cửa inox Sus304 H15x15x1,5mm,
- Cửa đi + cửa sổ dùng khung nhôm hệ, kính dán an toàn dày 6,38mm, 
- Bậc tam cấp nhà, tam cấp sân khấu lát đá granit tự nhiên;
- Bả + Sơn tường, cột, dầm, trần trong nhà, ngoài nhà 03 nước; 
- Tường mái xây thu hồi gạch bê tông dày 220mm, vữa xây + trát mác 75. Láng sê nô vữa xi măng mác 75 dày 3cm, quét Sika chống thấm. 
- Đóng trần thạch cao tấm thả KT600x600mm loại chống ẩm; 
* Kết cấu: 
- Móng băng BTCT, đá 1x2, mác 250, dưới móng gia cố cọc tre Φ60 – Φ80mm, chiều dài cọc 2,8m, mật độ 30cọc/m2, cát đen đệm đầu cọc dày trung bình 10cm, bê tông lót móng đá 4x6, mác 100 dày 10cm; Bê tông nền nhà đá 1x2 mác 150, dày 10cm. 
- Thân nhà kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, bê tông cột, dầm, sàn mái, mác 250, đá 1x2; 
- Tường xây bao che gạch bê tông KT6.5x10.5x22 dày 220mm. 
- Thép D<10 dùng thép tròn trơn CB240-T, RS=RSC=2100 kg/cm2.
- Thép D>=10 dùng thép CB300-V, RS-RSC=2600 kg/cm2. 
- Tầng mái: Xây tường thu hồi, chắn mái, gạch bê tông KT6.5x10.5x22 dày 220mm, vữa xi măng M75. Mái lợp tôn mạ màu, xà gồ thép mạ kẽm H80x40x2mm.
- Lắp đặt hệ thống điện nhẹ hoàn chỉnh.
- Lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa, hệ thống điện, nước hoàn chỉnh. 
- Lắp đặt một số thiết bị điện, âm thanh, thiết bị nội thất cần thiết. 
- Lắp đặt hệ thống PCCC tự động, kết hợp trang bị mốt số bảng tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy dạng bột, dạng khí CO2, hộp đựng bình chữa cháy...
c. Xây mới cổng, tường bao: 
- Cổng chính và cổng phụ xây mới: Trụ cổng móng cột BTCT, đá 1x2 mác 200, móng trụ cổng gia cường cọc tre dài 3m mật độ 30 cọc/m2, xây ốp trụ cổng gạch bê tông KT6.5x10.5x22mm, vữa xi măng mác 75, trát trụ cổng vữa XM mác 75, bả + sơn 03 nước, cánh cổng dùng inox hộp Sus304.
- Tường bao trụ BTCT, móng trụ gia cường cọc tre dài 2.5m mật độ 25 cọc/m2, Bê tông móng, giằng móng, trụ tường bao sử dụng bê tông đá 1x2 mác 250, tường bao xây gạch không nung vữa XM mác 75, trát tường, bả + sơn hoàn thiện 03 nước.
d. Cải tạo sân, bồn cây: 
- Tôn nền sân bằng cấp phối đá dăm đầm chặt dày trung bình 15cm, trải lớp ni lông chống mất nước xi măng, bê tông nền sân mác 200 dày 15cm, hoàn thiện lát gạch Terrazzo KT400x400mm.
- Xây tường bồn cây gạch không nung, vữa XM mác 75; móng tường bồn cây bê tông mác 150 dày 10cm, tường phía trong trát vữa XM mác 75, mặt trên + ngoài bồn cây ốp gạch đỏ KT60x240; Đổ đất màu bồn cây, trồng cỏ trang trí.
e. Thoát nước ngoài nhà:
- Lắp đặt ống nhựa 2 lớp HDPE gân xoắn D300 chiều dài khoảng 99m.
- Ga thu loại 1: Bê tông móng ga đá 2x4 M150 dày 10cm, ga rộng thông thủy 0,5mx0,5x0,77 m, tường ga xây gạch 11cm, tấm đan BTCT đá 1x2 M200; Trát, láng tường đáy ga vữa xi măng M75.
- Ga thu loại 2: Bê tông móng ga đá 2x4 M150 dày 20cm, ga rộng thông thủy 0,61mx1,04x1,09m, tường ga xây gạch 22cm, bê tông cổ ga đá 1x2, M200 có khung thép L80x50x5; Trát, láng tường đáy ga vữa xi măng M75. Lắp đặt song chắn rác Composite KT530x960mm 125KN loại ngăn mùi.
(Chi tiết xem trong bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công đính kèm)
2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 
-  Tiến độ thi công Thi công xây dựng công trình là một phần của Hồ sơ tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên.
- Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, biểu đồ huy động thiết bị thi công chủ yếu để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư dự kiến cho gói thầu.
-  Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự thầu.
- Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn thời gian dự kiến.
- Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
- Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Yêu cầu về an toàn lao động;
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
- Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
[bookmark: _Toc517949434][bookmark: _Toc517949968]1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Nhà thầu phải tổ chức thi công Thi công  xây dựng công trình theo đúng thiết kế được phê duyệt do Chủ đầu tư cấp. Kiểm tra cốt cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch về vị trí, tim trục của các cấu kiện, các chi tiết của công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công.
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng.
Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
- Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn Việt Nam còn hiệu lực và tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng cho Dự án (Trường hợp nhà thầu đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực thì không được xem xét). 
- Đối với các công tác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
[bookmark: _Hlk126412931]2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt và các chỉ dẫn khác, nhà thầu nêu giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công từng hạng mục công việc của gói thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu, tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý và đầu tư xây dựng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
Lập bản vẽ, thuyết minh chi tiết biện pháp thi công cho các công việc quan trọng. Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý giám sát chất lượng, giám sát thi công của Chủ đầu tư (Hoặc người được ủy quyền) theo quy chế hiện hành của Nhà nước.
Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đã đề cập trong hồ sơ dự thầu và thi công đúng theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị: 
3.1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng:
- Toàn bộ vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế, hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.  
- Nhà thầu phải lập bảng danh mục vật tư, vật liệu chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Tất cả các vật tư, thiết bị mua sắm, lắp đặt, sử dụng cho công trình đều phải được nhà thầu nêu rõ ràng, cụ thể về quy cách, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, không trình bày chung chung. 
- Nguồn gốc xuất xứ là nước, vùng lãnh thổ, địa phương, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm, vật tư, thiết bị. Nhà thầu phải liệt kê chính xác nguồn gốc hàng hóa, vật liệu sử dụng cho công trình tương ứng với đề xuất tài chính của nhà thầu. 
- Việc lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị sử dụng cho công trình tuân thủ các yêu cầu trong các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu và hợp đồng xây dựng. 
- Việc kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu và hợp đồng xây dựng. 
- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình để đảm bảo chất lượng trước khi đề nghị giám sát, chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. 
- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị không đúng chủng loại, quy cách theo hồ sơ thiết bị (hoặc chủ đầu tư chưa chấp thuận), không đúng nguồn gốc, xuất xứ mà nhà thầu đề xuất sử dụng theo hồ sơ dự thầu, không đảm bảo chất lượng theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu và các yêu cầu của hợp đồng sẽ không được nghiệm thu, sử dụng cho công trình. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm đưa vật tư, thiết bị không đạt yêu cầu ra khỏi mặt bằng, phạm vi công trình. 
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị ghi trong bảng tiên lượng mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị/cụm thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong tiên lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). 
- Trường hợp Chủ đầu tư đề xuất thay đổi thiết kế dẫn tới thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị hoặc Nhà thầu đề xuất thay đổi chủng loại vật tư dẫn đến thay đổi giá trị hợp đồng, giá trị công việc thì hai bên phải tiến hành thống nhất, thương thảo điều chỉnh, bổ sung phụ lục hợp đồng trên cơ sở vật tư, thiết bị thay thế. Đồng thời có những biện pháp cụ thể, chi tiết nhằm quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư, thiết bị thay thế đó. 
- Đối với các loại máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình hoặc sử dụng phục vụ quá trình thi công công trình, trường hợp thuộc các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo các yêu cầu, quy định của pháp luật chuyên ngành về máy móc, thiết bị đó.
- Việc kiểm tra chất lượng vật tư phải thực hiện bởi phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) có đủ điều kiện, giấy phép và phương tiện thí nghiệm các chỉ tiêu có liên quan tới công trình. Hồ sơ năng lực phòng thí nghiệm phải được xuất trình trước khi khởi công. Việc kiểm tra thực tế phòng thí nghiệm được thực hiện nếu Nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng.
3.2. Yêu cầu về thiết bị chính
a. Phạm vi công việc
- Phạm vi công việc bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
+ Cung cấp, vận chuyển thiết bị và vật liệu tới địa điểm cung cấp;
+ Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị;
+ Lắp đặt các thiết bị theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư;
+ Thử nghiệm vật liệu, thiết bị riêng. Chịu mọi chi phí nghiệm thu, thử nghiệm (nếu có);
+ Theo dõi vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị luật định;
+ Đào tạo và hướng dẫn sử dụng.
b. Các yêu cầu chung về thiết bị cung cấp
- Có catalog hoặc hình ảnh kèm thông số kỹ thuật của các loại hàng hóa cung cấp cho gói thầu.
- Tất cả thiết bị phải nêu rõ tên hàng hoá, xuất xứ; hãng sản xuất; mã hiệu hàng hóa (nếu có); thông số kỹ thuật; tiêu chuẩn sản xuất (nếu có).
- Văn bản cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của hàng hóa nhập khẩu.
- Văn bản cam kết bàn giao đầy đủ các Biên bản nghiệm thu, chứng chỉ chất lượng, Phiếu xuất xưởng, bảo hành, hướng dẫn sử dụng… cho Chủ đầu tư khi nghiệm thu bàn giao hàng hóa tại công trình.
- Văn bản cam kết tất cả hàng hoá, thiết bị phải bảo đảm mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong hồ sơ mời thầu.
- Có cam kết sản phẩm phải được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm.
- Thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hoá trong E-HSDT. Thời gian yêu cầu tối thiểu 12 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hoá. 
- Văn bản cam kết việc thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót (của nhà thầu hoặc của đơn vị mà nhà thầu đã ký hợp đồng nguyên tắc) trong thời gian ≤ 48 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng.
- Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hoá đến các địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc cung ứng, lắp đặt hàng hoá phải đảm bảo đúng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà thầu tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng hoá, bao gồm cả dỡ xuống, lắp đặt vận hành, chạy thử hàng hoá tại các địa điểm cung cấp và lắp đặt hàng hoá.
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, công nghệ độc quyền của nhà sản xuất nào đó (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.
Các thiết bị, hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo quy định của bảng dưới đây: 


	STT
	Tên thiết bị
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Nhà thầu có thể chào thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn)
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Loa treo tường
	- Cỡ loa: 5″
- Công suất tiêu chuẩn: 30W
- Công suất tối đa: 60W
- Nguồn điện đầu vào: 100V 
- Nguồn điện đầu vào: 100V
- Cường độ âm thanh (sensitivity):  89dB±3dB
- Kích thước: 251x184x158mm 
- Đáp ứng tần số: 100-20KHz; 
- Độ nhạy: 92dB±3dB 
- Công suât định mức(100V):3.75W/7.5W/15W/30W 
- Công suât định mức(70V):1.8W/3.75W/7.5W/30W 
- Chất liệu vỏ loa: Nhựa Hips 
- Trọng lượng: 2.28Kg 
	Chiếc
	06

	2
	Giá treo loa
	- Chiều ngang 97,5cm, chiều dọc 54,5cm
- Sản phẩm được làm từ thép và được sơn tĩnh điện 
- Sử dụng công nghệ hàn dây của Italy. 
- Kích thước chiều rộng 20cm, khoảng điều chỉnh kẹp loa có thể linh động 
- Lắp với tường 100 mm x 200 mm hoặc 200 mm x 200 mm
	Chiếc
	06

	3
	Loa thùng 
	- Công suất tối đa: 2000W 
- Trở kháng: 4 ohms 
- Màu sắc: đen Mức áp suất âm thanh tối đa:122dB @ 100W (125dB @ 2000W) 
- Băng thông tần số: 55Hz-18kHz 
- Kích thước: 502 * 460 * 1200mm 
- Định hướng danh nghĩa (- 6dB): 90 °h × 40 °V 
- Chế độ phân chia tần số: thụ động
- Kích thước Tấm sợi quang mật độ cao 15mm
- Chế độ phân chia tần số:thụ động 
- Chất liệu hộp: Tấm sợi quang mật độ cao 15mm 
- Màu sắc:Màu đen 
- Kiểu loa: Hệ thống loa phản xạ âm trầm 
	Chiếc
	02

	4
	Cục đẩy công suẩt
	- Đánh giá công suất 8Ω :2 * 800W 
- Công suất định mức 4Ω :2*1600W 
- Cầu điện 4 Ω :1600W 
- Phản hồi thường xuyên :20Hz-20KHz, ± 0.5dB 
- Độ méo :≤ 0.05% 
- Tỷ lệ chuyển đổi :10V / us 
- Hệ số giảm chấn :> 300 Mạch đầu ra :Class H S / N :≥ 95dB 
- Suy giảm xuyên âm :≥ 50dB 
- Độ nhạy đầu vào :0.775V
- Hệ thống làm mát: Hai quạt tốc độ thay đổi 
- Bảo vệ bộ khuếch đại công suất :ngắn mạch, nhiệt, quá tải, bộ hạn chế trên dưới, điện áp DC  
	Chiếc
	01

	5
	Bộ xử lý tín hiệu
	- Điện áp: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz 
- Cầu chì: T 1 AH 250 V TDH: 0.007% tiêu biểu @ +4 dBu, 1 kHz, khuếch đại 1 
- Xuyên âm: < -100 dB @ 1 kHz 
- Hiển thị: Màn hình LED 3 chữ số 
- Âm thanh đầu vào: Kết nối: đầu nối âm thanh XLR và ¼" TRS 
- Trở kháng đầu vào: khoảng 20kΩ cân bằng 2 nhóm microphone đầu vào, nhóm A:mic1/mic2 với nguồn phantom; nhóm B mic 3/4/5, 2 nhóm độc lập tham số 15 đoạn độc lập 6 kênh đầu ra độc lập, tiếng vang, vọng, loa chính, loa siêu trầm trung tâm, âm thanh vòm. Mỗi kênh có mô-đun cài đặt chức năng riêng biệt. Điều khiển từ xa 9 thông số chế độ cài đặt sẵn, hiệu ứng, âm lượng micrô, âm lượng nhạc. 
- Tiếng vang mức độ: 0 đến 100% 
- Tích hợp mạch Equalizez, Compressor và Crossover trên Mainboard của vang số
- Tích hợp tính năng chống Feedback Micro theo từng cấp độ (có thể tắt hú theo từng tần số tùy theo không gian) 
	Cái
	01

	6
	Âm ly
	- Công suất: 240 W 
- Chế độ đầu ra: 4 ~ 16 Ohm (Ω) trở kháng cố định, đầu ra điện áp 70V / 100V 
- Ngõ ra phụ trợ: 600 Ohm (Ω) / 1V (0dBV) MIC 
- Ngõ vào: 600 Ohm (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng 
- Dòng đầu vào: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng 
- Đáp ứng tần số: 60Hz ~ 18KHz Độ méo: <0.1% tại 1KHz, 1/3 
- Công suất ra định mức S / N: Dòng: 70dB MIC: 66dB 
- Dải điều chỉnh âm: BASS: ± 10dB (100Hz), TREBLE: ± 10dB (10KHz) 
- Bảo vệ: AC FUSE; Điện áp DC, Chống quá tải và ngắt mạch 
- Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz 
	Cái
	01

	7
	Micro không dây
	 - Gồm 2 micro không dây + 1 đầu thu;
-  Tần số làm việc: 640~690MHzMHz; 
- Điều chế: FM Kênh tần số: 200; 
-  Chuyển đổi băng thông: 250KHz 
- Độ ổn định tần số: 0.005%;  
- Phạm vi động: 100dB Sai lệch tối đa: +48KHz 
- Đáp ứng tần số âm thanh:  40 – 18K Hz,(±dB) THD: ít hơn 3% 
- Nguyên lý chức năng: TẦN SỐ có thể điều chỉnh được (UHF) Tần số trung bình: 110MHz, 107MHz 
- Kết nối Antenna: 2 x BNC 
- Nhạy cảm: 12dBuV Phạm vi điều chỉnh độ nhạy: 12-32 dBuV
- Tiếng ồn từ chối: Hơn 75dB 
- Mức ngõ ra tối đa: + 10dBV Đầu ra RF - 60dB 
- Loại bỏ tiếng ồn 50-100m 
- Công nghệ codec hiệu suất cao, cho âm thanh và đầu ra của canon và đầu ra mix với AV-3.0 giúp chất lượng âm thanh hoàn hảo hơn. 
- Cung cấp eRCh của 100 trong tổng số 200 kênh để lựa chọn, tránh hiện tượng lỗi tần số hiệu quả và mở rộng khoảng cách nhận. 
- Đồng bộ hóa tần số giữa bất kỳ máy thu nào và bất kỳ micrô nào trong hệ thống được thực hiện.
- Tần số và kênh bị khóa để bảo vệ các chức năng chống nhiễu. 
- Màn hình tinh thể lỏng LCD cũng có thể hiển thị số kênh và tần số làm việc, âm thanh 
- Cổng đầu ra cân bằng và không cân bằng, hai lựa chọn để đáp ứng nhu cầu kết nối của các thiết bị khác nhau. 
- Với núm điều chỉnh âm lượng để điều chỉnh âm lượng. 
- Với núm điều chỉnh SQ ở bRCk của bộ thu. 
- Thích hợp cho KARAOKE, Bar, Câu lạc bộ đêm, lớp học, phòng hội nghị, v.v." 
	Bộ
	01

	8
	Mic phát biểu có dây 
	-  Kiểu : Mic cổ ngỗng  
- Hướng : Ultra-Cardioid 
- Tần số phản hồi: 40 HZ-1 6 KHZ  
- Độ nhạy: -45 ± 2 dB @ 1 KHz  
- Điện áp vào: 3VDC hoặc 48V tùy theo nguồn  
- Trở kháng đầu ra : 200 Ω 
- Tỉ lệ S/N : 66db.1khz at pa  
- Chiều dài dây dẫn : 5m  
- Màu sắc :Xám sắt  
- Phụ kiện : lớp bọt biển chắn gió 
	Bộ
	01

	9
	Bàn trộn âm thanh 
	- Tần số phản hồi:20Hz-20KHz; ± 0.5dB số nhiễu thêm vào tương đương với tín hiệu đầu vào :MIC EIN @ tăng tối đa: 150 ohms trở kháng nguồn -128dBu Bus Noise Noise:20Hz-20KHz băng thông 
-  Cổng truyền Aux : > 86dB; 
- Micro vào : 2.4KΩ 
- Đường vào: 11KΩ;
- Đầu ra : 75Ω Đầu vào âm thanh nổi:100KΩ Micro vào tối đa :+17 dBu; 
- Đường vào tối đa : + 30dBu 
- Đầu vào âm thanh nổi tối đa :+ 30dBu 
- Trộn đầu ra tối đa : + 20dBu 
- Đầu ra tai nghe tối đa :300mw / 200Ω EQ (mono input) HF (high frequency) : 12KHz ± 15dB MF (intermediate frequency) :140Hz-3KHz, ± 15dB LF (low frequency) : 80Hz, ± 15dB;
- Công suất nguồn :<30w 
- Khoảng nhiệt độ hoạt động :-10℃ ~ +30℃; Độ ẩm :0% ~ 80%. 
- Đầu vào âm thanh nổi tối đa + 30dBu  
- Trộn đầu ra tối đa : + 20dBu; 
- Đầu ra tai nghe tối đa :300mw / 200Ω; EQ (mono input) HF (high frequency) : 12KHz ± 15dB MF (intermediate frequency) :140Hz-3KHz, ± 15dB LF (low frequency) : 80Hz, ± 15dB; 
- Công suất nguồn :<30w Khoảng nhiệt độ hoạt động :-10℃ ~ +30℃ Độ ẩm :0% ~ 80%. 
	Chiếc
	01

	10
	Đầu phát Bluray
	- Single/Changer Region Code (BD)A;  Region Code (DVD): 3  
- Màn hình khởi chạy: Có  
- Tùy chỉnh mặt định hệ thống TV: 60Hz  
- MẠNG: Wi-Fi tích hợp; Có (2.4GHz) ; Wi-Fi MIMO (Multi Input Muti Output): Có  Screen Mirroring (Wi-Fi Miracast):Có  
- Chế độ chờ để chia sẻ màn hình: Có  
- NGUỒN ĐIỆN Điện nguồn: 110-240V  
-Tần số nguồn: 50/60Hz  
- Nguồn tiêu thụ (khi hoạt động): 9.5W  
- Nguồn tiêu thụ (chế độ chờ): 0.25W  
- Điều khiển từ xa: RMT-VB100E  Pin: AAA x 2 
	Bộ
	01

	11
	Tủ rack âm thanh 
	- Tủ rack âm thanh gỗ 12U mixer
- Tủ rack 12U Mixer được thiết kế với kiểu dáng hình hộp chữ nhật đứng 
- Loại: Tủ đựng âm thanh, Tủ đựng thiết bị.
- Gỗ dán nhiều lớp: 9mm bền mặt tráng nhựa. 
- Góc bằng nhôm bóng đẹp và mạnh mẽ. 
- Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn. 
-  Đinh tán neo kép. 
- Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày. 
- Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi. 
- Độ bền rất cao. 
- Kích thước: 12U mixer  H.850*W.530*D.610mm, 12U 
	Bộ
	01

	12
	Dây loa chuyên dụng 2.1; Giắc Newtick và Giắc Canon đực cái 
	Dây loa chuyên dụng 2.1; Giắc Newtick và Giắc Canon đực cái hoặc tương đương
	Bộ
	01

	13
	Bàn đoàn đại biểu 
	- Chân bàn được thiết kế cong kiểu chữ C cách điệu hiện đại.
- Yếm bàn sát đất, soi rãnh trang trí hình vuông độc đáo.
- Kích thước: Rộng 1500 x Sâu 500 x Cao 750 mm
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên 
	Cái
	05

	14
	Ghế đại biểu
	- Kích thước: W430 x D520 x H1050 mm. 
- Chất liệu:gỗ tự nhiên 
- Đệm tựa ghế có 3 loại chất liệu gồm: gỗ tự nhiên sơn Pu, gỗ tự nhiên kết hợp Veneer hoặc bọc vải. 
- Bảo hành: 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy
	Cái
	15

	15
	Ghế gấp 
	- Kích thước : W395 x D485 x H1040 mm 
- Ghế gấp khung thép
- Chân khung ống thép Ø28
- Ngai vuông trang trí hình tam giác, đệm tựa bọc vải
- Ghế có thể gấp để tiết kiệm không gian khi không sử dụng.
- Sản phẩm ghế gấp được dùng trong phòng học, phòng ăn, văn phòng , phòng chờ, phòng tiếp dân...
- Chất liệu: Đệm tựa bọc Vải; Chân sơn tĩnh điện, ngai tựa mạ hoặc sơn tĩnh điện
	Cái
	135

	16
	Bục tượng bác 
	- Chất liệu bằng gỗ veneer sơn màu phủ bóng PU, đảm bảo thẩm mỹ và chắc chắn bền đẹp khi sử dụng.
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	01

	17
	Bục phát biểu 
	- KT: D800*R600*C1200cm 
- Chất liệu bằng gỗ veneer sơn màu phủ bóng PU, đảm bảo thẩm mỹ và chắc chắn bền đẹp khi sử dụng. 
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	01

	18
	Tượng bác hồ 
	 - Tượng bác hồ được sản xuất từ bột thạch cao, trắng mịn, bền đẹp 
- Bảo hành 12 tháng
	Cái
	01

	19
	Biển hiệu: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" 
	Biển hiệu: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" (khung thép hộp mạ kẽm, nền  Alumex đỏ, chữ màu vàng gương, chân xốp nổi cao 2cm, chiều cao chữ 21cm)
	bộ
	01

	20
	Điều hòa tủ đứng
	- Điều hòa tủ đứng inverter 34.000BTU
- Công suất làm lạnh danh định (tối thiểu - tối đa): 10.0 (5.0-11.2) Btu; 34,100 (17,100-38,200) kW
- Công suất tiêu thụ điện: 3.48 kW
- COP: 2.87 kW/kW
- CSPF: 4.19 Wh/Wh
- Dàn lạnh:
+ Lưu lượng gió (C/TB/T): 28/25/22 cfm; 988/883/777 cfm
+ Độ ồn (C/TB/T): 50/47/44 dB(A)
+ Kích thước (CxRxD): 1,850x600x350 mm
+ Trọng lượng máy: 50kg
+ Giới hạn hoạt động: 14 to 25 CWB
- Dàn nóng:
+ Dàn trao đổi nhiệt: Micro channel 
+ Máy nén: Máy nén Swing dạng kín 
+ Công suất máy nén:1.60 kW
+ Độ ồn làm lạnh: 49 dB(A); độ ồn chế độ ban đêm: 45 dB(A)
+ Kích thước (CxRxD):: 695x930x350 mm
+ Trọng lượng: 49kg
+ Dải hoạt động: 21 đến 46 mm
- Ống kết nối:
+ Lỏng (Loe): Ø9,5
+ Hơi (Loe): Ø15,9
+ Ống xả: Dàn lạnh VP20 (Đường kính trong Ø20 x Đường kính ngoài Ø26); Dàn nóng: Ø 18.0 (lỗ)
- Chiều dài ống tối đa: 50m
- Chênh lệch độ cao tối đa: 30m
- Ga R32
- Bọc cách nhiệt: cả ống lỏng và ống hơi
(Bao gồm ống đồng, dây điện, giá treo, phụ kiện đồng bộ)
	bộ
	04

	21
	Rèm cầu vồng cửa sổ
	Rèm cầu vồng cửa sổ
	m2
	21,28

	22
	Biển LED ngoài trời 
	Biển LED ngoài trời 
 - Khoảng cách vật lý giữa hai điểm ảnh (Pitch): 3mm
 - Kích thước module P3: 192x192mm (ngang x cao)
 - Phân giải module P3: 64x64 pixel
 - Loại mắt LED: SMD 1921
 - IC quản lý đồ họa: 5124/2038s hoặc tương đương
 - Độ phân giải module: 4096 điểm ảnh
 - Cấu tạo điểm ảnh: 3 bóng led 1 điểm ảnh - 1R1G1B (SMD 1921)
 - Môi trường làm việc: ngoài trời
 - Tiêu chuẩn chống nước: IP65
 - Số Pixel trên m2: 111.111 pixel
 - Cường độ sáng tối đa: ≥6500 cd/m2
 - Số màu hiển thị: 256 levels/ 16,7 triệu màu
 - Card truyền (Card chuyển đổi từ cổng DVI): Đầu vào và đầu ra đều có độ phân giải. Card có thể hỗ trợ độ phân giải tối thiểu 1024*1024 pixel
 - Điều khiển độ xám: 16 bits
 - Nguồn cấp: Loại power switching supply, điện áp 220V
 - Phương pháp quét: 1/16 scaning
 - Công suất tiêu thụ trung bình/m2: 376W/m2
	m2
	7,1079

	23
	Bộ điều khiển màn hình
	- Màn hình hỗ trợ: Tương thích với tấm full màu ngoài trời, trong nhà
- Chip hỗ trợ: Chip thông thường và chip PWM
- Phạm vi điều khiển: 655.360 pixels; tối đa 16.384 điểm ảnh ngang, 4096 điểm ảnh cao
- Điện áp hoạt động: 5V/12V DC
- Chức năng cơ bản: Hiển thị video, hình ảnh, GIF, text, văn bản, đồng hồ, thời gian
- Cảm biến kết hợp: Điều khiển từ xa, hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, độ sáng
- Âm thanh đầu ra: Cổng đầu ra 2 kênh tiêu chuẩn 3.5mm TRS
- Bộ nhớ: RAM 2GB, ROM 16GB, mở rộng bằng USB
- Giao tiếp: 100/1000 Mbps RJ45, Wifi, 4G (tùy chọn), LAN, USB
- Công suất tiêu thụ:18W
- Nhiệt độ hoạt động: -40oC ~ -70oC
- Độ ẩm hoạt động: 0%RH  ~ 80%RH
- Kháng nước: IP20 (không kháng nước)
- Phần mềm hệ thống: Hệ điều hành Android 11 hoặc tương đương
- Phần mền ứng dựng: Ứng dụng đầu cuối Android
- Phụ kiện kèm theo: Adapter 12V, ăng ten, dây HDMI
- Trọng lượng : 1132g/bộ
	bộ
	01



4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 
Nhà thầu phải tuân thủ các trình tự thi công theo thiết kế, và các yêu cầu
trình tự thi công của Chủ đầu tư. Tất cả các hạng mục của gói thầu Thi công  xây dựng công trình phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước. Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải lập biện pháp thi công, phê duyệt và gửi Chủ đầu tư để theo dõi và giám sát.
- Đối với từng hạng mục công việc chính nhà thầu phải:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn qui phạm thi công.
+ Mô tả phương án thi công chính.
+ Qui trình và thủ tục nghiệm thu.
+ Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công. 
5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ :
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:
5.1 Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.
5.2 Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.
5.3 Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm: 
6.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
6.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Thành phố.
6.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng theo tiêu chuẩn hiện hành.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
 Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
Nhà thầu phải có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho xe lưu thông qua công trường; các xe ra vào, thi công trên công trường…
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thực hiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu 
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục:
Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình. 
10. Công tác bảo hành, bảo trì 
10.1. Yêu cầu về công tác bảo hành 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng và bảo hành thiết bị công trình/thiết bị công nghệ không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị; 
Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (bằng văn bản) nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của nhà thầu. 
Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được chấp thuận và phối hợp thực hiện;  
Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 
E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.
10.2. Yêu cầu về công tác bảo trì 
- Nhà thầu phải lập và bàn giao cho Chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:
Quản lý chất lượng gói thầu được thực hiện theo Luật Xây dựng; Nghị định 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	 Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, đánh giá chất lượng thi công của mình,... Các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện. 
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, nhà thầu không bảo đảm được, thì Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. Chi phí trả cho các thí nghiệm này do nhà thầu chịu trách nhiệm.
IV. Các bản vẽ
Đính kèm theo hồ sơ mời thầu gồm 01 bản scan hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

