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[bookmark: _Hlk225384464]I: Giới thiệu chung về dự toán gói thầu:
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
- Quy trình áp dụng: Luật Đấu thầu/ Áp dụng Luật Đấu thầu
- Tên gói thầu số 01 : Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ năm 2026-2027 và sửa chữa, lắp đặt máng đỡ, ống thoát nước ngưng điều hòa tòa nhà H tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ năm 2026-2027 và sửa chữa, lắp đặt máng đỡ, ống thoát nước ngưng điều hòa tòa nhà H tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
- Đấu thầu qua mạng: Qua mạng
- Trong nước/ Quốc tế: Trong nước
- Giá gói thầu:  853.725.296 VND
- Giá gói thầu bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn, hai trăm chín mươi sáu../
- Lĩnh vực: Phi tư vấn
- Sơ tuyển: Không
- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp
- Gói thầu đấu thầu trước: Không
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60  ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý I năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu:  365 ngày
- Địa điểm thực hiện: Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội
- Có nhiều phần/lô: Không
- Tùy chọn mua thêm: Không
II: Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
1. Mục tiêu công việc:
- Vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa/phòng/trung tâm năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
2. Yêu cầu kỹ thuật chung
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
Nhà thầu phải có đồ bảo hộ lao động và dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trước khi tiến hành thực hiện công việc và đảm bảo an toàn lao động trên công trình.
Nhà thầu phải phổ biến về phương án an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy đến từng nhân viên khi thực hiện bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ tại Bệnh viện.
Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng điện, phải có dụng cụ an toàn về điện, có đầy đủ thiết bị bảo vệ chống quá tải điện, ngắt mạch, rò điện.
Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng và các thiết bị khác tại nơi thực hiện công việc. Đảm bảo thực hiện công việc không gây ảnh hưởng đến an toàn và sự hoạt động bình thường của những bộ phận khác trong khu vực.
Nhà thầu cam kết trong suốt quá trình bảo dưỡng/sửa chữa, nhân lực của công ty phải liên hệ chặt chẽ với các đơn vị/ phòng ban có liên quan nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản và vật tư thiết bị.
Nhà thầu cam kết trong quá trình thực hiện công việc, các vật tư phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhà thầu phải giữ gìn, không được làm hư/ thiệt hại về tài sản của Chủ đầu tư. Sau khi thực hiện công việc, hiện trạng hiện vật phải được trả về đúng vị trí ban đầu. Trường hợp hư hao/thiệt hại về tài sản, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhà thầu cam kết trong quá trình thực hiện sửa chữa, bảo trì/ bảo dưỡng không làm gián đoạn hoạt động, gây nhiễu đến các thiết bị khác.
Nhà thầu cam kết khi cần thay thế linh kiện, vật tư,…Nhà thầu phải báo Chủ đầu tư và khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư, Nhà thầu mới tiến hành sửa chữa/thay thế linh kiện/vật tư. Chủ đầu tư cung cấp linh kiện/vật tư, Nhà thầu hỗ trợ thay thế linh kiện/vật tư mà không tính phí.
Nhà thầu cam kết bố trí đầy đủ các nhân sự mà nhà thầu đã đề xuất tham gia gói thầu để thực hiện các yêu cầu của Bệnh viện trong thời gian thực hiện hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện công việc, Nhà thầu phải chịu sự giám sát của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tai nạn khác do mình gây ra trong suốt quá trình thực hiện công việc
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
- Đối với Bệnh viện: Khi máy có trục trặc bất thường, nhà thầu phải cử nhân viên kỹ thuật có mặt trong vòng 24 giờ (vào ngày làm việc) và 72 giờ (vào ngày nghỉ/lễ) kể từ khi nhận được thông báo để kiểm tra tình trạng hỏng hóc của máy. Nhà thầu phải đưa ra biện pháp xử lý/hướng giải quyết để máy nhanh chóng hoạt động bình thường.
Đối với Trung tâm Dịch vụ: Khi máy có trục trặc bất thường, nhà thầu phải cử nhân viên kỹ thuật có mặt kiểm tra tình trạng máy; việc cử nhân viên kỹ thuật không được chậm hơn 12 giờ (vào ngày làm việc) và 48 giờ (vào ngày nghỉ/lễ) ngay sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải kiểm tra, xử lý sự cố và thực hiện sửa chữa để đảm bảo máy hoạt động bình thường trở lại trong thời gian sớm nhất.
2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể theo bảng sau: 
2.2.1.1.Bảo dưỡng điều hòa.
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Số lần bảo dưỡng/1 năm

	1
	Máy điều hòa treo tường 9000BTU
	Bộ
	37
	3

	2
	Máy điều hòa treo tường 12000BTU
	Bộ
	322
	3

	3
	Máy điều hòa treo tường 18000BTU
	Bộ
	87
	3

	4
	Máy điều hòa âm trần casset 18000BTU
	Bộ
	45
	3

	5
	Máy điều hòa treo tường 24000BTU
	Bộ
	4
	3

	6
	Máy điều hòa âm trần casset 24000BTU
	Bộ
	18
	3

	7
	Máy điều hòa âm trần casset 36000BTU
	Bộ
	32
	3

	8
	Máy điều hòa âm trần casset 48000BTU
	Bộ
	6
	3

	9
	Máy điều hòa 22000 BTU
	Bộ
	2
	3

	10
	Máy điều hòa 26000 BTU
	Bộ
	1
	3

	11
	Điều hòa không khí chính xác - Nhãn hiệu EMERSON
	Hệ thống
	2
	3


2.2.1.2. Danh mục sửa chữa, lắp đặt máng đỡ, ống thoát nước ngưng điều hòa tòa nhà H.
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Tháo dỡ hệ thống ống thoát nước ngưng ĐHKK hành lang các tầng 
	Mét
	478

	2
	Cung cấp và thi công ống thoát nước ngưng D27 có bọc bảo ôn dày 13mm hành lang các tầng
	Mét
	392

	3
	Cung cấp và thi công ống thoát nước ngưng D42 có bọc bảo ôn dày 13mm hành lang các tầng
	Mét
	86

	4
	Máng đỡ đường ống thoát nước ngưng bằng Inox
	Mét
	478

	5
	Giá treo đỡ các loại
	Bộ
	423

	6
	Cắt trần để thay thế lắp đặt máng đỡ, ông thoát nước ngưng
	M2
	180

	7
	Hoàn thiện và sơn bả lại trần thạch cao hành lang
	M2
	180

	8
	Vật tư phụ các loại
	Gói
	1


III. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
IV. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo số lần bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa. Hạng mục công việc sau khi hoàn thành có ký xác nhận của các khoa/phòng/trung tâm.
