Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
+ Tên gói thầu: Gói thầu số 06- Xây lắp công trình
+ Công trình: Kiên cố hoá tuyến kênh mương Đồng Mỏng (đoạn từ cổng trại giam Đồng Vải đến lô Đá Mốc và đoạn từ cồng Công ty cổ phần Hoà Bình đến nhà ông Đỗ Văn Thuỷ), thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.
+ Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Thống Nhất.
+ Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV.
+ Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư ngân sách xã quản lý.
+ Địa điểm xây dựng: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh
[bookmark: _Hlk165209624][bookmark: _Hlk167286030]+ Quy mô đầu tư:
- Xây dựng tuyến mương với tổng chiều dàu L=1005,79m, trong đó tuyến chính dài 861,15m, tuyến nhánh dài 144,64m. Kết cấu là kênh bê tông cốt thép có khẩu độ (BxH) = (0,6x0,8)m, M250 đá 2x4 ; Chiều dày tường và móng kênh là 15cm. Phía dưới móng kênh bố trí lớp bê tông lót M100 dày 5cm. Cứ 11,8m theo chiều dài kênh bố trí 1 khớp nối bằng giấy dầu tẩm nhựa đường 2 lớp. Dọc tuyến trên tường kênh bố trí các vị trí chia nước tưới bằng ống PVC D60. Đất đắp bờ kênh đầm nén ℽk = 1,45T/m3.
- Thiết kế cửa thu + chia nước (tưới) và tấm đan cầu qua mương tại các vị trí trên tuyến.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày khởi công
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 90 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Việc thi công và nghiệm thu: Phải theo đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Việt Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn xây dựng (TCXD) và các quy định khác của pháp luật được áp dụng cho gói thầu. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công
2.1. Giải pháp thi công các hạng mục công trình
Nhà thầu phải đề xuất việc Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm các nội dung: vị trí tập kết thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc…. trong quá trình thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, bản vẽ tổ chức mặt bằng của Nhà thầu phải thể hiện vị trí dự kiến đặt trên bản vẽ Tổng mặt bằng;
Nhà thầu phải có thuyết minh giải pháp tập kết vật tư, vật liệu và bản vẽ minh họa khu vực tập kết vật tư, vật liệu cho từng hạng mục công trình. Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí đặt từng khu vực trên bản vẽ Tổng mặt bằng.
Các giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục công trình Nhà thầu phải có bản vẽ giải pháp thể hiện riêng từng hạng mục công trình.
Tổ chức kỹ thuật thi công của nhà thầu phải đảm bảo các công tác được thi công đúng theo thiết kế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thi công hiện hành của Việt Nam.
2.1. Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công các công tác chính.
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Hồ sơ mời thầu. Trong đó, bao gồm tất cả các hạng mục theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
- Các loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng phải đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế, thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn (đảm bảo về chất lượng và số lượng để thi công cho các hạng mục). Phải kiểm tra các chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu cho thi công, phải được bảo quản theo đúng phương pháp để tránh hao hụt hoặc suy giảm chất lượng. 
- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT sẽ cung cấp và xuất trình đầy đủ các chứng từ sau của vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (nếu trúng thầu), cụ thể như sau: 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu (Bản gốc hoặc bản sao công chứng): Chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); Danh mục đóng gói hàng hóa (Packing list); Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading); Chứng thư giám định tình trạng hàng hóa của cơ quan kiểm định hợp lệ theo các quy định hiện hành; Chứng nhận hợp quy (đối với hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của Nhà nước); Phiếu xuất kho hoặc Phiếu giao hàng của đơn vị nhập khẩu trực tiếp hàng hóa (nếu nhà thầu không phải đơn vị nhập khẩu trực tiếp);
+ Đối với hàng hóa là sản phẩm sản xuất trong nước (Bản gốc hoặc bản sao công chứng): Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ); Phiếu xuất kho hoặc Phiếu giao hàng của từ Nhà sản xuất.
- Toàn bộ vật liệu sử dụng vào xây dựng công trình phải thoả mãn các tiêu chuẩn Việt Nam theo yêu cầu thiết kế, đạt chất lượng. Vật tư vật liệu đưa vào xây dựng công trình trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, thương hiệu, mẫu mã, quy cách của từng loại vật tư, vật liệu. Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu (bằng chi phí của nhà thầu) sử dụng vào công trình cho chủ đầu tư.
Bảng 3.1: Yêu cầu kỹ thuật của các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu
	Stt
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật / Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Xi măng các loại
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;

	2
	Cát các loại
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;

	3
	Đá dăm
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;

	4
	Thép các loại
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;

	5
	Cấp phối đá dăm
	- Theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế/ Chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt;


- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu và nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ cần thiết khi bên mời thầu cần làm rõ các thông tin về 1 số loại vật tư, thiết bị do nhà thầu chào. Trường hợp nhà thầu không cung cấp hồ sơ, tài liệu về vật tư, thiết bị chào thầu hoặc tài liệu, hồ sơ không đầy đủ thì trong trường hợp trúng thầu, những phần chưa rõ hoặc thiếu sót sẽ do bên mời thầu quy định và nhà thầu phải tuân thủ vô điều kiện các quy định đó khi tiến hành thi công công trình mà không được điều chỉnh đơn giá thanh toán trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải lập bảng danh mục các vật tư, vật liệu đưa vào để thi công trong đó nêu rõ: Thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình; Chủng loại của vật tư, vật liệu; Nhà sản xuất/Nhà cung cấp/ Nguồn gốc (đối với các loại vật liệu là khoáng sản như cát, đá…); Xuất xứ (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất cả các loại vật tư, vật liệu chính và cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng như Catalouge hoặc chứng chỉ chất lượng hoặc công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất hoặc các tài liệu khác tương đương theo quy định tại Bảng 3.1.
- Lưu ý: Nếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế (bao gồm cả bản vẽ, thuyết minh, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)) có nêu yêu cầu về nhãn hiệu, catalogue, hãng sản xuất, xuất xứ của thiết bị, vật tư, vật liệu nào đó thì được hiểu là chỉ mang tính chất hướng dẫn, không mang tính chất bắt buộc. Nhà thầu lập hồ sơ dự thầu căn cứ các yêu cầu, thông số kỹ thuật của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đảm bảo có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc tốt hơn với các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế; đảm bảo tính đồng bộ và tương thích với các chủng loại thiết bị trong công trình.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Hồ sơ mời thầu. Trong đó, bao gồm tất cả các hạng mục theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Công tác vận hành thử nghiệm, an toàn trong vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo các quy định hiện hành
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước, của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.
Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện, dễ sử dụng.
Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công xây lắp, các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm hỏng đất nông nghiệp, các loại đất canh tác khác và các công trình lân cận. Chất thải của cán bộ công nhân tham gia thi công phải được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định.
Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế. Trong quá trình thi công, tại những khu đất mượn để thi công, lớp đất mầu trồng trọt cần được giữ lại để sau này sử dụng phục hồi lại đất.
Trong quá trình thi công nhà thầu không được để vật liệu rơi vãi trong công trường cũng như các khu vực lân cận. Việc vận chuyển đất, cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Mọi vấn đề làm rơi vãi vật liệu nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.
Quá trình thu gom, vận chuyển phết thải xây dựng khi thực hiện các công tác tháo dỡ, phá dỡ các hạng mục hỏng hóc Nhà thầu phải có bản vẽ biện pháp thể hiện vị trí tập kết tại chân các hạng mục công trình đảm bảo gọn gàng, không ảnh hưởng tới khuân viên của Chủ đầu tư.
Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường, cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào, chắn không cho các vật liệu rơi vãi, bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy  tắc an toàn, các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ, thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo, mũ, găng tay, giây đeo an toàn…). Khi thi công trên cao phải có các thiết bị an toàn như dây cứu sinh, lưới cứu sinh, đai an toàn…
Khi đưa vật tư, vật liệu lên cao Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn, bản vẽ biện pháp vận chuyển vật liệu lên cao của Nhà thầu phải thể hiện rõ vị trí khu vực dự kiến vận chuyển vật liệu thể hiện trên bản vẽ Tổng mặt bằng.
Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường, chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.
Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như khi làm việc trên cao hoặc cạnh các hố đào, nơi các máy móc thiết bị hoạt động…);
Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận, không để người, động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;
Khi thi công trên cao, nhà thầu phải tổ chức và có biện pháp bảo đảm an toàn cho người thi công trên cao, che chắn vật liệu rơi vãi hợp lý, không để gây mất an toàn cho người, máy móc thiết bị thi công bên dưới;
Công tác an toàn nhà thầu phải chấp hành theo các tiêu chuẩn hiện hành
9. Cơ cấu tổ chức và thiết bị phục vụ thi công
9.1. Sơ đồ tổ chức công trường:
- Nhà thầu có sơ đồ và thuyết minh về bộ máy quản lý tại công ty và tại hiện trường, mối quan hệ giữa nhà thầu và chủ đầu tư, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế… 
- Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng.
- Có thuyết minh đầy đủ nội dung về nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng công trường đối với:
+ Quản lý khối lượng, thanh toán.
+ Quản lý phương án kỹ thuật.
+ Quản lý tiến độ.
+ Quản lý cán bộ thuộc ban chi huy công trường.
+ Chịu trách nhiệm về ATLĐ, VSMT, PCCC, an ninh.
+ Đầu mối quan hệ với các cơ quan có liên quan.
9.2. Nhiệm vụ của các tổ đội:
- Nhà thầu nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ thi công, lắp đặt cho từng công tác thi công.
- Nhà thầu lập bảng kê khai chi tiết số lượng nhân sự của các tổ, bằng cấp, chứng chỉ bậc thợ đề xuất thực hiện công trình. Số lượng nhân công phải phù hợp với tiến độ.
9.3. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công, phân luồng giao thông: 
- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
- Bố trí nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.
- Mặt bằng công trường là trường học đang hoạt động có nhiều học sinh cũng như các cán bộ giảng dạy, quản lý của nhà trường. Các hạng mục công trình nằm rải rác các nơi trong khuân viên Nhà trường. Vì vậy, Nhà thầu phải có bản vẽ thể hiện phân luồng giao thông trong quá trình thi công đến các hạng mục công trình, có người cảnh giới cũng như đặt các biển báo phù hợp.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Nhà thầu có thuyết minh đầy đủ nội dung:
+ Tổ chức thi công hạng mục theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
+ Kế hoạch vật tư cho từng giai đoạn.
+ Quy trình lập bản vẽ hoàn công.
+ Quy trình lập và phê duyệt khối lượng thanh toán.
+ Lập và quản lý thực hiện các công tác ATLĐ, VSMT, PCCC.
+ Quy trình Kiểm soát chất lượng vật liệu, vật tư và thiếp bị nhập vào công trường.
+ Quy trình lấy mẫu thí nghiệm và quản lý hố sơ thí nghiệm theo quy định.
+ Quy trình quản lý các nhà thầu phụ (nếu có);
+ Quy trình lập hồ sơ thanh toán.
+ Quy trình Kiểm soát các khối lượng phát sinh và thực hiện thanh toán phát sinh.
+ Quy trình Quản lý toàn bộ hồ sơ nghiệm thu của công trình.
+ Công tác quản lý hồ sơ ATLĐ của công trình, nhân lực trong công trường, 
+ Công tác kiểm tra về thực hiện đảm bảo công tác ATLĐ, VSMT, PCCC.
+ Quy trình Làm việc với cơ quan chức năng về an ninh trật tự trong phạm vi công trường.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải bố trí hệ thống giám sát kiểm tra chất lượng cho các công tác thi công đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Các cán bộ bố trí cho các vị trí trong hệ thống giám sát, kiểm tra chất lượng phải đúng chuyên môn và phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với điều kiện thi công công trình. Tất cả các công tác nhà thầu thi công phải được nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu của tổ chức tư vấn giám sát của chủ đầu tư.
12. Yêu cầu về giá chào thầu:
Đơn giá dự thầu của nhà thầu là giá trị để thực hiện toàn bộ nội dung công việc theo yêu cầu của E-HSMT, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Hồ sơ thiết kế kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật tải trên hệ thống.

