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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên và tóm tắt công việc chính của gói thầu: Gói thầu PTV-01/KTATQĐ: Thuê khoán hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật, nhân công phục vụ kiểm định KTAT các thiết bị chịu áp lực, thiết bị điện phòng nổ. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: tại các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thuộc các tỉnh thành: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hải Phòng; Tỉnh Bắc Ninh; Tỉnh Cao Bằng; Tỉnh Hà Tĩnh; Tỉnh Hưng Yên; Tỉnh Lai Châu; Tỉnh Lào Cai; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Nghệ An; Tỉnh Ninh Bình; Tỉnh Phú Thọ; Tỉnh Quảng Ninh; Tỉnh Quảng Trị; Tỉnh Sơn La; Tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh Tuyên Quang; Tỉnh Điện Biên; Thành phố Huế.
2. Mục tiêu công việc:
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo đúng nội dung nêu tại bảng sau kể từ ngày ký kết hợp đồng tại các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn đã nêu tại mục 1.

	TT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	Tháo lắp, làm kín cửa người chui, bích nối, ren, vệ sinh thiết bị sau khi tháo lắp.
	
	
	

	
	- Bình áp lực: V ≤ 2m3
	TB
	943
	

	
	- Bình áp lực: 2m3< V ≤ 10m3
	TB
	112
	

	
	- Nồi hơi: D < 1T/h
	TB
	69
	

	
	- Trạm nạp khí nén dưới 20 miệng nạp
	Trạm
	185
	

	
	- HT lạnh năng suất đến 30.000 Kcal/h
	HT
	27
	

	
	- HT lạnh năng suất (> 30.000 đến 100.000) Kcal/h
	HT
	19
	

	
	- Đường ống dẫn hơi, khí, Ø < 150mm
	m
	12.200
	

	2

2
	Đánh gỉ, làm sạch bề mặt các mối hàn, các bộ phận chịu áp lực, các mối ghép, mối nối, giá đỡ của các thiết bị
	
	
	

	
	- Bình áp lực: V ≤ 2m3
	TB
	943
	

	
	- Bình áp lực: 2m3< V ≤ 10m3
	TB
	112
	

	
	- Nồi hơi: D < 1T/h
	TB
	69
	

	
	- Trạm nạp khí nén dưới 20 miệng nạp
	Trạm
	185
	

	
	- HT lạnh năng suất đến 30.000 Kcal/h
	HT
	27
	

	
	- HT lạnh năng suất (> 30.000 đến 100.000) Kcal/h
	HT
	19
	

	
	- Đường ống dẫn hơi, khí, Ø < 150mm
	m
	12.200
	

	3
	Vệ sinh, tháo lắp, bảo dưỡng và thử tình trạng hoạt động của các van, tê, cút, các đường dẫn liên động trên các thiết bị
	
	
	

	
	- Bình áp lực: V ≤ 2m3
	TB
	943
	

	
	- Bình áp lực: 2m3< V ≤ 10m3
	TB
	112
	

	
	- Nồi hơi: D < 1T/h
	TB
	69
	

	
	- Trạm nạp khí nén dưới 20 miệng nạp
	Trạm
	185
	

	
	- HT lạnh năng suất đến 30.000 Kcal/h
	HT
	27
	

	
	- HT lạnh năng suất (> 30.000 đến 100.000) Kcal/h
	HT
	19
	

	
	- Đường ống dẫn hơi, khí, Ø < 150mm
	m
	12.200
	

	4
	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng, các rơle, cảm biến tự động, đầu dò tín hiệu, còi, đèn cảnh báo sự cố, nguy hiểm trên các thiết bị
	
	
	

	
	- Bình áp lực: V ≤ 2m3
	TB
	943
	

	
	- Bình áp lực: 2m3< V ≤ 10m3
	TB
	112
	

	
	- Nồi hơi: D < 1T/h
	TB
	69
	

	
	- Trạm nạp khí nén dưới 20 miệng nạp
	Trạm
	185
	

	
	- HT lạnh năng suất đến 30.000 Kcal/h
	HT
	27
	

	
	- HT lạnh năng suất (> 30.000 đến 100.000) Kcal/h
	HT
	19
	

	
	- Đường ống dẫn hơi, khí, Ø < 150mm
	m
	12.200
	

	5
	Vệ sinh, tháo, lắp, bảo dưỡng, căn chỉnh các thiết bị điện phòng nổ; hỗ trợ kiểm tra tình trạng han gỉ, rạn nứt vỏ ngoài, khe hở mối ghép phòng nổ các thiết bị điện phòng nổ
	
	
	

	
	- Động cơ điện phòng nổ
	Cái
	195
	

	
	- Đèn phòng nổ, hộp cầu đấu
	Cái
	1148
	

	
	- Nút ấn, công tắc, ổ cắm phòng nổ
	Cái
	985
	

	
	- Cảm biến phòng nổ
	Cái
	165
	

	
	- Tủ điện phòng nổ
	Cái
	122
	

	6
	Vệ sinh, tháo, lắp các bộ phận của các van an toàn (thân van, mặt gương, lò xo); hỗ trợ kiểm tra tình trạng rạn nứt, han gỉ, ăn mòn, cong vênh của các van an toàn.
	Cái
	539
	

	7
	 Vệ sinh, tháo, lắp mặt kính, thang đo, kim chỉ thị..... của các áp kế; hỗ trợ kiểm tra tình trạng han gỉ của vỏ ngoài, sự cong vênh, sự linh động của các kim, khả năng nhìn rõ của các mặt kính, của thang đo).
	Cái
	750
	

	8
	Hỗ trợ trong quá trình khảo sát, đo đạc, thiết lập bản vẽ xây dựng hồ sơ lý lịch thiết bị
	Bộ
	352
	



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Nhân sự của nhà thầu

- Có nhân công kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm về hàn, cắt, tháo lắp, vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị chịu áp lực, thiết bị đo lường, thiết bị an toàn, thiết bị điện phòng nổ, thiết bị đặc thù quân sự; có khả năng thử kín, thử bền thiết bị áp lực sau lắp đặt hoàn thiện;

- Cán bộ và nhân công kỹ thuật của nhà thầu phải được huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm việc với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có liên quan đến thiết bị trong gói thầu và được cấp thẻ an toàn lao động theo đúng quy định; có tác phong làm việc nghiêm túc, lý lịch thân nhân tốt, tuân thủ nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, quy định ra vào và quy định về giờ giấc làm việc tại các đơn vị quân đội;

3.2. Năng lực của nhà thầu

- Sẵn sàng cử thợ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị bộ đội có thiết bị áp lực, thiết bị điện phòng nổ, thiết bị đo lường, thiết bị an toàn và thiết bị đặc thù quân sự  đóng quân trên các địa bàn thuộc các tỉnh thành: Thành phố Hà Nội; Thành phố Hải Phòng; Tỉnh Bắc Ninh; Tỉnh Cao Bằng; Tỉnh Hà Tĩnh; Tỉnh Hưng Yên; Tỉnh Lai Châu; Tỉnh Lào Cai; Tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh Nghệ An; Tỉnh Ninh Bình; Tỉnh Phú Thọ; Tỉnh Quảng Ninh; Tỉnh Quảng Trị; Tỉnh Sơn La; Tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh Tuyên Quang; Tỉnh Điện Biên; Thành phố Huế;


- Thực hiện công việc tháo lắp, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị áp lực, thiết bị đo lường, thiết bị điện phòng nổ, thiết bị an toàn, thiết bị đặc thù quân sự trong và ngoài giờ hành chính; đáp ứng được tiến độ công việc và địa điểm theo yêu cầu của bên mời thầu;


- Chủ động bố trí phương tiện đi lại, ăn nghỉ, máy móc cần thiết, dụng cụ đồ nghề, vật tư kỹ thuật để thực hiện công việc tại các đơn vị đóng quân trên các tỉnh thành nêu trên.

3.3. Trách nhiệm của nhà thầu

- Tự bảo đảm trang bị bảo hộ lao động, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị của mình trong toàn bộ quá trình thực hiện công việc;


- Tự bảo đảm các thủ tục ra vào đơn vị cho người và máy thiết bị của mình;

- Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn ra, vào, sinh hoạt trong các đơn vị và chịu trách nhiệm chất lượng các công việc tháo lắp, làm kín, vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị chịu áp lực, thiết bị đo lường, thiết bị điện phòng nổ, thiết bị an toàn, thiết bị đặc thù quân sự; phải bồi thường toàn bộ các hư hỏng của thiết bị do nhân công của nhà thầu gây ra trong suốt quá trình thực hiện công việc.

3.4. Bảo hành

- Bảo hành toàn bộ các nội dung công việc do nhà thầu thực hiện trong 1 năm kể từ thời điểm nhà thầu kết thúc công việc tại đơn vị; mọi chi phí đi lại, ăn nghỉ và thực hiện bảo hành thiết bị tại các đơn vị, nhà thầu phải tự chi trả. 


- Nhà thầu phải có mặt tại đơn vị để bảo hành thiết bị trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Quân đội.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Chủ đầu tư sẽ thông báo thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc, tên đơn vị có thiết bị, chủng loại, số lượng thiết bị và địa điểm thực hiện công việc cho nhà thầu trước 03 ngày để nhà thầu chuẩn bị nhân công, vật tư, máy móc, thiết bị cần thiết và di chuyển đến đơn vị; 

- Tại đơn vị có thiết bị kiểm định, Chủ đầu tư sẽ cử kiểm định viên giám sát nhà thầu triển khai các công việc cần thiết đối với từng chủng loại thiết bị; sau khi nhà thầu triển khai xong công việc, hai bên tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng công việc của nhà thầu vừa thực hiện, nếu việc vệ sinh, bảo dưỡng, tháo lắp đạt yêu cầu sẽ tiến hành chạy thử thiết bị và nhà thầu kết thúc công việc, nếu việc vệ sinh, bảo dưỡng, tháo lắp không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải làm lại đến khi đạt yêu cầu thì kết thúc, nhà thầu phải chủ động tính toán thời gian để đảm bảo tiến độ công việc theo thống nhất với Chủ đầu tư; 

- Hàng tháng vào tuần cuối cùng của tháng, tùy khối lượng công việc của Chủ đầu tư, hai bên sẽ cùng thống nhất ngày để nghiệm thu khối lượng công việc mà nhà thầu đã thực hiện trong tháng, biên bản nghiệm thu là cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện thanh toán cho nhà thầu. 
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