Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
Quyết định số 280/QĐ-BV ngày 06/4/2026 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy chủ (Sever) và thiết bị lưu trữ NAS;
1. Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ (Sever) và thiết bị lưu trữ NAS
2. Giá gói thầu: 3.150.448.848 VND
(Bằng chữ: Ba tỉ một trăm năm mươi triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm bốn mươi tám đồng)
Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo qui định, chi phí vận chuyển, bàn giao và các chi phí khác.
3. Đơn vị mua sắm: Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí II/2026
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
8. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày từ ngày hợp đồng được ký kết
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:  










	STT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng
	Đạt
	Không Đạt

	1
	Máy chủ
	1. Kiểu dáng
· Dạng Rackmount 19 inch, chiều cao ≤ 2U
· Lắp đặt tủ rack tiêu chuẩn
2. Bộ xử lý (CPU)
· Số lượng: ≥ 02 CPU
· Tổng số nhân: ≥ 48 cores
· Tổng số luồng: ≥ 96 threads
· Xung nhịp cơ bản: ≥ 2.0 GHz
· Bộ nhớ đệm ≥ 45 MB
· Hỗ trợ kiến trúc x86_64
 3. Bộ nhớ RAM
· Dung lượng: ≥ 128 GB
· Chuẩn: DDR5 ECC Registered, 5600MT/s, Dual Rank
· Hỗ trợ mở rộng ≥ 32 khe cắm DDR5 DIMM, lên đến RDIMM 8 TB max
 4. Lưu trữ nội bộ
· Ổ SSD hệ điều hành:
· ≥ 2 × 960 GB
· RAID 1
· Hot-plug
· Ổ HDD dữ liệu:
· ≥ 6 × 2.4 TB SAS 10K/12G
· RAID 5/10
· Hot-plug
 5. Bộ điều khiển RAID
· Cache ≥ 8 GB
· Có pin/flash bảo vệ dữ liệu
· Hỗ trợ RAID 0,1,5,10,50,60
 6. Mạng
· Tối thiểu:
· ≥ 2 × 1GbE
· ≥ 2 × 10/25GbE SFP+/SFP28
· Hỗ trợ Link Aggregation
 7. Nguồn & Làm mát
· ≥ 2 nguồn dự phòng (N+1)
· Hot-swap
· Công suất phù hợp cấu hình
· Quạt dự phòng
 8. Bảo mật
· Phần mềm được mã hóa - Cryptographically signed firmware
· Chức năng khởi động an toàn - Secure Boot
· Ngăn ngừa các thay đổi trái phép, độc hại với chức năng System Lockdown hoặc tương đương
· Chức năng xoá bỏ tất cả các dữ liệu trong máy chủ nhanh chóng và an toàn để bảo mật dữ liệu với chức năng - Secure erase
· TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified
 9. Quản trị từ xa
· Quản lý phần cứng độc lập (BMC)
· Hỗ trợ HTML5 Console
· Redfish API
· Giám sát phần cứng
· Cập nhật firmware từ xa
· Có tuỳ chọn hỗ trợ chức năng cho phép quản trị, kiểm tra tình trạng máy chủ, giám sát, khắc phục sự cố từ ứng dụng hỗ trợ thiết bị trên iOS hoặc Android thông qua hệ thống mạng không dây (wifi hoặc bluetooth)
 10. Bảo hành
· 3 năm dịch vụ hỗ trợ & trợ giúp trực tuyến 24 x 7 và dịch vụ hỗ trợ thay thế linh kiện (sau khi xác định được lỗi) tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo (Mức bảo hành chuyên nghiệp của nhà sản xuất) + Dịch vụ cho phép giữ lại ổ cứng khi ổ cứng lỗi trong thời gian bảo hành.
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	Bản quyền phần mềm
	     Hệ điều hành máy chủ
· Windows Server Standard bản quyền hợp pháp
· ≥ 48 core/license
· Đủ cho toàn hệ thống
     Ảo hóa (nếu dùng)
· Hỗ trợ VMware / Hyper-V / Proxmox
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	Thiết bị lưu trữ NAS
	1. Kiểu dáng
· Rackmount ≤ 2U
· ≥ 12 khay ổ 3.5”
2. CPU
· ≥ 6 cores
· ≥ 2.0 GHz
3. RAM
· ≥ 16 GB ECC
· Mở rộng ≥ 64 GB
4. Ổ cứng
· ≥ 12 × 12 TB SATA Enterprise
· Hỗ trợ RAID 5/6/10
5. Mạng
· ≥ 2 × 1GbE
· ≥ 2 × 10GbE
6. Tính năng
· Snapshot
· Replication
· SMB/NFS/iSCSI
· Sao lưu tự động
7. Bảo hành: ≥ 3 năm chính hãng
	Bộ
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	Module quang
	- Module quang 10G SFP+-SR
	Cái
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	Sợi nhảy quang
	  - Sợi nhảy quang
	Dây
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* Ghi chú: 
- Hàng hoá nêu trên đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện kèm theo ( nếu có ) đảm bảo yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư.
- Giá hàng hoá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và tất cả các chi phí khác liên quan.
- Nhà thầu chào hàng hoá phải đảm bảo ghi rõ mã kí hiệu ( nhãn mác sản phẩm ), nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất và kèm theo catalog bản gốc thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật.
- Nhà thầu có thể dự thầu với thông số kỹ thuật khác có giá trị tương đương với thông số kỹ thuật trong E-HSMT của chủ đầu tư nhưng không được làm thay đổi nhu cầu sử dụng của chủ đầu tư về chất lượng hàng hoá.
‘Tương đương’: có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hoá đã nêu trên.
Các yêu cầu khác trong mục chi tiết kĩ thuật, nhà thầu có thể dự thầu với thông số khác có giá trị tương đương hoặc tốt hơn nhưng không làm thay đổi nhu cầu sử dụng của chủ đầu từ về chất lượng hàng hoá.
- Nhà thầu cung cấp bảng mô tả của tất cả các hàng hoá chào thầu của nhà thầu.
- Trường hợp nhà thầu dự thầu với thông số kỹ thuật khác của bên mời thầu, nhà thầu phải có bảng đối chiếu so sánh thông số kỹ thuật chào thầu đảm bảo đáp ứng thông số kỹ thuật mời thầu và kèm theo giải trình để chứng minh thông số kỹ thuật là đáp ứng.
- Nhà thầu phải đáp ứng về phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại E-HSMT.
- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm ít nhất 5 năm.
- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).
- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong HSDT theo quy định.
- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.
1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.
- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.
- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.
- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.










