Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường và các hạng mục phụ trợ
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. 
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND phường Minh Xuân
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và dịch vụ phường Minh Xuân.
5. Mục tiêu đầu tư: Việc cải tạo, sửa chữa các khối nhà làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường và các hạng mục phụ trợ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của các hạng mục công trình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị văn minh và nâng cao hình ảnh chính quyền trong mắt nhân dân.
[bookmark: _GoBack]6. Quy mô đầu tư xây dựng: 
6.1. Nhà 5 tầng
- Cạo lớp vữa trát tại các vị trí bong rộp, cạo lớp sơn tường, trát lại các vị trí bị bong, sơn lại toàn bộ khối nhà làm việc màu sáng đẹp, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật;
- Bóc toàn bộ gạch lát nền cũ tầng 1,2,3,4,5, tầng mái của nhà làm việc, lát lại bằng gạch ceramic kích thước 600x600, khu vệ sinh lát bằng gạch ceramic chống trơn kích thước 300x300;
- Cải tạo nhà vệ sinh tại phòng làm việc từ trục 1 đến trục 3 tầng 02: Đục bỏ gạch lát nền cũ, xử lý chống thấm và lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước 300x300; 
- Cải tạo lại phòng làm việc từ trục 1 đến trục 2 tầng 01: Bổ sung 01 nhà vệ sinh khép kín, trần vệ sinh bằng thạch cao chống ẩm, ốp tường gạch 300x600 cao 2,1m, lát gạch ceramic chống trơn kích thước 300x300, bổ sung thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp điện và cấp thoát nước. 
- Trang trí phòng họp tầng 5: Làm vách tường bằng tấm nhựa giả gỗ, kết hợp gỗ MDF dày 15mm bề mặt dán Veneer gỗ dổi dày 0,6mm. 
- Xử lý chống thấm sê nô mái, tháo dỡ lắp đặt lại toàn bộ hệ thống thoát nước mái, xây bổ sung nâng chiều cao của tường thu hồi thêm 0,92m, tháo dỡ, thu hồi và lắp đặt lại xà gồ thép và mái tôn lên phần tường thu hồi xây bổ sung nhằm tăng cường hiệu quả thoát nước mái. 
- Thay thế một số cửa sổ, cửa đi bằng cửa nhôm hệ, kính dán an toàn dày 6,38mm. Bổ sung 01 bộ cửa ngăn cháy lan tại vị trí cửa thoát hiểm tầng 5.
- Cải tạo, lắp đặt bổ sung 01 thang máy tải trọng 630kg.
- Lắp dựng bổ sung 01 thang thoát hiểm, thang bằng thép hình tổ hợp, liên kết với nhau bằng liên kết hàn, vế thang rộng 0,9m, lan can tay vịn cao 1,2m, kết cấu móng trụ bê tông cốt thép mác 200, thang được sơn 02 nước chống rỉ, 01 nước sơn màu.
6.2. Khối nhà làm việc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường: Vệ sinh lớp sơn cũ đã bong tróc, sơn lại với diện tích khoảng 1.096,7m2.
6.2. Sửa chữa hạng mục phụ trợ: Vệ sinh, sơn lại 01 cổng và 85 bước rào đã có, mỗi bước dài 3,6m.
 (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định)
7. Địa điểm xây dựng: Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
8. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: 
- Nhóm C, 
- Công trình dân dụng: cấp III.
9. Giá gói thầu: 3.438.491.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi mốt nghìn đồng).
Giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế VAT 8%. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày khởi công, kể cả các ngày nghỉ, lễ, tết.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá, vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2023/BXD

	2
	Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
	TCVN 4087:2012

	3
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055-2012  

	4
	Công tác thi công toà nhà – Sai số hình học cho phép
	TCVN 5593:2012

	5
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252:2012

	6
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 9259-1:2012

	7
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
	TCVN 9259-8:2012

	8
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5639:1991

	9
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung 
	TCVN 9398:2012

	10
	Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	11
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	12
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724:1993

	13
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	14
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên 
	TCVN 8828:2011

	15
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy 
	TCVN 9334:2012

	16
	Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy 
	TCVN 9335:2012

	17
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
	TCVN 9338:2012

	18
	Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9341:2012

	19
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì 
	TCVN 9343:2012

	20
	Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kĩ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCVN 9345:2012

	21
	Hỗn hợp bêtông trộn sẵn - các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	22
	Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
	TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)

	23
	Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
	TCVN 5017-2:2010 
(ISO 857-2:1998)

	24
	Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8789:2011

	25
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8790:2011

	26
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công
	TCVN 9276:2012

	27
	Hệ vách kính – thiết kế, thi công và nghiệm thu
	TCVN 13331:2025

	28
	Tiêu chuẩn Quốc gia về thép xây dựng
	TCVN 1651-1:2018
TCVN 1651-2:2018
TCVN 1651-3:2018

	29
	Thép tấm
	TCVN 6522-2018

	30
	Thép hình
	TCVN 7571-2019

	31
	Cửa đi, cửa sổ
	TCVN 9366:2012

	32
	Sơn tường nhà dạng nhũ tương
	TCVN 8652:2020

	33
	Thi công kết cấu khối xây – yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4085:2025

	34
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
	TCVN 4459:1987

	35
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2022

	36
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
- Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN7570:2006
TCVN7572:2006

	37
	Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	38
	Xi măng pooc lăng trắng
	TCVN 5691:2021

	39
	Gạch ốp lát – quy phạm thi công nghiệm thu
	TCVN 8264:2009

	40
	Gạch bê tông 
	TCVN 6477: 2016

	41
	Đá ốp lát tự nhiên
	TCVN 4732:2016

	42
	Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch.
	TCVN 7899-1:2008

	43
	Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 3: phương pháp thử vữa, keo dán gạch
	TCVN 7899-2:2008

	44
	Gạch gốm ốp lát - Vữa, keo chít mạch và dán gạch - Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch.
	TCVN 7899-3:2008

	45
	Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương Bitum
	TCVN 9605:2012

	46
	Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng
	TCVN 6396-20:2017

	47
	Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy
	TCVN 6396-50:2017

	48
	Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà
	TCVN 7447_2005: 2006

	49
	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp
	TCVN 7447_2010; 2011; 2015

	50
	Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện
	TCVN 5933: 1995

	51
	Dây điện bọc nhựa PVC
	TCVN 2103: 1994.

	52
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng 
	TCVN 9377-1:2012

	53
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
	TCVN 9377-2:2012

	54
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
	TCVN 9377-3:2012

	55
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4519-1988

	56
	Sản phẩm sứ vệ sinh – yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh
	TCVN 12650:2020

	57
	Ống nhựa nhiệt dẻo
	TCVN 7434: 2004

	58
	Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hoá dẻo dùng để cấp nước
	TCVN 6151:2002

	59
	Hệ thống ống nhựa - ống polyetylen và phụ tùng dùng để cấp nước
	TCVN 7305:2008

	60
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	61
	Giàn giáo – yêu cầu an toàn
	TCVN 13662:2023

	62
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991


- Ngoài các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn nêu trên, áp dụng các Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước cho việc thi công, nghiệm thu công trình và các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Khi vận chuyển tập kết vật tư nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ tránh trường hợp rơi rớt vật tư trên đường gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông. Ngoài ra nhà thầu cần có kế hoạch tổ chức giao thông hợp lý, phải lập bảng tiến độ thi công, tổng mặt bằng thi công và mặt bằng thi công từng hạng mục của công trình, nơi tập kết vật tư, kho bãi trong quá trình thi công, nhà thầu xây dựng cần phải đảm bảo:
- Thi công trong khu vực đã được chỉ định và theo bản vẽ mặt bằng thi công đã nêu khi tham gia dự thầu. Định vị công trình đúng tim mốc đã được bàn giao từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.
- Thi công đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, không được gây khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, sau khi thi công xong phải dọn dẹp mặt bằng thi công sạch sẽ.
- Quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng, hư hỏng đến cơ sở hạ tầng của khu vực: đường giao thông, cống thoát nước, đường dây điện, điện thọai, cây cối và các hạ tầng khác trong khu vực...
Để đảm bảo yêu cầu đó nhà thầu phải có biện pháp che chắn, ngăn cách và có những quy định cụ thể cho công nhân, những vật tư thiết bị tập kết về công trường phải để đúng nơi quy định theo tổ chức mặt bằng thi công.
Nếu có vướng mắc kỹ thuật kết nối với các hạng mục đã thi công như móng hành lang nối, mương hoặc cống ngầm v.v...nhà thầu phải báo chủ đầu tư, thiết kế xử lý và khi thi công phải đảm bảo thông đường ống, không làm hư hỏng chỗ ghép và hạng mục đã thi công.
Nhà thầu phải lập danh sách công nhân vào thi công và đăng ký với chính quyền địa phương, tuân thủ các qui định của chính quyền địa phương. Phải chịu trách nhiệm trong trường hợp công nhân của mình làm hư hao tổn hại đến tài sản tại mặt bằng được giao.
Về điện nước phục vụ thi công nhà thầu tự lo việc dẫn dắt vào mặt bằng thi công công trình, chịu trách nhiệm trả tiền tiêu thụ trong quá trình sử dụng và đồng thời có trách nhiệm bảo quản nguồn cũng như nội quy sử dụng.
Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường, phải đảm bảo quyền lợi của công nhân theo quy định của Nhà nước, chấp hành tốt việc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo tổ chức mặt bằng thi công khi tham gia dự thầu.
* Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù thêm về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một khoản tiền trả cho người bị hại để thay thế việc đền bù cho nhà thầu.
b) Yêu cầu về chất lượng, giám sát, biện pháp bảo đảm chất lượng công trình
+ Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu phải chấp hành sự giám sát của chủ đầu tư và Tư vấn giám sát theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.
+ Nhà thầu có trách nhiệm thi công công trình đúng tiến độ, đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng công trình theo các quy trình, quy phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng về thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.
+ Thông báo cho Chủ đầu tư mọi sự chưa hợp lý hoặc không đầy đủ của thiết kế kỹ thuật, đồng thời cùng kết hợp với các bên liên quan tìm biện pháp xử lý phù hợp.
+ Nhà thầu phải có các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công).
+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng)
+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị theo quy định về xây lắp công trình.	
+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định theo yêu cầu của thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.
Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuẩn cung cấp.
3.1. Các vật tư, vật liệu không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
	STT
	Tên vật tư, thiết bị
	Đặc tính kỹ thuật

	1. 
	Xi măng
	Xi măng Portland– TCVN 2682:2020.

	1. 
	Cát vàng
	TCVN 7570: 2006.

	1. 
	Đá dăm
	TCVN 7570: 2006

	1. 
	Bê tông
	Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế về thành phần cấp phối, cường độ, độ sụt. 

	1. 
	Vữa xây dựng
	TCVN 4314: 2022; TCVN 7570: 2006

	1. 
	Nước cho bê tông và vữa
	TCVN 4506: 2012.

	1. 
	Thép cốt bê tông
	TCVN 1651: 2018.

	1. 
	Gạch xây
	Gạch bê tông không nung, tuân theo tiêu chuẩn TCVN 6477: 2016

	1. 
	Đá granit tự nhiên
	TCVN 4732:2016


3.2. Về các thiết bị lắp đặt vào công trình
- Bất kỳ thương hiệu, hãng sản xuất, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây là để minh họa và tham khảo các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa phải có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu tại Bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây. Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư.
	STT
	Tên thiết bị/Đặc tính kỹ thuật
	Model tham khảo tương đương hoặc tốt hơn
	Xuất xứ tương đương hoặc tốt hơn

	A
	Thiết bị Thang máy 
	
	 

	I
	Thang máy động cơ và tủ điện 630kg; tốc độ 1m/s; công suất 4,5-7,5kw, vật liệu cabin bằng innox 304 (trọn bộ và công vận chuyển và lắp đặt) 
	Ziehl - Abegg
	Đức


Chi tiết và hướng dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật các thiết bị Nhà thầu tham chiếu thêm thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế kèm theo.
[bookmark: _Hlk148431101]Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh các sản phẩm tương đương với yêu cầu của E-HSMT và được Bên mời thầu chấp thuận.
4. Yêu cầu về trình tự thi công
Việc thi công một công trình bao gồm rất nhiều hạng mục, công việc liên quan với nhau vì vậy cần phải xác định thi công các hạng mục kết hợp và cuốn chiếu, bố trí công tác thi công hợp lý để tận dụng tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực đã huy động cho công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện
Hình thức thi công: Thi công đồng bộ, cơ giới kết hợp thủ công.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hướng dẫn vận hành sử dụng cho Chủ đầu tư trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng sau này.
6. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, và an toàn lao động
Nhà thầu phải đề xuất phương án trang bị bảo hộ lao động, phương pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình làm việc, đề xuất phương án bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ, qui đinh nội qui phòng chống cháy nổ, giải pháp chống ồn chống bụi trong quá trình thi công.
Biện pháp tổ chức thi công phải đề cập chi tiết đến điều kiện công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.
Toàn bộ phần thiết kế, lắp đặt và độ an toàn của hệ thống dàn giáo, cột chống thi công thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng cán bộ có chuyên môn để thực hiện gói thầu, đồng thời phải có biện pháp dự phòng thay thế nhân sự trong những trường hợp cần thiết. Lực lượng cán bộ kỹ thuật giám sát phải là kỹ sư có thâm niên công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng công nhân kỹ thuật phù hợp với các công việc đảm nhận nề, mộc, sắt, điện, nước, hàn, vận hành máy… có tay nghề từ bậc 3/7 trở lên làm nòng cốt.
Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động trang thiết bị máy móc thi công, phương án cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nhân lực và nhà xưởng thi công để hoàn thành gói thầu. Nhà thầu cũng cần nêu rõ những giải pháp dự phòng để huy động trang thiết bị máy móc thi công khi sảy ra sự cố hỏng hóc, mất điện…
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
a) Biện pháp tổ chức thi công.
Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công cho các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.
Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
b) Biện pháp kỹ thuật thi công.
Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: Thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn. 
Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không cản trở đến hoạt động làm việc của cơ quan, đơn vị trong phạm vi công trình và không ảnh hưởng môi trường xung quanh khu vực thi công.
Nhà thầu phải có giải pháp, biện pháp, kế hoạch thực hiện để đảm bảo phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng (vừa thi công đáp ứng tiến độ vừa đảm bảo hoạt động làm việc của các phòng ban trong toà nhà thi công).
Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được Chủ đầu tư thông báo.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành.
Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt bằng thi công.
Nhà thầu phải đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện trường hợp lý.
10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu
Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.
Những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
11. Một số lưu ý
- “Còn hiệu lực” được hiểu như sau: các chứng chỉ của cá nhân, tổ chức còn hạn sử dụng tối thiểu đến hết ngày đóng thầu.
- “Chứng thực” hoặc “Công chứng” được hiểu như sau: Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Trường hợp các tài liệu do nhà thầu ban hành (ví dụ: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, giao việc… nhà thầu có thể đóng dấu treo hoặc giáp lai vào bản sao các tài liệu này thay cho việc chứng thực/công chứng).
- Đối với các công tác bốc xếp, vận chuyển (trừ các công tác đã có trong tiên lượng mời thầu) yêu cầu nhà thầu chiết tính vào đơn giá dự thầu các nội dung công việc có liên quan cho phù hợp.
VI. Các bản vẽ: Là tệp tin PDF đính kèm cùng E-HSMT trên Hệ thống.


