Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chứcLễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2026) và công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Khu di tích Kim Liên

- Tên gói thầu: Thuê thi công sân khấu, âm thanh ánh sáng màn hình Led và các hạng mục khác phục vụ Chương trình khai mạcLễ hội Làng Sen năm2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố quyết định công nhận KDL Quốc gia Di tích Kim Liên

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN cấp bổ sung thực hiện tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2026) theo Công văn 3241/STC-TCHCSN ngày 29/04/2026 của Sở Tài chính về việc tham mưu xử lý kinh phí

-  Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. 

-  Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ. 

-  Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói. 

-  Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026; 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 07 ngày 

-  Thời gian thực hiện gói thầu:  05 ngày; 

-  Địa điểm thực hiện: Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An 

- Thời gian tổ chức: 

+ Sơ duyệt: 16/05/2026

+ Tổng duyệt: 17/05/2026

+ Chương trình chính thức: 20h00, ngày 18/05/2026

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
2.1. Các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:
	Stt
	Nội dung
	Đvt
	Số lượng

	I
	Sân khấu mỹ thuật (kết cấu khung trus layer, sắt hộp 50 x 100, mặt ván phủ phim 18mm, bề mặt trải thảm màu, tải trọng khoảng 500kg/ m2

	1
	Sàn tiền cảnh, dùng trang trí tiểu cảnh và diễn viên quần chúng biểu diễn.

Thông số kỹ thuật: 

-Cao 12cm, ngang 52m x 10m.

- Kê sắt hộp, ốp ván MDF dày 1,8 cm, cắt ván cong, trải thảm màu ghi xám.
	 m2 
	520

	2
	Sàn cấp 1:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Cao 0,8m, ngang 52m x 10m

- Kết cấu khung sắt truss layer, kê sắt hộp, ốp ván MDF 1,8cm, cắt ván cong, phủ thảm mới màu gi xám
	 m2 
	520

	3
	Sàn cấp 2:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Cao 1,2m - 52m - 14m) 

- Kết cấu: Hệ khung sắt truss layer, kê sắt hộp, ốp ván MDF 1,8cm, cắt ván cong, thảm mới.
	 m2 
	728

	4
	Sàn cấp 3:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Cao 1,4m. đường kính 20m.

- Kết cấu: Khung sắt truss layer, kê sắt hộp, ốp ván MDF 1,8cm, cắt ván cong theo thiết kế, trải thảm mới màu ghi xám
	 m2 
	314

	5
	Sàn cấp 4:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Cao 2,2m. 20m x 5m x 2 sàn

-  Kết cấu: Hệ khung sắt truss layer, kê sắt hộp, ốp ván MDF 1,8cm, cắt ván cong, trải thảm mới màu ghi xám.
	 m2 
	200

	6
	Sàn cấp 5:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Day trượt (cao 2,8m. 58m x 3m).

- Kết cấu: Hệ khung sắt truss layer, kê sắt hộp, ốp ván gỗ MDF 1,8cm, trải thảm mới màu ghi xám
	 m2 
	174

	7
	Sàn lối đi khán đài:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 3m x 50m.

- Chất liệu: kê sắt hộp 5x10, ốp ván gỗ MDF 1,8cm, trải thảm mới màu ghi xám.
	 m2 
	150

	8
	Bậc tam cấp cong, bậc thang cong từ sàn mặt đất lên sàn 1

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Gồm 3 bậc, mỗi bậc 30cm (dài 25m x 3 bậc).

- Chất liệu khung xương bằng sắt hộp hàn theo kích thức bậc lên xuống, ốp ván gỗ MDF 1,8cm cắt CNC, trải thảm màu ghi xám
	m2
	25

	9
	Thi công 2 bậc chạy, mỗi bậc 30cm (2,5m x 7m) cho diễn viên lên sân khấu cấp 1  từ 2 cánh chất liệu khung xương bằng sắt hộp hàn theo kích thức bậc lên xuống, ốp ván gỗ MDF 1,8cm cắt CNC
	m2
	7

	10
	Thi công bậc thang từ sàn 2 lên sàn 3 

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 15m x 3 cấp mỗi x 30cm.

- Chất liệu khung xương bằng sắt hộp hàn theo kích thức bậc lên xuống, ốp ván gỗ MDF 1,8cm cắt CNC, trải thảm màu ghi xám
	m2
	15

	11
	Thi công bậc thang từ sàn 3 lên sàn 4:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 2m x 6 bậc, mỗi bậc 30cm) x 4 lối lên xuống.

- Chất liệu khung xương bằng sắt hộp hàn theo kích thức bậc lên xuống, ốp ván gỗ MDF 1,8cm cắt CNC, trải thảm màu ghi xám
	m2
	2

	12
	Thi công bậc thang phía sau từ mặt đất lên sàn 3:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 2m x 6 bậc x 2 lối lên xuống.

- Chất liệu khung xương bằng sắt hộp hàn theo kích thức bậc lên xuống, ốp ván gỗ MDF 1,8cm cắt CNC, trải thảm màu ghi xám
	m2
	2

	13
	Ray trượt màn led tách. 

Thông số kỹ thuật:

- Kết cấu day bằng sắt V

- Đế màn hình có 4 bánh xe lăn trên sắt V.

- Khung sắt hộp vuông 5 x 10 ốp ván MDF 1,8cm, mục đích tách ngang màn hình led 
	Bộ 
	8

	14
	Bàn nâng thủy lực:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 1m x 2m, nâng cao 2,2m, nâng hạ theo lập trình

- Kết cấu: Moto bơm thủy lực, khung sắt nâng hạ, bề mặt ốp ván MDF 1,8cm.
	 bộ 
	1

	II
	Thi công cảnh trí sân khấu

	1
	Trang trí tiểu cảnh cụm sen trồng trong hồ nước khu vực tiền cảnh (phía trước sân khấu):

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 4m x 8m x 5 hồ.

- Kết cấu: Kê sắt hộp, ốp ván MDF 1,8cm, trải bạt HDPE trống thấm, tạo khung thành hồ bơm nước cao 30cm, cắm 30 đến 50 cây hoa sen và lá sen giả
	M2
	160

	2
	Trang trí tiểu cảnh bụi cây tre giả trồng trên đụn cỏ vị trí 2 bên cánh gà (tiền cảnh sân khấu):

- Chất liệu thân cây tre thật loại thân nhỏ, cắm cành lá tre giả số lượng mỗi cụm 30 cây x 6 khóm
	Cây
	180

	III
	Hệ thống khung truss kết cấu giàn cao



	1
	Cụm layer chính, phía đáy sân khấu dùng treo đèn, treo loa, treo truss: 

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Đà ngang 28m (KT trus: 1200 x 800) (20m x 10m x 6m) x 2 cụm
Cum Layer 2 bên treo đèn mặt sân khấu:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: (14m x 6m x 6m) x 2 cụm
Truss nhôm kết cấu treo ngang:

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: Dài 30m x 2 đà x 1200 x 800
Balang điện vận hành theo lập trình
Truss dùng dựng màn LED.

Thông số kỹ thuật: Kích thước: 6m x6m x2m x 8 cụm
	Bộ
	01

	IV
	Màn Hình LED P3.91 outdoor sân khấu

	1
	Màn led P3.91 outdoor KT 6m x 8m x 4 màn hoặc tương đương
	m2
	192

	2
	Màn led P3.91 outdoot cánh bên KT 6m x 6m x 4 màn hoặc tương đương
	m2
	144

	3
	Màn led dùng làm led live: 9mx10m x 2 màn
	m2
	180

	V
	Âm thanh

	1
	Loa full FOH amater Xcellence X210 Active (2400W) hoặc tương đương
	cái
	48

	2
	Loa milow amate Xcellence X215 Active (2400w)  hoặc tương đương
	cái
	4

	3
	Loa sub amate Xcellence 218 Active (5000W) hoặc tương đương
	cái
	18

	4
	Loa monitor (bộ loa kiểm âm sân khấu) Amate Nitid N12SM Active (600W) hoặc tương đương
	cái
	12

	5
	Loa Full sidefile Hãng RCF HDL 30A Active (1100W) hoặc tương đương
	cái
	8

	6
	Loa Sub (siêu trầm) sidefile HDL9006 AS (3600W)  hoặc tương đương
	cái
	4

	7
	Bộ míc cầm tay không dây  SHURE ULX4D hoặc tương đương
	cái
	10

	8
	Míc phát biểu
	cái
	2

	9
	Bộ míc cài tai không dây, hãng SHURE hoặc tương đương
	cái
	10


	10
	Mixer Midas m32 full, 4 BOX DL 32line hoặc tương đương
	cái
	2

	11
	Laptop phát nhạc 
	cái
	2

	12
	Hệ thống dây tín hiệu Lapp Kbel Đức và dây nguồn hoặc tương đương
	Bộ
	2

	VI
	Ánh sáng

	1
	Đèn Par Led 18 X 12W  full  nhuộm màu trên sân khấu (200W)  hoặc tương đương
	cái
	200

	2
	Đèn BEAM 580 SVT tạo hiệu ứng trên sân khấu, (580W)  hoặc tương đương
	cái
	200

	3
	Đèn spots 380, tạo hiệu ứng focot trên sân khấu (470W)  hoặc tương đương
	cái
	12

	4
	Đèn strobe light (250W) tạo hiệu ứng màu trên sân khấu hoặc tương đương
	cái
	150

	5
	Đèn Blinder COB 100W X 2 Tạo hiệu ứng màu trắng và vàng nắng trên sân khấu hoặc tương đương
	cái
	30

	6
	Đèn COB 4 X 100W tạo hiệu ứng màu vàng nắng trên sân khấu và khán giả (4000W)  hoặc tương đương
	cái
	40

	7
	Đèn Daylight 31 bóng X 15w, tạo màu trắng và vàng nắng dùng chiếu mặt sân khấu (400W)  hoặc tương đương
	cái
	100

	8
	Đèn folow dege 420 dùng chiếu rọi nhân vật chính trên sân khấu (4200W) hoặc tương đương 
	cái
	2

	9
	Máy tạo khói Haz 3000W, ngoài trời, tạo hiệu ứng khói trên sân khấu hoặc tương đương 
	cái
	8

	10
	Led thanh 40x 12w, Tạo hiệu ứng nhuôm màu sân khấu ( 250W) hoặc tương đương
	cái
	20

	11
	Mixer ánh sáng MA2 (1 bàn dùng metap) hoặc tương đương
	cái
	2

	12
	Hệ thống dây tín hiệu Lapp Kbel  Đức và dây nguồn hoặc tương đương
	Bộ
	2

	13
	Hệ thống cáp quang truyền dẫn và thiết bị phụ kiện Backup ánh sáng gồm: Cáp quang Light. Bộ chia tín hiệu đầu vào PLA, đầu ra Beringger. Swich 12 cổng Netgear hoặc tương đương
	Bộ
	2

	VII
	Công nghệ Kinetic (Bao gồm chi phí lập trình kỹ thuật)

	1
	Số lượng  - 156 Bóng tròn ĐK 400MM - 50 Nón ĐK 80MM - 136 HOA SEN ĐK 600MM (Lập trình theo chế độ DMX, thay thế nâng hạ, đổi màu RGBW theo tiết mục) công suất 300W 
	Bóng
	156

	VIII
	Laze khắc họa tiết, tạo hiệu ứng

	1
	Thuê máy Laser MappingScanner: Archer RGB Able Galvo : 20K (EMS 9000 digital scanner 35K upon request) Scan Angle : 60° Max Optical ( 54° Max on EMS 9000) Interfaces & Controls
Control : ILDA in (Differential) , ILDA out Safety : Key Switch , Scan-Fail-safe Switch Remote Interlock : 5 pins XLR
Scan Image Invert : Invert – X , Invert – Y Color adjustment : Intensity R, G, B (0-100%) Mains : Neutrik PowerCon®
Optional Components
Embedded Controller : Pangolin FB4 (upon request) Scanner : EMS 9000 35k
Thermal Control
Cooling : Active Cooling / Heating by TEC Peltier Elements
Ventilation : 40mm Low noise fan * 8 Electric
Operating Voltage : AC 110V-240V Power Consumption: 850W Max Physical
L * W * H : 442mm * 374mm * 182mm (Without Yoke) Weight : 28kg (Without Yoke)
	máy
	12

	IX
	Led matrix gắn vào sân khấu, chạy hiệu ứng theo âm nhạc
	M 
	1600

	X
	Hạng mục khói lửa

	1
	Khói lạnh Trung Quốc hoặc tương đương
	Bình
	4

	2
	Hiệu ứng máy tạo lửa trên sân khấu 
	Vòi
	12

	3
	Hiêu ứng cột khói phụt ngược tạo hiệu ứng sân khấu
	Vòi
	12

	4
	Pháo điện tam giác xoay, treo vị trí bên trên giàn layer 
	Bàn
	40


	5
	Pháo điện đặt mặt sân khấu phụt ngược
	Quả
	20

	XI
	Máy phun nước tạo hiệu ứng: Dùng máy bơm cao áp công suất 1370W, Lưu lượng 18m3/H, ĐIỆN ÁP 220v,  máy tạo nhiều vòi nước cao từ  2m đến 4m, điều khiển DMX, dùng trang trí tiền cảnh sân khấu.
	Máy
	4

	XII
	Hạng mục khác

	1
	Thuê Bục phát biểu sang trọng 
	cái
	1

	2
	Mua Hoa trên bục phát biểu (Hoa tươi lẵng lớn) Hoa đảm bảo tươi mới 100% 
	Lẵng
	1

	3
	Bàn cho Đại Biểu (Bàn IBM: Kt 1,2m x 50cm) phủ khăn màu trắng váy quây màu đỏ
	chiếc
	45

	4
	Mua hoa trên bàn đại biểu, hoa tươi 100% 
	Đĩa
	45

	5
	Ghế đại biểu (ghế benquyt, áo trắng, nơ màu đỏ)
	chiếc
	1000

	6
	Thuê ghế Inox cho nhân dân, lực lượng huy động, công an: Kích thước: Cao 45 cm; mặt ghế tròn đường kính 28 cm. Chân ghế tròn phi 19
	chiếc
	1000

	7
	Thảm đỏ dẫn lối  2m từ sàn Vip lên sân khấu (2m x 42m) 
	m2
	84

	8
	Thảm đỏ dẫn lối  2 mép line 2m sàn vip, 2 đường ngắn (2m x 30m) x 2 đường 
	m2
	120

	9
	Cốc uống nước đại biểu:  

- Chất liệu cốc thủy tinh

- Đường kính: 86 mm
	Cái
	135

	10
	Nước uống đại biểu:

- Thương hiệu: Việt Nam

- Dung tích: 500ml/chai.
	Chai
	1000

	11
	Sàn đại biểu:

Kích thước: Cao 12cm - Ngang 35m -  Dài 30m) 

Mầu: Ghi xám
	m2
	1050

	12
	Cột dẫn lối Inox , dây căng nhung màu đỏ, dùng  phân cách vị trí khu vực đại biểu và nhân dân.
	chiếc
	200

	13
	Bộ đàm liên lạc 
	Chiếc
	20

	14
	Thảm nỉ màu ghi trên sàn bê tông nối sàn đại biểu tới sàn tiền cảnh sân khấu (12m x 45m)
	m2
	540

	15
	Nhà bạt thay đồ cho diễn viên: Nhà khung sắt, mái bạt, quây bạt kín 4 mặt xung quanh bàng chất liệu bạt in, bắt khung sắt hộp tạo vách ngăn (kt nhà 4m x 8m) 
	nhà
	6

	16
	Sàn khu kỹ thuật, kết cấu kê khung sắt hộp, ốp ván gỗ MDF dày 1,8cm,  trải thảm màu đen, (kt 24m x 6m)
	m2
	144

	17
	Vách quây khu kỹ thật, chất liệu khung sắt hộp, bạt in quây màu đen quây xung quanh, kt  cao 2m x 26m
	m2
	52

	17
	Nhà mái che khu kỹ thuật, chất liệu khung sắt hộp, mái bạt che mưa , nắng (kt 24m x 6m)
	m2
	144

	18
	Nhà vệ sinh công cộng đã bao gồm nhân viên trực vệ sinh (Kích thước: Dài * Rộng * Cao = 130 * 90 * 250cm

Dung tích: ° Bồn phân: 450 lít. ° Bồn nước: 450 lít

gồm

- 01 bàn cầu

- 01 đèn chiếu sáng

- 01 khóa cửa có chìa

- 01 hộp đựng giấy vệ sinh.

- 01 quạt thông gió

- 01 gương soi

- 01 vòi nước

- Sản phẩm hoàn toàn bằng vật liệu Composite cót sợi thủy tinh cao cấp ( F.R.P), không pha bột đá, không ván ép, không sắt thép…
	Cái
	6

	19
	Máy phát điện công nghiệp 3 Fa, công suất 400KVA (kèm kỹ thuật trực, chưa bao gồm dầu)
	ngày
	3

	20
	Dầu máy phát điện
	Lít
	300

	21
	Thuê xe 11 tấn vận chuyển cả đi và về
	Xe
	12

	22
	Nhân công lắp dựng, tháo dỡ, kỹ thuật... trọn gói chương trình
	Công
	432


- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), xuất xứ…. trong E-HSMT là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu hoặc "tương đương", hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
2.2. Yêu cầu về thời gian thực hiện gói thầu

Thời gian thực hiện gói thầu tối đa 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó:

- Nhà thầu có cam kết Lắp dựng sân khấu, trang thiết bị, loa máy ánh sáng... phải hoàn thành bàn giao sản phẩm cho Chủ đầu tư theo tiến độ như sau: 

+ Sơ duyệt: 16/05/2026

+ Tổng duyệt: 17/05/2026

+ Chương trình chính thức: 20h, ngày 18/05/2026
2.3. Yêu cầu cam kết đầu ra về sản phẩm dịch vụ

- Cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật theo maket thống nhất với Chủ đầu tư và lắp đặt đúng các vị trí theo yêu cầu Chủ đầu tư yêu cầu;

- Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho Chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trong thời gian tổ chức sự kiện nếu có sai sót xảy ra, hoặc ảnh hưởng mưa bão, gió giật hoặc yếu tố khách quan khác làm đổ, xô lệch các hạng mục, trang trí, khán đài, thiết bị… Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ để khắc phục ngay lập tức. Nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục do sai sót và do ảnh hưởng thời tiết hay nguyên nhân khách quan khác; 

- Hệ thống thiết bị (Âm thanh, ánh sáng, sân khấu, Khung truss, Màn hình led; Công nghệ Kinetic; Máy Laser MappingScanner) phải đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hiện đại, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn, quy chuẩn kỹ thuật, cấu hình cao, đáp ứng quy mô của chương trình. Nhà thầu cam kết cung cấp hồ sơ tài liệu (nhằm chứng minh gồm: hóa đơn (nếu thiết bị thuộc sở hữu) hoặc hợp đồng đi thuê (hợp đồng đi thuê phải thể hiện rõ phục vụ cho gói thầu này) và hóa đơn của bên cho thuê) (khi Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình đối chiếu (nếu có)); 

- Sân khấu thiết kế hiện đại, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phù hợp với kịch bản của Chủ đầu tư. Đảm bảo tính an toàn của các hệ thống cho trong suốt quá trình diễn ra chương trình nhằm phù hợp với tiến độ và mục đích sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; 

- Nhà thầu có cam kết bàn giao dịch vụ đầy đủ đúng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sản phẩm của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc tiến độ thực hiện không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn về điện… trong quá trình thi công lắp dựng và cung cấp dịch vụ; đảm bảo đáp ứng quy mô xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Nhà thầu cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra; 

- Nhà thầu phải có cam kết nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại. 

* Lưu ý: Nhà thầu không có đủ các cam kết theo yêu cầu của E-HSMT tại Chương III và Chương V thì bị đánh giá không đạt tại mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III của E-HSMT

2.4. Bố trí nguồn lực phù hợp cho từng nhiệm vụ 

Nhà thầu có phương án bố trí nguồn lực và nhân sự chi tiết phù hợp với chương trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tối thiểu đảm bảo theo các yêu cầu của Chủ đầu tư
2.5. Tiến độ thực hiện gói thầu

Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện theo các giai đoạn hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư về việc cung cấp dịch vụ.

Trình bày phương pháp để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu.

2.6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường

Nhà thầu có thuyết minh trình bày về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm thiểu, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện công việc, kiểm soát rác thải trong quá trình tổ chức chương trình, trong quá trình thực hiện công việc một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với các nội dung công việc cần thực hiện.

 2.7. Bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

Nhà thầu có thuyết minh trình bày về biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện công việc một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với các nội dung công việc cần thực hiện, bao gồm các nội dung:

a) Phòng cháy: Trình bày các biện pháp phòng cháy trong quá trình thực hiện công việc nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong quá trình sử dụng: Điện, đèn chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện trong quá trình thi công lắp đặt.

b) Chữa cháy: Trình bày các biện pháp chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy từ các nguyên nhân: Chập điện, cháy nổ từ các thiết bị sử dụng điện

c) An toàn lao động: Trình bày các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, lại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động. Trình bày các biện pháp an toàn cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc.

3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

3.1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

3.2. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần

thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và

thanh lý hợp đồng.

4. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra chất lượng dịch vụ trước khi cung cấp để đảm bảo về chất lượng theo yêu cầu. 

- Sản phẩm, dịch vụ bàn giao phải có xác nhận của hai bên về số lượng, chất lượng của dịch vụ phục vụ quá trình thanh quyết toán sau này.
