Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên Bên mời thầu: Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ. 
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ công tác vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng năm 2026 của Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị, phụ tùng báo hiệu hàng hải phục vụ công tác vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng năm 2026 của Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ.
- Nguồn vốn: Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng năm 2026;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng;
- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 4, 2026;
- Quy mô, địa điểm thực hiện: Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ. Số 02, đường Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung.
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng tất các các chi phí bao gồm các nội dung cơ bản sau (nhưng không hạn chế, nhà thầu có thể bổ sung thêm các chi phí cần thiết khác phù hợp với gói thầu):
- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới đúng vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu;
- Chi phí kiểm tra, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu;
- Bảo hành hàng hóa và các dịch vụ sau bán hàng theo hợp đồng;
- Nhà thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 02 (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT;
- Nhà thầu phải có cam kết:
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và sản xuất từ năm 2025 đến nay;
- Hàng hóa cung cấp phải có xuất xứ rõ ràng, có chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất (C/Q), chứng nhận xuất xứ (C/O) đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa sản xuất trong nước);
- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện kèm theo (nếu có);
- Vật liệu, vật tư sản xuất lắp đặt sử dụng trong việc thực hiện hợp đồng phải mới 100%, có nguồn gốc hợp lệ;
- Tiêu chuẩn hàng hóa: đạt tiêu chuẩn như đã nêu trong “Phạm vi cung cấp”.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: Nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có thông số kỹ thuật tương tự hoặc cao hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới; Nhà thầu phải giải thích tính “tương đương” hoặc “tốt hơn” của hàng hóa chào thầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.
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	Pin Lithium 12V-24Ah
	· Điện áp: 12V;
· Dung lượng: 24Ah.

	2
	Pin Lithium 12V-30Ah
	· Điện áp: 12V;
· Dung lượng: 30Ah.

	3
	Ắc quy 6V-12Ah
	· Ắc quy kín khí;
· Điện áp: 6V;
· Dung lượng: 12Ah.

	4
	Bóng đèn LED 
	· Điện áp đĩa LED: 24V;
· Công suất đĩa LED: 3W.

	5
	Bóng đèn LED (Đèn HYPERION)
	· Điện áp đĩa LED: 24V;
· Công suất đĩa LED: 3W.

	6
	Mạch điều khiển tạo chớp dùng cho đèn LED không tích hợp AIS 
	· Điện áp vào: 6V ÷ 24V;
· Đặc tính chớp: 256.

	7
	Mạch điều khiển (tạo chớp) dùng cho đèn LED: NMA.AIS.LED132B
	- Điện áp vào 6V-24V
- Đặc tính chớp 256
- Có tính năng chớp đồng bộ GPS

	8
	Mạch điều khiển tạo chớp dùng cho đèn LED: HYPERION HL-5 GS
	- Điện áp vào: 3,2V ÷ 24V
- Đặc tính chớp: 256 

	9
	Mạch điều khiển AIS AtoN 
	- Tần số phát: 161.975 MHz và 162.025 MHz
- Công suất phát: 1W; 2W; 5W và 12.5W
- Khoảng rộng kênh: 25kHz
- Kiểu truyền: FATDMA và RATDMA
- Độ ổn định tần số: +/-3ppm
- Tốc độ truyền: 9600 bit/giây
- Bản tin truyền phát: 21; 6
- Cài đặt thông số AIS: Bằng máy tính qua cổng USB
- Phát xạ: Tuân theo khuyến cáo của IALA với tần suất 3 phút.


1.3. Các yêu cầu khác
- Yêu cầu về phạm vi cung cấp: Theo quy định tại Chương IV của E-HSMT
- Yêu cầu về tiến độ cung cấp: Theo quy định tại Chương IV của E-HSMT
Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm hàng hóa.
3.1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Thời gian và tiến độ cung cấp hàng hóa theo cam kết của nhà thầu tại E-HSDT.
- Địa điểm: Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ. Số 02, đường Lê Văn Lương, phường Sơn Trà, thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3.2. Cách thức tiến hành:
a. Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị theo quy định tại E-HSMT.
b. Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ:
+ Hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
+ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) bản gốc hoặc bản sao (nếu có);
+ Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất hoặc đại diện Hãng sản xuất tại Việt Nam bản gốc hoặc bản sao (nếu có);
Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 24 (hai bốn) giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
