
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

1. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:
- Chiều dài tuyến thiết kế: L=100m (bao gồm phần cầu và đường đầu cầu).
a. Phần cầu:

· Tải trọng thiết kế: HL93.

· Thời hạn sử dụng công trình: 50 năm (theo QCVN 03:2022/BXD).

· Kết cấu cầu gồm 01 nhịp giản đơn gồm 04 dầm bê tông cốt thép dự ứng lực dạng chữ I dài 20,7m. Chiều dài toàn cầu L=30,8m (tính đến đuôi mố).

· Khổ cầu: B=6,5m. Trong đó phần xe chạy rộng B=6,0m. Phần lan can rộng B=2*0,25m.

· Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 1x2, 25Mpa (M300) dày 20cm trên tấm panel BTCT đúc sẵn dày 8cm. Tạo mui luyện mặt cầu bằng bê tông xi măng.

· Dầm ngang bằng BTCT đá 1x2, 30Mpa (M350) đổ tại chỗ.

· Khe co giãn thép được bố trí tại 2 mố.

· Chân lan can bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 1x2, 25Mpa (M300), lan can bằng thép mạ kẽm.

· Gối cầu bằng cao su cốt bản thép. Bố trí ống thoát nước.

· Mố cầu bằng BTCT đá 1x2, 25Mpa (M300) trên hệ móng cọc đảm bảo chịu lực. 

· Gia cố tứ nón bằng BTXM và gia cố bờ suối bằng rọ đá hai bên đầu cầu.

b. Phần đường đầu cầu:

· Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B. Vận tốc thiết kế 20km/h.

· Trắc ngang: Nền đường rộng 5,00; mặt đường rộng 3,50m; gia cố lề 2 bên rộng 2x0,75m; 

· Kết cấu mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm; bạt chống mất nước, móng cấp phối đá dăm dày 15cm. Gia cố taluy.

· Thoát nước: Làm hệ thống thoát nước dọc và thoát nước ngang phù hợp với địa hình…

· An toàn giao thông: Cắm biển báo, cọc tiêu, hộ lan … theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2024/BGTVT.

2. Thời hạn hoàn thành: 07 tháng.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
	STT
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	3
	Công tác đất- quy trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447-2012

	4
	Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu. Thi công & nghiệm thu
	TCVN 9114:2019

	5
	Kết cấu BT & BTCT - Bảo trì công trình
	TCVN 9343:2012

	6
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 40 : 2022/TCĐBVN

	7
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	8
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2024/BGTVT

	9
	Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9395:2012


Và các quy định hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu thi công xây dựng lập thiết kế biện pháp thi công.

- Nhà thầu thi công xây dựng có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
3.1. Các tiêu chuẩn vật tư, máy móc, thiết bị áp dụng cho công tác đất:

+ TCVN 4447: 2012 Công tác đất - thi công và nghiệm thu

+ TCVN 4087: 2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
+ TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
3.2. Các tiêu chuẩn vật tư, máy móc, thiết bị áp dụng cho công tác bê tông:

+ TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

3.3. Các tiêu chuẩn vật tư, máy móc, thiết bị áp dụng cho công tác Phần cầu và phần đường đầu cầu.
+ TCVN 4447-2012 - Công tác đất- qui trình thi công và nghiệm thu 
+ TCVN 9436-2012 - Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu
+ TCCS 40 : 2022/TCĐBVN  Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
+ TCVN 9343:2012 Kết cấu BT & BTCT - Bảo trì công trình

+ TCVN 9114:2019 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu. Thi công & nghiệm thu.
3.4. Các tiêu chuẩn khác liên quan đến công tác thi công và nghiệm thu công việc của gói thầu.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để đề xuất trình tự thi công, lắp đặt cho phù hợp.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, kiểm tra an toàn công trình theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 175/2024/NĐ-CP, Nghị định 06/2021/NĐ-CP, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy đinh khác có liên quan.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo qui định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định: Luật phòng cháy và chữa cháy.

Không để sự cố cháy nổ xảy ra.

Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chửa cháy thích hợp.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng.

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải.

- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng.

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường.

- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh.

- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức.

- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường xây dựng.

- Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công.

- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
9.1. Về vật tư vật liệu:

Vật tư vật liệu phải đảm bảo cung cấp đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng (hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng cung cấp).

Vật tư vật liệu đưa vào công trường phải đúng chủng loại, qui cách và chất lượng, theo đúng hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, phải được kiểm nghiệm chất lượng. Bên A sẽ thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện không đúng sẽ bị loại và lập biên bản. Nếu tái phạm với bất kỳ lý do gì, Bên A có quyền từ chối nghiệm thu kể cả khối lượng đối với những công việc có liên quan. Những vật tư vật liệu đưa vào công trình không đảm bảo chất lượng, bị loại thì chậm nhất 24 giờ sau phải đưa ra khỏi công trình. Nếu sau 24 giờ mà đơn vị thi công không vận chuyển ra khỏi công trình thì Bên A có quyền đình chỉ thi công và mọi sự chậm trễ tiến độ và các ảnh hưởng khác Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;

Đối với các vật liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, trước khi đưa vào thi công phải có chứng chỉ kiểm nghiệm, chủng loại đúng theo hồ sơ mời thầu được duyệt, một số vật liệu dưới dạng thành phẩm phải có cam kết đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp.

9.2. Về nhân lực:

Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu ở Mục a) Nhân sự chủ chốt thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.
9.3. Thiết bị thi công:

Số lượng và các loại thiết bị Nhà thầu phải có khả năng huy động đáp ứng yêu cầu tại Mục b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu thuộc Khoản 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật.

Thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo còn sử dụng tốt và không làm ô nhiễm làm ảnh hưởng môi trường, phù hợp với công việc thi công, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và người sử dụng thiết bị phải có chuyên môn, trang thiết bị bảo hộ lao động;

Thiết bị thi công phải được bố trí thường xuyên trên công trường khi công trường đang thi công có liên quan đến thiết bị đó, thiết bị đưa vào phải có sự đồng ý của bên A.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Tổ chức thi công:

+ Điện, nước phục vụ cho thi công bên nhận thầu chịu trách nhiệm giải quyết.

+ Lập thêm mốc khống chế mặt bằng và cao độ, đo đạc, định vị công trình.

+ Có sổ nhật ký công trình theo dõi hàng ngày.

+ Bản vẽ bố trí tại Văn phòng thi công của Bên nhận thầu gồm: Bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công từng giai đoạn. Biểu đồ tiến độ, nhân lực trên công trường.

Trên đây là những điều kiện cần thiết, chủ yếu mang tính kỹ thuật thi công hiện trường đã được tóm tắt. Ngoài ra, các yêu cầu khác sẽ được thực hiện theo Luật Xây dựng 2014, Luật số 62/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng, Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và các qui định liên quan khác đã được nêu trong hồ sơ yêu cầu, yêu cầu Bên nhận thầu tuân thủ trong suốt quá trình thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu phải theo dõi và kiểm tra chất lượng công tác thi công ở cả bãi vật liệu lẫn ở công trình. Yêu cầu công tác tự kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ của nhà thầu thực hiện theo Quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Luật số 62/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan.

III. Các bản vẽ

 Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin .pdf cùng E-HSMT trên Hệ thống.
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