Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn vận tải năm 2026.
- Tên gói thầu số 02: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn vận tải năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Kho hậu cần tổng hợp (Phường Bình Thủy, TP. CT).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
Trong yêu cầu về kỹ thuật, model hay tên hãng sản xuất, thương hiệu ... (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương (hàng hóa tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng…). 
- Nhà thầu là đơn vị đóng tàu phải được Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đủ năng lực kỹ thuật đóng mới phương tiện thủy nội địa phù hợp quy định tại Nghị định 128/2018/NĐ-CP, QCVN 89: 2015/BGTVT và sửa đổi 1:2022 QCVN 89: 2015/BGTVT “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về năng lực kỹ thuật đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa”
Bảng 1: Thông số của thiết bị
	STT
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan/ Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	I
	Vỏ lãi 6,9 m gắn máy ngoài 6,5CV

	1
	Vỏ lãi 6,9 m

	
	· Kích thước (D x R x S x H): 6,9 x 0,9 x 0,36 x 1,18m

	 
	· Chất liệu: Composite

	 
	· Màu sắc: Màu xanh quân đội (xanh lá)

	 
	· Đã bao gồm sạp lót lườn và dầm chèo

	2
	Động cơ 6,5CV

	 
	· Loại động cơ: Động cơ xăng

	 
	· Công nghệ: Nhật Bản

	 
	· Công suất: 6,5CV

	 
	· Kiểu máy: 4 kỳ, 1 xilanh, dung tích xilanh 196 cc

	 
	· Tốc độ trục quay: 3600 vòng/phút

	 
	· Lượng tiêu hao nhiên liệu: 1,7 lít/giờ

	 
	· Kích thước: 313 x 376 x 335mm

	 
	· Trọng lượng khô: 16,1 kg

	
	· Bao gồm công lắp đặt hoàn thiện

	3
	Dàn láp inox

	
	· Ống trục láp inox phi 34 dài 2m

	
	· Cốt láp dài 2,2m inox phi 14

	 
	· Bao gồm: Dàn láp, đuôi tôm, trục láp, khớp nối, Ổ Bi /Gác đăng,…

	4
	Chân vịt thau đặt theo tiêu chuẩn+bộ long đền tán cắt rát

	
	· Chất liệu: Thau

	
	· Đường kính 18cm

	II
	Xuồng tam bản 5,2m

	
	· Kích thước (D x R x S x H): 5,2 x 1,1 x 0,36 x 1,46m

	
	· Chất liệu: Composite

	
	· Màu sắc: Màu xanh quân đội (xanh lá)

	
	· Đã bao gồm sạp lót lườn và mái chèo tay


[bookmark: _GoBack]* Ghi chú:
- Nội dung yêu cầu về “Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn”: Các thiết bị, hàng hóa do nhà thầu đề xuất có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương (hoặc tốt hơn) các thiết bị, hàng hóa đã nêu trên thì vẫn được xem xét, đánh giá là “đạt” theo yêu cầu.
- Khái niệm “tương đương” nghĩa là các thiết bị, hàng hóa có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương (hoặc tốt hơn) các thiết bị, hàng hóa đã nêu trên 
1.3. Các yêu cầu khác: Không có.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nghiệm thu, vận hành thử thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

