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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu:
1.1. Tên nhiệm vụ dịch vụ công ích: Dịch vụ duy trì điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Vạn Ninh.
1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Dịch vụ duy trì điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Vạn Ninh.
1.3. Địa điểm thực hiện: xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.
1.4. Quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh.
1.5. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Vạn Ninh.
1.6. Loại dự toán: Dịch vụ công ích Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
1.7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
1.8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
1.9. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
1.10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)
[bookmark: _Hlk216533741]1.11 Quy mô: 
- Duy trì trạm 1 chế độ cho tuyến chiếu sáng.
- Duy trì trạm 2 chế độ cho tuyến chiếu sáng.
- Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, đèn cầu, đèn lồng với khối lượng 1.180 bộ đèn.
1.12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách xã.
2. Mục tiêu công việc:
- Đảm bảo việc chiếu sáng các tuyến đường, khu vui chơi công cộng hoạt động xuyên suốt, không bị gián đoạn.
- Kiểm tra, kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng trong quá trình sử dụng. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu cung cấp Dịch vụ duy trì điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Vạn Ninh
	Mô tả công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	Duy trì trạm 1 chế độ
	trạm/ngày
	2.956,5000

	- Chiều dài tuyến trạm dưới 500m, trạm ngoại thành: 9*0,5*1,2*365 = 1.971
	 
	 

	- Chiều dài tuyến trạm từ 500m đến 1000m: 2*0,8*1*365 = 584
	 
	 

	- Chiều dài tuyến trạm từ 1500m đến 3000m: 1*1,1*1*365 = 401,5
	 
	 

	Duy trì trạm 2 chế độ
	trạm/ngày
	8.986,3000

	 - Chiều dài tuyến trạm dưới 500m: 12*0,5*1*365 = 2.190
	 
	 

	- Chiều dài tuyến trạm từ 500m đến 1000m: 7*0,8*1*365 = 2.044
	 
	 

	- Chiều dài tuyến trạm từ 1000m đến 1500m: 13*0,9*1*365 = 4.270,5
	 
	 

	- Chiều dài tuyến trạm từ 1500m đến 3000m, trạm ngoại thành: 1*1,1*1,2*365 = 481,8
	 
	 

	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, đèn cầu, đèn lồng bằng máy, chiều cao cột H<12m
	bộ
	1.180,0000

	Khu vực Vạn Giã (cũ):
	 
	 

	Đường Hùng Vương 1 (đoạn từ  ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đến Cầu Hiền Lương) (đèn cao áp 250W): 76 = 76
	 
	 

	Cầu Hiền Lương (đèn cao áp 250W): 8 = 8
	 
	 

	Đường Hùng Vương 2 (đoạn từ ngã từ  chắn Vạn Giã đến Huỳnh Thúc Kháng) (đèn cao áp 250W): 52 = 52
	 
	 

	Đường Lê Hồng Phong giai đoạn 4 (đoạn từ QL1A đến cầu Trần Hưng Đạo) (đèn Led 80W): 40 = 40
	 
	 

	Cầu Hiền Lương 2 (đèn Led 80W): 10 = 10
	 
	 

	Đường 14/8 (từ QL1A đến đường Trần Hưng Đạo) (đèn Led 80W): 24 = 24
	 
	 

	Đường từ QL1A đến Trường Tiểu học Vạn Giã 3) (đèn Led 80W): 15 = 15
	 
	 

	Đường Hà Huy Tập (đoạn 1+ đoạn 2) (đèn Led 80W): 16 = 16
	 
	 

	Cầu Trần Hưng Đạo (đèn Led 80W): 10 = 10
	 
	 

	Đường Ngô Gia Tự (đoạn từ QL1A đến biển) (đèn Led 80W): 15 = 15
	 
	 

	Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Ngô Gia Tự đến đồn Biên Phòng) (đèn Led 80W): 11 = 11
	 
	 

	Đường Trần Phú (đoạn từ QL1A đến biển) (đèn Led 80W): 17 = 17
	 
	 

	Đường Tú Xương (đoạn từ Trần Phú đến Sân Vận Động huyện) (đèn Led 80W): 4 = 4
	 
	 

	Hẻm bê tông (đoạn từ Trần Phú đến Sân Vận Động) (đèn Led 80W): 2 = 2
	 
	 

	Đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Trần Phú đến Đinh Tiên Hoàng) (đèn Led 80W): 7 = 7
	 
	 

	Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Trần Phú đến Đình Tiên Hoàng) (đèn Led 80W): 8 = 8
	 
	 

	Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ Đình Tiên Hoàng đến Hai Bà Trưng) (đèn Led 80W): 13 = 13
	 
	 

	Đường Lương Thế Vinh (đoạn từ QL1A đến Nguyễn Trãi) (đèn Led 80W): 6 = 6
	 
	 

	Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ  Lê Đại Hành đến Đồn Biên Phòng) (đèn Led 80W): 17 = 17
	 
	 

	Trạm đèn đường Trần Hưng Đạo 2 (Trạm Chùa Tàu) (đèn Led 80W): 21 = 21
	 
	 

	Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ QL1A đến Trần Hưng Đạo) (đèn Led 80W): 10 = 10
	 
	 

	Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ QL1A đến giao đường Trần Hưng Đạo) (đèn Led 80W): 22 = 22
	 
	 

	Đường số 3 trước chợ Vạn Ninh (đèn Led 80W): 8 = 8
	 
	 

	Đường Hùng Lộc Hầu khu vực Chợ (đèn Led 80W): 5 = 5
	 
	 

	Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ ngã 5 đến Cầu Huyện) (đèn Led 80W): 13 = 13
	 
	 

	Cầu Huyện (đèn Led 80W): 6 = 6
	 
	 

	Đường kè sông cầu Huyện (đoạn từ Cầu Huyện đến đường sắt) (đèn Led 80W): 11 = 11
	 
	 

	Khu vực Chợ Vạn Ninh (đèn Led 80W): 15 = 15
	 
	 

	Đường Phan Chu Trinh (đoạn từ QL1A đến Nguyễn Trãi) (đèn Led 80W): 5 = 5
	 
	 

	Đường Phan Chu Trinh (đoạn từ QL1A đến ruộng đùi ) (đèn Led 80W): 8 = 8
	 
	 

	Đường Lý Trường Kiệt (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lê Lợi) (đèn Led 80W): 10 = 10
	 
	 

	 Đường Lý Trường Kiệt (đoạn Cây Sộp đến Lê Lợi) (đèn Led 80W): 14 = 14
	 
	 

	Hẻm đường đất đi Lý Trường Kiệt (đèn Led 80W): 3 = 3
	 
	 

	Đường Lê Lợi (đoạn từ  Nguyễn Trãi đến biển) (đèn Led 80W): 10 = 10
	 
	 

	 Đường Lê Lợi (đoạn từ QL1A đến đường sắt) (đèn Led 80W): 14 = 14
	 
	 

	 Đường Lê Đại Hành (đoạn từ QL1A đến biển) (đèn Led 80W): 7 = 7
	 
	 

	 Đường Lê Đại Hành (đoạn từ QL1A đến Ga Giã) (đèn Led 80W): 8 = 8
	 
	 

	 Đường Ngô Quyền (đoạn từ Ngã 5 đến biển) (đèn Led 80W): 14 = 14
	 
	 

	 Đường Bà Triệu (đoạn từ Ngã 5 đến Ga) (đèn Led 80W): 13 = 13
	 
	 

	 Đường Lạc Long Quân (đoạn từ QL1A đi qua Lê Đại Hành) (đèn Led 80W): 9 = 9
	 
	 

	 Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Ga Giã đến Nhà Thờ) (đèn Led 80W): 5 = 5
	 
	 

	Đường Hải Thượng Lãng Ông (đèn Led 80W): 6 = 6
	 
	 

	Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ QL1A đến đường Sắt) + đoạn mới (đèn Led 80W): 18 = 18
	 
	 

	Đường Hoàng Hữu Chấp (đèn Led 80W): 8 = 8
	 
	 

	Đường Phạm Ngũ Lão (đèn Led 80W): 16 = 16
	 
	 

	Công viên bờ biển:
	 
	 

	đèn Led 1000W: 3 = 3
	 
	 

	đèn Led 100W: 19 = 19
	 
	 

	đèn Led 30W: 30 = 30
	 
	 

	Công viên 01 tháng 04 (đèn cao áp 150W): 18 = 18
	 
	 

	Công viên tổ 8:
	 
	 

	đèn cao áp 250W: 5 = 5
	 
	 

	đèn Led 100W: 10 = 10
	 
	 

	Công viên cầu Hiền Lương 1 (đèn Led 100W): 6 = 6
	 
	 

	Công viên trước Bệnh viện Vạn Ninh (đèn Led 100W): 3 = 3
	 
	 

	Vòng xuyến ngã 5 (đèn cao áp 400W): 10 = 10
	 
	 

	Vòng xuyến đường Lê Hồng Phong giai đoạn 4 cầu Hiền Lương 2 (đèn cao áp 250W): 6 = 6
	 
	 

	Khu vực Vạn Lương:
	 
	 

	Trạm đèn đường Tân Đức 1 Q. Lộ 1A (đèn cao áp 250W): 10 = 10
	 
	 

	Trạm đèn đường Tân Đức 2 Q. Lộ 1A ((D78)đèn cao áp 250W): 5 = 5
	 
	 

	Trạm đèn đường Tân Đức 3 Q. Lộ 1A ((D79)đèn cao áp 250W): 9 = 9
	 
	 

	Trạm đèn đường Tân Đức 4 Q. Lộ 1A (đèn cao áp 250W): 6 = 6
	 
	 

	Trạm đèn đường 509B (đoạn từ QL1A Hiền Lương đến đường sắt) (đèn cao áp 150W): 12 = 12
	 
	 

	Trạm đèn đường T510 ( đoạn từ đường sắt đến Mỹ Đồng) (đèn cao áp 150W): 29 = 29
	 
	 

	Trạm đèn đường số 7 bệnh viện Vạn Ninh (Q. Lộ 1A) (đèn Led 80W): 16 = 16
	 
	 

	Trạm đèn đường bệnh viện Vạn Ninh (Từ đường số 7 đến bệnh viện) (đèn Led 80W): 7 = 7
	 
	 

	Trạm đèn đường khu tái định cư Bệnh viện Vạn Ninh giai đoạn 1 (đèn Led 80W): 28 = 28
	 
	 

	Trạm đèn đường khu tái định cư Bệnh viện Vạn Ninh giai đoạn 2 (đèn cao áp 150W): 23 = 23
	 
	 

	Đường kè từ cầu hiền Lương 1 đến cầu Hiền Lương 2 (đèn Led 100W): 13 = 13
	 
	 

	Trạm 1 đèn đường QL1A một bên (đèn Led 100W): 47 = 47
	 
	 

	Trạm 2 đèn đường QL1A một bên (đèn Led 100W): 33 = 33
	 
	 

	Trạm 3 đèn đường QL1A một bên (đèn ccao áp 150W): 27 = 27
	 
	 

	Khu vực Vạn Phú:
	 
	 

	Trạm đèn đường 534C (đoạn từ QL1A đến tràn ông Lạc) (đèn cao áp 150W): 38 = 38
	 
	 

	Trạm đèn đường Phú Cang 2 (đèn cao áp 250W): 6 = 6
	 
	 

	Trạm đèn đường chiếu sáng Vạn Phú 1 (đèn cao áp 150W): 11 = 11
	 
	 

	Trạm đèn khu tái định cư Vạn Phú  (đèn cao áp 150W): 28 = 28
	 
	 

	Tuyến Cầu vượt (đèn cao áp 250W): 52 = 52
	 
	 

	Khu tái định cư Trắc tre (đèn Led 100W): 40 = 40
	 
	 


3.1 Yêu cầu về an toàn lao động.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người thi công: Quần áo bảo hộ, giầy, mũ, dây an toàn...;
- Công nhân, cán bộ phải được học và tập huấn về an toàn lao động;
- Có biển báo những nơi nguy hiểm, biển báo an toàn giao thông, cảnh giác người qua lại khi đang thi công những hạng mục công việc có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh.
3.2 Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.
Tùy theo tiến độ và khối lượng công việc, nhà thầu có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị cho phù hợp. Tuy nhiên, để công việc thực hiện có hiệu quả, yêu cầu tại hiện trường phải có:
Nhân lực: Có chứng chỉ.
Thiết bị thi công: Có đầy đủ thiết bị đảm bảo thực hiện sửa chữa, duy trì điện chiếu sáng.
3.3 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.
- Lập hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô gói thầu, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thực hiện;
- Lập và kiểm tra biện pháp, tiến độ thực hiện gói thầu; Kiểm tra an toàn lao động bên trong và bên ngoài công trình.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Hình thức báo cáo:
+ Lịch công việc thực hiện: Báo cáo trước khi thực hiện công việc theo tháng (hoặc theo quý) đê chủ đầu tư theo dõi, giám sát việc thực hiện. (Ví dụ: Lịch kiểm tra, sửa chữa nếu có....).
+ Nhật ký thi công: Dùng để báo cáo công việc đã thực hiện trong kỳ. Báo cáo định kỳ kết thúc công việc theo tháng hoặc quý. Báo cáo này được đối chiếu với lịch công việc thực hiện (có giám sát thực hiện của chủ đầu tư) là cơ sở để thanh quyết toán khối lượng công việc hoàn thành.
Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu, lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu;
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không rõ nguồn gốc, không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
3.6. Yêu cầu khác (điện phục vụ cho công việc).
Điện lưới: Nếu cần thiết, nhà thầu bằng kinh phí của mình có trách nhiệm lập các thủ tục đấu nối (liên hệ Phòng Kinh tế xã Vạn Ninh và Điện lực Vạn Ninh), cung cấp và lắp đặt, đường dây để đưa điện phục vụ công việc sửa chữa phù hợp với yêu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương III: 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Hàng tháng (hoặc quý) trong năm Chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức nghiệm thu sản phẩm dịch vụ cung cấp để phục vụ công tác thanh toán hợp đồng.

