Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên dự án: Đường Cây Sung;
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;
- Địa điểm xây dựng: xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp;
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách;
- Quy mô đầu tư xây dựng: 
+ Phần nền và mặt đường:
            . Chiều dài tuyến khảo sát: Lks= 1.284m
         . Chiều dài tuyến thiết kế: Ltk= 1.270m (trừ phạm vi cống hở trên tuyến). 
         . Điểm đầu: Giáp ĐT.863 (cầu Cây Sung) 
         . Điểm cuối: Giáp ĐH.71
         . Cao độ mặt đường thiết kế: +2.60 
         . Bề rộng mặt đường thiết kế: Bm=3,00m, độ dốc ngang i=2%.  
         . Bề rộng nền đường thiết kế: Bn=4,00m. 
         . Lề đường mỗi bên rộng 0,5m, độ dốc ngang i=4%. 
         . Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau: Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2; Lớp nhựa lót tiêu chuẩn 1.0kg/m2; Lớp cấp phối đá dăm loại II Dmax=37,5mm dày 25cm, K=0.98; Nền đường đắp cát  đầm chặt  K>=0.95
         . Tại các vị trí ao mương đóng cừ tràm gia cố. Sử dụng cừ tràm L=4,5m, mật độ gia cố 20 cây/md.
         . Các cống dân sinh địa phương tự nối thêm
 + Xây dựng mới cống hở tại lý trình K0+906.3:
 . Thân cống: Chiều dài thân cống: 12m; Chiều rộng thân cống: 3,50m; Bề rộng cửa cống: bcửa=3,0m; Cao trình đỉnh cống: +3.00; Cao trình đáy cống: -1.20; Tường ngoặc dày 15cm  BTCT đá 1x2 M250; Tường thân dày 25cm  BTCT đá 1x2 M250; Bản đáy dày 15cm  BTCT đá 1x2 M250; Mặt cống rộng 3,9m (phần xe chạy 3,50m); Kết cấu BTCT dày 15cm; Đóng cừ tràm dọc theo chân khay, bản đáy; Sử dụng cừ tràm L=4,5m, Dgốc=8-10cm; Hệ cọc gồm 16 cọc tiết diện 250x250, L=4.0m; Cửa cống phẳng bằng thép đóng mở tự động: Kích thước 1,65 x 4,20 (m) x 2 cánh; Chiều cao cửa cống: 4,2m (từ cao độ -1.20 đến +3.00); Đê quay sử dụng cừ bạch đàn L=8m, Dgốc>=18cm, sử dụng lưới B40 và mũ sọc chắn nước, thân đê đắp đất dính.
. Đường trên cống: Chiều dài đường vào cống: L=5,25m x 2 bên = 10,50m; Bề rộng mặt đường: Bm= 3,0m. Độ dốc i=2%; Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau: Lớp đan bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày 16cm; Lớp mũ nilong chống mất nước bê tông; Lớp đất đắp thân cống đầm chặt K>=0.90.
2. Thời hạn hoàn thành.
Hoàn thành tối đa 150 ngày (tính từ ngày khởi công).


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Thi công xây dựng Đường Cây Sung
	Ngày có quyết định khởi công công trình
	Tối đa 150 ngày kể từ ngày có quyết định khởi công công trình


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật:
[bookmark: _Toc395172249][bookmark: _Toc395172704]Ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt đính kèm, Nhà thầu phải có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng dưới đây:
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Nghị định số 06/2021/NĐ–CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
+ TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;
+ TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng;
+ TCVN 5638-1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp;
+ TCVN 4447-2012: Công tác đất;
[bookmark: loai_1_name_name]+ TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu;
+ TCVN 4453-1992: Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu;
+ TCVN 8863-2025: Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu;
+ TCVN 9394-2012: Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu;
+ TCVN 1651-1:2018: Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn;
+ TCVN 1651-2:2018: Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn;
+ TCVN 10335:2014: Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn kép phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật và 
Các tiêu chuẩn, quy định hiện hành và yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
[bookmark: _Toc395172247][bookmark: _Toc395172702]Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dựng vật liệu không đúng chủng loại, thi công hỏng, gây ô nhiểm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại;
- Nhà thầu thi công phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tính chất của công trình xây dựng, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công công trình;
- Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi thực hiện xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu của thiết kế;
- Nhà thầu phải lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Nhà thầu phải lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;
- Nhà thầu phải kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
- Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
- Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định.
[bookmark: _Toc395172248][bookmark: _Toc395172703]Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
- Tất cả các vật tư, nguyên vật liệu nhà thầu đưa vào thực hiện gói thầu phải đúng quy cách, chủng loại được mô tả trong các bản vẽ thiết kế, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, chỉ dẫn kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam có liên quan.    
- Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Nhà thầu tự đề xuất quy trình, biện pháp thi công lắp đặt và đảm bảo phù hợp với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Nhà thầu phải đảm bảo rằng, tất cả các sản phẩm mà nhà thầu đưa vào công trường và toàn bộ công trình phải được vận hành thử nghiệm, đảm bảo an toàn theo quy định và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại (nếu có).
[bookmark: _Toc395172251][bookmark: _Toc395172706]Yêu cầu về máy móc, thiết bị: Tất cả các máy móc, thiết bị được Nhà thầu đưa vào công trình phải đảm bảo đủ các điều kiện theo pháp luật Việt Nam quy định và phải được kiểm tra trước khi đưa vào hoạt động tại công trình. 
Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu phải đảm bảo rằng, mọi hoạt động được triển khai trên công trường phải an toàn phòng chống cháy nổ, đáp ứng theo TCVN 3255:1986; TCVN 4879:1989 và luật PCCC hiện hành của nước Việt Nam.
Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải đảm bảo rằng, mọi hoạt động được triển khai trên công trường phải đáp ứng nhu cầu về an toàn vệ sinh môi trường ngay cả trong và ngoài công trường; nhà thầu phải đề ra biện pháp nhằm đảm bảo không để chất thải, chất bẩn làm ô nhiểm không khí, đất và nước; tiếng ồn phải trong phạm vi cho phép và toàn bộ các công tác phải đáp ứng quy định của Luật Môi trường nước Việt Nam.
[bookmark: _Toc395172253][bookmark: _Toc395172708][bookmark: _Toc395172254][bookmark: _Toc395172709]Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu phải đảm bảo rằng, mọi hoạt động được triển khai trên công trường phải đáp ứng nhu cầu an toàn lao động; tất cả nhân sự được bố trí trên công trường phải được đào tạo, trang bị bảo hộ lao động phù hợp với công việc; thiết bị sử dụng phải được đăng kiểm và chứng nhận an toàn sử dụng. Nhà thầu phải lập và thực hiện phương án đảm bảo an toàn lao động đáp ứng theo TCVN 5308:1991 và QCVN 18:2021/BXD.
Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu tự đề xuất biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công, tuy nhiên phải đảm bảo phù hợp với phạm vi, tính chất công việc, tình hình thực tế tại địa phương và năng lực của đơn vị mình.
[bookmark: _Toc395172255][bookmark: _Toc395172710]Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các hạng mục trên cơ sở phải đảm bảo phù hợp với biệp pháp thi công tổng thể của gói thầu.
[bookmark: _Toc395172256][bookmark: _Toc395172711]Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Nhà thầu phải lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ và duy trì trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Hệ thống kiểm tra, giám sát của nhà thầu phải phù hợp với các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và phải được thống nhất chấp nhận của đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình.
[bookmark: _Toc395172257][bookmark: _Toc395172712]Các yêu cầu khác: Ngoài các yêu cầu chung được liệt kê từ các mục trên, nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế kèm theo để đề xuất các giải pháp cụ thể, thích hợp cho quá trình thực hiện gói thầu. 
[bookmark: _Hlk163114159]2. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng, kể từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.
IV. Các bản vẽ
[bookmark: _GoBack]Đính kèm theo E-HSMT là 01 tập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công dự án Đường Cây Sung do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hưng Thạnh lập.

