Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường xóm Mới, xã Mường Thàng; 

- Gói thầu: Thi công xây dựng công trình; 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Nguồn vốn: Nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2028; 
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế 8% VAT; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày; 
- Địa điểm: Xã Mường Thàng, Tỉnh Phú Thọ. 

1.2. Quy mô dự án và giải pháp thiết kế:

1.2.1. Quy mô dự án
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường xóm Mới, xã Mường Thàng với tổng chiều
dài L=1271,81m gồm 03 tuyến:
+ Tuyến 1 (Cổng trường TH và THCS đi nhà ông Đương): Điểm đầu đấu
nối tiếp với đường BTXM 3,5m từ trung tâm xã đi xóm Mới, xóm Um tại Lý
trình Km0+100, điểm cuối tuyến đấu nối đường BTXM 3,5m từ trung tâm xã đi xóm Um tại Lý trình Km0+800. Chiều dài tuyến L=948,12 m.
+ Tuyến 2 (Từ nhà ông Xiên đến nhà bà Ngạn): Điểm đầu đấu nối tiếp với
đường BTXM 3,0m từ đường ĐT444 đi xóm Mới tại Lý trình Km10+200, điểm
cuối tuyến kết thúc tại đường đất dân sinh nội xóm. Chiều dài tuyến L=152,16 m
+ Tuyến 3 (Từ xóm Mới đi Chòm Lau): Điểm đầu giao với đường tỉnh
ĐT444 đi khu Đồng An Phú tại Km0+100, điểm cuối tuyến kết thúc tại đường
đất dân sinh nội xóm. Chiều dài tuyến L=171,53 m
Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C - Giao thông nông thôn (theo tiêu
chuẩn TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế) với
các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
- Tốc độ thiết kế Vtk = 15 km/h.
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 15m.
- Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 15%.
- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Chiều rộng nền đường: Bnền = 4,0m (chưa kể rãnh dọc)
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m.
+ Chiều rộng lề đường: Blề = 2x0,5 m.
+ Kết cấu mặt đường bê tông xi măng.
- Công trình thoát nước thiết kế theo tải trọng HL93x65%.
1.2.2. Giải pháp thiết kế
a. Thiết kế bình đồ.
- Cơ tuyến thiết kế bám theo hướng tuyến đường hiện trạng
b. Thiết kế trắc dọc.
- Cao độ đường đỏ được thiết kế trên cơ sở: Các điểm khống chế; Điểm
đầu, điểm cuối tuyến; các vị trí công trình thoát nước; thuỷ văn tuyến đường.
- Tần suất thủy văn tuyến: P = 4%.
- Độ dốc dọc lớn nhất: Imax = 15%
c. Thiết kế trắc ngang.
- Chiều rộng nền đường: Bnền = 4,0m (chưa kể rãnh dọc)
- Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m.
- Chiều rộng lề đường: Blề = 2x0,5 m.
- Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2%.
d. Thiết kế nền đường
- Chiều rộng nền đường Bnền = 4,0m (không kể rãnh dọc), nền đường đắp
đất cấp 3 đầm chặt K95.
- Độ dốc mái taluy nền đường đắp 1/1,50.
- Độ dốc mái taluy nền đường đào 1/0,75.
e. Thiết kế kết cấu mặt đường
- Thiết kế mặt đường với tải trọng tính toán trục tiêu chuẩn (trục đơn)
2,5tấn, với kết cấu mặt đường như sau:
+ Lớp mặt đường bằng bê tông xi măng mác 250, đá 2x4, dày 18cm.
+ Lớp ngăn cách bằng 01 lớp giấy dầu;
+ Lớp móng đường bằng cấp phối đá dăm loại II dày 15cm;
- Thiết kế khe co, khe dãn không có thanh truyền lực: Khe co khoảng cách
4m/khe, khe dãn khoảng cách 60m/khe.
- Tạo nhám mặt đường bằng các rãnh sâu 2mm, khoảng cách các rãnh 2cm.
f. Thiết kế lề đường
- Lề đắp đất cấp 3 đầm chặt K≥0,95
- Chiều rộng lề đường: Blề = (2x0,5)m.
- Độ dốc ngang lề gia cố: Ilềgc= 4%.
g. Rãnh dọc:
- Thiết kế rãnh dọc đào trần hình thang, kích thước tiết diện lòng rãnh
(0,3x0,4x1,0)m.
- Đối với đoạn qua cửa nhà dân, thiết kế rãnh dọc hình thang, kích thước
lòng rãnh (0,3x0,4x1,0)m bằng bê tông mác 200 dày 7cm, kết hợp đổ tại chỗ và
lắp ghép có bản đậy. 
h. Nút giao, đường giao dân sinh:
Thiết kế vuốt nối đường giao dân sinh theo hiện trạng. Kết cấu đường
giao như kết cấu mặt đường trên tuyến.
i. Cống thoát nước: Thiết kế xây dựng 09 cống thoát nước ngang đường
và nút giao với tải trọng HL93x65%. Trong đó có 07 cống tròn BTCT D=75cm thoát nước ngang đường, 2 cống bản BTCT khẩu độ 50cm thoát nước dọc lối rẽ  dân sinh.
- Kết cấu xây dựng
+ Móng cống, móng tường cánh, móng hố thu, chân khay gia cố sân tràn
thượng lưu, hạ lưu bằng BTXM mác150
+ Thân cống, tường cánh, thân hố thu bằng BTXM mác150
+ Ống cống tròn BTCT mác 200
+ Bản cống bằng BTCT mác 250, phủ bản cống bằng bê tông xi măng
mác 250.
+ Mũ mố cống bằng BTCT mác 250.
+ Đắp đất móng, thân cống bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.
k. Hệ thống báo hiệu đường bộ:
- Hệ thống báo hiệu đường bộ thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 
2. Thời hạn hoàn thành.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày;

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

A. Phần xây dựng:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

	1
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp mỏng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	TCVN 8821:2011

	2
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2011

	3
	Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.
	TCVK 8857:2011

	4
	Cầu và Cống - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCCS 05:2012/TCĐBVN:

	5
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông
	TCCS 40:2022/TCĐBVN:

	6
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453 -1995

	7
	Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCXDVN 305 - 2004

	8
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, điều kiện thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724-93

	9
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
	TCVN 9115:2012

	10
	Kết cấu BT&BTCT - Hưỡng dẫn công tác báo trì
	TCVN 9343:2012

	11
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8823:2012


	12
	Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI
	TCVN 8865:2011

	13
	Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	TCVN 8864:2011

	14
	Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
	TCVN 9335:2012

	15
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 4195:2012 -:-
TCVN 4202:2012

	16
	Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát
	22TCN 346-06

	17
	Quy trình đầm nén đất, đá đăm trong phòng thí nghiệm
	22TCN 333-06

	18
	Cấp phối đa dăm - Phương pháp thí nghiệm xác định độ hao mòn Los-Algeles của cốt liệu (I.A)
	22TCN 318-04

	19
	Xi măng Pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2009

	20
	Xi măng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4787:2009

	21
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 6260:2009

	22
	Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 141:2008

	23
	Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn
	TCVN 4030:2003

	24
	Xi măng - Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa
	TCVN 0070:2005

	25
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ bền
	TCVN 6016:2011

	26
	Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và ổn định
	TCVN 6017:1995

	27
	Cát tiêu chuẩn để thử xi măng
	TCVN 139:1991

	28
	Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	TCW 6227:1996

	29
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	30
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	31
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
	TCVN 9338:2012

	32
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	33
	Nước dùng trong xây dựng - Các phương pháp phân tích hóa học
	TCXD 81:1991

	34
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	35
	Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 3121-2003

	36
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	37
	Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	38
	Đất xây dựng Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	TCVN 9350:2012

	39
	Xi măng xây trát
	TCVN 9002:2012

	40
	Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	41
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9377-1:2012

	
	Các tiêu chuẩn hiện hành khác
	


- Đối với các công tác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể. 

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:  Tất cả các loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng đều phải mới 100% và được thí nghiệm kiểm tra trước khi đưa vào thi công công trình; Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ và phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.
a.Vật liệu chính

* Xi măng: Sử dụng xi măng Pooc lăng tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-2020. Nhà thầu phải chỉ sử dụng xi măng Mác PC30, kèm theo có các chứng chỉ xuất xưởng của lô hàng, nhãn mác của nhà máy sản xuất, phiếu kiểm định KCS; Ximăng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020;

* Cốt liệu cho bê tông và vữa:

Yêu cầu tuân thủ theo :

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2022;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu: TCVNXD 9340:2012

* Cát: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006, sử dụng cát sạch đúng cấp phối hạt, độ bẩn dưới 3%.

  Cát vàng dùng để đổ bê tông và xây lát phải là loại cát thô có đường kính hạt từ 0.14 đến 5mm và thoả mãn các yêu cầu sau:

  Hàm lượng sỏi có đường kính 5 đến 10mm không quá 10% trọng lượng hạt.

  Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy phạm hiện hành.

* Đá dăm:

Sử dụng làm cốt liệu trong bê tông thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006: 

 + Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt theo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

 + Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm > 1.5 lần mác của bê tông cần chế tạo (với bê tông có mác < 250).

+ Khối lượng của đá dăm không được nhỏ hơn 2,3 tấn/m3.

+ Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng.

+ Hàm lượng hạt mềm và phong hoá trong đá dăm < 1% theo khối lượng. Không cho phép có cục đất sét, gỗ mục, lá cây, rác rưởi và lớp màng đất sét bao quanh viên đá dăm.Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006

* Ván khuôn: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 9342-2012.

* Nước:
+Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506-2012.

 Thoả mãn các yêu cầu sau đây:


 + Không có váng dầu, mỡ khi dùng cho bê tông và vữa hoàn thiện.

 + Lượng hợp chất hữu cơ <= 15mg/lít, có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

 + Tổng lượng muối hoà tan và lượng ion sunphát, lượng ion clo và lượng cặn bã không tan không vượt quá trong quy định TCVN 4506 – 2012.

* Cốt thép: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:2018.

Thép cốt bê tông - Thép vằn : TCVN 1651-2:2018

Thép được chia thành hai loại:

      
+ AI có Ra = 2100kg/cm2.

      
+ AII có Ra = 2700kg/cm2

Thép trước khi dùng phải được thí  nghiệm để xác định cường độ thực tế.

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ Đầu tư mới đưa vào sử dụng.

- Các vật tư khác: Chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu tư.

b. Máy móc, thiết bị

 ( Đáp ứng các tiêu chí đã kê khai theo mẫu yêu cầu trên hệ thống)

- Phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công đã đề xuất trong E-HSDT

- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao

3. Yêu cầu về nhân lực: Ngoài nhân sự chủ chốt nhà thầu phải bố trí theo yêu cầu của Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt – Chương III của E-HSMT. Nhà thầu phải bố trí thêm các công nhân kỹ thuật khác có tay nghề đảm bảo thi công các kết cấu của công trình theo thiết kế và đảm bảo tiến độ chất lượng;

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình. 

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. 

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường thicông. 

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua Chủ đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công.

*) Thiết bị phục vụ thi công: 

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước. 

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể). 

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường. 

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công
4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải trình bầy đầy đủ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công phù hợp. Biện pháp thi công phải phù hợp với tiến độ hoàn thành, tính chất kỹ thuật của từng hạng mục công việc, điều kiện thời tiết trong khu vực, điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công;

Trình tự các bước thi công, công nghệ thi công, công nghệ thi công các công tác cơ bản để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn. Biện pháp tổ chức thi công phải được đại diện chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công (vẽ biểu đồ tiến độ, biện pháp thi công chi tiết theo công trình và biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu);

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu phải xây dựng biểu tiến độ thi công tổng thể của gói thầu phù hợp với yêu cầu của thực tế.

- Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung: 

+ Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm; 

+ Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải;

+ Bố trí thiết bị thi công; 

+ Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công. 

- Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường 

+ Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường của công ty. 

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ... 

- Thuyết minh về các giải pháp thi công chính theo hồ sơ thiết kế và quy mô được duyệt.  

5. Yêu cầu về chất lượng công trình:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo để thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu cũng như trong quá trình thi công sau này, nhà thầu phải trình bày cụ thể biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo kiểm tra chất lượng thi công của mình.  

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng hỏa, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà nhà nước và chính quyền địa phương quy định, Các vật liệu dễ cháy như: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hóa chất… phải có kho, nơi chứa đựng và phải có sẵn các dụng cụ cứu hỏa: Thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước… Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân,

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công gói thầu,

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ hiện hành

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó

- Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường,

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi, không gây ô nhiệm cho môi trường xung quang và khu dân cư;

-Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý, vận chuyển ra, vào công trình

- Biển báo, rào chắn công trường tại những vị trí đang thi công, Bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện kiểm tra đôn đốc an toàn lao động vệ sinh môi trường khu vực thi công
- Nêu lên các biện pháp vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chống ồn, chống bụi, các công tác chính không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của khu vực lân cận, 

- Đề xuất biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải trong quá trình thi công

8, Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho Bên mời thầu) an toàn

-  Đề xuất về An toàn về điện, An toàn về cháy, nổ

-  Bảo hiểm, bảo hộ cho công nhân xây dựng,

- Tổ chức tập huấn và học tập cho công nhân trên công trường\

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân nguy cơ thiếu an toàn

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa, giải pháp khắc phục sự cố

- Nêu rõ chương trình về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho từng công việc, hạng mục công việc, vệ sinh công trường trước khi bàn giao

9. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); Nhà thầu phải thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu hoặc được nêu trong hợp đồng thi công ký kết (thời gian bảo hành, kế hoạch bảo hành...)

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu 

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau: 

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng. 

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng. 

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công. 

- Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu.

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành.

         IV. Các bản vẽ 

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm.


