Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Nhà thầu cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng đến tại công trình Trụ sở làm việc Công ty cổ phần EVN Quốc tế (có địa chỉ tại 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thi công, sửa chữa các mục công tác xây dựng theo Phương án kỹ thuật số 01/PAKT-DT và Hạng mục Thang bộ thoát nạn do Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp ATAT lập có bảng tiên lượng và bản vẽ yêu cầu thi công đính kèm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Chương V này bao gồm các hạng mục công việc sau:
1.1 Hạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói:
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Gia công, lắp đặt hoàn thiện kết cấu thép hệ thống Thang thoát nạn ngoài nhà (theo đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt, bao gồm hệ móng, khung cột thép, bậc thang mạ kẽm, sơn chống rỉ và sơn hoàn thiện, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, Exit chỉ dẫn, bao gồm toàn bộ vật liệu xây dựng, vật tư điện, phụ kiện để xây lắp hoàn thành hệ thống thang).
	Gói
	01


Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thi công trọn gói hạng mục “Gia công, lắp đặt hoàn thiện kết cấu thép hệ thống Thang bộ thoát nạn ngoài nhà” không giới hạn khối lượng công việc được quy định tại bảng tiên lượng và bản vẽ yêu cầu thi công đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất cho Chủ đầu tư trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện được quy định dưới đây:
	1.1 Hạng mục thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói:

	STT
	Mã số
	Tên công tác
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	
	
	

	1
	AB.11443
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III
	m3
	9,8970
	

	 
	 
	M1 : 2 x 1.5 x 1.5 x 1.1 = 4.95
	 
	 
	

	 
	 
	M2 : 2 x 1.5 x 1.15 x 1.1 = 3.795
	 
	 
	

	 
	 
	M3 : 2 x 0.8 x 0.8 x 0.9 = 1.152
	 
	 
	

	2
	AB.65120
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	0,0697
	

	 
	 
	KL đất đào : 9,897/100 = 0,099
	 
	 
	

	 
	 
	Trừ BT lót : -0,923/100 = -0,0092
	 
	 
	

	 
	 
	Trừ BT móng : -2,0057/100 = -0,0201
	 
	 
	

	3
	AF.11112
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 150, PCB30
	m3
	0,9230
	

	 
	 
	M1 : 2 x 1.5 x 1.5 x 0.1 = 0.45
	 
	 
	

	 
	 
	M2 : 2 x 1.5 x 1.15 x 0.1 = 0.345
	 
	 
	

	 
	 
	M3 : 2 x 0.8 x 0.8 x 0.1 = 0.128
	 
	 
	

	4
	AF.82521
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột
	100m2
	0,0845
	

	 
	 
	M1 : 2 x 5.2 x 0.2 x 0.01 = 0.0208
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.9 x 0.65 x 0.01 = 0.0117
	 
	 
	

	 
	 
	M2 : 2 x 3.4 x 0.2 x 0.01 = 0.0136
	 
	 
	

	 
	 
	Kích thước (SCK x D x C x HS) : 2 x 1.3 x 0.35 x 0.01 = 0.0091
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.9 x 0.65 x 0.01 = 0.0117
	 
	 
	

	 
	 
	M3 : 2 x 2.4 x 0.2 x 0.01 = 0.0096
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.8 x 0.5 x 0.01 = 0.008
	 
	 
	

	5
	AF.11213
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250, PCB40
	m3
	2,0057
	

	 
	 
	M1
	 
	 
	

	 
	 
	Đê móng : 2 x 1.3 x 1.3 x 0.2 = 0.676
	 
	 
	

	 
	 
	Vát : 2*1/6*0,15*((1,3*1,3)+(1,3+0,35)*(1,3+0,3)+(0,35*0,3)) = 0,2218
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.25 x 0.2 x 0.65 = 0.065
	 
	 
	

	 
	 
	M2
	 
	 
	

	 
	 
	Đê móng : 2 x 1.3 x 1.05 x 0.2 = 0.546
	 
	 
	

	 
	 
	Vát : 2*1/6*0,15*((1,3*1,05)+(1,3+0,35)*(1,05+0,3)+(0,35*0,3)) = 0,1849
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.25 x 0.2 x 0.65 = 0.065
	 
	 
	

	 
	 
	M3
	 
	 
	

	 
	 
	Đê móng : 2 x 0.6 x 0.6 x 0.2 = 0.144
	 
	 
	

	 
	 
	Vát : 2*1/6*0,15*((0,6*0,6)+(0,6+0,3)*(0,6+0,3)+(0,3*0,3)) = 0,063
	 
	 
	

	 
	 
	Cổ móng : 2 x 0.2 x 0.2 x 0.5 = 0.04
	 
	 
	

	6
	AF.61110
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	0,0048
	

	 
	 
	M1
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 6: 2*5*0,8*0,222/1000 = 0,0018
	 
	 
	

	 
	 
	M2
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 6: 2*5*0,8*0,222/1000 = 0,0018
	 
	 
	

	 
	 
	M3
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 6: 2*4*0,7*0,222/1000 = 0,0012
	 
	 
	

	7
	AF.61120
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm
	tấn
	0,2257
	

	 
	 
	M1
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 18: 2*20*1,2*1,99/1000 = 0,0955
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 18: 2*4*1,2*1,99/1000 = 0,0191
	 
	 
	

	 
	 
	M1
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 18: 2*(10*0,95+8*1,2)*1,99/1000 = 0,076
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 18: 2*4*1,2*1,99/1000 = 0,0191
	 
	 
	

	 
	 
	M3
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 12: 2*10*0,5*0,89/1000 = 0,0089
	 
	 
	

	 
	 
	Fi 12: 2*4*1,0*0,89/1000 = 0,0071
	 
	 
	

	8
	TT
	Bulong neo M16x450
	cái
	20,0
	

	 
	 
	M1  : 2 x 4 = 8
	 
	 
	

	 
	 
	M2 : 2 x 4 = 8
	 
	 
	

	 
	 
	M3 : 2 x 2 = 4
	 
	 
	

	9
	TT
	Bulong chịu lực M16x50
	cái
	130,0
	

	10
	TT
	Đổ Sika Grout 214-11 đầu cột dày 5cm
	kg
	26,60
	

	 
	 
	M1 : 2*0,2*0,25*0,05*1900 = 9,5
	 
	 
	

	 
	 
	M2: 2*0,2*0,25*0,05*1900 = 9,5
	 
	 
	

	 
	 
	M3: 2*0,2*0,2*0,05*1900 = 7,6
	 
	 
	

	11
	AI.11911
	Gia công hệ khung thép cầu thang
	tấn
	8,7872
	

	 
	 
	Thép I200x150x5x6 : 81.8 x 50.4 x 0.001 = 4.1227
	 
	 
	

	 
	 
	Thép U 200x75x8.5 : 94.5 x 23.5 x 0.001 = 2.2208
	 
	 
	

	 
	 
	Thép tròn D49.1 dày 1.8mm : 128 x 2.09 x 0.001 = 0.2675
	 
	 
	

	 
	 
	Thép tròn D34mm dày 1.8mm : 19 x 1.41 x 0.001 = 0.0268
	 
	 
	

	 
	 
	Thép tròn D21mm dày 1.5mm : 361 x 1.35 x 0.001 = 0.4874
	 
	 
	

	 
	 
	Thép V40x4mm : 204 x 2.55 x 0.001 = 0.5202
	 
	 
	

	 
	 
	Tôn nhám dày 3mm : 47.9 x 23.31 x 0.001 = 1.1165
	 
	 
	

	 
	 
	Bản mã 200x150x12mm : 4 x 0.283 x 0.001 = 0.0011
	 
	 
	

	 
	 
	Bản mã 220x95x12mm : 2 x 0.197 x 0.001 = 0.0004
	 
	 
	

	 
	 
	Bản mã 220x95x12mm : 18 x 0.197 x 0.001 = 0.0035
	 
	 
	

	 
	 
	Bản mã 190x72-110x165 : 38 x 0.17 x 0.001 = 0.0065
	 
	 
	

	 
	 
	Bản mã 190x72x5mm : 112 x 0.123 x 0.001 = 0.0138
	 
	 
	

	12
	AI.63311
	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung thép cầu thang
	tấn
	8,7872
	

	13
	AK.83520
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	200,0
	

	14
	TT
	Cung cấp lắp dựng cửa thép chống cháy EI60, khung cánh sơn tĩnh điện + phụ kiện
	m2
	9,450
	

	 
	 
	DCC : 5 x 0.9 x 2.1 = 9.45
	 
	 
	

	15
	SA.31322
	Đục mở tường làm cửa, loại tường xây gạch, chiều dày tường <= 22cm
	m2
	9,450
	

	 
	 
	DCC : 5 x 0.9 x 2.1 = 9.45
	 
	 
	

	16
	AK.22123
	Trát cửa , chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB40
	m2
	15,30
	

	 
	 
	DCC : 5 x 5.1 x 0.6 = 15.3
	 
	 
	

	17
	AK.82510
	Bả bằng bột bả vào tường
	m2
	15,30
	

	18
	AK.84112
	Sơn tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ
	m2
	15,30
	

	19
	BA.13604
	Đèn chiếu sáng sự cố kèm bộ lưu điện 2h
	bộ
	10,0
	

	20
	BA.13604
	Đèn exit thoát nạn, kèm bộ lưu điện 2h
	 bộ
	5,0
	

	21
	BA.13604
	Đèn exit chỉ hướng thoát nạn, kèm bộ lưu điện 2h
	 bộ
	4,0
	

	22
	BA.16201
	Dây nguồn chống cháy 2x1.0mm2
	m
	75,0
	

	23
	AB.41413
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III
	100m3
	0,0501
	

	 
	 
	Đất thừa : 0,09897-0,0697 = 0,0293
	 
	 
	

	 
	 
	Gạch đục tường : 9,45*0,22/100 = 0,0208
	 
	 
	

	24
	AB.42113
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo trong phạm vi <= 5km, đất cấp III
	100m3
	0,0501
	

	25
	AB.42213
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km, đất cấp III
	100m3
	0,0501
	

	26
	AL.61110
	Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 m
	100m2
	1,4475
	

	 
	 
	Kích thước (D x C x HS) : 9.65 x 15 x 0.01 = 1.4475
	 
	 
	




	1.2 Các hạng mục áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá cố định:

	STT
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	
	

	I
	Hạng mục nhà làm việc, sân trước 
	 
	 
	 

	I.1
	Tum
	Tham chiếu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V
	
	

	1
	Cạo bỏ lớp matit và sơn tường ngoài, thành lan can trên nóc tum
	nt
	m2
	58,710

	2
	Vệ sinh, matit chuyên dụng chống thấm tường ngoài, thành lan can trên nóc tum
	nt
	m2
	58,710

	3
	Sơn 2 nước tường ngoài, thành lan can trên nóc tum
	nt
	m2
	58,710

	4
	Vệ sinh, quét 2 lớp nhựa đường tuyến tính sàn nóc tum
	nt
	m2
	36,180

	5
	Dán màng bitum bằng phương pháp khò nóng.
	nt
	m2 
	36,180

	6
	Láng nền sàn không đánh mầu, vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	38,360

	7
	Lát nền tum bằng gạch lá dừa, vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	29,640

	8
	Quét keo chống thấm trong suốt gốc acrylic tường tum bên ngoài
	nt
	m2
	84,870

	9
	Vệ sinh, sơn 2 nước tường tum bên trong nhà
	nt
	m2
	77,780

	10
	Cung cấp, lắp đặt thang leo thép mạ kẽm.
	nt
	bộ
	1,000

	11
	Lắp đặt lại đường dây điện phao tự động bể nước, kèm 01 áptomat ngắt.
	nt
	TB
	1,000

	I.2
	Sân thượng
	nt
	 
	 

	12
	Đục bỏ gạch, vữa và mài phẳng nền sân thượng
	nt
	m2
	218,740

	13
	Đục bỏ gạch và vữa chân tường
	nt
	m2
	22,590

	14
	Quét 2 lớp nhựa đường tuyến tính 
	nt
	m2
	241,330

	15
	Dán màng bitum bằng phương pháp khò nóng.
	nt
	m2
	241,330

	16
	Xây tường gạch chỉ đặc 10x6x21cm - Chiều dày 10cm, vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m3
	3,456

	17
	Láng nền sàn không đánh mầu vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	218,155

	18
	Lát nền sân thượng bằng gạch lá dừa, vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	218,740

	19
	Trát gạch chân tường sân thượng vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	26,752

	20
	Bào, cạo bỏ lớp matit, sơn tường trong, thành trên lan can sân thượng
	nt
	m2
	 -

	21
	Phủ tôn lên tường trong, thành trên lan can sân thượng
	nt
	100m2
	1,750

	I.3
	Ngoài nhà
	nt
	 
	 

	22
	Bào lớp vữa tô tường, matit, sơn mặt ngoài nhà
	nt
	m2
	756,018

	23
	Trát tường ngoài nhà bằng vữa chống thấm chuyên dụng 
	nt
	m2
	756,018

	24
	Matit tường ngoài nhà
	nt
	m2
	1.584,505

	25
	Sơn chống thấm gốc acrylic tường ngoài nhà
	nt
	m2
	1.584,505

	26
	Quét lớp keo chống thấm acrylic không màu tường ngoài nhà
	nt
	m2
	1.584,505

	27
	Cạo bỏ matit, sơn phần tường, lam, sênô ngoài nhà
	nt
	m2
	828,488

	28
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài nhà, chiều cao ≤50m
	nt
	100m2
	17,248

	29
	Lắp phểu thu lưới chắn rác inox trên sân thượng, tum.
	nt
	cái
	6,000

	30
	Tháo dỡ alu sê nô tầng 2,3,4 
	nt
	100m2
	0,372

	31
	Quét chống thấm epoxy phủ mặt vữa tô của sênô
	nt
	m2
	44,895

	32
	Xây phủ sê nô bằng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp 20x10x60cm vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m3
	4,836

	33
	Trát sênô vữa XM M75, XM PCB40
	nt
	m2
	37,200

	34
	Lắp ống thu nước D110 trên sân thượng, tum
	nt
	100m
	1,292

	35
	Thu dọn cỏ, tiểu cảnh, đào đất chuyền phạm vi 20m sân tầng 1 và hoàn trả lại nguyên hiện trạng
	nt
	công
	10,000

	36
	Tháo dỡ, lắp đặt lại nẹp inox đường viền màng chống thấm.
	nt
	md 
	46,400

	37
	Quét 2 lớp nhựa đường tuyến tính dọc đường viền màng thấm trước khi bắt nẹp inox
	nt
	m2
	8,120

	38
	Tháo dỡ nẹp, xử lý lại vị trí thu nước 
	nt
	TB 
	1,000

	39
	Khung che mái hiên thép hộp
	nt
	m2
	5,280

	I.4
	Trong nhà
	nt
	 
	 

	40
	Vệ sinh, sơn 1 lớp trong nhà
	nt
	m2
	549,191

	41
	Tháo dỡ tấm laphong trần thạch cao
	nt
	m2
	268,090

	42
	Lắp đặt tấm trần nhựa giả gỗ có giật cấp tạo điểm nhấn và hoàn thiện hệ thống đèn, điều hòa và thông gió hiện hữu
	nt
	m2
	268,090

	43
	Cung cấp, lắp đặt 4 bộ cửa khung nhôm Xing fa đen kt (2400x1400)mm và tháo dở cửa cũ lưu kho
	nt
	m2
	13,440

	44
	Cung cấp, lắp đặt 20 bộ cửa khung nhôm kt 1400x1200)mm và tháo dở cửa cũ lưu kho
	nt
	m2
	33,600

	45
	Cung cấp, lắp đặt 30 bộ cửa khung nhôm kt (1400x600)mm và tháo dở cửa cũ lưu kho
	nt
	m2
	25,200

	46
	Cung cấp, lắp đặt 2 bộ cửa khung nhôm kt (1600x600)mm và tháo dở cửa cũ lưu kho
	nt
	m2
	1,920

	47
	Tháo dỡ, lắp lại hệ thống đèn, điều hòa, và trang thiết bị khác.
	nt
	Toàn bộ 
	1,000

	48
	Đánh bóng sàn, làm lại roăng gạch nền sảnh tầng trệt.
	nt
	m2 
	68,275

	49
	Vệ sinh, sơn PU 2 lớp cầu thang bộ
	nt
	m2
	20,945

	50
	Cung cấp, lắp đặt tay vịn lan can
	nt
	m
	0,750

	51
	Tận dụng tấm trần và bổ sung lắp vào các vị trí hư hỏng các sàn tầng
	nt
	m2
	134,045

	52
	Cạo bỏ matit, sơn tường trong nhà bị bong tróc
	nt
	m2
	185,529

	53
	Matit tường trong nhà phần xử lý bong tróc
	nt
	m2
	185,529

	54
	Sơn tường trong nhà phần xử lý bong tróc
	nt
	m2
	185,529

	I.5
	Sân trước 
	nt
	 
	 

	55
	Láng nền sàn không đánh mầu dày 5cm, vữa XM M75, XM PCB40 nhà xe máy
	nt
	m2
	105,420

	56
	Lát gạch terrazzo kích thước 400x400mm, dày 3cm
	nt
	m2
	107,020

	57
	Cung cấp, lắp đặt tấm grating mương bằng thép mạ kẽm 600x600x50
	nt
	cái 
	1,000

	58
	Cắt, đục bê tông nền sân làm mương thoát nước
	nt
	m3
	4,515

	59
	Xây gạch chỉ đáy, thành mương
	nt
	m3
	0,849

	60
	Tô trát thành mương các loại bằng vữa xi măng M75
	nt
	m2
	65,521

	61
	Cung cấp, lắp đặt tấm grating mương bằng thép mạ kẽm 1000x300x50
	nt
	cái 
	116,000

	62
	Cung cấp, lắp đặt tấm grating mương bằng thép mạ kẽm 1000x250x50
	nt
	cái 
	27,000

	63
	Vệ sinh, xử lý bề mặt và phủ sơn epoxy sân trước.
	nt
	m2 
	845,432

	64
	Khoan cắt, đục bê tông lún cục bộ mặt sân
	nt
	m3
	15,488

	65
	Đào đất cấp 3 nền sân
	nt
	1m3
	0,774

	66
	Bê tông nền sân, đá 1x2, vữa BT mác 200, XM PCB40
	nt
	m3
	16,262

	67
	Cung cấp, lắp đặt ống D110 máng dẫn nước nhà xe
	nt
	100m
	0,230

	68
	Thu gom, vận chuyển xà bần về bãi đổ thải qui định.
	nt
	TB  
	1,000

	69
	Vệ sinh khung thép nhà xe 
	nt
	m2
	88,797

	70
	Sơn 2 lớp khung nhà xe
	nt
	m2
	88,797


Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thi công toàn diện, không giới hạn khối lượng công việc được quy định tại bảng tiên lượng và bản vẽ yêu cầu thi công đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất cho Chủ đầu tư trên cơ sở các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện được quy định.




2. Thời hạn hoàn thành toàn bộ gói thầu: 90 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện chi tiết các hạng mục
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc cung cấp vật tư vật liệu và tổ chức thi công hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng cụ thể như sau:
1. Phần tum trên nóc toà nhà:			60 ngày
2. Sân thượng:					60 ngày
3. Sơn sửa, chống thấm toàn bộ ngoài nhà:	60 ngày
4. Sơn sửa, chống thấm toàn bộ trong nhà:	90 ngày
5. Sân trước và nhà xe:				90 ngày
6. Thang bộ thoát hiểm ngoài nhà:		90 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công phần sửa chữa xây dựng, lắp đặt thang thoát nạn ngoài nhà phù hợp với các yêu cầu về phạm vi thi công và biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn, môi trường và vệ sinh lao động theo yêu cầu tại Phương án kỹ thuật số 01/PAKT-DT và Hạng mục Thang bộ thoát hiểm ngoài nhà do Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp ATAT lập (đính kèm) và các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại HSMT như sau:
1. Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
- Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.v.v. 
- TCVN 1916:1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - yêu cầu kĩ thuật 
- TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 4506: 2012 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 4447: 2012 Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu. 
- TCVN 4453: 1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công và nghiệm thu 
- TCVN 4314: 2003. Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 7451: 2004. Cửa sổ cà cửa đi khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật. 
- TCVN 7364: 2004. Kính xây dựng - kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. 
- TCVN 9276:2012. Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công. 
- TCVN 336: 2005. Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 
- TCVN 7570: 2006. Cốt liệu bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 7572:1-20: 2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa phương pháp thử. 
- TCVN 170: 2007. Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 391: 2007. Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên. 
- TCVN 6260: 2009. Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. 
- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông. 
- Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành có liên quan PCCC và CNCH:
+ QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
+ Sửa đổi 01-2023 QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
+ TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt; 
+ TCVN 2622:1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. 
+ TCVN 7568-14:2025 Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà.
+ Ngoài những tiêu chuẩn quy chuẩn trên, Nhà thầu cũng phải tuân thủ theo những quy phạm hiện hành khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức thi công:
2.1 Công tác chuẩn bị:
Nhà thầu chủ động khảo sát hiện trường, kiểm tra mốc khống chế, kiểm tra kích thước hình học, đo đạc hiện trạng, kiểm tra tra khối lượng để thực hiện hồ sơ và báo cáo những phát hiện sai khác thiết kế trước khi triển khai. 	
Nhà thầu phải tính toán toàn bộ chi phí cho các công tác phụ trợ như giàn giáo thi công, thiết bị đu dây, biện pháp che phủ bảo vệ tài sản văn phòng, vệ sinh công nghiệp sau sửa chữa vào trong đơn giá chi tiết của các công tác sơn, chống thấm, xây chèn. Chủ đầu tư sẽ không thanh toán riêng cho các chi phí biện pháp này dưới hình thức phát sinh khối lượng.
Biện pháp thi công phụ trợ: đơn giá đồng/m2 (sơn/chống thấm hoàn thiện) của nhà thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí giàn giáo, đồ đu dây, bạt che phủ bảo vệ máy móc văn phòng của EVNI. Không nghiệm thu và thanh toán riêng cho chi phí biện pháp.
Nhà thầu phải có sẵn tại Công trường các thước đo thủy chuẩn, thiết bị đo đạc bằng laze, các thước thép cuộn, các thiết bị và dụng cụ khác cần thiết để kiểm tra trong quá trình thi công đến khi bàn giao.
Trong quá trình thi công nếu phát hiện sự bất hợp lý về mốc, kích thước hình học các cấu kiện thì Nhà thầu phải báo ngay Kỹ sư giám sát để hiệu chỉnh cho phù hợp thực tế và được sự chấp thuận trước khi tiến hành thi công.
Bất kỳ các phần việc nào đã làm mà bị sai lệch phải được hiệu chỉnh sửa chữa bằng kinh phí của Nhà thầu kể cả việc tháo dỡ làm lại các bộ phận Công trình và thi công đúng thiết kế.
Trước khi Nhà thầu cạo bóc lớp sơn cũ, đục tẩy sàn mái chống thấm: Chủ đầu tư và Nhà thầu cùng đi đo đạc vết nứt, mảng tường bong tróc, lập biên bản “Chấp thuận phạm vi và diện tích sửa chữa thực tế để bàn giao mặt bằng thi công chi tiết. Khối lượng thực tế nghiệm thu thanh toán sau này không được vượt quá khối lượng xác nhận tại Biên bản hiện trường này.
Việc không xem xét các bản vẽ hoặc các thông tin cung cấp sẽ không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu trong việc hoàn thành công trình đạt yêu cầu.
Nhà thầu thi công lập kế hoạch thi công, khảo sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công, tập hợp các tài liệu về quản lý chất lượng và các yêu cầu của Chủ đầu tư về thi công công trình. Nộp các tài liệu đảm bảo chất lượng sản phẩm xây lắp và trình Chủ đầu tư xem xét phê duyệt trước khi thi công.
Đối với khối lượng chưa xác định chi tiết trong hồ sơ (nếu có), các bên tiến hành kiểm tra đo đạc thực tế lập biên bản xác nhận trước khi thi công để làm căn cứ quyết toán đúng qui định.
2.2 Yêu cầu về cung cấp vật liệu xây dựng và vật tư, thiết bị:
Nhà thầu lưu ý đặc tính kỹ thuật của vật liệu nhằm đáp ứng yêu cầu trong Hợp đồng và các yêu cầu lắp đặt trong thực tế.
Bất cứ đề xuất nào khác với đặc tính kỹ thuật và các Bản vẽ thiết kế đều phải có sự chấp thuận và phê duyệt của Chủ đầu tư. Sau khi được chấp thuận, bất cứ biện pháp công nghệ và công tác lắp đặt cần thiết nào phát sinh do việc thay đổi này cũng đều thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.
Các đề xuất phải được trình lên để được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi cung cấp đến hiện trường. Toàn bộ các thông tin cần thiết về vật tư và thiết bị trình Chủ đầu tư phải tuân thủ theo chỉ định của thiết kế và đề xuất kỹ thuật được sự chấp thuận và phê duyệt của Chủ đầu tư.
Nhà thầu phải đệ trình danh mục vật tư, vật liệu và thiết bị (kèm mẫu nếu có yêu cầu) đến Chủ đầu tư để phê duyệt bằng văn bản để được xem xét. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 03 ngày.
Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu tập kết đến hiện trường không phù hợp với chủng loại và chất lượng vật liệu được duyệt thì Nhà thầu phải có trách nhiệm mang đi khỏi hiện trường trong vòng 24 giờ, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ đầu tư. 
Nhà thầu phải có biện pháp kiểm tra các nguồn vật liệu, các thử nghiệm, các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (đã chào thầu) hoặc các biện pháp chứng minh chất lượng vật liệu thiết bị hợp chuẩn hợp qui và đúng hồ sơ thiết kế trước khi chúng được tập kết đến công trường.


2.3 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp và phải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu.
Nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, mã hiệu, xuất xứ (nhà sản xuất/nước sản xuất) các chủng loại vật tư, thiết bị dùng cho gói thầu và các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình đưa vào thi công sử dụng cho công trình phải đảm bảo mới 100%, không được phép thay đổi nếu chưa được phép của Chủ đầu tư và tuân theo các yêu cầu sau:
	STT
	Vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình
	Yêu cầu kỹ thuật đáp ứng

	1
	Xi măng Bỉm Sơn/ Hoàng Thạch/ Sông Gianh hoặc tương đương
	Chất lượng phù hợp yêu cầu của TCVN 2682:2020

	2
	Cát xây dựng
	Chất lượng phù hợp yêu cầu của TCVN 7570:2006

	3
	Thép hình Hoà Phát/Miền Nam/ Việt Mỹ hoặc tương đương
· 
	Chất lượng phù hợp yêu cầu của TCVN 7570:2006. 
Khi cung cấp đến công trưởng phải kèm theo các chứng chỉ chất lượng của lô sản xuất đảm bảo công tác kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng theo quy định.

	4
	Vữa chống thấm (Sotin/Victory hoặc tương đương)
	+ Cường độ nén ≥ 7.5 N/mm2
+ Mô đun độ lớn không nhỏ hơn 1.5
+ Lượng hạt lớn hơn 5mm:Không có
+ Chống thấm	
+ Độ bám dính ≥ 0.6 N/mm2

	5
	Bả matit tường chống thấm (Sotin/Victory hoặc tương đương)
	+ Dạng: Bột khô; Màu sắc: Trắng hoặc Xám.
+ Cường độ bám dính tiêu chuẩn sau 28 ngày: ≥ 0.8 N/mm2, 
+ Độ cứng bề mặt: 0.3; 
+ Độ lưu động: 180mm; 
+ Độ giữ nước: 99%
+ Thời gian đông kết: Bắt đầu: 120 phút, kết thúc: 420 phút.
+ Chống thấm: Không thấm.

	6
	Bitum lỏng (Flintkote No.3 -Sell hoặc tương đương)
	+ Hàm lượng chất rắn >50%
+ Thời gian khô bề mặt ≤ 4h(ở 30°C, độ ẩm 65%)
+ Thời gian khô hoàn toàn ≤ 24h;
+ Không bị phồng rộp, không tái nhũ tương khi ngâm nước;
+ Khả năng kháng nhiệt: Không bị chảy xệ hoặc phồng rộp ở 100°C trong 2 giờ
+ Độ giãn dài khi đứt ≥100% (đối với màng khô hoàn toàn)

	7
	Màng bitum (Lemax/Conmik bitumik hoặc tương đương.)
	+ Độ dày ≥3mm;
+ Cốt gia cường: Sợi Polyester không dệt;
+ Lực kéo đứt tối đa ≥600N/50mm (Dọc) / ≥400N /50mm (Ngang)
+ Độ giãn dài khi đứt ≥35% (Dọc và Ngang)
+ Khả năng chịu nhiệt: Không bị chảy xệ hoặc biến dạng ở 100°C trong 2 giờ

	8
	Gạch lá dừa 200x200mm (Giếng Đáy - Việt Nam/ Viglacera – Hạ Long hoặc tương đương)
	+ Kích thước 200x200mm; khối lượng 1,8kg/viên.


	9
	Sơn epoxy các loại (KCC/KERASEAL ADO20-ATP hoặc tương đương)
	+ Hàm lương chất rắn: >50%;
+ Độ bám dính trên bê tông: ≥1,5MPa;
+ Độ cứng bề mặt: ≥1,0 H;
+ Độ bền chịu va đập: ≥5kg.cm;
+ Thời gian khô bề mặt: ≤ 6h;
+ Thời gian khô hoàn toàn: 7 ngày.

	10
	Keo acrylic trong suốt (Suzo N04/TAIKO/DURAX hoặc tương đương)
	+ Màu sắc: Trong suốt
+ Độ bám dính > 6.6 N/mm2
+ Thành phần chính: Acrylic
+ Độ chịu xé: >32 (kg/cm2)
+ Phù hợp: Các loại bề mặt

	11
	Tấm grating chắn rác
	+ Yêu cầu các tấm thép bản thanh đan khẩu độ thanh với thanh 3cm theo phương ngang.
+ Không dùng tấm grating tự chế tạo và sơn kẽm, yêu cầu tấm grating mạ kẽm nhúng nóng 100%.

	12
	Cửa nhôm kính (Xingfa/Việt Pháp/Technal /Soleal hoặc tương đương)
	+ Nhôm Xingfa dày 1.6-2.0mm, thanh nhôm phải còn nguyên tem bảo vệ lớp sơn tĩnh điện,
+ Phụ kiện Kinlong loại 1 chính hãng;

	13
	Tấm nhựa 2D giả gỗ
	Chọn tấm dạng thanh kích thước (21*148*L)mm hoặc kích thước khác tùy diện tích để phù hợp không gian thực tế, đặc, độ dày thanh tối thiểu 21mm để đảm bảo không quá mềm và dễ bị biến dạng trong quá trình sử dụng. Các đường viền giáp tường, giật cấp được bố trí phào góc.

	14
	Sơn dầu nội thất (DULUX/Maxco hoặc tương đương)
	+ Hàm lượng VOC (Chất hữu cơ bay hơi) < 30 mg/kg (Đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe);
+ Độ che phủ thực tế ≥ 95%;
+ Thời gian khô bề mặt ≤ 30 phút ở 30°C;
+ Có khả năng kháng nấm mốc.

	15
	Sơn chống thấm gốc Acrylic (Dulux/ Maxco hoặc tương đương)
	+ Hàm lương chất rắn: ≥ 55% thể tích;
+ Độ bám dính trên bê tông: ≥1,0MPa;
+ Độ chống chịu áp lực nước: không thấm dưới áp lực 0,1bar trong 24h;
+ Thời gian khô bề mặt: ≤ 2h;
+ Khả năng kháng tia UV: Không bị bong tróc, phấn hóa sau 500h chiếu tia UV.

	16
	Matit nội thất (DULUX/JOTUN hoặc tương đương)
	+ Độ mịn ( còn lại trên sàng 0.09mm) ≤ 3%;
+ Thời gian bắt đầu đông kết: ≥2h;
+ Độ bám dính sau 72h: ≥0,03Mpa;
+ Khả năng kháng nước sau 24h: Không bị bong rộp, nứt nẻ hay phấn hóa;
+ Khả năng kháng kiềm sau 48h: Không bị đổi màu, bong tróc.

	17
	Đèn chiếu sáng sự cố (Kentom/Duhal/MPE hoặc tương đương)
	Có nguồn dự phòng đảm bảo khi mất điện đèn hoạt động không nhỏ hơn 2h;
Có cường độ chiếu sáng trung bình ban đầu không nhỏ hơn 10lux, và cường độ chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ thời điểm nào dọc theo hướng thoát nạn không nhỏ hơn 1lux.

	18
	Đèn exit thoát nạn (Kentom/Duhal/MPE hoặc tương đương)
	Có nguồn dự phòng đảm bảo khi mất điện đèn hoạt động không nhỏ hơn 2h;
Phải nhìn thấy rõ  chữ “Exit” từ khoảng cách 30m trong điều kiện chiếu sáng bình thường hoặc khi có sự cố.

	19
	Dây nguồn cho đèn sự cố, đèn exit (Cadivi/Thịnh Phát/Cadisun hoặc tương đương)
	Tiết diện 2x1,0mm2, loại chống cháy

	20
	Cửa thép chống cháy EL60, khung cánh sơn tĩnh điện
	Loại 1 cánh tiêu chuẩn EL60; thép mạ kẽm; Honeycomb paper (sợi thuỷ tinh); thép khung dày 1,2mm; thép làm cánh dày 1,0mm, cánh thép dày 45mm sơn tĩnh điện KT: 900x2100mm (bao gồm chứng nhận kiểm định đốt cửa)
Phụ kiện đồng bộ để lắp đặt, bao gồm tay co thủy lực.


	*Ghi chú: Đối với các mục hàng hóa có ghi “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu được đề cập nghĩa là tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

	2.4. Quy định về Quản lý Thay đổi và Điều chỉnh khối lượng:
- Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư (EVNI) có quyền chủ động điều chỉnh thay đổi phương án xử lý kỹ thuật hoặc cắt giảm quy mô các mảng tường sơn, diện tích chống thấm nếu hiện trạng thực tế còn tốt hoặc phương án khác tối ưu hơn.
- Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ và ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm giá trị tương ứng [Khối lượng tiên lượng HSMT - Khối lượng TVGS nghiệm thu thực tế] x [Đơn giá trúng thầu]. Nhà thầu cam kết không yêu cầu bồi thường bất kỳ chi phí phát sinh hay chi phí cơ hội nào cho phần khối lượng bị giảm này.
	2.5. Yêu cầu về công tác thi công trong điều kiện trụ sở đang làm việc; công tác phòng, chống cháy, nổ và an toàn - an ninh trật tự:
	a. Yêu cầu chung về công tác thi công trong điều kiện trụ sở đang làm việc:
	Để đảm bảo công tác quản lý công trường thi công của Chủ đầu tư trong điều kiện Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế vẫn làm việc bình thường, ngoài các quy định cụ thể ở các nội dung yêu cầu của HSMT, trong thời gian thực hiện thi công Nhà thầu phải tuân thủ các quy định chung như sau:
	- Đăng ký danh sách ra công nhân vào công trường hàng ngày để Tổ bảo vệ của Chủ đầu tư theo dõi.
	- Không được tự ý làm tăng ca vào ban đêm nếu không được sự đồng ý của Chủ đầu tư
	- Không tự ý đấu nối đường dây dẫn điện và cấp nước thi công nếu không có sự thoả thuận với Chủ đầu tư về chi phí và hoặc an toàn phòng chống cháy nổ.
 	b) Yêu cầu về xử lý bụi, chống ồn, bàn giao mặt bằng thi công trong nhà, bảo vệ tài sản của Chủ đầu tư trong quá trình thi công:
*Đối với công tác bào gọt sơn, vữa mặt ngoài nhà:
+ Bố trí lắp đặt hệ thống lưới vây với mặt lưới nhỏ hoặc bặt dứa khu vực thi công bằng cách căng và cố định vào khung giáo thép. Để hạn chế huy động trang thiết bị đồng loạt có thể lắp đặt trong không gian hẹp ở phạm vi thi công sau đó luân chuyển đến vị trí khác.
Hình ảnh tham khảo: Lưới vây chống bụi và bảo vệ an toàn thi công trên cao.
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+ Bố trí tưới ẩm bằng hệ thống phun sương trước khi dùng máy bào. 
Phun sương lên hệ thống bạt bao che phạm vi thi công nhằm mục đích phần bụi bay bám vào bạt xung quanh hạn chế phát tán ra môi trường xung quanh, công việc thực hiện thường xuyên để bụi được rửa trôi về mặt đất và làm ẩm bạt che thường xuyên. Dưới mặt bằng rạo rãnh, hố thu và thu gom xà bần đổ thải đúng qui định. 
Thiết bị nên dùng máy có vòi rửa xe, bật chế độ phun áp lực nhỏ để tạo ẩm thường xuyên và rửa trôi bụi bám.
+ Để hạn chế bụi rơi và bay theo gió cần phải lắp đặt thêm bao đựng gắn dưới máy bào nhằm mục đích khi bào gọt lớp xà bần được rơi vào, sau đó được thu gom đổ thải đúng qui định. Để công tác thi công không bị gián đoạn do bao đựng nhanh đầy, có thể dùng ống vải lắp vào máy bào đầu kia dẫn xuống mặt đất để thu gom.
Ngoài ra, trong quá trình thi công, đơn vị thi công có thể đưa một số giải pháp khác ưu việt và đơn giản tiết kiệm hơn nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng môi trường xung quanh. Các giải pháp đó được nêu trong hồ sơ sẽ được chủ đầu tư xem xét chấp thuận.
*Đối với công tác thi công sơn, sửa chữa trong nhà:
Để đảm bảo tính đặc thù của văn phòng làm việc (nơi lưu trữ tài liệu mật, hệ thống thiết bị điện tử giá trị cao và yêu cầu môi trường làm việc tuyệt đối an toàn), các yêu cầu về An toàn và Vệ sinh bắt buộc nhà thầu phải cam kết tuân thủ các yêu cầu sau:
(i) Yêu cầu về Bảo vệ tài sản và Che chắn chống bụi, nước sơn, bả matít:
- Nhà thầu phải có biện pháp di dời trang thiết bị dụng cụ làm việc trong phòng, bọc kín 100% bằng màng PE chuyên dụng và vải bạt đối với toàn bộ nội thất gỗ, rèm cửa, tranh ảnh và hồ sơ tài liệu. Đặc biệt, phải có giải pháp chống bụi bẩn bám dính vào các thiết bị điện tử nhạy cảm (máy tính, màn hình LED, loa, hệ thống điều hòa). Dán băng keo giấy bảo vệ nẹp cửa, ổ cắm và công tắc điện.
	- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm vật chất và đền bù 100% giá trị tài sản nếu để xảy ra hư hỏng, thất thoát, dính sơn hoặc bụi mịn vào đồ đạc của Chủ đầu tư (cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư sẻ lập biên bản ghi nhận sự việc), và Chủ đầu tư có quyền giữ lại tiền thanh toán theo hợp đồng) cho đến khi nhà thầu thực hiện xong công việc này.
(ii) Yêu cầu về Kiểm soát bụi và Thu gom phế thải:
- Quá trình cạo, đục bỏ lớp vôi cũ, mài tường bắt buộc phải sử dụng máy mài chuyên dụng có gắn túi hút bụi công nghiệp để kiểm soát không cho bụi mịn phát tán ra ngoài hành lang hoặc các phòng làm việc lân cận. 
- Phải có biện pháp gom rác thải xây dựng (vỏ bao, thùng sơn, lớp vôi cạo) vào bao tải kín, vận chuyển đổ thải ra khỏi tòa nhà hàng ngày theo đúng quy định môi trường, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

	*Công tác bàn giao mặt bằng thi công trong các tầng, phòng làm việc:
	Do công tác thi công sửa chữa công trình nhà làm việc đang được sử dụng, vì vậy yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp tiếp nhận và bàn giao mặt bằng thi công vào các chiều tối hàng ngày (sau 17h) đến sáng ngày hôm sau (trước 7h): 
	+ Có phương án tiếp nhận phòng làm việc để thi công và bàn giao lại cho bên sử dụng.
	+ Cuối ca làm việc hàng ngày Kỹ sư Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra tổng thể công tác vệ sinh khu vực thi công để có biện pháp vệ sinh che chắn phù hợp.
	+ Nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện vệ sinh tổng thể toàn công trình (có thể dùng hóa chất công nghiệp tẩy rửa sàn nền) trước khi bàn giao công trình vào sử dụng.
	c. Công tác phòng chống cháy, nổ:
	Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng công trình khoa học, không xảy ra sự cố cháy nổ. Tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao cần có biển cảnh báo. Nhà thầu cần có cán bộ chịu trách nhiệm về công tác PCCN trên công trường. Ban chỉ huy công trường cần đề ra một số phương án chữa cháy cơ bản; đề ra các phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an PCCC khi xảy ra cháy nổ.
	Không được dùng các vật liệu dễ cháy nổ để thi công công trình. Các chất dễ cháy như xăng dầu, mỡ cần phải được bố trí xa vị trí thi công, xa các nguồn gây cháy. Đặt biển cảnh báo, căng dây để cảnh giới an toàn.
	Hệ thống điện cho thi công được bố trí hợp lý có các hệ thống cầu dao, aptomat bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ thi công phải được thiết kế đúng, đủ công suất và phải dùng loại dây bọc an toàn.
	Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện trường. Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn, kiểm tra các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị theo quy đinh trong nghị định 79/2014/NĐ-CP và tiêu chuẩn Việt Nam 3890-2009 về hoạt động PCCC.
· Công tác an ninh khu vực:
	Nhà thầu cần xây dưng các nội quy, quy định về an ninh trật tự trong công trường, có các bảng, biển nội quy rõ ràng. Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình đều phải được phổ biến và nghiêm túc và tuân thủ tốt nội quy, quy định của công trường.
	CBCNV của các đơn vị thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý lịch rõ ràng và phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm khai báo tạm trú và tạm vắng đầy đủ.
	Nhà thầu phải có kế hoạch quản lý theo dõi quân số một cách chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực xã hội như mất an ninh trật tự, cờ bạc, ma tuý và bạo lực ... trên công trường.
d. Yêu cầu về an toàn lao động:
Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công trường và các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn lao động.
Có hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ thi công. Phải có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, hoặc giật điện.
Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho tất cả mọi người trên công trường.
Tất cả các hướng di chuyển, đường tạm trong khu vực thi công phải được giới hạn, rào chắn đủ rộng để có thể tránh nhau khi thi công.
	Tuân thủ các yêu cầu khác của pháp luật liên quan đến an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;
	+ Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
	Trên cơ sở tiến độ thi công yêu cầu, tiên lượng công tác xây lắp, mặt bằng công trình; Nhà thầu tính toán lựa chọn nhu cầu về nhân công, thiết bị thi công để đề ra tiến độ huy động nhân lực và thiết bị thi công phù hợp.
	Công nhân tham gia thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý lịch rõ ràng và phải có tay nghề phù hợp với thi công công trình.
	Đối với các cán bộ chủ chốt của công trường nhà thầu cần phải kê khai. 
	Trong quá trình thi công Nhà thầu nếu muốn thay thế bất kỳ một cán bộ chủ chốt của công trường nào đều cần phải báo cáo với chủ đầu tư và việc thay thế chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của chủ đầu tư. 
2.6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công, nghiệm thu các hạng mục công việc phần xây dựng:
	a. Công tác BTCT:
+ Các nguồn vật liệu:
Vật liệu được sử dụng phải đảm bảo chủng loại và chất lượng như chỉ định và tương hợp mẫu đó được chấp thuận. Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra chất lượng nếu thấy cần thiết.
Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ Chủ đầu tư, các vật liệu không đạt ngay lập tức bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu chịu.
Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư toàn bộ giấy chứng nhận chất lượng vật liệu cung cấp theo các tiêu chuẩn hiện hành.
Các vật liệu khi đưa vào công trường nếu Chủ đầu tư yêu cầu thí nghiệm kiểm tra phải được đưa đến phòng thí nghiệm hợp chuẩn để thực hiện, Phòng thí nghiệm này phải được sự chấp thuận, kinh phí thí nghiệm các phép thử đều do Nhà thầu chịu.
· Xi măng:
Tất cả xi măng sử dụng trong suốt quá trình thi công phải phù hợp TCVN 2682:2020.
Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được chấp thuận. Lô hàng đó được kiểm tra và phân tích chất lượng phù hợp với tất cả yêu cầu của TCVN 2682:2020. 
Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên, nhãn mác trên bao. Xi măng phải được cung cấp, sử dụng hợp lý so với tiến độ thi công.
- Cát:
 Cát phải có nguồn gốc rỏ ràng, hợp pháp và phù hợp TCVN 7570:2006.
Cát phải sạch, màu sắc đồng nhất Không dùng cát có bùn đất, lẫn rác.
- Đá:
Đá phải có nguồn gốc rỏ ràng, hợp pháp và phù hợp TCVN 7570:2006.
Đá phải sạch, đồng nhất, không lẫn rác và phù hợp với TCVN 7570:2006.
- Nước:
 Nước dùng để chế tạo bê tông phải đảm bảo theo yêu cầu của TCVN 4560:2012. Nước sử dụng nguồn nước sinh hoạt của tòa nhà.
+ Công tác đổ bê tông, bảo dưỡng: 
Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc đổ bê tông phải tuân theo TCVN 4453:1995
Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc bảo dưỡng bê tông phải tuân theo TCVN 4453:1995.
Việc bảo dưỡng phải thực hiện thường xuyên, liên tục không dưới 7 ngày từ ngày đổ bê tông. 
+ Kiểm tra chất lượng bê tông và nghiệm thu: 
- Ngoài những điều kiện ghi trong tiêu chuẩn kỹ thuật này việc kiểm tra nghiệm thu bê tông tuân thủ theo TCVN 4453:1995.
Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tiêu chuẩn hay có bất cứ một khuyết điểm sẽ bị từ chối nghiệm thu.
+ Cốt thép: 
Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 4453:1995.
Cốt thép đem dùng không bị rỉ sét, vẩy cán, không dính sơn, không dính dầu mỡ, đất bùn, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông.
Các thanh cốt thép sẽ được cắt, uốn nguội theo TCVN 4453:1995.
Giám sát của Nhà thầu phải kiểm tra sự chính xác trong việc lắp ráp và cố định cốt thép cũng như vệ sinh cốt thép trước khi báo cho Tư vấn giám sát kiểm tra.
Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát . 
+ Ván khuôn và giàn giáo: 
Ngoài những quy định dưới đây, ván khuôn và giàn giáo phải tuân thủ theo TCVN 4453:1995.
Ván khuôn dùng đổ bê tông dùng ván khuôn thép hoặc gỗ thì bề mặt tiếp xúc với bê tông của ván khuôn phải là bằng phẳng, không dùng dầu quét vào bề mặt ván khuôn.
- Việc lắp ráp ván khuôn, đà giáo phải đảm bảo đủ cứng đủ chặt và khít để tránh thất thoát vữa từ bê tông trong suốt quá trình đổ, đầm nén bêtông. 
Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn: tuân thủ theo TCVN 4453:1995.
Việc tháo dỡ ván khuôn phải tuân thủ theo TCVN 4453:1995. Trong mọi trường hợp không được tháo dỡ ván khuôn khi chưa có sự chấp nhận của Tư vấn giám sát.
- Ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn, nhà thầu có trách nhiệm báo cho Chủ đầu tư đến để kiểm tra, nghiệm thu.
	b. Công tác xây gạch, tô trát:
+ Công tác xây:
Thi công các kết cấu gạch xây phải tuân thủ quy định của TCVN 4085:2011, TCVN 4459:1987: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng. 
Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm mới được xây.
Không được xây trùng mạch phải chừa mỏ theo quy định khi có mạch dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. 
Khối xây phải đảm bảo đều phẳng thẳng đứng theo phương dây dọi. Các mạch vữa phải đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm ngang các góc tường 90 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho phía trong phòng được vuông vắn.
	+ Công tác trát:
Ngoài những quy định chung dưới đây công tác trát phải tuân theo các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9377:2012.
Chỉ được trát tường sau khi xây ít nhất 2 ngày và phải được sự đồng ý của cán bộ Chủ đầu tư.
Phải tưới ẩm tường trước khi trát.
Công tác xây trát phải được nghiệm thu trước khi tiến hành công tác sơn, ốp lát, làm trần.
	c. Công tác ốp, lát gạch và láng nền:
Mặt bằng láng lát phải được làm vệ sinh kĩ càng trước khi thực hiện láng lát. Loại bỏ các lớp bụi, bột xi măng, các loại hạt rời bằng bàn chải.
Phải tưới ướt mặt nền thật ẩm đều trước thao tác láng lát.
Đối với sàn bê tông cốt thép, phải trét một lớp hồ xi măng nguyên chất mỏng trước khi trải vữa.
Phải làm công tác kiểm tra độ dốc, căng dây, cân đối lại cao độ của mặt bằng bằng các ống nước, thước nivô theo các cốt cao độ của thiết kế. 
+ Công tác lát gạch ceramic: 
Dùng vữa xi măng cán mặt nền thật phẳng theo các mốc dẫn và dây căng.
Lát gạch ngay khi vữa cán còn ướt, dùng VXM nguyên chất trộn thật đều, đủ sệt cán một lớp mỏng và đặt gạch cần lát vào đúng vị trí gõ nhẹ cho viên gạch bám chắc vào mặt nền.
Khe giữa các viên gạch phải đảm bảo thật đều khít mạch, hai viên gạch kề cận nhau phải bằng nhau về mọi phía của viên gạch.
Công tác trét mạch chỉ được tiến hành sau khi lát ít nhất 24 giờ.
Các viên gạch sau khi lát tuyệt đối bằng phẳng. Tất cả các viên gạch ceramic hoặc granit phải được kiểm tra và loại bỏ những viên bị vênh, mo... Mép của hai viên gạch kề cận nhau phải bằng nhau về mọi phía của viên gạch. 
Bề mặt của viên gạch lát sau khi trét mạch phải được lau thật kĩ bằng giẻ mềm, khô cho thật sạch bóng và đảm bảo không có xi măng bám trên bề mặt.
Mặt dưới của viên gạch phải no vữa không bị bộng, GSKT sẽ kiểm tra bằng cách dùng cây gỗ gõ trên khắp bề mặt mỗi viên gạch. 
Đối với gạch men khu vệ sinh chỉ được ốp gạch ngay khi lớp trát còn ướt. Dán bằng hồ dầu xi măng nguyên chất hoặc loại hồ đặc biệt dùng cho dán gạch có thêm một số phụ gia.
Trước khi tiến hành dán gạch phải lấy nivô chuẩn. 
Dùng xi măng trắng nguyên chất để trét mạch khu vệ sinh. Phải trét cho các mạch ốp đầy hồ xi măng và không lem lên mặt gạch. Phải chùi thật sạch bóng mặt gạch ngay sau khi trét mạch đảm bảo không có chút xi măng nào phủ bám.
d. Công tác bả matit, sơn:
Vật liệu bả matit, sơn phải có nguồn gốc rỏ ràng, nguyên đai nguyên kiện và thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của thiết kế và các tiêu chuẩn TCVN 7239:2003, TCVN 9404:2012.
Màu sắc của sơn do thiết kế lựa chọn hoặc chọn theo mẫu yêu cầu của chủ đầu tư cần sơn thử lên mẫu thử để quyết định màu cuối cùng. 
Bề mặt kết cấu trước khi matit và sơn cần làm sạch, không có vết bẩn, bằng phẳng, không bị gồ ghề. 
Bề mặt là vữa trát khi matit cần được đánh nhám bằng máy hoặc thủ công, bề mặt luôn khô ráo. 
Công tác matit hoàn thiện phải bằng phẳng, không ghồ ghề gợn sóng trước khi sơn lót, sơn phủ.
Phải sơn đủ số lớp theo qui định đã thể hiện trong hồ sơ thiết kế.
Mặt sơn hoàn thiện phải đồng nhất, đồng màu trên toàn bộ cấu kiện.
Trong quá trình thực hiện công tác matit, sơn lót, sơn phủ cần phải mời cán bộ Chủ đầu tư kiểm tra nghiệm thu các bước hoàn thiện mới thực hiện các bước tiếp theo.
e. Công tác chống thấm:
Ngoài các công tác quy định dưới đây, công tác chống thấm phải tuân thủ theo điều 6.7 TCVN 4453-1995 và TCVN 5718-1993.
Công tác chống thấm rất phức tạp đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ ở nhiều khâu ngay cả phần thi công BTCT đã phải lưu tâm thì mới đảm bảo tuyệt đối.
Làm vệ sinh kĩ bê tông trước khi xử lí chống thấm. Dùng bàn chải, chổi quét sạch bụi cát. Tốt nhất có thể dùng khí thổi cho thật sạch thật khô bề mặt.
Quét lớp chống thấm theo chỉ dẫn thiết kế hoặc chỉ dẫn của nhà sản xuất.
	f. Công tác lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn điện
	- Nhà thầu phải thực hiện công tác thi công lắp đặt các thiết bị điện, áp tô mát mới, đấu nối với hệ thống điện hiện hữu của công trình đảm bảo an toàn cho phần còn lại đang sử dụng trong giờ hành chính. Khi đấu nối, nhà thầu phải thông báo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và được sự cho phép mới được cắt điện để đấu nối.
	- Công tác thi công lắp đặt thiết bị và dây dẫn phải tuân thủ các quy định và chỉ dẫn như sau:
	+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng;
	+ Đối với thiết bị cụ thể lắp đặt cho công trình phải được thực hiện theo đúng tài liệu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (cung cấp kèm theo hàng hóa) dưới sự giám sát chủa cán bộ kỹ thuật của Bên mời thầu.
	+ Lắp tủ áp tô mát cấp nguồn cho cửa chính đóng/mở tự động: Lắp nổi, đấu nối với đầu vào của áp tô mát tổng tầng trệt của công trình.
	+ Lắp tủ áp tô mát cấp nguồn cho các thiết bị vệ sinh đóng xả nước tự động khu WC: Lắp nổi, đấu nối với đầu vào của áp tô mát tổng của các tầng tương ứng. Áp tô mát chống giật lắp trong khu WC phải được nối đất bộ phận phát hiện dòng điện rò).
	+ Đường dây dẫn điện đấu nối với áp tô mát hiện hữu cấp nguồn đến các thiết bị lắp mới: kết hợp đi nổi bằng nẹp nhựa (đi nổi đoạn từ vị trí lắp đến trần/ tủ áp tô mát hiện hữu) và ống nhựa xoắn (đi âm tường đoạn dẫn đến thiết bị điện và đi trên trần thạch cao).
	+ Tất cả các đường dây dẫn điện từ nguồn đến thiết bị không được nối (liền mạch từ điểm đầu đến điểm cuối).
	g. Về bãi thải
Nghiêm cấm các hành vi đổ chất thải khu vực lân cận công trình, phải tập kết che chắn cẩn thận và được vận chuyện tập kết đến bãi đổ thải cho phép.
Chất thải từ trên cao phải được đóng gói vận chuyển xuống thấp, tập kết về vị trí tạm, được che chắn cẩn thận và sau đó được vận chuyển chuyển về bãi đổ thải.
Mọi phát sinh trong quá trình xử lý chất thải Nhà thầu chịu trách nhiệm và không làm phát sinh tăng các khoản chi phí phát sinh kèm theo.
	2.7 Yêu cầu kỹ thuật cầu thang thoát hiểm PCCC và CNCH: 
	- Theo hồ sơ thiết kế và bản vẽ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp ATAT lập đính kèm và các yêu cầu kỹ thuật chung về xây dựng tại Chương V của HSMT này.
2.8. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng:
- Nhà thầu phải có cam kết phát hành bảo lãnh bảo hành có giá trị 5% giá trị hợp đồng đối với toàn bộ các hạng mục của gói thầu với thời gian hiệu lực 12 tháng khi được chọn thực hiện hợp đồng.
- Thời gian bảo hành được tính từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành nếu có xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng do lỗi tay nghề thi công hoặc lỗi chất lượng vật tư thiết bị, nhà thầu phải chịu trách nhiệm sửa chữa, thay thế phiễn phí cho Chủ đầu tư.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các file bản vẽ đính kèm Phương án kỹ thuật 01/BC-PAKT của Chủ đầu tư và hồ sơ tư vấn thiết phần Thang bộ thoát hiểm ngoài nhà của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp ATAT lập đính kèm.
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  Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     I. Giới thiệu về gói thầu   1. Phạm vi công việc của gói thầu.   -   Nhà thầu cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng đến tại công trình Trụ sở làm  việc Công ty cổ phần EVN Quốc tế (có địa chỉ tại  145   đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,  phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thi công, sửa chữa các mục công tác xây dựng  theo Phương án kỹ thuật số 01/PAKT - DT  và Hạng mục Thang bộ thoát nạn do  Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp ATAT lập   có bảng tiên lượng và bản  vẽ yêu cầu thi công đính kèm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Chương  V này bao gồm các hạng mục công việc sau:   1.1 H ạng mục áp dụng loại hợp đồng trọn gói:  

STT  Mô tả công việc  Đơn vị  tính  Khối  lượng  

1  Gia công, lắp đặt hoàn thiện kết cấu thép hệ thống Thang  thoát nạn ngoài nhà (theo đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật  thi công được duyệt, bao gồm hệ móng, khung cột thép,  bậc thang mạ kẽm, sơn chống rỉ và sơn hoàn thiện, hệ  thống đèn chiếu sáng sự cố, Exit chỉ  dẫn, bao gồm toàn  bộ vật liệu xây dựng, vật tư điện, phụ kiện để xây lắp  hoàn thành hệ thống thang).  Gói  01  

Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức thi công trọn gói hạng mục “Gia công,  lắp đặt hoàn thiện kết cấu thép hệ thống Thang bộ thoát nạn ngoài nhà” không  giới hạn khối lượng công việc được quy định tại bảng tiên lượng và bản vẽ yêu  cầu thi công đảm bảo chất lượ ng công trình tốt nhất cho Chủ đầu tư trên cơ sở các  yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thực hiện được quy định dưới đây:  

