Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Yêu cầu kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Chủ đầu tư: Trường tiểu học Bắc Sơn
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy trường tiểu học Bắc Sơn.
- Dự toán: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy trường tiểu học Bắc Sơn.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
- Nguồn vốn: Nguồn NSNN tại Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Phạm Ngũ Lão về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Trường tiểu học Bắc Sơn
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Hàng hóa là thiết bị mới 100%. Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Hàng hóa sản xuất tại chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ.
Các thiết bị chào thầu cần kèm theo catalogue/bản vẽ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt.
Hàng hóa đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, mẫu mã… được làm bằng các chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.
2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của bản HSMT. Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật của tất cả các sản phẩm hàng hóa  dự thầu do nhà thầu đề xuất và có bảng so sánh thông số kỹ thuật của hàng hoá do nhà thầu chào với thông số kỹ thuật yêu cầu tại Chương V. E-HSMT.
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	Bảng trượt (tiểu học)
Hệ thống trượt: Gồm 2 thanh ray dẫn hướng được thiết kế gọn nhẹ chắc chắn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cao cấp, sang trọng. 
[bookmark: _GoBack]Tích hợp giữa bảng và hệ thống trượt và khung bảng thành một hệ thống hoàn chỉnh
1 thanh dẫn hướng phía trên
1 thanh dẫn hướng phía dưới
Hệ khung trượt dài 4010mm, lắp đua ra ngoài màn hình tương tác thông minh.
Khung dẫn hương được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện màu ghi bản nhôm 40mm x 31mm x 1,15mm xám chắc chắn, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, hiện đại.
Hậu bảng bằng kết cấu đặc biệt bằng nhựa tổng hợp EPS dầy đặc nguyên khối chạy dọc khổ 1.2m với chiều dầy 20mm khổ 1,2m tạo thành 1 khối chắc chắn với ưu điểm:
Chống rung tuyệt đối, 
Bề mặt phẳng, cứng 
Chống nước với vùng thường xuyên xảy ra ngập.
Lớp 1 gồm: 
2 bảng từ xanh chống lóa nhập khẩu có kẻ ô li tiểu học ô vuông 2.5cm x 2.5cm, kích thước cao 1200mm, rộng 1000mm.  
Bảng được bo xung quanh bằng viền nhôm chuyên dụng, 4 góc  bảng được bịt bằng góc nhựa chống sắc nhọn có khung nhôm cùng mầu với màu ray trượt. 
2 bảng này lắp cố định 2 bên của đầu màn hình ti vi (có sẵn của trường) 
Lớp 2 gồm:
2 bảng từ xanh chống lóa nhập khẩu có kẻ ô li tiểu học ô vuông 2.5cm x 2.5cm kích thước cao 1200mm, rộng 1050mm. 
Bảng được bo xung quanh bằng viền nhôm chuyên dụng, 4 góc bảng được bịt bằng góc nhựa chống sắc nhọn có khung nhôm cùng mầu với màu ray trượt, chạy trên ray trượt dài 4000mm. 
Khoảng  trông  lắp ti vi dài 2100 mm
Bộ khóa chốt bảng bảo vệ màn hình 
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	Bàn ghế học sinh bán trú lớp
Kích thước bàn: Cao bàn 67 cm, sâu bàn 90 cm (khi mở), rộng bàn 120 cm.
Kích thước khung bàn: Cao khung 65 cm, sâu khung 43 cm, rộng khung 100 cm
Khung bàn bằng thép hộp 50x25mm dày 1,2mm, thép hộp 25x25mm dày 1,0mm, các xà giằng bằng thép hộp 20x20mm dày 1,0mm. Giằng chữ H có đố đứng giữa.  
Mặt bàn gỗ cao su ghép thanh mặt AA, dày 17mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp màu vàng nhạt còn nguyên vân gỗ. Mặt bàn có 2 tấm lật, có bản lề to đinh tán kết nối 2 mặt với nhau chắc chắn.
Ngăn bàn được làm bằng gỗ MDF dày 9mm
(Kích thước cơ bản của bàn có sai số cho phép ± 5mm, độ dày của gỗ sai số ± 0,5mm).
Kích thước ghế: 340 x 360 x 410 mm.
Kích thước khung ghế: 320 x 340 x 390 mm.
Khung ghế bằng thép hộp 25x25mm, dày 1,0 mm. 
Toàn bộ khung ghế được hàn ngấu trong khí CO2, mài nhẵn, sơn tĩnh điện màu ghi, đảm bảo thẩm mỹ, độ bền kết cấu và sơn phủ. 
Mặt ghế gỗ cao su ghép thanh mặt vân gỗ sáng màu, dày 17mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp màu vàng nhạt. 
Tựa ghế gỗ cao su ghép thanh mặt AA vân gỗ sáng màu, dày 17mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp màu vàng nhạt. (Kích thước ghế sai số cho phép ± 5mm, độ dày gỗ sai số ± 0,5mm).
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	Bàn quầy 
Kích thước: 4.69 x 1.96 x 0.76  m
Bàn được ghép từ 04 bàn hội trường gỗ tự nhiên.
Kích thước 2 bàn con 2 đầu: 500 mm x 1960 mm x  750 mm
Kích thước 4 bàn giữa: 500 mm x 1845 mm x 750 mm.
Toàn bộ bàn được làm bằng gỗ tự nhiên bề mặt sơn phủ PU chống xước. 
Mặt bàn hình chữ nhật dày 50mm, có đợt để tài liệu, yếm dài sát đất được trang trí chân ghép hộp. 
Có thể ghép thành bàn quầy hội trường hoặc sử dụng riêng lẻ thành bàn họp theo nhu cầu sử dụng một cách linh hoạt.
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	Ghế hội trường 
Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi
Ghế có thể gấp lại tiện dụng. Chân inox
Kích thước: W470 x D515 x H890 mm
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	Máy tính xách tay 
Bộ xử lý - CPU: Intel Core i5-1334U (1.30GHz up to 4.60GHz, 12MB Cache) hoặc tương đương 
Màn hình: >= 15.6 inch. FHD (1920 x 1080) IPS, 120Hz, 250 nits, Anti-Glare
Bộ nhớ trong - Ram: >= 16GB DDR4 2666MHz
Ổ cứng: >= 512GB SSD 
Card đồ hoạ - Video: Intel UHD Graphics
Webcam: 720p at 30 fps HD RGB camera, Single integrated microphone
Card mạng: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO hoặc tương đương
Cổng giao tiếp: 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
1 x USB 2.0 (480 Mbps) port
1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C® port  (only for computers with plastic chassis and 13th Gen Intel® Core™ processors)
1 x Universal Audio port
1 x HDMI 1.4 port
1 x power-adapter port
Kết nối không dây: Bluetooth
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	Máy vi tính để bàn
Kiểu dáng: SLIM case. Nguồn 250W, AC input 145-240V, 50/60 Hz
Mặt trước: 1 x Phone; 1 x Mic; 4 x USB; 2 x Khe đọc thẻ nhớ (SD/TF)
Tích hợp tính năng cảnh báo mở thùng máy lên màn hình và gửi email cảnh báo đến người quản trị khi thùng máy tính bị mở trái phép.
Bo mạch chủ: Chipset Intel H610; Hỗ trợ Intel Core i7 + i5 + i3, 4 x DDR4 DIMM tối đa đến 128GB.
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (at x 16 mode); 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (at x 1 mode); 1 x PCIe x1; 1 x PCI; 1 x D-Sub port; 1 x DVI-D port; 1 x HDMI port; 1 x Display port; 1x LAN (RJ45) ports; 2 x COM (1 x COM port at back panel, 1 x COM connector);
1 x Parallel connector; 1 x Speaker connector; 1x Front panel audio connector (AAFP)
12 USB: 4 x USB 3.2 Gen1 ports (2 ports at mid-board, 2 at back panel (included 1 Type C), 8 x USB 2.0 ports (4 ports at mid-board, 4 at back panel);
1 x M.2 2280/2260/2242 (Both SATA & x 2 PCIE mode); 1x M.2 slot with E key for WiFi (PCIe); 4 x SATA  6.0 Gb/s Ports;
 2 x TPM (1 x TPM2.0 IC onboard, 1 x TPM module connector)
1 x Chassis intrusion header; 4x đèn LED báo lỗi CPU, RAM. VGA, BOOT tích hợp trên bo mạch chủ.
Bảo mật/ Tính năng khác: 
•  Tăng cường bảo mật với TPM2.0
•  Tăng tốc ổ cứng, usb, ứng dụng văn phòng, chỉnh sửa video, tăng cường VR
•  Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn
•  Cập nhật BIOS máy con trong thời gian thực
•  Giám sát tình trạng nhiệt độ, điện năng của từng máy nhằm đảm bảo hệ thống được an toàn.
•  Điều khiển các chế độ đánh thức/ tắt/ khởi động lại máy con theo sự điều hành của người quản trị.
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-12100 bộ nhớ đệm 12MB, 3.30 GHz up to 4,30 GHz/ 4 lõi/ 8 luồng
Bộ nhớ: 8GB DDR4
Ổ cứng: 256GB SSD 
Đồ hoạ: Tích hợp Intel® UHD Graphics
Kết nối mạng: Gigabit LAN Controller 
Bàn phím, chuột: Kết nối USB
Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền (Có chứng nhận đối tác định danh OEM của Microsoft)
Màn hình: 21.5" LED, Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD); 
Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000:1; Góc nhìn: 178°/178°; 
Số màu hiển thị: 16.7M; Độ sáng: 250 cd/m²; Tốc độ làm mới: 100Hz; Thời gian phản hồi: 1ms; Cổng kết nối: D-Sub (VGA), HDMI;
Công nghệ Eyecare bảo vệ mắt giúp loại bỏ mỏi mắt
Hệ thống quản lý: ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 27001:2022; ISO 45001:2018;
- Công bố hợp quy theo Thông tư 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Đáp ứng Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bảo hành: 12 tháng tại đơn vị sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
	Bộ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	7
 
 
 
 
 
 
 
	Bàn ghế giáo viên
Kích thước bàn: (1200 x 600 x 750)mm
Khung bàn thép hộp (30x30; 25x25; 20x20) mm dầy 0,8mm, sơn tĩnh điện. 
Toàn bộ yếm, hồi quây xung quanh khung bàn bằng được làm bằng tôn mạ sơn tĩnh điện. 
Mặt bàn được làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 17mm. 
Kích thước ghế: (400 x 400 x 900)mm. 
Khung ghế hộp (25x25) dày 0,8mm, sơn tĩnh điện.
Mặt ghế được làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh dày 17mm.
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	Camera giám sát IP bán cầu (Dome)
Độ phân giải: 2MP
Cảm biến hình ảnh ≥ 1/3“  Progressive Scan CMOS
Tốc độ màn chập: ≥ 1/3 đến 1/10000 giây
Độ sáng tối thiểu: 0,005 Lux; 0 Lux với IR/Ánh sáng trắng
Độ dài tiêu cự: 2.8 mm/4 mm(tùy chọn)
Khẩu độ: ≥ F2.0
FOV • 2.8 mm:
Horizontal FOV: ≥ 98.8°, Vertical FOV: ≥ 53.5°, Diagonal FOV: ≥ 117°
• 4 mm: Horizontal FOV: ≥ 75.2°, Vertical FOV: ≥ 40.8°, 
Diagonal FOV: ≥ 88.3°
Đèn hồng ngoại IR 
• Số lượng: ≥ 2
• Tầm xa: ≥ 30m
• Bước sóng: ≥ 850nm
25fps/30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Chống ngược sáng: DWDR 
Tăng cường hình ảnh: BLC/3D DNR/HLC/Smart IR
Vùng riêng tư: ≥ 4 vùng
Hỗ trợ: ≥ 3 luồng chính và 3 luồng phụ
Tính năng AI thông minh
• Phát hiện xâm nhập
• Phát hiện băng qua đường
• Phát hiện xâm nhập khu vực
• Phát hiện thoát khu vực
• Phát hiện người
• Phát hiện xe
• Phát hiện chuyển động (Tăng cường với Con người & 
Phân loại xe để cảnh báo chính xác hơn)
• Giả mạo máy ảnh
• Ngoại lệ (Đăng nhập bất hợp pháp)
Kết nối và điều khiển: VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Có thể quản lý cả hệ thống Network và Camera (tất cả trong một) thông qua hệ thống Cloud.
API: Open Network Video Interface (Profile S/T)
Chuẩn ONVIF quốc tế. 
Chuẩn môi trường: IP67, IK10
Chất liệu: Kim loại
Nguồn điện: • 12V DC ± 5%, Max. ≥ 6.3 W, 5.5 mm Coaxial Power  Plug
• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. ≥ 6.7 W
Chứng Chỉ: CE, NTRA, KC, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF, IP67, IK10, NDAA
Nhiệt Độ Hoạt Động: -30–60 °C
Nhiệt độ lưu trữ: -40–60 °C
Độ Ẩm Hoạt Động: 95% or Less (Non-Condensing)
Độ ẩm lưu trữ: 95% or Less (Non-Condensing)
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	Camera quan sát IP thân (Bullet)
Độ phân giải: 2MP
Cảm biến hình ảnh ≥ 1/3" Progressive Scan CMOS
Tốc độ màn chập: ≥ 1/3 đến 1/10000 giây
Độ sáng tối thiểu: 0,005 Lux; 0 Lux với IR/Ánh sáng trắng
Độ dài tiêu cự: 2.8 mm / 4 mm / 6 mm (tùy chọn)
Khẩu độ: ≥ F1.6
FOV:
• 2.8 mm:
Horizontal FOV: ≥ 98.8°, Vertical FOV: ≥ 53.5°, Diagonal FOV: ≥ 117°
• 4 mm:
Horizontal FOV: ≥ 75.2°, Vertical FOV: ≥ 40.8°, Diagonal FOV: ≥ 88.3°
• 6 mm:
Horizontal FOV: ≥ 49.8°, Vertical FOV: ≥ 27.6°, Diagonal FOV: ≥ 57.7°
Đèn hồng ngoại IR
• Số lượng: ≥ 2
• Tầm xa: ≥ 30m
• Bước sóng: ≥ 850nm
25fps/30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Chống ngược sáng: DWDR
Tăng cường hình ảnh: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Vùng riêng tư: ≥ 4 vùng
Hỗ trợ: ≥ 3 luồng chính và 3 luồng phụ
Tính năng AI thông minh
• Phát hiện xâm nhập
• Phát hiện băng qua đường
• Phát hiện xâm nhập khu vực
• Phát hiện thoát khu vực
• Phát hiện người
• Phát hiện xe
• Phát hiện chuyển động (Nâng cao với tính năng Phân loại người và phương tiện 
để có thông báo chính xác hơn)
• Giả mạo máy ảnh
• Ngoại lệ (Đăng nhập bất hợp pháp)
Kết nối và điều khiển: VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Có thể quản lý cả hệ thống Network và Camera (tất cả trong một) thông qua hệ thống Cloud.
API: Open Network Video Interface (Profile S/T)
Chuẩn ONVIF quốc tế. 
Chuẩn môi trường: IP67
Chất liệu: Kim loại
Nguồn điện:
• 12V DC ± 5%, Max. ≥ 7.4W, 5.5 mm Coaxial Power 
Plug
• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. ≥ 8W
Chứng Chỉ: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC, NDAA
Nhiệt Độ Hoạt Động: -30–60 °C
Nhiệt độ lưu trữ: -40–60 °C
Độ Ẩm Hoạt Động: 95% or Less (Non-Condensing)
Độ ẩm lưu trữ: 95% or Less (Non-Condensing)
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	10
 
	Dây cáp chuyển Poe
Dây cáp chuyển POE chuyên dụng cho camera
	Cái
 
	20
 

	11
 
	Hộp kỹ thuật cho camera
Hộp bằng nhựa, kích thước khoảng 12x12cm, dùng làm đế bắt camera, chứa các vật tư thi công lắp đặt giúp đảm bảo gọn gàng, thẩm mỹ.
	Cái
 
	20
 

	12
 
	Công lắp đặt camera
Nhân công lắp đặt camera
	Mắt
 
	20
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	Đầu ghi 64 kênh
Băng thông :
Incoming: Tiêu chuẩn: ≥ 260 Mbps / mở rộng: ≥ 320 Mbps 
Outgoing Tiêu chuẩn: ≥ 180 Mbps / mở rộng: ≥ 320 Mbps 
Chế độ đầu ra video: HDMI/VGA Independent Output
Hiển thị nhiều xem: 1,4,6,8,9,16,25,32,36,49,64
Nén âm thanh G.711A/G.711U/G.726
Nén video H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Hỗ trợ độ phân giải 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/
 DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Khả năng 
 • 25fps:
 ≥ 16-ch@2MP, ≥ 32-ch@720P, ≥ 64-ch@D1
 • 30fps:
 ≥ 4-ch@8MP, ≥ 6-ch@5MP, ≥ 8-ch@4MP
≥ 4× Ổ cứng SATA (tối đa 64TB), hỗ trợ ≥ 16TB/1 ổ cứng
≥ 2x Cổng RJ45 100Mbps/1000 Mbps
Front Panel: ≥ 2 × USB 2.0; Rear Panel: ≥ 1× USB 3.0
≥ 1x RS232, ≥ 2x HDMI, ≥ 1x VGA, ≥ 1x eSATA
Các giao thức:  UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP, IPv6, SNMP
Chuẩn ONVIF: S/T, CGI
•Phát hiện chuyển động
•Giả mạo video
•Phát hiện thay đổi cảnh
•Phát hiện đường chéo
•Phát hiện xâm nhập
•Phát hiện xâm nhập khu vực
•Phát hiện thoát khu vực
•Phát hiện lảng vảng
•Phát hiện đối tượng bị bỏ rơi/loại bỏ
•Phát hiện xe
•Phát hiện con người
•Phát hiện âm thanh bất thường
•Khung thông minh
Nguồn tiêu thụ: ≥ 6.95 W (khi không có ổ cứng)
≥ 48.38 W (Có ổ cứng)
Tính năng: Auto Initialization, Cấu hình & Cảnh báo với Phát hiện Thông minh, Âm thanh 2 chiều, Xem lại đồng thời, Cấu hình dễ dàng và đa dạng, ONVIF, Điều khiển từ xa, VIGI App, Web, VIGI Security Manager, Có thể quản lý cả hệ thống Network và Camera (tất cả trong một) thông qua hệ thống Cloud.
Nhiệt độ lưu trữ: -40–70 °C
Độ ẩm lưu trữ: 10%~90% RH Non-Condensing
Nhiệt độ làm việc: NVR: -10–55 °C
Độ ẩm làm việc: 10%~90% RH Non-Condensing
	Cái
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	14
 
 
 
 
 
	Ổ cứng lưu trữ (6TB)
Dung lượng ổ cứng: 6TB
Kích thước: 3.5Inch
Tốc độ quay: 7200rpm
Bộ nhớ Cache: 256MB
Chuẩn giao tiếp: SATA3
	Cái
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	15
 
 
 
 
	Switch POE 8 cổng
10 Cổng RJ45, 8 cổng PoE+
02 Cổng uplink
Khả năng truyền PoE tới 250m 
Chế độ: Plug & Play.
	Cái
 
 
 
 
	3
 
 
 
 

	16
 
	Dây cáp mạng chuyên dụng cho camera
Dây mạng Cat3, cuộn dài 500m/ cuộn
	Cuộn
 
	3
 

	17
 
	Tủ rack (camera)
Tủ rack đựng đầu ghi hình camera.
	Cái
 
	1
 

	18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Tivi 75 inch (cho camera)
Kích thước màn hình: 75 inch.
Loại màn hình: LED
Độ phân giải: 3840 x 2160, tần số quét: 50 Hz. DLG 120 Hz.
Số cổng kết nối: 
03 HDMI, 01 USB-A
Công nghệ hình ảnh: 
Crystal Processor 4K, HDR, Mega Contrast UHD Dimming, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, 4K Upscaling hoặc tương đương
Âm thanh: 20 W, 2 kênh.
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV hoặc tương đương
Kết nối: Wifi 5 hoặc tương đương.
Bluetooth 5.3 hoặc tương đương.
	Cái
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	19
 
 
	Giá treo tivi
Giá treo tivi, thiết kế phù hợp cho việc treo tivi kích thước 75 inch.
Đảm bảo chắc chắn, an toàn khi sử dụng.
	Cái
 
 
	1
 
 

	20
 
 
	Cáp HDMI (kết nối đầu ghi - tivi)
Cáp HDMI loại 10m chuyên dụng dùng cho tivi. 
Chất lượng truyền tải Full HD.
	Cái
 
 
	1
 
 


 2.3. Các yêu cầu khác
· Nhà thầu phải cam kết cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật, trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả hàng hoá (trường hợp cần thiết, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc tài liệu để chứng minh).
· Tất cả hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì mới được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.
· Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chức năng theo nội dung của HSMT, không vi phạm bản quyền, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng, có đầy đủ tài liệu hướng dẫn đi kèm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
· Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa vòng 02 năm kể từ ngày sử dụng.
· Nhà thầu phải có kế hoạch khắc phục sự cố, sửa chữa hàng hóa tối đa trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
[bookmark: _Hlk147319134]3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có 
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa. 
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan. 
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện bên mời thầu và bên chào thầu 
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
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ị


, đ


ồ
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ự


a ch


ọ
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ồ


 


sơ.


 


-


 


H


ì
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ứ


c l


ự
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ọ


n g


ó
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