Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Trường tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám
- Tên gói thầu: Tăng cường cơ sở vật chất, chống xuống cấp, trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám;
- Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất, chống xuống cấp, trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian thực hiện: 10 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tiêu chuẩn hàng hoá: Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% và được sản xuất từ năm 2026 trở về sau.
 - Nhà thầu phải cung cấp hình ảnh minh họa cho sản phẩm chào thầu (hình chụp hàng mẫu hoặc hình ảnh minh họa của các sản phẩm tương tự hoặc bản vẽ chi tiết, có miêu tả thông số kích thước cụ thể của hàng hóa dự thầu) để làm cơ sở sở sánh về thông số kỹ thuật.
 - Có cam kết cung cấp các giấy tờ sau: 
+ Bộ chứng từ để kiểm tra và làm cơ sở nghiệm thu: Giấy chứng nhận chất lượng; Phiếu bảo hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo trì bảo dưỡng của hàng hóa thiết bị 
+ Bảng thông số kỹ thuật vật liệu của nhà sản xuất; bảng màu của hàng hóa để Chủ đầu tư chọn lựa. 
+ Giấy chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng; đảm bảo tiêu chuẩn ISO 14001 về quản lý môi trường đối với Nhà sản xuất; Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 5373; Ván MDF đạt tiêu chuẩn TVCN 7753.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Bên mời thầu phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật
* Nhà thầu tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

* Trong bảng tóm tắt thông số kỹ thuật, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất, Nhà sản xuất được đưa ra dưới đây. Được hiểu rằng Nhà thầu có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm, nhãn hiệu của bất cứ Nhà sản xuất nào, không bắt buộc Nhà thầu phải chọn đúng theo Nhà sản xuất trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây nhưng Nhà thầu phải chứng minh được rằng các đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn) với yêu cầu chi tiết kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ và đảm bảo phù hợp với Quy phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước quy định hiện hành. 

* Nhà thầu khi chọn đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn) với yêu cầu chi tiết kỹ thuật đã nêu đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm:

+ Chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng tương đương (bằng hoặc cao hơn).

+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, kiểm định tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng mà nhà thầu đưa ra khác với yêu cầu chi tiết kỹ thuật nêu trong hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông qua một đơn vị có chức năng.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	Hàng hóa, thiết bị, và thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	

	1
	Loa treo tường 

– Đầu vào: 70V / 100V / 8Ω

– Công suất theo trở kháng: 30W

– Tần số đáp ứng: 85Hz-22KHz

– Độ nhạy: 90dB

– Kích thước: 177x155x280mm

– Trọng lượng: 2,3 Kg

Tiêu chuẩn: IP65

– Phân tán Dọc: 180 ° và Ngang: 180 ° (1KHz)

– Chất liệu vỏ bọc ABS, lưới tản nhiệt bằng kim loại không gỉ và giá đỡ không gỉ

– Màu đen
	  Cái
	52

	 2
	Amply 

- Nguồn điện: AC220V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

- Công suất: 60W

- Đáp ứng tần số: 80Hz ~ 18KHz

- Điện áp cố định : 110v

- Điện trở liên tục: 4-16Ω

- Đầu ra phụ trợ: 600ohms (Ω) / 1V (0dBV)

- Đầu vào MIC: 600ohms (Ω), 10mV (-54dBV), không cân bằng

- Đầu vào đường truyền: 10Kohms (Ω), 250mV (-10dBV), không cân bằng

- Độ méo: <0,1% tại 1KHz, 1/3 Công suất định mức

- Cổng kết nối Bluetooth, USB. 2 cổng micro và 2 cổng AUX

- Chia 2 vùng tăng giảm âm lượng cho từng vùng

- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Bass: ± 10dB (100Hz)

- Phạm vi điều chỉnh giai điệu Treble: ± 10dB (10KHz)

- Cầu chì AC bảo vệ: DC điện áp tải xuống và ngắn mạch

- Kích thước: 282x235x66 mm

- Trọng lượng: 2,5 Kg

- Thành phẩm: Mặt trước nhựa ABS, màu đen. 
	Cái
	26

	3
	Thiết bị âm thanh 

(bộ khuếch đại,trợ giảng, thuyết minh) di động
	Bộ
	26

	4
	Máy chiếu đa năng 

Công nghệ hiển thị: Texas Instruments DLP® 0.55"

 DMD

Độ phân giải thực: SVGA (800x600)

Tỷ lệ khung hình hiển thị: 4:3

Độ tương phản: 30.000 : 1

Cường độ sáng: 4000 Lumens

Nguồn sáng: UHP Lamp

Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ

Hỗ trợ độ phân giải tối đa: WUXGA (1920x1200)

Tần số quét: Ngang: 15 ~ 97.55 (KHz) / Dọc: 

54 ~ 85 (Hz)

Độ đồng nhất (%): 80

Zoom Optical: 1.1X (Thủ công)

Độ lệch hình ảnh (%): 115

F-Stop / Focal length: F: 2.41 / f=21.85~24.01mm

Chỉnh vuông hình: +/- 40° theo chiều dọc 

(thủ công/tự động)

Hệ số chiếu: 1.94 ~ 2.16:1

Công nghệ hiển thị: Texas Instruments

 DLP® 0.55" DMD

Độ phân giải thực: SVGA (800x600)

Tỷ lệ khung hình hiển thị: 4:3

Khoảng cách trình chiếu (m/ft): 1.2 ~ 12.0 /

 3.94 ~ 39.36

Zoom Digital: 0.8X - 2.0X
Chỉnh Focus: Thủ công
Cổng kết nối vào: Mini D-sub 15-pin (VGA),

 S-Video, 2 x HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini 

Jack, USB-A for Service

Cổng kết nối ra: 3.5 mm Stereo Mini Jack,

 Powered USB-A for Wireless Dongle,

 Mini D-sub 15-pin (VGA)

Cổng kết nối khác: RS232, Full 3D All Major 

Formats

Nguồn cấp: 100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz

Công suất tiêu thụ: 210 / 267 W (Eco/Bright)

Công suất nghỉ: <0.5 W

Độ ồn: 27dB

Loa: 10W x 1

Tính năng công nghệ

Cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài của bạn như 

Google Chromecast bằng Amazon TV bằng đầu 

vào USB-A tiện lợi trên máy chiếu.

Chức năng Direct Power On/ Direct Power off: 

Giúp nhanh chóng bật/tắt để tối ưu thời gian sử 

dụng thiết bị máy chiếu mà không cần chờ đợi thiết

 bị khởi động hoặc làm mát trước khi sử dụng

Chức năng Network Standby và VGA Out Standby

 cho phép cổng mạng và cổng VGA out vẫn có thể 

sử dụng ngay cả khi đang tắt máy

Hiển thị nội dung 3D từ hầu hết mọi nguồn 3D,

 bao gồm đầu phát Blu-ray 3D và máy chơi game 

mới nhất.

Hỗ trợ kết nối trực tiếp đến các thiết bị điều khiển 

của Crestron, Extron AMX…

Chức năng Quick Resume cho phép người dùng 

nhanh chóng tắt bật máy giữa các phiên sử dụng.

Tính năng công nghệ

Cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài của bạn như 

Google Chromecast bằng Amazon TV bằng đầu 

vào USB-A tiện lợi trên máy chiếu.

Chức năng Direct Power On/ Direct Power off: 

Giúp nhanh chóng bật/tắt để tối ưu thời gian sử

 dụng thiết bị máy chiếu mà không cần chờ đợi thiết 

bị khởi động hoặc làm mát trước khi sử dụng

Chức năng Network Standby và VGA Out Standby

 cho phép cổng mạng và cổng VGA out vẫn có thể 

sử dụng ngay cả khi đang tắt máy

Hiển thị nội dung 3D từ hầu hết mọi nguồn 3D, bao

 gồm đầu phát Blu-ray 3D và máy chơi game mới 

nhất.

Hỗ trợ điều chỉnh màu sắc của máy chiếu với nhiều 

chế độ điều chỉnh sắc độ và nhiệt độ màu

Sử dụng công nghệ BrilliantColor mang lại màu 

sắc sống động, tự nhiên như dữ liệu gốc, đảm bảo 

hình ảnh hiển thị trung thực nhất.

Chức năng tự động nhận tín hiệu đầu vào

Chức năng Tự động tắt nguồn Auto Power Off 

(Min): 0 - 180. Đặt khoảng thời gian đếm ngược. 

Đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu, khi không có tín 

hiệu nào được gửi đến máy chiếu. Máy chiếu sẽ tự 

động tắt nguồn khi quá trình đếm ngược kết thúc 

(tính bằng phút).

Hỗ trợ điều chỉnh màu sắc của máy chiếu với 

nhiều chế độ điều chỉnh sắc độ và nhiệt độ màu

Sử dụng công nghệ BrilliantColor mang lại màu 

sắc sống động, tự nhiên như dữ liệu gốc, 

đảm bảo hình ảnh hiển thị trung thực nhất.

Chức năng tự động nhận tín hiệu đầu vào

Chức năng Tự động tắt nguồn Auto Power Off 

(Min): 0 - 180. Đặt khoảng thời gian đếm ngược. 

Đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu, khi không có tín 

hiệu nào được gửi đến máy chiếu. Máy chiếu sẽ tự

 động tắt nguồn khi quá trình đếm ngược kết thúc

 (tính bằng phút).

Chức năng bật nguồn trực tiếp (Direct Power On)

 máy chiếu tự bật khi cắm nguồn điện

Chức năng bật nguồn tín hiệu (Signal Power On)

 máy chiếu tự bật khi có tín hiệu đầu vào

Chức năng cảnh báo người dùng nếu lỡ nhấn vào 

phím nguồn khi máy đang trong quá trình sử dụng,

 thông báo sẽ biến mất sau 10 giây và máy

 chiếu sẽ hoạt động lại bình thường

Chế độ tùy chỉnh độ cao của máy chiếu phụ thuộc

 vào môi trường (High altitude)

Nhiệt độ màu: Warm / Medium / Cold (Ấm, trung 

bình, lạnh)

Chế độ đèn LED chỉ báo tình trạng của bóng 

đèn máy chiếu

Chức năng chọn tỷ lệ khung hình hiển thị mong 

muốn bằng một nút bấm trên điều khiển máy chiếu

 giúp người dùng lựa chọn tỷ lệ khung hình chiếu 

nhanh

Chức năng hiệu chỉnh cường độ sáng tăng hoặc

 giảm ngay trên phím của điều khiển máy chiếu 

giúp người dùng điều chỉnh ánh sáng nhanh phù 

hợp từng môi trường sử dụng

Chức năng 07 chế độ trình chiếu mặc định:

 Presentation, Bright, Movie, sRGB, Dicom Sim,

 User, 3D. Ngoài ra còn có thêm 2 chế độ trình 

chiếu khác là: “ISF Day” và “ISF Night” Chế độ 

này giúp hiệu chỉnh và tối ưu hóa hình ảnh chiếu 

theo môi trường thực tế.

Chức năng trình chiếu đa dạng nhiều màu tường 

khác nhau (07 màu) giúp người dùng dễ dàng trình

 chiếu trên nhiều màu nền khác nhau: Whiteboard, 

Blackboard, Light Yellow, Light Green,

 Light Blue, Pink, Gray

Chế độ điều chỉnh sáng: Bright / Eco / Dynamic

Chức năng bật nguồn trực tiếp (Direct Power On) 

máy chiếu tự bật khi cắm nguồn điện

Chức năng bật nguồn tín hiệu (Signal Power On)

 máy chiếu tự bật khi có tín hiệu đầu vào

Chức năng cảnh báo người dùng nếu lỡ nhấn vào 

phím nguồn khi máy đang trong quá trình sử dụng, 

thông báo sẽ biến mất sau 10 giây và máy chiếu sẽ

 hoạt động lại bình thường

Chế độ tùy chỉnh độ cao của máy chiếu phụ thuộc 

vào môi trường (High altitude)

Nhiệt độ màu: Warm / Medium / Cold (Ấm, trung 

bình, lạnh)

Công nghệ hiển thị: Texas Instruments DLP®

 0.55" DMD

Độ phân giải thực: SVGA (800x600)

Tỷ lệ khung hình hiển thị: 4:3

Độ tương phản: 30.000 : 1

Cường độ sáng: 4000 Lumens

Nguồn sáng: UHP Lamp

Tuổi thọ bóng đèn: 15.000 giờ

Hỗ trợ độ phân giải tối đa: WUXGA (1920x1200)

Tần số quét: Ngang: 15 ~ 97.55 (KHz) / 

Dọc: 54 ~ 85 (Hz)

Độ đồng nhất (%): 80

Zoom Optical: 1.1X (Thủ công)

Độ lệch hình ảnh (%): 115

F-Stop / Focal length: F: 2.41 / f=21.85~24.01mm

Chỉnh vuông hình: +/- 40° theo chiều dọc

 (thủ công/tự động)

Hệ số chiếu: 1.94 ~ 2.16:1

Khoảng cách trình chiếu (m/ft): 1.2 ~ 12.0 /

 3.94 ~ 39.36

Zoom Digital: 0.8X - 2.0X

Chỉnh Focus: Thủ công

Cổng kết nối vào: Mini D-sub 15-pin (VGA), 

S-Video, 2 x HDMI™ 1.4, 3.5 mm Stereo Mini Jack

, USB-A for Service

Cổng kết nối ra: 3.5 mm Stereo Mini Jack, 

Powered USB-A for Wireless Dongle, 

Mini D-sub 15-pin (VGA)

Cổng kết nối khác: RS232, Full 3D All Major 

Formats

Nguồn cấp: 100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz

Công suất tiêu thụ: 210 / 267 W (Eco/Bright)

Công suất nghỉ: <0.5 W Độ ồn: 27dB

Loa: 10W x 1Tính năng công nghệ

Cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài của bạn như 

Google Chromecast bằng Amazon TV bằng đầu 

vào USB-A tiện lợi trên máy chiếu.

Chức năng Direct Power On/ Direct Power off:

 Giúp nhanh chóng bật/tắt để tối ưu thời gian sử 

dụng thiết bị máy chiếu mà không cần chờ đợi 

thiết bị khởi động hoặc làm mát trước khi sử dụng

Chức năng Network Standby và VGA Out Standby 

cho phép cổng mạng và cổng VGA out vẫn có thể

 sử dụng ngay cả khi đang tắt máy

Hiển thị nội dung 3D từ hầu hết mọi nguồn 3D, 

bao gồm đầu phát Blu-ray 3D và máy chơi game 

mới nhất.

Hỗ trợ kết nối trực tiếp đến các thiết bị điều khiển

 của Crestron, Extron AMX…

Chức năng Quick Resume cho phép người dùng 

nhanh chóng tắt bật máy giữa các phiên sử dụng.

Hỗ trợ điều chỉnh màu sắc của máy chiếu với nhiều

 chế độ điều chỉnh sắc độ và nhiệt độ màu

Sử dụng công nghệ BrilliantColor mang lại màu 

sắc sống động, tự nhiên như dữ liệu gốc, đảm bảo

 hình ảnh hiển thị trung thực nhất.

Chức năng tự động nhận tín hiệu đầu vào

Chức năng Tự động tắt nguồn Auto Power Off 

(Min): 0 - 180. Đặt khoảng thời gian đếm ngược. 

Đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu, khi không có tín 

hiệu nào được gửi đến máy chiếu. Máy chiếu sẽ tự 

động tắt nguồn khi quá trình đếm ngược kết thúc 

(tính bằng phút).

Chức năng bật nguồn trực tiếp (Direct Power On)

 máy chiếu tự bật khi cắm nguồn điện

Chức năng bật nguồn tín hiệu (Signal Power On)

 máy chiếu tự bật khi có tín hiệu đầu vào

Chức năng cảnh báo người dùng nếu lỡ nhấn vào 

phím nguồn khi máy đang trong quá trình sử dụng,

 thông báo sẽ biến mất sau 10 giây và máy chiếu sẽ

 hoạt động lại bình thường

Chế độ tùy chỉnh độ cao của máy chiếu phụ thuộc

 vào môi trường (High altitude)

Nhiệt độ màu: Warm / Medium / Cold (Ấm, trung 

bình, lạnh)

Chế độ đèn LED chỉ báo tình trạng của bóng đèn 

máy chiếu

Chức năng chọn tỷ lệ khung hình hiển thị mong 

muốn bằng một nút bấm trên điều khiển máy chiếu

 giúp người dùng lựa chọn tỷ lệ khung hình chiếu 

nhanh

Chức năng hiệu chỉnh cường độ sáng tăng hoặc 

giảm ngay trên phím của điều khiển máy chiếu

 giúp người dùng điều chỉnh ánh sáng nhanh phù 

hợp từng môi trường sử dụng

Chức năng 07 chế độ trình chiếu mặc định:

 Presentation, Bright, Movie, sRGB, Dicom Sim, 

User, 3D. Ngoài ra còn có thêm 2 chế độ trình

 chiếu khác là: “ISF Day” và “ISF Night” 

Chế độ này giúp hiệu chỉnh và tối ưu hóa hình ảnh 

chiếu theo môi trường thực tế.

Chức năng trình chiếu đa dạng nhiều màu tường 

khác nhau (07 màu) giúp người dùng dễ dàng trình 

chiếu trên nhiều màu nền khác nhau: Whiteboard, 

Blackboard, Light Yellow, Light Green, Light 

Blue, Pink, Gray

Chế độ điều chỉnh sáng: Bright / Eco / Dynamic

Chế độ nhắc nhở thời gian sử dụng của bóng chiếu 

( Lamp reminder)

Chức năng hỗ trợ sử dụng chế độ hình ảnh nâng

 cao chơi game có độ trễ thấp ở độ phân giải 1080p.

 (Enhanced gaming)

Tính năng lập trình cài đặt trước giúp người dùng 

thay đổi chức năng của phím tắt trên điều khiển.

 (Tùy chọn)

Chức năng khóa chế độ hình ảnh (Picture Mode 

Lock)

Chức năng bảo mật dùng mật khẩu (Security),

 bảo mật Kensington Security Slot™, và chế độ 

hẹn giờ bảo mật: Ngày/Tháng/Giờ

Chức năng lựa chọn màu nền: Black/Red/Blue/

Green/White/Logo

Chế độ cài đặt logo (Default/Neutral)

Chức năng khóa bàn phím trên máy chiếu (Keypad 

Lock)

Chức năng chiếu trước để bàn, chức năng chiếu 

trước treo trần, chiếu sau để bàn và treo trần

Máy chiếu hoạt động bền bỉ 24/7 với độ ổn định 

và độ bền cao.

Chức năng đóng băng hình ảnh lúc trình chiếu

Chế độ hẹn giờ tắt máy (Sleep Timer): 0 -990 (phút)

Điều chỉnh độ đậm / độ lệch của màu RGB (RGB 

Gain/Bias)/-strong/-heart:>:o:-((:-hChức năng điều

 chỉnh viền, cạnh kỹ thuật số (Digital Edge Masking)

Chức năng chuyển đổi hình ảnh kỹ thuật số

 (Digital Image Shift)

Chức năng khóa nguồn đầu vào

Chức năng kiểm tra mẫu thử (Test Pattern)

Chức năng HDMI link (CEC) cho phép các thiết 

bị kết nối với máy chiếu thông qua cổng HDMI 

giao tiếp với máy chiếu. Các thiết bị có chức năng 

CEC có thể điều khiển một số chức năng thông qua

 điều khiển của máy chiếu

Tích hợp trên thân máy phím tắt menu trợ giúp 

người sử dụng khi không có tín hiệu đầu vào,chuẩn

 đoán sự cố giúp người sử dụng xử lý nhanh nhất

 các tình huống tại chỗ:

- Khi không có hình ảnh xuất hiện trên màn hình

 máy chiếu sẽ có chỉ dẫn người dùng kiểm tra:

+ máy chiếu sẽ hiển thị thông báo về dây cáp và 

nguồn kết nối

+ máy chiếu sẽ hiển thị thông báo về đảm bảo tất 

cả các chân của đầu nối không bị cong hoặc gãy.

+ máy chiếu sẽ hiển thị thông báo tính năng Mute 

AV của AV không được bật

+ Máy chiếu sẽ hiển thị thông báo chỉ dẫn các phím

 nóng kết nối của 08 hãng máy tính xách tay và 

máy MAC (apple)"

Ngôn ngữ: 27 ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt dễ 

dàng cho người sử dụng.

Màn chiếu treo
Kích cỡ: 100 Inch, Kích thước: 1,78 m x 1,78 m. Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, có khả năng chống mốc

Giá treo máy chiếu 

Khoảng cách điều chỉnh: min 40 cm - max 60 cm. Chất liệu sơn tĩnh điện màu trắng. Điều chỉ độ nghiêng:+/-20 độ. Trọng lượng:~ 1,5kg. Tải trọng:~ 20kg

Dây cáp HDMI 15m 

Cáp HDMI chuẩn1.4, chiều dài: 15m. Độ phân giải full HD 1080, hình ảnh siêu nét. Cáp đạt tốc độ cao 10.2Gbps Tính năng: chống nhiễu cực tốt, dây mềm dẻo dễ lắp đặt, 
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	Điều hòa 18000btu

Công suất làm lạnh kw: 5.28Btu/H 18.000

Điện năng tiệu thụ W:1.500

Cường độ dòng điện A:7

Hiệu suất năng lượng số sao CSPF:3.26

Nguồn điện: V/P/Hz:220~240/1/50

Lưu lượng gió Dàn lạnh (m³/H): 900 năng xuất tách ẩm  L/H:1.5

Độ ồn Dàn lạnh dB(A): 42/37/33

Kích thước (mm) 920x306x195

Khối lượng:10kg

Dàn nóng độ ồn dB(A)55

Kt:mm853x602x349

Khối lượng 29kg

Môi chát lạnh/ lượng nạp gas kg R32/0.52 đường kính ống dẫn lỏng/gas mm phi 6.35/phi 12.7

Chiều dài ống tiêu chuẩn tối đa m 5/15 độ cao chênh lệch tối đa m:5
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	Màn hình 65inch

Kích thước màn hình: 65inch. Loại màn hình: TFT LCD(DLED Backlight)

Độ phân giải: 3840*2160. Tỷ lệ màn hình: 16:9. Màu hiển thị: 16.7M. Thời gian phản hồi: 8ms

Độ sáng: 250-350cd/m². Độ tương phản: 5000：1. Góc nhìn: 178°x178°

Hệ điều hành: AOSP 12. Dung lượng DDR: 1.5G

Dung lượng Flash eMMC: 8G. Thiết bị đầu cuối (Đầu vào/ Đầu ra): HDMI*3, USB*2, RJ45*1, COAX*1, AV(CVBS+AUDIO)x2, RF*1, EARPHONE. Định dạng tín hiệu truyền hình: ATV,DTV(DVB-T/T2/C). Phạm vi nhận ATV: 48.25MHZ-863.25MHZ

Hệ thống video ATV: PAL/ SECAM. Hệ thống âm thanh ATV: BG,I,DK,L/L’NICAM/A2

ATV TELETEXT : 1000Pages. Kính cường lực: Kính cường lực chịu nhiệt

Kênh lưu trữ tối đa của ATV: 99. Phạm vi thu DTV: VHF (50MHz ~ 230MHz) 

UHF (474MHz ~ 862MHz) . Băng tần kênh DTV: 7MHz/8MHz Điều chế DTV: DVB-T:  COFDM  2K/8K QPSK,16QAM,64QAM . DVB-T2: QPSK,16QAM,64QAM,256QAM . DVB-C:  16QAM,  32QAM, Hệ thống video DTV: MPEG-2  MP@ML,  MPEG-2 MP@HL, H.264 

Hệ thống âm thanh DTV: MPEG-1  layer  1/2,  MPEG-2 layer  2,  DD,  DD+, AAC, HE-AAC 

Chức năng cơ bản của DTV: EPG, Subtitle, LCN,TELETEXT (Europe),MHEG-5(UK)

Kênh lưu trữ tối đa của DTV: 1200

Định dạng đầu vào VGA: highest3840*2160/60Hz, Định dạng ảnh phát lại USB: JPEG，BMP，JPG，PNG,Định dạng video phát lại USB: MP4，AVI，DIVX，XVID，VOB，DAT，MPG，MPGE1/2/4，RM，RMVB，MKV，MOV，TS, Định dạng âm thanh phát lại USB: MP3，WAV，M4A/AAC. Định dạng văn bản phát lại USB: TXT. Các chức năng khác: Đóng băng hình ảnh. Wi-Fi: 2.4GHz/5 GHz. Nguồn vào: AC 90-264V 128W. Công suât loa: Stereo 2x10W.

Tích hợp phần mềm trình chiếu không dây từ điện thoại máy tính lên màn hình

Phần mềm học trực tuyến/ họp trực tuyến Zoom, Google Meet; Tích hợp các phần mềm xem video / duyệt web: youtube, chrome

Kích thước màn hình lớn phù hợp với những không gian vừa và rộng như phòng học, trung tâm giáo dục, gia đình, văn phòng và cafe. Đồng thời còn tích hợp nhiều ứng dụng giải trí đa dạng như: YouTube, Netflix, Broswer... mang lại trải nghiệm đa phương tiện cho người sử dụng

Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ trong đó có Tiếng Việt

Hệ điều hành Android 12 tiên tiến, tích hợp nhiều phần mềm hữu ích cho giáo dục

Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh. Chương trình cung cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. 

Với lượng kiến thức rộng lớn và bao quát các kỹ năng khát nhau cùng với những công cụ tra cứu hữu ích, Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng là một phần mềm dành cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau có liên quan đến nhu cầu học tiếng Anh.

* Chức năng hỗ trợ người mới bắt đầu học tiếng Anh​:

Cho phép chúng ta sử dụng phần ABC Grammar (Văn phạm Vỡ lòng) để trang bị cho mình vốn tiếng Anh cơ bản nhất trong thời gian ngắn rồi tiếp tục khai thác những tính năng còn lại trong chương trình để nâng cao kỹ năng tiếng Anh học sinh và sinh viên.​

* Chức năng hỗ trợ người đã biết tiếng Anh​

Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng giao tiếp tiếng anh và cho phép bạn nghiên cứ sâu về ngôn ngữ học tiếng Anh

* Chức năng cho giáo viên Anh ngữ​

Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng là công cụ hữu hiệu để bạn soạn bài, nghiên cứu, lưu trữ các tư liệu của mình và thiết kế đề thi cho học sinh. Nó còn có thể là một công cụ hữu ích để giảng dạy tiếng Anh và làm bài thi.

* Giao diện Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng được thiết kế kỹ lưỡng với giao diện mang phong cách hiện đại, không chỉ để đẹp mắt mà còn được phân tích kỹ lưỡng nhằm tạo cảm giác tích cực trong suốt quá trình học và làm việc với chương trình. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng dùng dạng font chữ đặc biệt giúp nội dung thể hiện rõ ràng, đẹp mắt và dễ đọc.​Trong cửa sổ chính, thanh công cụ bên trái dùng để chọn nhanh các chức năng của chương trình, bạn cũng có thể dùng các phím tắt đã định nghĩa sẵn để mở các chức năng đó. Phần bên phải dùng cho việc tra cứu. Tất cả các từ điển để tra cứu cùng với phần hướng dẫn đều nằm trong này để bạn có thể tra cứu bất cứ lúc nào trong quá trình học. Ở đây còn có tab News để hiện các tin tức có liên quan đến Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng, nó cũng thông báo cho bạn download bản cập nhật nếu có, nội dung này chỉ thể hiện khi bạn có kết nối internet.​

* Chức năng Tra cứu từ điển:

Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp cho bạn 8 từ điển, gồm:​

Từ điển Anh-Việt: có đến 300.000 từ bao gồm tất cả các lĩnh vực y học, sinh học, vật lý, hóa học,... và có đầy đủ các từ phái sinh. Từ điển có phát âm và trên 2.000 hình minh họa. Bạn có thể download phiên bản mới của từ điển (nếu có) qua website này.

Từ điển Anh-Anh: có đến hơn 200.000 mục từ tra cứu.

Từ điển Việt-Anh: Là quyển từ điển đặc biệt được tạo bằng cách tra ngược từ cuốn từ điển Anh-Việt. Gồm 160.000 mục từ tra cứu.

Từ điển cách dùng từ: Giải thích cách dùng một số từ đặc biệt trong tiếng Anh.

Từ điển Đồng nghĩa – Phản nghĩa: Gồm có 15.000 mục từ tra cứu làm việc đồng bộ với từ điển Anh-Việt.

Từ điển Tiếp đầu ngữ: Gồm có 242 tiếp đầu ngữ.

Từ điển Tiếp vĩ ngữ: Gồm có 119 tiếp vĩ ngữ.

Từ điển Phân loại từ (Lexicon): Khác với từ điển thông thường, với từ điển phân loại từ, bạn tra cứu từ theo từng chủ đề, mỗi chủ đề lại phân thành từng nhóm nhỏ hơn. Dùng từ điển này bạn có thể tra cứu và tích lũy vốn từ theo từng chủ đề một cách rất hiệu quả và nhanh chóng.

* Tính năng văn phạm Học tiếng Anh:​

Để hỗ trợ học tiếng Anh, Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp các chức năng sau:​

ABC Grammar (Văn phạm vỡ lòng): dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh. ABC Grammar là các bài học văn phạm vỡ lòng được viết một cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu để giúp người mới bắt đầu học tiếng Anh có một vốn kiến thức văn phạm căn bản một cách nhanh nhất. Nếu bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh, hãy học kỹ phần này trước. Để giúp quen dần với tiếng Anh, từng câu ví dụ trong bài đều cho phép bạn có thể click mouse lên để nghe đọc. Chương trình cũng cung cấp công cụ học từ vựng hấp dẫn để giúp thuộc các từ vựng trong từng bài. Phần bài tập có thể làm trực tiếp trên máy và có chấm điểm.​

Advanced Grammar (Văn phạm nâng cao): Đây là phần gồm các bài văn phạm tiếng Anh chuyên sâu. Bạn có thể dùng nó để tìm hiểu thêm các yếu tố văn phạm trong tiếng Anh, gồm 136 unit bàn chi tiết về các yếu tố văn phạm khác nhau trong tiếng Anh. Phần này cũng cung cấp cho bạn nhiều bài tập làm trực tiếp trên máy có chấm điểm. Nó cũng cung cấp cấp tính năng tìm kiếm văn phạm để bạn có thể dễ dàng đọc một phần văn phạm nào đó mà bạn đang cần.​

* Reading Books (Luyện đọc): Đây là phần dùng để tập đọc sách tiếng Anh. Một trong những cách để trau giồi tiếng Anh là đọc thật nhiều sách viết bằng tiếng Anh, qua đó bạn có ý niệm về cách dùng từ, đặt câu trong tiếng Anh. Khi đọc một quyển sách tiếng Anh, bạn thường phải dùng một quyển tự điển để tra những từ mới mà bạn chưa hiểu trong quyển sách đó. Bạn cũng muốn có thể ghi chú những từ mới trong bài đọc đó để bạn học thuộc nó. Việc tra từ này chiếm khá nhiều thời gian trong việc đọc. Phần Reading Books sẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong công việc này. Phần Reading Books được tổ chức theo dạng một thư viện sách, trong đó chứa nhiều sách, tác phẩm văn học tiếng Anh để bạn đọc. Nó còn cho phép bạn có thể tạo thêm sách mới, tức nếu bạn có một quyển sách hay nào đó muốn giữ lại trong thư viện sách trên đĩa cứng của mình, bạn có thể đưa quyển sách đó vào và dùng phần Reading Books để đọc cho tiện lợi. Chương trình đã có sẵn một vài quyển sách để bạn đọc. Một quyển sách có thể kèm theo phần âm thanh đọc nó (audio book). Lúc này trên cửa sổ có thêm thanh công cụ để đọc/tắt phần âm thanh. Nó cũng cho phép click mouse phải vào các câu trong bài để nghe đọc câu đó.​ Để tiện lợi và hứng thú hơn trong việc luyện đọc sách, Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng hỗ trợ công cụ đọc để giúp bạn đọc sách trên máy tính cũng có cảm giác như đọc một quyển sách cầm trên tay. Trong quá trình đọc bạn có thể đánh dấu những chỗ bạn cần lưu ý, hay ghi chú thêm vào những đoạn nào đó.​ Những quyển sách luyện đọc và audio book sẽ được cung cấp cho bạn qua website.

* Writing Assistant (Hỗ trợ viết): Đây là chức năng hỗ trợ cho bạn trong việc viết một bài viết bằng tiếng Anh. Nó cũng có chức năng Tự động kiểm tra lỗi chính tả và Kiểm tra chính tả toàn bài để hỗ trợ cho bạn viết đúng. Nội dung bạn viết có thể lưu thành bất kỳ file nào trên đĩa theo ý bạn. Chương trình cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn bạn viết các thư từ thương mại tiếng Anh-Mỹ và các mẫu câu tham khảo để viết thư từ tiếng Anh.​

* Conversation (Đàm thoại): bàn về các cách thức đàm thoại trong tiếng Anh-Mỹ. Nó gồm 18 chương với các chủ đề như cách gọi điện thoại, cách chào hỏi, cách xin lỗi, cách bày tỏ cảm xúc,… Bạn có thể click chuột để nghe đọc các câu mẫu trong bài. Mỗi chương trong phần đàm thoại còn có nhiều bài đàm thoại mẫu. Bạn có thể nghe các bài đàm thoại này để luyện tập. Đặc biệt, bạn có thể thực tập lại các bài đàm thoại mẫu đã nghe bằng cách chọn một vai rồi đàm thoại với máy thông qua micro rồi nghe lại. Mỗi chương còn có thêm nhiều bài đàm thoại để bạn hoàn chỉnh và phát triển bằng cách điền thêm vào các câu trống.​

* Listenings Courses (Luyện nghe): Đây là công cụ hỗ trợ cho bạn trong việc luyện nghe theo những giáo trình luyện nghe được dễ dàng và hiệu quả hơn. Phần Listenings này hỗ trợ nhiều dạng giáo trình luyện nghe khác nhau. Tính năng luyện nghe của Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng được thiết kế để giúp bạn khai thác trọn vẹn các giáo trình luyện nghe mà bạn học. Từng phần trong các giáo trình được biên tập lại giúp bạn dễ truy cập đồng thời được trình bày thật đẹp mắt và rõ ràng. Nó không chỉ giúp bạn luyện nghe thụ động mà còn cho phép tương tác, làm các bài tập được yêu cầu trong giáo trình, có chấm điểm, có đáp án và cung cấp Audio Scripts. Các giáo trình luyện nghe không tích hợp sẵn trong phần cài đặt chương trình mà bạn có thể tùy ý download miễn phí trên website này. ​ Khi download một trình luyện nghe mới, bạn chỉ cần chọn menu Study/Listenings/Install a new listening để cài đặt trình luyện nghe mới vào chương trình. Trình luyện nghe mới sẽ xuất hiện thêm trong menu Listenings đồng thời cũng hiện thêm nút chọn trên thanh công cụ chọn nhanh ở bên trái cửa sổ.​

* Exam Tests (Trắc nghiệm): Phần trắc nghiệm giúp bạn tự kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình qua các bài thi trắc nghiệm. Chương trình sẽ tự động tạo ngẫu nhiên đề thi trắc nghiệm từ những câu trắc nghiệm có sẵn trong các thư viện trình độ A, B hoặc C của chương trình hay lấy từ các thư viện trắc nghiệm đã được tạo bằng công cụ tạo thư viện trắc nghiệm. Chương trình có tính giờ làm bài.​

* Vocabulary Study (Học từ vựng): Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng còn cung cấp cho bạn một công cụ dùng để học từ vựng thật hấp dẫn. Mỗi ngày bạn có thể nhập một số từ mới và ghi chú nghĩa cho chúng vào chương trình rồi học thuộc. Sau khi tạo danh sách từ vựng, chương trình cung cấp cho bạn 3 tính năng để giúp học thuộc từ. ​

Nhìn và nghe để học thuộc các từ bạn đã đưa vào. ​

Ghép từ với nghĩa để thuộc. ​

Viết lại từ để nhớ chính tả. Ngoài ra bạn còn có thể tích lũy thêm từ mới bằng chức năng học từ qua ví dụ.​

* Games (Trò chơi): Các trò chơi vừa có tác dụng giải trí vừa có tác dụng luyện tập, trao dồi thêm Anh ngữ. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng có thể hỗ trợ nhiều trò chơi cài đặt vào chương trình. Bạn hãy theo dõi website này để download thêm nhiều trò chơi mới (nếu có). Khi download một trò chơi mới, bạn click menu Study/Games/Install a new game để cài đặt trò chơi mới vào chương trình. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp một trò chơi mặc nhiên là Crossword Game (Trò chơi ô chữ). Để có các trò chơi này cũng cần nhiều thời gian và công sức, nhất là ý tưởng. Vì vậy, nếu bạn có ý tưởng trò chơi để phục vụ việc học tiếng Anh qua trò chơi, bạn có thể gửi cho chúng tôi, nếu được, chúng tôi sẽ thiết kế để phục vụ mọi người.​

* Chức năng tra cứu từ: Bảng tra cứu

Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp cho bạn một số bảng tra cứu gồm:​Bảng động từ bất quy tắc

Bảng các đơn vị đo lường Anh-Mỹ

Bảng các nguyên tố hóa học tiếng Anh

Bảng phiên âm quốc tế

* Chức năng tạo thư viện câu hỏi: Create Q&A Library (Tạo thư viện trắc nghiệm): Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cung cấp cho bạn công cụ để tạo và lưu trữ các câu trắc nghiệm mà bạn thu thập được. Bạn có thể tạo ra các câu trắc nghiệm với nhiều dạng khác nhau. Bạn có thể dùng các thư viện trắc nghiệm này để làm bài trắc nghiệm trong phần Trắc nghiệm hay thiết kế các đề thi trắc nghiệm bằng công cụ Thiết kế đề thi trắc nghiệm. Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng cũng cung cấp thêm các nút công cụ để bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng copy các đề thi trắc nghiệm trên web hay ở các nội dung khác chuyển thành thư viện trắc nghiệm để lưu trữ.​

* Chức năng tao đề thi trắc nghiệm:Design exam tests (Tạo đề thi trắc nghiệm): Đây là công cụ dùng để thiết kế các đề thi trắc nghiệm để phục vụ cho việc in ấn đề thi hoặc dùng làm đề thi thi thử trong phần Trắc nghiệm. Bạn thiết kế đề thi dựa trên các thư viện trắc nghiệm đã được tạo trước.​

* Chức năng trình duyệt web: Web browser (Duyệt web): Đây là công cụ giúp bạn duyệt web bằng Giáo trình Phần mềm học tiếng anh chuyên dụng, nó giúp bạn dễ dàng tra từ điển khi đọc các nội dung web viết bằng tiếng Anh. Chương trình chỉ hỗ trợ duyệt web bằng Internet Explorer. Bạn có thể tra bất kỳ từ tiếng Anh nào trong trang web chỉ bằng một thao tác là double click lên từ đó.​

* Chức năng tiện ích người dùng: Utilities (Tiện ích):Đây là các tiện ích sẽ được hỗ trợ thêm cho bạn, tùy theo nhu cầu thực tế, các tiện ích này sẽ được lần lượt phát triển thêm. Khi có một tiện ích mới, bạn có thể download miễn phí trên website này. Để cài đặt một tiệc ích mới vừa download, bạn chỉ cần chọn menu Tools/Utilities/Install a new utility, trình tiện ích mới sẽ có thêm trong menu Utilities của chương trình.


	Chiếc
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	Bàn liền ghế không tựa.

Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ cao su, phủ Melamine, mặt bàn dày 18mm, ngăn bàn dày 9ly phủ Ocan . khung bàn được làm bằng sắt hộp  25x25mm, 20x20mm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng.

 KT: rộng 450, sâu 1,200, cao 720 mm
	Bộ
	145

	9
	Máy tính xách tay 

Lite 15 AL15 46P R73C (R3 5400U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6 inch FHD/ Win11/ Silver/ 1Y)
	Cái
	5
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	· Máy in laser đen trắng (Chuyên dùng)
· Chức năng: In
· Khổ giấy chi tiết: A4/A5
· Tốc độ in: Tốc độ in 29 trang/phút (A4), 30 trang/phút (LTR)
· In 2 mặt: 18 trang/phút (A4), 19 trang/phút (LTR)
· Bộ nhớ: 256Mb
· In đảo mặt: Có
· Khay nạp bản gốc tự động (ADF): Không
· Độ phân giải: Độ phân giải 600 x 600 dpi, 2,400 (equivalent) x 600 dpi
· Cổng giao tiếp: USB/WIFI
· Dùng mực: Cartridge 071: 1.200 trang (Đi kèm theo máy: 700 trang)
· Cartridge 071H: 2.500 trang
· Chu kỳ in hàng tháng 20,000 trang / tháng
	Cái
	1


* Giải thích từ ngữ “tương đương” : 

- Từ ngữ "Tương đương" trình bày trong hồ sơ mời thầu này được hiểu rằng nhà thầu có thể chọn bất kỳ chủng loại hàng hóa nào nhưng phải chứng minh được rằng các tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng hàng hóa nào đó phải bằng hoặc cao hơn so với hàng hóa nào nêu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt đảm bảo phù hợp với Quy phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước quy định hiện hành.

 - Nhà thầu khi chọn hàng hóa nào có tính năng tương đương đề nghị nhà thầu phải có trách nhiệm:

       + Chứng minh được tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương.

+ Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, kiểm định tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng và chất lượng của những thiết bị, vật liệu mà nhà thầu đưa ra khác với thiết bị, vật liệu nêu trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt thông qua một đơn vị có chức năng.
3. Các yêu cầu khác Thiết bị cung cấp phải được lắp ráp hoàn chỉnh (đã bao gồm vận chuyển đến địa chỉ của Chủ đầu tư, nhân công lắp đặt, phụ kiện (nếu có)).
3.1. Công tác lắp đặt thiết bị 
a. Công tác lắp đặt: 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lắp đặt đúng chủng loại thiết bị theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất, nếu sai sót Nhà thầu phải chịu chi phí tháo dỡ lắp đặt lại và hao phí vật tư cho các công việc nêu trên.
 - Trong khi lắp đặt, không đuợc tiến hành các công việc khác ở lân cận làm ảnh huởng đến công tác lắp đặt. - Lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo các quy định đã ghi trong tài liệu huớng dẫn lắp đặt và vận hành của Nhà sản xuất.
 b. Công tác nghiệm thu: 
- Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực tế hàng hóa được bàn giao, nếu nhận thấy hàng hóa đã được lắp đặt đúng thiết kế và phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thì lập và ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa. 
- Nếu Tổ giúp việc mua sắm tài sản/Bộ phận nghiệm thu phát hiện thấy một số khiếm khuyết thì yêu cầu Nhà thầu tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu các khiếm khuyết đó không ảnh huởng tới việc sử dụng thì vẫn có thể lập và ký biên bản nghiệm thu tĩnh, cùng lập phụ lục những khiếm khuyết và định thời gian hoàn thành. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiểm khuyết trên đúng thời hạn.
 c. Trách nhiệm của nhà thầu: 
- Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt hàng hóa, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu gồm biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính, chứng từ hợp lệ theo quy định.
 - Trong thời gian nghiệm thu, Nhà thầu tự bố trí đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và khiếm khuyết phát sinh. 3.2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
 - Trong trường hợp có những hư hỏng xảy ra cho hàng hóa, không đảm bảo việc vận hành theo quy định, Chủ đầu tư có quyền không chấp nhận hàng hóa đó, giữ lại tiền trả định kỳ, cũng như có quyền sử dụng đến ngân khoản đảm bảo thực hiện hơp đồng khi cần thiết để sửa chữa lại thiết bị cho thỏa đáng với yêu cầu của E-HSMT. 3.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): Đảm bảo an toàn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về công tác phòng chống cháy nổ. 3.4. Yêu cầu vệ sinh môi trường: 
- Nhà thầu phải có biện pháp khi thi công để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
- Các xe chuyên chở vật tư, thiết bị, ... phải có thùng carton, phủ kín không bị thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa. 
- Có biện pháp giảm tiếng ồn khi thi công công trình. 3.5. Yêu cầu về an toàn lao động 
a. Điều kiện an toàn lao động.
 - Mọi công tác thi công phải phù hợp với các quy định của địa phương và của nhà nước, bao gồm những quy định và điều lệ liên quan đến vấn đề an toàn lao động, y tế và phúc lợi của cộng đồng. 
- Nhà thầu phải áp dụng cưỡng chế các điều lệ và nội quy thi công nhằm đảm bảo an toàn và tránh tai nạn, giảm tối đa thương tổn có thể xảy ra cho công nhân và người khác. Khu vực thi công phải có đầy đủ rào chắn, biển báo an toàn. Máy móc thiết bị phải được bảo vệ an toàn tốt nhất. b. Bảo vệ tài sản của công dân và công cộng:
 - Nhà thầu phải tổ chức thi công (lắp đặt, bàn giao) sao cho không gây thiệt hại, hư hỏng cho các chủ quyền tài sản lân cận. Nhà thầu tự thỏa thuận với chủ tài sản nếu có hư hỏng để sửa chữa hoặc thay thế.
 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về mọi hư hỏng đường bộ thuộc tài sản trên phạm vi được giao thực hiện công tác lắp đặt. Nhà thầu phải phục hồi, sửa chữa nguyên trạng các hư hỏng do nhà thầu gây ra theo quy định. 3.6. Biện pháp huy động nhân lực phục vụ thi công: 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về phương tiện bốc dỡ vận chuyển vật tư, hàng hóa sử dụng đến nơi lắp đặt tại công trình. 
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp đối với máy móc, thiết bị vật tư sẽ cung cấp cho bên mời thầu từ lúc tiếp cận bàn giao chúng cho đến khi lắp đặt hoàn tất và được chấp thuận lần cuối cùng.
 - Chi phí lắp đặt hoặc sử dụng điện nước sinh hoạt phục vụ thi công trong quá trình lắp đặt tại hiện trường do nhà thầu tự lo.
 - Tất cả vật tư, thiết bị tại công trường nhà thẩu phải tự bảo quản để tránh hư hỏng, hủy hoại và mất mát. Nếu nhà thầu bảo quản không phù hợp thì bên mời thầu sẽ tiếp nhận bảo quản, tất cả chi phí do nhà thầu gánh chịu. 
3.7. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
 - Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra, hoàn chỉnh công việc lắp đặt hàng hóa, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu (biên bản, vận đơn, hóa đơn tài chính) 
- Chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt hàng hóa, cán bộ kỹ thuật (nếu có), công nhân lắp đặt, công nhân thiết bị, phụ kiện cần thiết để phục vụ lắp đặt tại hiện trường (nếu có).
 - Bàn giao lại cho Chủ đầu tư các biên bản nghiệm thu khi hoàn thành công tác lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Mục 2. Hình ảnh: Không có. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Tất cả hạng mục vật tư, hàng hóa được cung cấp theo Hồ sơ mời thầu này phải được Tổ nghiệm thu bàn giao hàng hóa của Chủ đầu tư
 – Bên mời thầu tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá về số lượng, chất lượng, chủng loại trước khi tiến hành nghiệm thu, nhập kho. Nhà thầu cần cam kết cung cấp sản phẩm thử và tiến hành các thử nghiệm theo yêu cầu của bên mời thầu. Nhà thầu từ chối cung cấp sản phẩm thử hoặc không có bản cam kết đáp ứng các yêu cầu nghiệm thu, bàn giao thì E-HSDT bị coi là không hợp lệ. Sau khi nhà thầu bàn giao toàn bộ hàng hóa, Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung, mang sản phẩm đi kiểm định tại đơn vị có chức năng chuyên ngành
Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chủ đầu tư có quyền trả lại toàn bộ hàng hóa nhà thầu đã bàn giao và hủy bỏ hợp đồng. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra bổ sung, kiểm định, đền bù do hủy bỏ hợp đồng sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Bên mời thầu xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp Bên mời thầu nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT. 

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: “Không có bản vẽ”. 
