Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _Hlk116309128]1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 60 - Mua sắm màn tuyn cá nhân bảo đảm cho các đơn vị
- Thuộc dự toán: Kế hoạch mua sắm vật chất quân nhu gối năm 2026.
- Chủ đầu tư: Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
- Địa điểm thực hiện: Tp. Hà Nội.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng (ngành quân nhu) năm 2026.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung 
a) Hàng hóa là hàng mới 100% từ năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng;
b) Hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước
c) Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Mục 2.2 Chương V E-HSMT.
d) Nhà thầu nộp hàng mẫu:
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo sản phẩm mẫu được quy định cụ thể như sau:
- Yêu cầu về nguyên liệu: Vải tuyn màu rêu ≥ 05 mét.
- Yêu cầu mẫu thành phẩm: Màn tuyn cá nhân = 02 cái.
* Quy định:
- Nguyên liệu: Vải ở dạng nguyên tấm, không can ghép; mẫu vải tuyn được ghi đầy đủ thông tin Nhà thầu, đóng dấu rõ ràng; vị trí thông tin Nhà thầu, đóng dấu duy nhất trên mặt phải tại góc phải của mẫu vải cách biên và mép dưới mảnh vải mẫu 5 cm; 2 đầu mép của mẫu vải phải ở dạng thẳng, phẳng. nghiêm cấm các hình thức đánh dấu tạo sự khác biệt trên mẫu.
- Thành phẩm: Theo yêu cầu trên 01 sản phẩm mẫu (cái) được gắn nhãn tên Nhà thầu và đóng dấu Nhà thầu tại vị trí gắn nhãn; 01 sản phẩm mẫu (cái) còn lại không gắn nhãn, đóng dấu. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu tạo sự khác biệt trên mẫu.
* Mẫu thành phẩm dự thầu của Nhà thầu phải đồng nhất về màu sắc, đúng chủng loại nguyên phụ liệu với mẫu nguyên phụ liệu gửi kèm mẫu dự thầu. 
2.2 Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
Màn tuyn cá nhân theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN/QS 1699:2014; TCQS 585:2020/TCHC/QN; văn bản số 1623/QN-KT ngày 19/9/2022 của Cục Quân nhu. 
* Chủ đầu tư sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu nguyên liệu, phụ liệu để nhà thầu tham khảo tại Cục Quân nhu: Số 5 Đường Nguyên Tri Phương – phường Ba Đình - Tp.Hà Nội (sau 02 ngày đăng tải thông báo mời thầu); ĐT liên hệ 0982.175.555 (trong giờ hành chính).
Ghi chú:
Phương pháp kiểm tra đánh giá nguyên liệu, phụ liệu đối với sản phẩm màn tuyn cá nhân
- Độ bền màu ánh sáng nhân tạo đánh giá dựa theo len chuẩn 8 cấp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): cấp 1 là kém nhất, cấp 8 là bền nhất.
- Độ bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển, ma sát đánh giá dựa trên thước so màu gồm các cấp 1; 1-2; 2; 2-3; 3; 3-4; 4; 4-5; 5: cấp 1 là cấp kém nhất, cấp 5 là cấp tốt nhất.
- Độ dây màu của các chỉ tiêu bền mầu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển chỉ đánh giá trên thành phần polyester và cotton.
- Chuẩn Delta E: DE*, L*a*b*, D65.
- Mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan kỹ thuật của Chủ đầu tư (Cục Quân nhu) được đo độ lệch màu Delta E (ΔE) bằng máy so màu quang phổ và so màu với mẫu của Nhà thầu gửi kèm Hồ sơ dự thầu: Cách đo (ΔE); mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan Kỹ thuật của Chủ đầu tư Cục Quân nhu được gập hành 4 lớp và đo tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu lấy kết quả bình quân. Sau đó đo sang mẫu dự thầu của Nhà thầu (mẫu của Nhà thầu cũng được gập thành 4 lớp) đo cũng tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu của Nhà thầu; các điểm đo là những vị trí 2 cạnh biên (trái, phải) và điểm chính giữa của mẫu. 
3. Đóng gói:
Màn tuyn cá nhân đóng gói theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN/QS 1699:2014.
4. Các yêu cầu khác
4.1 Thời gian bắt đầu giao hàng: Thời gian giao hàng không quá 50 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực
4.2  Địa chỉ giao hàng:
[bookmark: _Toc68320562]- Địa chỉ Kho 205B - xã Thanh Trì - Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ Kho 690 - đường Phan Văn Trị - phường Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh.
5. Cam kết đáp ứng điều khoản giữ bí mật thông tin: Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không bản vẽ:
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu cam kết chấp nhận tất cả các kiểm tra, kiểm thử và thử nghiệm do Chủ đầu tư tiến hành:
	- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích hàng mẫu do nhà thầu gửi cho Chủ đầu tư. Kết quả kiểm tra, phân tích làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu.

