Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
• Tên gói thầu: Thuê đo đạc, khảo sát các yếu tố tại khu vực ven biển Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
• Tên nhiệm vụ: Phát triển bộ công cụ, mô hình toán hai chiều mô phỏng quá trình xâm nhập mặn và đánh giá tác động đến nuôi trồng thủy sản và cây trồng khu vực ven biển; áp dụng thử nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long.
• Thời gian thực hiện gói thầu: 15 tháng.
• Địa điểm thực hiện: Tại 08 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL, theo yêu cầu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Các vị trí đó là:
· Sóc Trăng: trạm Đại Ngải
· Trà Vinh: trạm Trà Vinh
· Bến Tre: trạm Bến Trại, An Thuận, Bình Đại, Mỹ Hóa
· Tiền Giang: trạm Vàm Kênh, Hòa Bình.
2. Mục tiêu công việc
Thực hiện đo đạc, khảo sát các yếu tố lưu lượng và độ mặn mùa kiệt tại 08 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL nhằm phục vụ xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình tính toán, bảo đảm số liệu đầu vào phản ánh được đặc trưng thủy động lực và diễn biến xâm nhập mặn tại khu vực nghiên cứu.
• Năm 2026: 01 đợt đo mùa kiệt.
• Năm 2027: 01 đợt đo mùa kiệt.
3. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu kĩ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC

	1
	Thực hiện đo đạc, khảo sát các yếu tố lưu lượng và độ mặn mùa kiệt năm 2026  

	1.1
	Đo đạc, khảo sát yếu tố lưu lượng mùa kiệt tại 8 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL 
	 Lần đo
	896 

	-
	Trạm Đại Ngải
	Đo đạc: 8 lần đo/ngày/ trạm x 14 ngày đo x 8 trạm
Yêu cầu:
- Số liệu đo đạc, khảo sát phải được kiểm tra, rà soát, tổng hợp trước khi bàn giao.
- Sản phẩm bàn giao tối thiểu gồm số liệu đo lưu lượng theo các đợt khảo sát theo kế hoạch khảo sát; bảng tổng hợp khối lượng thực hiện; thuyết minh ngắn gọn về quá trình tổ chức thực hiện, thời gian đo, vị trí đo và các vấn đề phát sinh nếu có.
- Dữ liệu bàn giao cần được sắp xếp rõ ràng, dễ tra cứu, thống nhất giữa biểu bảng, nhật ký khảo sát và số liệu tổng hợp.
- Trường hợp phát hiện số liệu bất thường, gián đoạn hoặc thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, nhà thầu phải có thuyết minh kèm theo và đề xuất hướng xử lý.
	Lần đo
	112

	-
	Trạm Trà Vinh
	
	
	112

	-
	Trạm Bến Trại
	
	
	112

	-
	Trạm An Thuận
	
	
	112

	-
	Trạm Bình Đại
	
	
	112

	-
	Trạm Mỹ Hóa
	
	
	112

	-
	Trạm Vàm Kênh
	
	
	112

	-
	Trạm Hòa Bình
	
	
	112

	1.2 
	Đo đạc, khảo sát yếu tố mặn mùa kiệt tại 8 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL 
	 Lần đo 
	 880

	-
	Trạm Đại Ngải
	Đo đạc: 5 thủy trực/mặt cắt x 22 lần đo x 8 trạm
Yêu cầu:
- Số liệu đo đạc, khảo sát phải được kiểm tra, rà soát, tổng hợp trước khi bàn giao.
- Sản phẩm bàn giao tối thiểu gồm số liệu đo độ mặn tại các thủy trực, mặt cắt theo kế hoạch khảo sát; bảng tổng hợp khối lượng thực hiện; thuyết minh ngắn gọn về quá trình tổ chức thực hiện, thời gian đo, vị trí đo và các vấn đề phát sinh nếu có.
- Dữ liệu bàn giao cần được sắp xếp rõ ràng, dễ tra cứu, thống nhất giữa biểu bảng, nhật ký khảo sát và số liệu tổng hợp.
- Trường hợp phát hiện số liệu bất thường, gián đoạn hoặc thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, nhà thầu phải có thuyết minh kèm theo và đề xuất hướng xử lý.
	Lần đo
	 110

	-
	Trạm Trà Vinh
	
	
	110

	-
	Trạm Bến Trại
	
	
	110

	-
	Trạm An Thuận
	
	
	110

	-
	Trạm Bình Đại
	
	
	110

	-
	Trạm Mỹ Hóa
	
	
	110

	-
	Trạm Vàm Kênh
	
	
	110

	-
	Trạm Hòa Bình
	
	
	110

	2
	Thực hiện đo đạc, khảo sát các yếu tố lưu lượng và độ mặn mùa kiệt năm 2027  

	2.1
	Đo đạc, khảo sát yếu tố lưu lượng mùa kiệt tại 8 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL 
	 Lần đo
	896 

	-
	Trạm Đại Ngải
	Đo đạc: 8 lần đo/ngày/ trạm x 14 ngày đo x 8 trạm
Yêu cầu:
- Số liệu đo đạc, khảo sát phải được kiểm tra, rà soát, tổng hợp trước khi bàn giao.
- Sản phẩm bàn giao tối thiểu gồm số liệu đo lưu lượng theo các đợt khảo sát theo kế hoạch khảo sát; bảng tổng hợp khối lượng thực hiện; thuyết minh ngắn gọn về quá trình tổ chức thực hiện, thời gian đo, vị trí đo và các vấn đề phát sinh nếu có.
- Dữ liệu bàn giao cần được sắp xếp rõ ràng, dễ tra cứu, thống nhất giữa biểu bảng, nhật ký khảo sát và số liệu tổng hợp.
- Trường hợp phát hiện số liệu bất thường, gián đoạn hoặc thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, nhà thầu phải có thuyết minh kèm theo và đề xuất hướng xử lý.
	Lần đo
	112

	-
	Trạm Trà Vinh
	
	
	112

	-
	Trạm Bến Trại
	
	
	112

	-
	Trạm An Thuận
	
	
	112

	-
	Trạm Bình Đại
	
	
	112

	-
	Trạm Mỹ Hóa
	
	
	112

	-
	Trạm Vàm Kênh
	
	
	112

	-
	Trạm Hòa Bình
	
	
	112

	2.2 
	Đo đạc, khảo sát yếu tố mặn mùa kiệt tại 8 vị trí khu vực ven biển ĐBSCL 
	 Lần đo 
	 880

	-
	Trạm Đại Ngải
	Đo đạc: 5 thủy trực/mặt cắt x 22 lần đo x 8 trạm
Yêu cầu:
- Số liệu đo đạc, khảo sát phải được kiểm tra, rà soát, tổng hợp trước khi bàn giao.
- Sản phẩm bàn giao tối thiểu gồm số liệu đo độ mặn tại các thủy trực, mặt cắt theo kế hoạch khảo sát; bảng tổng hợp khối lượng thực hiện; thuyết minh ngắn gọn về quá trình tổ chức thực hiện, thời gian đo, vị trí đo và các vấn đề phát sinh nếu có.
- Dữ liệu bàn giao cần được sắp xếp rõ ràng, dễ tra cứu, thống nhất giữa biểu bảng, nhật ký khảo sát và số liệu tổng hợp.
- Trường hợp phát hiện số liệu bất thường, gián đoạn hoặc thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, nhà thầu phải có thuyết minh kèm theo và đề xuất hướng xử lý.
	Lần đo
	110

	-
	Trạm Trà Vinh
	
	
	110

	-
	Trạm Bến Trại
	
	
	110

	-
	Trạm An Thuận
	
	
	110

	-
	Trạm Bình Đại
	
	
	110

	-
	Trạm Mỹ Hóa
	
	
	110

	-
	Trạm Vàm Kênh
	
	
	110

	-
	Trạm Hòa Bình
	
	
	110

	II
	YÊU CẦU NHÂN SỰ 

	1
	Chủ trì kỹ thuật/Chỉ huy trưởng hiện trường
	Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành phù hợp như khí tượng thủy văn, thủy văn, tài nguyên nước hoặc ngành kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến nội dung gói thầu.
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác khảo sát, đo đạc, quan trắc hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương tự.
• Đã tham gia với vai trò chủ trì, phụ trách kỹ thuật, chỉ huy hiện trường hoặc tương đương của ít nhất 02 hợp đồng tương tự trong vòng 05 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. 
• Có trách nhiệm điều hành chung, kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm chính về số liệu bàn giao.

Tài liệu chứng minh: 
Lý lịch; Bằng cấp; CMND/CCCD/Số định danh cá nhân của nhân sự; Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm như hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu, xác nhận của chủ đầu tư, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc tài liệu tương đương…
	Người
	01

	2
	Phụ trách kỹ thuật đo lưu lượng
	Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn, thủy văn, tài nguyên nước, thủy lợi hoặc chuyên ngành phù hợp.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác đo đạc, khảo sát lưu lượng, mực nước hoặc các yếu tố thủy văn liên quan.
• Đã tham gia ít nhất 01 hợp đồng tương tự liên quan đến đo đạc, khảo sát thủy văn, lưu lượng hoặc quan trắc hiện trường. 

Tài liệu chứng minh: 
Lý lịch; Bằng cấp; CMND/CCCD/Số định danh cá nhân của nhân sự; Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm như hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu, xác nhận của chủ đầu tư, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc tài liệu tương đương…
	Người
	01

	3
	Phụ trách kỹ thuật đo mặn/chất lượng nước
	Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn, hải dương học, môi trường, tài nguyên nước, hóa môi trường hoặc chuyên ngành phù hợp.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác đo độ mặn, chất lượng nước, khảo sát ven biển, cửa sông hoặc công việc tương tự.
• Đã tham gia ít nhất 01 hợp đồng tương tự liên quan đến đo đạc độ mặn, chất lượng nước hoặc khảo sát môi trường nước. 

Tài liệu chứng minh: 
Lý lịch; Bằng cấp; CMND/CCCD/Số định danh cá nhân của nhân sự; Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm như hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu, xác nhận của chủ đầu tư, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc tài liệu tương đương…
	Người
	01

	4
	Phụ trách tổng hợp, kiểm soát chất lượng và xử lý số liệu
	Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn, thủy văn, tài nguyên nước, công nghệ thông tin, địa tin học hoặc chuyên ngành phù hợp.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, kiểm tra, xử lý, chuẩn hóa và quản lý số liệu khảo sát, quan trắc.
• Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm, công cụ tổng hợp và xử lý số liệu phù hợp với nội dung gói thầu.

Tài liệu chứng minh: 
Lý lịch; Bằng cấp; CMND/CCCD/Số định danh cá nhân của nhân sự; Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm như hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu, xác nhận của chủ đầu tư, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc tài liệu tương đương…
	Người
	01

	5
	Kỹ thuật viên hiện trường
	Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học thuộc các chuyên ngành phù hợp với công việc được giao; trường hợp không đúng chuyên ngành thì phải có kinh nghiệm thực tế phù hợp trong công tác khảo sát, đo đạc hiện trường.
• Có khả năng tham gia trực tiếp công tác khảo sát, đo đạc, ghi nhận nhật ký, kiểm tra thiết bị và phối hợp lấy số liệu tại hiện trường.
• Trường hợp nhân sự đảm nhiệm công việc mà pháp luật chuyên ngành yêu cầu phải có chứng chỉ, giấy phép hoặc giấy chứng nhận chuyên môn thì phải nộp kèm tài liệu chứng minh còn hiệu lực

Tài liệu chứng minh: 
Lý lịch; Bằng cấp; CMND/CCCD/Số định danh cá nhân của nhân sự; Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự; Tài liệu chứng minh kinh nghiệm như hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu, xác nhận của chủ đầu tư, quyết định phân công nhiệm vụ hoặc tài liệu tương đương…
	Người
	16

	III
	NĂNG LỰC NHÀ THẦU

	-
	Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu
	Nhà thầu phải đính kèm các tài liệu sau (scan màu rõ nét bản gốc các tài liệu sau): 
1. Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp.
2.	Hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu hoàn thành/thanh lý hợp đồng, hoá đơn tài chính. (Đã và đang thực hiện các hợp đồng có tính chất tương tự trong 5 năm gần đây, bao gồm: đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn, đo độ mặn và khảo sát mặt cắt).
3.	Tài liệu chứng minh nhân sự đáp ứng yêu cầu của HSMT.
4.	Tài liệu chứng minh khả năng huy động, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ để phục vụ thực hiện gói thầu.
5.	Cam kết thực hiện gói thầu, cam kết về tính pháp lý của các tài liệu trong HSDT.
	
	




4. Giải pháp và phương pháp luận
	Nhà thầu lập đề xuất kỹ thuật trên cơ sở mục tiêu, phạm vi và khối lượng công việc nêu tại Chương này.
Hồ sơ đề xuất của nhà thầu cần thể hiện tối thiểu các nội dung sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận thực hiện, trong đó nêu rõ cách tổ chức khảo sát hiện trường; cách bố trí nhân lực, thiết bị; phương án thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu; biện pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường.
2. Kế hoạch công tác, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện theo từng đợt khảo sát; kế hoạch huy động nhân lực, thiết bị; kế hoạch bàn giao sản phẩm.
Nhà thầu cần xây dựng giải pháp thực hiện và kế hoạch công tác phù hợp, khả thi, tận dụng năng lực sẵn có của đơn vị, phù hợp với điều kiện tổ chức thực tế. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
	Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
