Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. 
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
- Giá gói thầu: 5.110.575.000 đồng 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.
2. Mục tiêu công việc
Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ phi tư vấn sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhằm đảm bảo thiết bị được hoạt động ổn định.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Nhà thầu phải thực hiện các công việc theo yêu cầu dưới đây:
- Danh sách hạng mục công việc thực hiện:
	STT
	Danh mục sửa chữa, thay thế
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế bo mạch chỉnh lưu
	Sửa chữa, thay thế bo mạch chỉnh lưu
*Tính năng kỹ thuật:
- Chức năng: Biến đổi điện xoay chiều thành 1 chiều
- Điện áp vào: 283VAC
- Điện áp ra: 400VDC
- Giải nhiệt bằng nước
- Cấp điện áp 400VDC cho Power stage
	Gói
	01

	2
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế bộ khuếch đại tín hiệu dòng điện
	Sửa chữa, thay thế bộ khuếch đại tín hiệu dòng điện
*Tính năng kỹ thuật:
- Khối Power Stage có nguồn cấp riêng 400VDC, đầu ra tối đa là 650A và 2000V.
- Bộ phận này được làm mát bằng nước.
	Gói
	01

	3
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế cáp chuyển đổi tín hiệu
	Sửa chữa, thay thế cáp chuyển đổi tín hiệu
*Tính năng kỹ thuật:
- Dùng để kết nối coldhead và cáp tín hiệu đo nhiệt độ hiện tại của máy
	Gói
	01

	4
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế bộ lọc dầu máy nén khí
	Sửa chữa, thay thế bộ lọc dầu máy nén khí
*Tính năng kỹ thuật:
- Lọc dầu trộn lẫn khí Heli trong đường ống
- Loại khí sử dụng: Heli gas 99,999%
- Áp lực tĩnh: 13,5-14.0 bar
- Áp lực động: 21-22 bar
	Gói
	01

	5
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế đầu làm lạnh
	Sửa chữa, thay thế đầu làm lạnh 
*Tính năng kỹ thuật:
- Công suất lạnh tầng 1: 53W tại nhiệt độ 43K hoặc ít hơn
- Công suất lạnh tầng 2: 1.25W tại nhiệt độ 4.2k hoặc ít hơn
- Tần số nguồn cấp: 50Hz
- Chiều dài dây dẫn khí: 20m
- Kích thước (Cao x Sâu x Rộng): khoảng 572 x 330 x 200 (mm).
- Trọng lượng: khoảng 22.5 kg
	Gói
	01

	6
	Dịch vụ cung cấp khí Heli lỏng (250 lít) đưa hệ thống về mức vận hành, hạ và nạp từ trường, phá đá/thổi băng tồn đọng trong khối từ
	- Châm thêm cấp khí Heli lỏng (250 lít) đưa hệ thống về mức vận hành
- Hạ và nạp từ trường
- Phá đá/thổi băng tồn đọng bên trong khối từ
	Gói
	01

	7
	Dịch vụ sửa chữa, thay thế bo nguồn cấp cho RFIS
	Sửa chữa, thay thế bo nguồn cấp cho RFIS
*Tính năng kỹ thuật:
- Điện áp vào: 100-240 VAC
- Dòng điện vào: 11A
- Điện áp ra: 5.5/15.5/30.5 VDC
- Dòng điện ra: 6/15/30A
- Công suất tối đa: 650W
- Giải nhiệt: gió
	Gói
	01


- Có tài liệu chứng minh có đủ năng lực thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto.
- Nhà thầu thực hiện việc thu hồi đầu làm lạnh sau khi thay thế.
- Đánh giá tình trạng thiết bị, ghi nhận lại các hư hỏng (hư hỏng nhỏ, hư hỏng nghiêm trọng) sau mỗi lần kiểm tra và đưa ra đề nghị thiết bị tiếp tục hoạt động (hoặc tạm dừng hoạt động) và phương án khắc phục.
- Nhà thầu phải thực hiện việc Kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện. Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định phù hợp.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa.
3.2. Yêu cầu khác:
- Thời gian bảo hành sửa chữa: ≥ 06 tháng kể từ ngày hoàn thành sửa chữa, hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu
- Cung giấy chứng nhận xuất xứ CO, cấp giấy chứng nhận chất lượng CQ (nếu là hàng nhập khẩu) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương khi thay linh kiện.
- Nhà thầu có bản cam kết về các yêu cầu kỹ thuật chung theo mẫu số 13C
4. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Sau khi thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto, Nhà thầu phải lập Báo cáo kỹ thuật và Biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau sửa chữa.
Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, đánh giá và lập biên bản nghiệm thu nếu đáp ứng chất lượng theo yêu cầu. Trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu thì hai bên bàn bạc thống nhất nội dung và thời gian xử lý khắc phục để nhà thầu tổ chức khắc phục ngay. Đồng thời, Nhà thầu phải chịu phạt chậm tiến độ hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư

[bookmark: _Toc126576913]Mẫu số 13C (File Scan đính kèm)
BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………....
Số đăng ký kinh doanh………………………………………………..
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………............của Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu) cho chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
	I. Về E-Hồ sơ dự thầu: 
Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
Thông tin ghi trong file đính kèm của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong E-HSDT của nhà thầu.
Nhà thầu cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT.
II. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
III. Về cung cấp dịch vụ:
- Nhà thầu cam kết cung cấp dịch vụ nếu trúng thầu, đảm bảo chất lượng, đảm bảo về môi trường, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ theo quy định trong các cơ sở khám chữa bệnh.
- Nhà thầu cam kết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đầu ra của tất cả các nội dung dịch vụ.
- Trong quá trình thực hiện nhà thầu không được gây hư hại đến thiết bị. Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục và đền bù mọi thiệt hại gây ra.
- Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống, thực hiện việc vận hành, chạy thử, kiểm tra các thông số đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi đưa hệ thống vào hoạt động trở lại. Đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường sau khi sửa chữa.
- Bảo đảm hệ thống máy luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng sản xuất bảo đảm chất lượng hoạt động chuyên môn.
- Trong trường hợp sửa chữa hư hỏng có phát sinh linh kiện thay thế, nhà thầu cần thông báo cho Bệnh viện loại linh kiện cần thay thế kèm theo chào giá tương ứng cho linh kiện cần thay thế này.
+ Đối với phụ tùng, vật tư thay thế: yêu cầu vật tư thay thế phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy cách, chất lượng và tương thích kỹ thuật với thiết bị.
+ Đối với phụ tùng, vật tư có thể sửa chữa, phục hồi, dùng lại: Nhà thầu tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng và lập danh sách báo cáo Chủ đầu tư trước khi tiến hành sửa chữa, thay thế để đảm bảo chất lượng, độ bền, năng suất, tuổi thọ của thiết bị.
- Khuyến cáo, đề xuất các lưu ý trong quá trình vận hành thiết bị, dự báo các linh kiện đến tuổi thọ cần thay thế
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ bằng điện thoại 24/24h.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu có trách nhiệm theo dõi và sửa chữa miễn phí những sự cố hư hỏng thuộc phạm vi và nội dung hợp đồng ngay sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Sau 01 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo mà Nhà thầu không cử người đến khắc phục sự cố thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản ghi rõ tình trạng hỏng hóc, phương án sửa chữa và tổ chức sửa chữa ngay để phục vụ hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện và Nhà thầu phải thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa (vật tư thay thế, công sửa chữa) cho Chủ đầu tư.
- Không giới hạn số lần kỹ sư đến kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong thời gian cung cấp dịch vụ.
- Đối với hệ thống phần mềm
+ Hỗ trợ sao lưu toàn bộ dữ liệu khi có yêu cầu từ Bệnh viện;
+ Thực hiện đầy đủ công việc nâng cấp hệ thống phần mềm liên quan theo yêu cầu hoặc chính sách của Hãng sản xuất (nếu có).
- Việc sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên quy trình kỹ thuật. Ngoài ra nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng theo quy định bao gồm tổ chức quản lý, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải nguy hại, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có). 
- Nhà thầu phải thực hiện việc Kiểm định, hiệu chuẩn hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI), model: Magnetom Avanto sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện. Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phải được thực hiện bởi tổ chức được cấp phép đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định phù hợp.
- Bảo đảm điều kiện về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]





