Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Long. 
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang. 
3. Chủ đầu tư: UBND phường Nam Nha Trang. 
4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng: 
4.1. Hệ thống thoát nước mưa: 
Các tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước mưa, riêng tại hẻm 29 Trường Sa chưa được đầu tư sẽ bố trí ống ngầm PVC D315, bố trí các hố thu ngăn mùi có nắp đậy composite. 
4.2. Hệ thống thoát nước thải: 
- Hố thu nước thải dùng hố ga uPVC định hình. Đường ống thoát nước thải bằng ống uPvc D160, đường ống đấu nối từ nhà dân bằng ống uPvc D110. Hệ thống thoát nước thải được đấu nối vào các hố thu nước mưa dọc tuyến. 
Các hố thu nước mưa dọc tuyến khi đấu nối thoát nước thải vào sẽ được 
cải tạo hộp thu nước có van ngăn mùi, số lượng cụ thể như sau: 
+ Đường Cao Xuân Huy, Nguyễn Thị Định, Cù Chính Lan: 25 hố. 
+ Đường Phùng Hưng: 02 hố. 
+ Đường Võ Thị Sáu: 01 hố. 
+ Hẻm 16 Phước Long: 04 hố. 
+ Đường Nguyễn Tất Thành: 07 hố. 
4.3. Mặt đường: 
- Mặt đường sau khi thi công xong hệ thống thoát nước thải cần bồi hoàn như ban đầu, những đoạn đường nào hư hỏng cục bộ, lồi lõm cần tiến hành đổ tăng cường thêm lớp bê tông xi măng đá 2x4 M300 dày 10cm. Kết cấu bồi hoàn mặt đường như sau: Lớp mặt đường BTXM đá 2x4 M300 dày 18cm; Lớp bê tông lót đá 4x6 M100 dày 10cm; Lớp cát đắp ống. 
+ Các tuyến đường tăng cường lớp bê tông xi măng đá 2x4 M300 dày 10cm: Đường Cù Chính Lan; hẻm 20, hẻm 30, hẻm 40 Cù Chính Lan; đường Nguyễn Thị Định; Hẻm 06, hẻm 22 Châu Văn Liêm; hẻm 19 Phùng Hưng; Hẻm 14 Khúc Thừa Dụ; Đường Lương Thế Vinh; Hẻm 02 Nguyễn Tất Thành; Hẻm 15 Lương Thế Vinh; Hẻm 26, hẻm 28, hẻm 30 Phước Long; hẻm 43/4, hẻm 43/5Tân Phước; Hẻm 43 Phước Long; Hẻm 43/8 Tân Phước; Hẻm 07, hẻm 18, hẻm 22 Đông Phước; hẻm 28, hẻm 46 Võ Thị Sáu; Hẻm 12 Phước Long; Hẻm 27 Phước Long; Hẻm 50/27 Võ Thị Sáu; Hẻm 7B; Hẻm 29 Trường Sa. 
- Kết cấu bồi hoàn vỉa hè: hoàn trả theo kết cấu vỉa hè hiện hữu. 
+ Vỉa hè gạch Terrazo: Đường Cao Xuân Huy; Đường Dã Tượng; Đường Lý Nam Đế, Trương Hán Siêu; Đường Lý Nam Đế (đoạn Ttừ Nguyễn Đức Cảnh đến Khúc Thừa Dụ); Hẻm 12 Phước Long; Hẻm 29 Trường Sa 
+ Vỉa kết cấu bê tông xi măng: Các tuyến có vỉa hè còn lại. 
4.4. Các vị trí mương hở: 
Hẻm 43/8 Tân Phước có kết cấu mương hở dạng đan đục lỗ, không có hệ thống ngăn mùi nên rất ô nhiễm. Cải tạo lại như sau: thay thế mương bằng cống ngầm PVC D315, bố trí các hố thu ngăn mùi có nắp đậy composite. 
5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Miền Trung. 
6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất sử dụng: 
- Địa điểm xây dựng: Phường Nam Nha Trang 
- Diện tích sử dụng đất: Theo hiện trạng. 
7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 
- Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C 
- Loại, cấp công trình chính: Công trình hạ tầng kỹ thuật; Cấp IV. 
Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Theo các quy định hiện hành. 
8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 
- Số bước thiết kế: 01 bước. 
9. Tổng mức đầu tư xây dựng; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 
Tổng mức đầu tư xây dựng: 8.704.192.313 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, một trăm chín mươi hai nghìn, ba trăm mười ba đồng). 
10. Tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); thời hạn hoạt động của dự án (nếu có): 
- Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn năm 2024-2026. 
11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: 
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Không quá 03 năm. 
12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 
13. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): 
Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Không. 
- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không. 
14. Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có): Không 
15. Các nội dung khác (nếu có). Không. 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày kể từ ngày nhận mặt bằng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk179982473]6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.

IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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