Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên Chủ đầu tư: Trạm y tế xã Vật Lại
- Tên gói thầu: Mua sắm 01 xe bán tải vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế của Trạm y tế xã Vật Lại
- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách thành phố;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2026;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng;
2. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật:
Yêu cầu về đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu “Mua sắm 01 xe bán tải vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế của Trạm y tế xã Vật Lại” bao gồm các nội dung sau:
	Xe bán tải

	STT
	Động cơ & Tính năng Vận hành
	Mô tả chi tiết 

	1
	Động cơ & Tính năng Vận hành
	 

	2
	Loại cabin
	  Cabin kép 

	3
	Động cơ
	Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi

	4
	Dung tích xi lanh  (cc)
	1996

	5
	Công suất cực đại (PS/vòng/phút)
	210 (154.5 KW) / 3750

	6
	Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)
	500 / 1750-2000

	7
	Tiêu chuẩn khí thải
	 EURO 5

	8
	Hệ thống truyền động
	Hai cầu chủ động / 4x4

	9
	Gài cầu điện
	Có

	10
	Kiểm soát đường địa hình
	Có

	11
	Khóa vi sai cầu sau
	Có

	12
	Hộp số
	Số tự động 10 cấp

	13
	Trợ lực lái
	Trợ lực lái điện / EPAS

	14
	Kích thước
	 

	15
	Dài x Rộng x Cao (mm)
	5370 x 1918 x 1884

	16
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	235

	17
	Chiều dài cơ sở (mm)
	3270

	18
	Bán kính vòng quay tối thiểu (mm)
	6350

	19
	Dung tích thùng nhiên liệu (L)
	85.8

	20
	Hệ thống treo
	 

	21
	Hệ thống treo trước
	Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn

	22
	Hệ thống treo sau
	                         Loại nhíp với ống giảm chấn

	23
	Hệ thống phanh
	 

	24
	Phanh trước
	Phanh Đĩa 

	25
	Phanh sau
	Phanh Đĩa

	26
	Cỡ lốp
	255 / 65 R18

	27
	Bánh xe
	Vành hợp kim nhôm 18''

	28
	Trang thiết bị an toàn
	 

	29
	Túi khí phía trước
	Có

	30
	Túi khí bên
	Có

	31
	Túi khí rèm dọc hai bên trần xe
	Có

	32
	Túi khí đầu gối người lái
	Có / With

	33
	Camera
	Camera 360 / Camera 360

	34
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	Cảm biến trước & sau

	35
	Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD
	Có

	36
	Hệ thống Cân bằng điện tử / (ESP)
	Có

	37
	Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	38
	Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo
	Có

	39
	Hệ thống Kiểm soát hành trình
	Tự động

	40
	Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang
	Có

	41
	Hệ thống Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường
	Có

	42
	Hệ thống Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước
	Có

	43
	Hệ thống Chống trộm
	Có

	44
	Trang thiết bị ngoại thất
	 

	45
	Đèn phía trước
	LED Matrix, tự động chống chói, tự động bật đèn chiếu góc

	46
	Đèn chạy ban ngày
	Có

	47
	Gạt mưa tự động
	Có

	48
	Đèn sương mù
	Có

	49
	Gương chiếu hậu bên ngoài
	Điều chỉnh điện, gập điện

	50
	Giá nóc và thanh thể thao
	Có

	51
	Trang thiết bị bên trong xe
	 

	52
	Khởi động bằng nút bấm
	Có

	53
	Chìa khóa thông minh
	Có

	54
	Điều hoà nhiệt độ
	Tự động 2 vùng

	55
	Vật liệu ghế
	Da Vinyl

	56
	Tay lái
	Bọc da

	57
	Ghế lái trước
	Chỉnh điện 8 hướng 

	58
	Ghế sau
	Ghế băng gập được có tựa đầu 

	59
	Gương chiếu hậu trong
	 chỉnh 2 chế độ ngày/đêm

	60
	Cửa kính điều khiển điện
	Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước)

	61
	Hệ thống âm thanh
	    AM / FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa

	62
	Hệ thống SYNC®
	Điều khiển giọng nói SYNC® 4A;  Màn hình TFT cảm ứng 12"

	63
	Bảng đồng hồ tốc độ
	Màn hình 8"
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	Sạc không dây
	Có

	65
	Điều khiển âm thanh trên tay lái
	Có

	66
	Màu xe
	Màu trắng



* Ghi chú: Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.
3. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện các thủ tục và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư.
- Trong thời hạn sớm 10 ngày, muộn nhất 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, bàn giao đầy đủ xe ô tô, hóa đơn và các giấy tờ cần thiết để Chủ đầu tư tiến hành vận hành, chạy thử, nghiệm thu và hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nộp các loại thuế, phí, lệ phí đăng ký, đăng kiểm đảm bảo xe được lưu hành theo đúng quy định.
- Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu và Chủ đầu tư nhận được bộ hồ sơ thanh toán đầy đủ theo đúng quy định.
4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển xe ô tô cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành vận hành, chạy thử.
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Khi giao nhận hàng hóa và nhà thầu phối hợp kiểm tra thông số kỹ thuật của hàng hóa, số lượng, xuất xứ. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng tất cả yêu cầu kỹ thuật.



